### Indhold

Enhedsskrifttypeliste
Stregkodeskrifttype
Skrifttype for todimensionelle koder
Kontrolskrifttype
Juridiske oplysninger

# TSP700IIWindows Printerdriver
- Enhedsskrifttype

Denne printerdriver understøtter forskellige indbyggede eller residente skrifttyper.

Disse skrifttyper findes i flere forskellige størrelser og giver en tydeligere udskrift end TrueType-skrifttyperne. Mange forskellige specifikationer og størrelser på stregkoder og todimensionelle koder kan kodes og udskrives ved at indtaste Stregkodeskrifttyper/Skrifttype for todimensionelle koder.
Kontrolskrifttyperne anvendes til at kontrollere printeren med kommandoer, der er integreret i et tegnbaseret udskriftsjob.

Enhedsskrifttyper kan kun anvendes i indstillingen Line.

## Liste over enhedsskrifttyper

De enhedsskrifttyper, der understøttes af denne printerdriver, vises herunder.
Angiv de korrekte skrifttyper og -størrelser via konfigurationen af dine programmer.
Angivelse af 24 pixels svarer til 8,5 punkter for Microsoft Word eller Excel

Skrifttype | Bredde (pixel) | Højde (pixel) | Tegn pr. 80mm eller prikket streg af 640 prikker | Detalje
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Printerskrifttyper (ANK-skrifttypeA)
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Printerskrifttyper (ANK-skrifttypeB)
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71
Kinesisk (forenklet) | - | - | - | 2-byteskrifttyper
Kinesisk (traditionelt) | - | - | -
Hangul | - | - | -
UPC-E | 12 | 24 | 53 | Stregkodeskrifttyper
UPC-A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53
CODE39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Skrifttype for todimensionelle koder
PDF417 | 1 | 24 | 640
DATA1 | 1 | 24 | 640
DATA2 | 1 | 24 | 640
DATA3 | 1 | 24 | 640
Control | 12 | 24 | 53 | Kontrolskrifttyper
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

Tilbage til toppen af siden

## Stregkodeskrifttyper

Printerdriveren understøtter følgende stregkodeskrifttyper:

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN-13
- CODE39
- ITF
- NW-7(Codabar)

### Parameterliste for stregkodeskrifttyper

■ Stregkodedata

Stregkodetype | Tilladte tegnkolonner | Tilladt tegnopsætning
--- | --- | ---
UPC-E | 12 kolonner | Værdi: '0' - '9'
UPC-A | 12 kolonner | Værdi: '0' - '9'
JAN/EAN-8 | 8 kolonner | Værdi: '0' - '9'
JAN/EAN-13 | 13 kolonner | Værdi: '0' - '9'
CODE39 | 1 kolonne eller mere | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (start / stop) *1
ITF | 2 eller flere (lige) | Værdi: '0' - '9'
NW-7(Codabar) | 1 kolonne eller mere | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' 'A' - 'D'

*1 start/stop-kode genereres automatisk.

■ Indstillingsparameter for minimum modulbredde

Tegn | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | CODE39 NW-7 (*1) | ITF (*1)
--- | --- | --- | ---
a | 2 punkter | 2 punkter (6) | 2 punkter (5)
b | 3 punkter | 3 punkter (9) | 4 punkter (10)
c | 4 punkter | 4 punkter (12) | 6 punkter (15)
d | - | 2 punkter (5) | 2 punkter (4)
e | - | 3 punkter (8) | 4 punkter (8)
f | - | 4 punkter (10) | 6 punkter (12)
g | - | 2 punkter (4) | 2 punkter (6)
h | - | 3 punkter (6) | 3 punkter (9)
i | - | 4 punkter (8) | 4 punkter (12)

*1 Tallet i parentes efter hver modulbredde angiver antallet af punkter for den pågældende kodes tykke mønster.

■ Indstillingsparameter for stregkodens højde

Tegn | Stregkodens højde
--- | ---
o | 32 punkter (4 mm)
p | 64 punkter (8 mm)
q | 96 punkter (12 mm)
r | 128 punkter (16 mm)
s | 160 punkter (20 mm)
t | 192 punkter (24 mm)
u | 224 punkter (28 mm)
v | 255 punkter (31,9 mm)

■ Stregkodens slutparameter

Tegn | Funktion
--- | ---
z | Stregkodedata slutkode (1EH)

Bemærk: Nogle af de tegn, du har angivet, ignoreres, hvis de ikke understøttes af printeren.

### Stregkodeskrifttype - metode til beskrivelse

Stregkodeskrifttyper består af et indstillingsparameter for modulbredde, indstillingsparameter for stregkodehøjde, stregkodedata og slutparameterfelt til stregkode. Beskrivelsen kombinerer alle disse felter.
Flere oplysninger finder du i afsnittet Star Line Mode Command Specifications .

Eksempel på indkodning '0123ABC' som en CODE 39-stregkode. (Modulbredde 2 punkterm, højde 8 mm)

[Beskrivelsesdata]

a p 0123ABC z

Beskrivelsestegn | Årsag
--- | ---
'a' | Indstillingsparameter for modulbredde (2 punkter)
'p' | Indstillingsparameter for stregkodehøjde (64 punkter): 8 mm).
'0123ABC' | Stregkodedata
'z' | Slutparameter til stregkode

[Udskriftsresultat]

Se Parameterliste for stregkodeskrifttype for yderligere oplysninger om de pågældende felter.

Tilbage til toppen af siden

## Skrifttype for todimensionelle koder

Denne printerdriver understøtter Skrifttyper for todimensionelle koder - QR-kode og PDF417.

### Metoden til beskrivelse af Skrifttype for todimensionelle koder

Når du skal kode todimensionelle koder ved hjælp af de todimensionelle stregkodeskrifttyper, skal koden beskrives på følgende vis:

1. Indstilling for Skrifttype for todimensionelle koder
   Alle indstillinger har en standardværdi, og du skal blot angive en værdi, hvis du ønsker at ændre standardindstillinger.
2. Indstilling for todimensionelle kodedata
   Du kan angive forskellige parametre for de todimensionelle data i henhold til kommandoskriftindstilling og dernæst angive den todimensionelle kodes data.
3. Få ekspansionsinformationen for todimensionelle koder(Tilfældig)
   En fejl returneres, hvis parameter 1 to 2 ikke stemmer overens.
4. Udskrivning af todimensionel kode

Flere oplysninger om hver kommando findes i afsnittet Star Line Mode Command Specifications .
Eksempel: Når du har brug for at anvende QR-kode med en fejlkorrigeringsprocent på 25 % for at kode '012345ABCD' i en todimensionel kode.
[Beskrivelsesdata]
E2A0* 012345ABCD P

Beskrivelsestegn | Indstilling af skrifttype | Årsag
--- | --- | ---
'E2' | QR_CNTL | Indstil fejlkorrigeringsniveau til Q(25 %)
'A0' | QR_CNTL | Indstil QR-kodedata (autoanalyse)
'*' | DATA1 | A = \x0A = '*' *1
' ' | DATA1 | 0 = \x00 = ' '(blanktegn) *1
'012345ABCD' | ESC_FONT | Todimensionel kodedata
'P' | QR_CNTL | QR-kodeudskrift

*1 Udtrykker de 10 bytes af en todimensionel kode som '0 A' med hexadecimal notation. Angiv '0 A' efter lav byte (A) og høj byte (0)
[Udskriftsresultat]

Se Funktionsliste for todimensionelle skrifttyper for yderligere oplysninger om de pågældende skrifttypeindstilling.

### Funktionsliste for todimensionelle skrifttyper

■ Todimensionelle kodedata

Skrifttypenavn | Funktion | Detaljer | Bemærkninger
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | Kommandoindstilling for QR-kode | Udlæser hver kommando for udskrift af todimensionel kode. |
PDF417 | PDF417-kommandoindstilling | Udlæser hver kommando for udskrift af PDF417. |
DATA1 | Dataindstilling | Erstatter \x20 -\x7F til \x00 -\x5F | \x00 -\xFF kan udlæses
DATA2 | Erstatter \x20 -\x7F til \x60 -\xBF
DATA3 | Erstatter \x20 -\x5F til \xC0 -\xFF
ESC_FONT | Udlæsning af \x20 -\x7F uden erstatning. | \x20 -\x7F kan udlæses

*1 Kun QR-kode understøttes (output af kinesiske tegn understøttes ikke).

■ QR_CNTL(QR-kodeindstillingsskrifttyper)

Tegn | Funktion | Udlæs kode til driver
--- | --- | ---
0 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver QR-kode | \x00
1 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver QR-kode | \x01
2 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver QR-kode | \x02
3 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver QR-kode | \x03
4 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver QR-kode | \x04
5 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver QR-kode | \x05
6 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver QR-kode | \x06
7 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver QR-kode | \x07
8 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver QR-kode | \x08
9 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver QR-kode | \x09
M | Indstil QR-kodemodel | \x1b \x1dyS0
M1 | Indstil QR-kodemodel: model 1 | \x1b \x1dyS0 \x01
M2 | Indstil QR-kodemodel: model 2 | \x1b \x1dyS0 \x02
E | Indstil fejlkorrigeringsniveau | \x1b \x1dyS1
* El(E0) | Fejlkorrektionsniveau L(fejlkorrektion:7 %) | \x1b \x1dyS1 \x00
* Em(E1) | Fejlkorrektionsniveau M(fejlkorrektion:15 %) | \x1b \x1dyS1 \x01
* Eq(E2) | Fejlkorrektionsniveau Q(fejlkorrektion:25 %) | \x1b \x1dyS1 \x02
* Eh(E3) | Fejlkorrektionsniveau H(fejlkorrektion:30 %) | \x1b \x1dyS1 \x03
S1- S8 | Indstil modulstørrelse (Enhed: punkt) | \x1b \x1dyS2( \x01~08)
A0 | Indstil QR-kodedata (autodataanalyse) | \x1b \x1dyD1 \x00
B | Indstil QR-kodedata (manuel dataanalyse) | \x1b \x1dyD2
P | QR-kodeudskrift | \x1b \x1dyP

* Indstillingsproceduren i parentes kan også anvendes til at angive fejlkorrigeringsniveau.

■ Indstil PDF417-skrifttyper

Tegn | Funktion | Udlæs kode til driver
--- | --- | ---
0 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver PDF417 | \x00
1 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver PDF417 | \x01
2 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver PDF417 | \x02
3 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver PDF417 | \x03
4 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver PDF417 | \x04
5 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver PDF417 | \x05
6 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver PDF417 | \x06
7 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver PDF417 | \x07
8 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver PDF417 | \x08
9 | For parametre, der indstiller kommandoen for hver PDF417 | \x09
S | Indstil PDF417-kodestørrelse | \x1b \x1dxS0
E | Indstil PDF417-sikkerhedsniveau(ECC) | \x1b \x1dxS1
M | Indstil modul x-retningsstørrelse for PDF417 | \x1b \x1dxS2
A | Indstil modulforhold for højde og bredde for PDF417 | \x1b \x1dxS3
D | Indstil PDF417-kodedata | \x1b \x1dxD
P | Udskriv PDF417-kode | \x1b \x1dxP

■ ESC_FONT , DATA1 , DATA2 , DATA3 (Indstil skrifttype for todimensionelle koder for dataskrifttyper)

Inputdata: Tegn integreret i brugerens program. | Outputdata: Tegnkode, som udlæses fra printerdriver til printer
--- | ---
Tegn | Tegnkode | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3
Tom | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0
! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1
" | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2
# | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3
$ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4
% | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5
& | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6
‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7
( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8
) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9
* | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA
+ | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB
, | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC
- | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD
. | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE
/ | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF
0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0
1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1
2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2
3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3
4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4
5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5
6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6
7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7
8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8
9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9
: | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA
; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB
< | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC
= | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD
> | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE
? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF
@ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0
A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1
B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2
C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3
D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4
E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5
F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6
G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7
H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8
I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9
J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA
K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB
L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC
M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED
N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE
O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF
P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0
Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1
R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2
S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3
T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4
U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5
V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6
W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7
X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8
Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9
Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA
' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB
\ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC
] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD
^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE
_ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF
` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | -
a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | -
b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | -
c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | -
d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | -
e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | -
f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | -
g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | -
h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | -
i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | -
j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | -
k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | -
l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | -
m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | -
n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | -
o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | -
p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | -
q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | -
r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | -
s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | -
t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | -
u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | -
v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | -
w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | -
x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | -
y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | -
z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | -
{ | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | -
| | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | -
} | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | -
~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | -
< DEL > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | -

* Tegninput er ikke tilladt.
Bemærk!: De anførte tegn ignoreres, hvis de ikke understøttes af printeren.
Tilbage til toppen af siden

## Kontrolskrifttyper

Kontrolskrifttyper kan bruges til at kontrollere printerfunktioner.
Kontrolskrifttyper anvendes til at udføre forskellige udskriftshandlinger og anvendes ikke til udskrivning.

De handlinger, som kan udføres ved hjælp af kontrolskrifttyperne, er anført nedenfor.

Tegn | Funktion
--- | ---
A | Kør pengeskuffe 1 (50 ms)
B | Kør pengeskuffe 1 (100 ms)
C | Kør pengeskuffe 1 (150 ms)
D | Kør pengeskuffe 1 (200 ms)
E | Kør pengeskuffe 1 (250 ms)
d | Kør pengeskuffe 2 (200 ms)
6 | LF output
7 | CR output
F | Automatisk afklipper: Fuld afklipning
P | Automatisk afklipper: Delvis afklipning
G | Udskriv NV Bitbillede 1 i almindelig tilstand
H | Udskriv NV Bitbillede 2 i almindelig tilstand
I | Udskriv NV Bitbillede 3 i almindelig tilstand
J | Udskriv NV Bitbillede 4 i almindelig udskrivningstilstand
K | Udskriver NV Bitbillede 5 i almindelig tilstand
Q | Udskriv NV Bitbillede 1 i tilstanden dobbelt tegnbredde
R | Udskriv NV Bitbillede 2 i tilstanden dobbelt tegnbredde
S | Udskriv NV Bitbillede 3 i tilstanden dobbelt tegnbredde
T | Udskriv NV Bitbillede 4 i tilstanden dobbelt tegnbredde
U | Udskriv NV Bitbillede 5 i tilstanden dobbelt tegnbredde
V | Udskriv NV Bitbillede 1 i tilstanden dobbelt tegnhøjde
W | Udskriv NV Bitbillede 2 i tilstanden dobbelt tegnhøjde
X | Udskriv NV Bitbillede 3 i tilstanden dobbelt tegnhøjde
Y | Udskriv NV Bitbillede 4 i tilstanden dobbelt tegnhøjde
Z | Udskriv NV Bitbillede 5 i tilstanden dobbelt tegnhøjde
[ | Udskriv NV Bitbillede 1 i 4x-tilstand
] | Udskriv NV Bitbillede 2 i 4x-tilstand
^ | Udskriv NV Bitbillede 3 i 4x-tilstand
_ | Udskriv NV Bitbillede 4 i 4x-tilstand
` | Udskriv NV Bitbillede 5 i 4x-tilstand
a | Angiv justering: Juster venstre
b | Angiv justering: Juster centreret
c | Angiv justering: Juster højre
e | Angiv ny linje til 1/8 tomme
f | Angiv ny linje til 1/6 tomme
g | Vælg internationale tegn: USA
h | Vælg internationale tegn: Frankrig
i | Vælg internationale tegn: Tyskland
j | Vælg internationale tegn: England
k | Vælg internationale tegn: Danmark I
l | Vælg internationale tegn: Sverige
m | Vælg internationale tegn: Italien
n | Vælg internationale tegn: Spanien I
o | Vælg internationale tegn: Japan
p | Vælg internationale tegn: Norge
q | Vælg internationale tegn: Danmark II
r | Vælg internationale tegn: Spanien II
s | Vælg internationale tegn: Latinamerika
t | Indstil sort/hvid inverteret udskrivning
u | Annuller sort/hvid inverteret udskrivning
v | Kundeskærm: Start dataoverførsel
w | Kundeskærm: Afslut dataoverførsel
x | Kundeskærm: Slet skærm

Bemærk!: De anførte tegn ignoreres, hvis de ikke understøttes af printeren.
Tilbage til toppen af siden

## Juridiske oplysninger

Copyright (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.