### Indhold

Kom i gang
Detaljeret anvendelse
Driftsmiljø
Juridiske oplysninger

# TSP700II Windows Printerdriver

Denne software er Windows-printerdriveren til TSP700II.
Når du installerer printerdriveren, kan du anvende de standardprintfunktioner, der findes i de fleste Windows-programmer.

## Kom i gang

### Opret en printerkø

Du skal oprette en printerkø for at kunne anvende funktionerne i printerdriveren. Du kan oprette en printerkø ved hjælp af følgende procedure:

- Via USB Plug & Play:
  Tilslut printeren til pc'en, og tænd den. Når den er tilsluttet, opretter Windows automatisk en printerkø via plug & play.
- Via en non-USB-brugergrænseflade:
  Du kan oprette en printerkø med funktionen Windows printerkø, som findes i Star Printerværktøj. Yderligere oplysninger fås ved at klikke Her.

Så snart printerkøen er oprettet, kan du ændre printerindstillinger. Skift printerindstillinger ved hjælp af følgende procedure:

1. Åbn kontrolpanelet, og åbn mappen ’Enheder og printere’.
2. Højreklik på printerkøen, som du ønsker at konfigurere for åbning af genvejsmenu, og klik derefter på ’Printeregenskaber’.
3. Konfigurer printerindstillinger ved at klikke på Udskriftsindstillinger under fanen Generelt eller ved hjælp af fanen Enhedsindstillinger.

Du kan konfigurere de forskellige printerfunktioner i hver printerkø.

### Printerdriverfunktioner og indstillinger for udskrivningstilstand

Din printerdriver understøtter 'Line' og 'Raster'. Ved at bruge forskellige 'Print Mode' aktiveres forskellige anvendelsesområder og funktioner.

Det er muligt at udskrive grafiske data ved høj hastighed i 'Raster'-tilstand, men enhedsskrifttyper kan kun anvendes i 'Line'-tilstand.

Du finder følgende funktioner i hver tilstand: Klik på linket med funktionsnavne, hvis du ønsker yderligere detaljer.

Enhedsindstillinger | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
Udskriv NVLogo | OK | ×
Udskriv Soft Logo | × | OK
External Peripheral Control Function | OK | OK

Øvrige funktioner | Line | Raster
--- | --- | ---
Papirformat | OK | OK
Udskriftskvalitet | OK | OK
Enhedsskrifttyper | OK | ×

Tilbage til toppen af siden

## Detaljeret anvendelse

### Enhedsindstillinger

Fanen Enhedsindstillinger i printerkøens egenskaber indeholder mange forskellige indstillinger. Åbn fanen Enhedsindstillinger ved hjælp af følgende anvisninger:

1. Åbn kontrolpanelet, og åbn mappen ’Enheder og printere’.
2. Højreklik på printerkøen, som du ønsker at konfigurere for åbning af genvejsmenu, og klik derefter på ’Printeregenskaber’.
3. Klik på fanen Enhedsindstillinger.

Bemærk! Visse funktioner kan ikke vælges samtidigt.
Hvis tegnet '!' forekommer i enhedskonfigurationen, skal du markere det ved at læse beskrivelsen for hvert punkt.

Beskrivelse af indholdet for hver funktion vises nedenfor.

#### Print Mode

Du kan enten vælge 'Line' eller 'Raster' for dokumentet.
'Raster' er valgt som standardindstilling. Printerdriverfunktionerne skifter i henhold til indstillingerne for udskrivningstilstand. Ønsker du yderligere oplysninger, skal du tjekke oplysningerne Her.
Vi anbefaler, at du vælger 'Raster'-tilstand for USB-grænseflade og 'Line'-tilstand for seriel grænseflade. Derved udnytter du din printers specifikationer optimalt.

Bemærk! Hvis du ændrer udskrivningstilstanden, skal du genstarte din pc for at sikre, at alle programmer registrerer de nye indstillinger.

#### Paper Type

Med tre forskelige indstillinger for 'Paper Type' kan du udskrive 'Receipt' med variabel længde, 'Ticket' med fast længde eller sider, der afgrænses som 'Black Mark'.
Vælg indstillingen 'Receipt', hvis længden af dine udskriftsjob varierer, og du ønsker, at de skal klippes umiddelbart efter sidste linje. (Du kan indstille kvitteringspapirets format under Papirformat)
Vælg 'Ticket', hvis du ønsker, at dine udskriftsjobs har ens længde, som du indstiller via Papirformat. Papiret klippes, når det når den angivne værdi.
Vælg 'Black Mark', hvis du ønsker, at printeren skal klippe papiret ved de sorte mærker.

#### Print Setting - Speed

Denne indstilling styrer, hvor hurtigt printeren udskriver.
I de fleste tilfælde bør du anvende hastighedsindstillingen 'High'. Hvis du prioriterer udskriftskvalitet frem for udskrivningshastighed, bør du vælge 'Low'.

Bemærk! Hvis du vælger indstillingen for høj opløsning (Udskriftskvalitet), er denne indstilling ikke tilgængelig.

#### Print Setting - Density

Denne indstilling styrer, hvor mørk udskriften bliver.
I de fleste tilfælde bør du anvende indstillingen 'Standard'. Ønsker du en lysere udskrift, ændrer du til '-1', '-2' eller '-3'. Ønsker du en mørkere udskrift, ændrer du til '+1', '+2' eller '+3'.

#### Print Setting - Details - Print Position

Denne indstilling styrer udskriftspositionen.
Hvis udskriftsområdet er forskelligt fra papirstørrelsen, og der er angivet en anden indstilling end 100 % for skaleringsfaktoren, kan du angive, hvilken del af udskriftsområdet der skal skrives ud.
Vælg 'Left' for at udskrive papirbredden fra venstre kant af udskriftsområdet. Vælg 'Center' for at udskrive papirbredden fra midten af udskriftsområdet. Vælg 'Right' for at udskrive papirbredden fra højre kant af udskriftsområdet.

Papiret justeres med det mindste Foruddefinerede papirformat, der har plads til udskriftsområdet, beregnet ud fra den angivne skaleringsfaktor og det angivne papirformat.

Bemærk! Denne funktion er kun mulig, hvis indstillingen Print Mode er konfigureret til 'Raster'.

#### Print Setting - Details - Reverse

Konfigurer 'Reverse Print' til 'Enable' for omvendt udskrivning.

Bemærk! Denne funktion er kun mulig, hvis indstillingen Print Mode er konfigureret til 'Raster'.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Når der opstår en fejl, kan du håndtere de ikke-udskrevne data, der allerede er sendt til printeren, som vist nedenfor.
Hvis du vil fjerne de data, der ikke er udskrevet endnu, efter at fejlen er udbedret, skal du vælge 'Clear Data By Document' og markere afkrydsningsfeltet 'Aktiver understøttelse af tovejskommunikation' på fanen 'Porte' i 'Printeregenskaber'.
Hvis de data, der ikke er udskrevet endnu, skal udskrives kontinuerligt, efter at fejlen er udbedret, skal du vælge 'Store Data' og fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet 'Aktiver understøttelse af tovejskommunikation'.

Bemærk! Denne funktion fungerer ikke korrekt med det gamle firmware.
Vælg 'Store Data', hvis du bruger version 3.0 eller tidligere versioner, og fjern markeringen i feltet Aktiver understøttelse af tovejskommunikation under fanen Porte i dialogboksen Printeregenskaber.
Du kan tjekke firmwareversionen ved at udføre Egenudskrivning.
Kontakt forhandleren, hvis du ønsker at opdatere printerens firmware.

#### Print Settings - Details - Top Search

Hvis du sætter denne funktion til 'Enable', indstiller printeren papiret til omvendt udskrivning og minimerer den topmargen, der ikke kan udskrives.

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig, hvis indstillingen Print Mode er konfigureret til 'Raster' og indstillingerne 'Page Cut Type' eller 'Document Cut Type' er indstillet til 'Full Cut'.

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Ønsker du at bruge papir med sorte mærker, skal du indstille 'Paper Type' til 'Black Mark'.

Bemærk! Denne funktion er kun mulig, hvis indstillingen Paper Type er indstillet på 'Black Mark'.

#### Scaling - Factor

Denne indstilling styrer forstørrelses- eller reduktionsprocentdelen.
Du kan angive en skaleringsfaktor mellem 20 % og 200 %.

Bemærk! Denne funktion er kun mulig, hvis indstillingen Print Mode er konfigureret til 'Raster'.
Hvis Soft Logo også benyttes samtidigt, anvendes indstillingen ikke på softlogoet.

#### Paper Cut - Page Cut Type

Indstillingen 'Page Cut Type' styrer, hvordan alle siderne i udskriftsjobbet klippes, undtagen den sidste side.
Vælg indstillingen 'No Cut', hvis siderne i dokumentet ikke skal klippes. Vælg 'Partial Cut', hvis du ønsker, at udskriftsjobbet klippes delvist. Vælg 'Full Cut', hvis du ønsker, at udskriftsjobbet klippes fuldt ud.

#### Paper Cut - Document Cut Type

Indstillingen 'Document Cut Type' styrer, hvordan den sidste side i udskriftsjobbet klippes.
Vælg indstillingen 'No Cut', hvis udskriftsjobbet ikke skal klippes. Vælg 'Partial Cut', hvis du ønsker, at udskriftsjobbet klippes delvist. Vælg 'Full Cut', hvis du ønsker, at udskriftsjobbet klippes fuldt ud.

#### NVLogo

NVLogo er en funktion, der udskriver logodata, som er registreret i printeren, ved hjælp af logoregistreringsfunktionen i printerværktøjet, på sider eller i dokumenter.
Du er nødt til registrere dit logo på printeren, før du kan anvende denne indstilling. Yderligere oplysninger findes under Hjælp til logolagring til printerværktøj.

Bemærk! Denne funktion er kun mulig, hvis indstillingen Print Mode er konfigureret til 'Line'.

##### NVLogo - Document Top

Dette indstiller placeringen og dataene for et logo, hvis det skal udskrives i starten af et dokument.
Vælg 'Left', hvis logoet skal udskrives venstrejusteret. Vælg 'Center', hvis det skal udskrives centreret. Vælg 'Right', hvis det skal udskrives højrejusteret. Du kan også angive nummeret på de logodata, som du vil have udskrevet, i 'Registration Number'.
Ethvert logo, som du vælger her, udskrives øverst på den første side i dokumentet.
Hvis du vælger 'No Use', bliver logoet ikke udskrevet i starten af dokumentet.

##### NVLogo - Page Top

Dette indstiller placeringen og dataene for et logo, hvis det skal udskrives øverst på en side.
Vælg 'Left', hvis logoet skal udskrives venstrejusteret. Vælg 'Center', hvis det skal udskrives centreret. Vælg 'Right', hvis det skal udskrives højrejusteret. Du kan også angive nummeret på de logodata, som du vil have udskrevet, i 'Registration Number'.
Ethvert logo, som du vælger her, udskrives øverst på siden.
Hvis du vælger 'No Use', bliver logoet ikke udskrevet øverst på siden.

##### NVLogo - Page Bottom

Dette indstiller placeringen og dataene for et logo, hvis det skal udskrives nederst på en side.
Vælg 'Left', hvis logoet skal udskrives venstrejusteret. Vælg 'Center', hvis det skal udskrives centreret. Vælg 'Right', hvis det skal udskrives højrejusteret. Du kan også angive nummeret på de logodata, som du vil have udskrevet, i 'Registration Number'.
Ethvert logo, som du vælger her, udskrives nederst på siden.
Hvis du angiver indstillingen 'No Use', bliver logoet ikke udskrevet nederst på siden.

##### NVLogo - Document Bottom

Dette indstiller placeringen og dataene for et logo, hvis det skal udskrives i slutningen af et dokument.
Vælg 'Left', hvis logoet skal udskrives venstrejusteret. Vælg 'Center', hvis det skal udskrives centreret. Vælg 'Right', hvis det skal udskrives højrejusteret. Du kan også angive nummeret på de logodata, som du vil have udskrevet, i 'Registration Number'.
Ethvert logo, som du vælger her, udskrives nederst på den sidste side i dokumentet.
Hvis du vælger 'No Use', bliver logoet ikke udskrevet i slutningen af dokumentet.

#### Soft Logo

Soft Logo er en funktion, der udskriver data, der er gemt på en pc, som et logo i et dokument eller på en side.
Funktionen gemmer det udskrevne output fra printeren på en pc i form af raster-logodata og gør det muligt for dig at bruge dem som et logo.
Du kan også bruge BMP-data, der er gemt på en pc, som et logo.

Den gør det muligt for dig at bruge de data, som anvendes af Soft Logo, ved at gemme dem i en mappe på en angivet placering (Startdrev:/Star/(navn på printerkø)/StarRasterLogoData/), hver gang dataene udskrives. Hvis du vil benytte dem som BMP-data, skal du gemme filnavnet med fortløbende numre, der starter fra 0.

Bemærk! Denne funktion er kun mulig, hvis indstillingen Print Mode er konfigureret til 'Raster'.
Dette kan ikke anvendes i indstillingen Høj opløsning (Udskriftskvalitet).

##### Soft Logo - Mode

Hvis du vælger 'Generate - ...', når der er angivet logodata, og derefter udskriver det indhold, som du vil ændre til et logo, bliver de data, der også udskrives, gemt i BMP-format i en mappe på en angivet placering, hver gang dataene udskrives.
Du kan gemme det udskrevne output af flere sider som flere stykker logodata. Hvis der gemmes logodata, når der allerede er gemt BMP-data, bliver de gemte BMP-data slettet og overskrevet af de nye logodata.
Klik på knappen 'Test Print' for at udskrive alle de BMP-data, der er gemt i den mappe, som blev angivet, da du valgte 'Generate - ...'.

Hvis du vælger 'Print Mode', udføres der Soft Logo-udskrivning, hver gang der angives logodata.

##### Soft Logo - Document Top

Hvis du vælger 'All - BMP', bliver alle BMP-data i mappen 'StartDoc' på den angivne placering udskrevet i starten af dokumentet. Hvis du vælger 'Sequential - BMP', bliver BMP-dataene i mappen 'StartDoc' på den angivne placering udskrevet sekventielt i starten af dokumentet.
Hvis du vælger 'No Use', udføres der ikke Soft Logo-udskrivning i starten af dokumentet.

##### Soft Logo - Page Top

Hvis du vælger 'All - BMP', bliver alle BMP-data i mappen 'StartPage' på den angivne placering udskrevet øverst på siden. Hvis du vælger 'Sequential - BMP', bliver BMP-dataene i mappen 'StartPage' på den angivne placering udskrevet sekventielt øverst på siden.
Hvis du vælger 'No Use', udføres der ikke Soft Logo-udskrivning øverst på siden.

##### Soft Logo - Page Bottom

Hvis du vælger 'All - BMP', bliver alle BMP-data i mappen 'EndPage' på den angivne placering udskrevet nederst på siden. Hvis du vælger 'Sequential - BMP', bliver BMP-dataene i mappen 'EndPage' på den angivne placering udskrevet sekventielt nederst på siden.
Hvis du vælger 'No Use', udføres der ikke Soft Logo-udskrivning nederst på siden.

##### Soft Logo - Document Bottom

Hvis du vælger 'All - BMP', bliver alle BMP-data i mappen 'EndDoc' på den angivne placering udskrevet i slutningen af dokumentet. Hvis du vælger 'Sequential - BMP', bliver BMP-dataene i mappen 'EndDoc' på den angivne placering udskrevet sekventielt i slutningen af dokumentet.
Hvis du vælger 'No Use', udføres der ikke Soft Logo-udskrivning i slutningen af dokumentet.

#### Peripheral Unit 1 - Type

Printeren kan styre to forskellige typer ekstern enhed, enten en 'Buzzer' eller en 'Cash Drawer'.
Ignorer denne indstilling og valgmulighederne, hvis der ikke er sluttet en ekstern enhed 1 til printeren. (Denne konfiguration springes over.)

Bemærk! Anvender du ikke brummeren som ekstern enhed 1 (f.eks. Pengeskuffe osv.), skal du ikke vælge 'Buzzer'.
Hvis du gør det, kan den eksterne enhed, der anvendes, blive permanent beskadiget.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

Printeren kan aktivere den eksterne enhed, du har tilsluttet kredsløb 1, på forskellige tidspunkter under dokumentudskrivningen.
Vælg 'Document Top' for kun at aktivere den eksterne enhed én gang, før udskrivningen begynder. Vælg 'Page Top' for at aktivere den eksterne enhed, før hver enkelt side udskrives. Vælg 'Page Bottom' for at aktivere den eksterne enhed, efter hver side er blevet udskrevet. Vælg 'Document Bottom' for kun at aktivere den eksterne enhed én gang efter endt udskriftsjob.

Bemærk! Hvis du ikke har en ekstern enhed 1 tilsluttet til din printer, skal du vælge 'No Use'.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Hvis du har tilsluttet en pengeskuffe som ekstern enhed 1, kan du kontrollere bredden af aktiveringsimpulsen ved hjælp af denne indstilling.
Forskellige pengeskuffer kræver forskellige impulsbredder. Vælg mellem de forskellige valgmuligheder, indtil pengeskuffen åbner korrekt.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Hvis du har tilsluttet en brummer som ekstern enhed 1, kan du kontrollere længden af ringetonen ved hjælp af denne indstilling.
Vælg en passende ringevarighed til det program, du bruger. Vælg den tidsperiode, der passer bedst til dit program – længere for større opmærksomhed eller kortere for mindre forstyrrelse.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Hvis du har tilsluttet en brummer som ekstern enhed 1, kan du styre tidsrummet mellem ringetoner ved hjælp af denne indstilling.
Indstillingen kan kontrollere tidsrummet mellem toner for ekstern enhed 1, hvis der er angivet gentagen ringning. Kortere for hurtige sekvenser eller længere for sekvenser med mere tid mellem sekvenserne.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Har du tilsluttet en brummer som ekstern enhed 1, kan du konfigurere, hvor mange gange din brummer udløses pr. aktivering.

Uanset hvor mange toner du har konfigureret, kan du stoppe brummeren ved at trykke på 'FEED'-knappen.

#### Peripheral Unit 2 - Type

Printeren kan styre to forskellige typer ekstern enhed, enten en 'Buzzer' eller en 'Cash Drawer'.
Ignorer denne indstilling og valgmulighederne, hvis der ikke er sluttet en ekstern enhed 2 til printeren. (Denne konfiguration springes over.)

Bemærk! Anvender du ikke brummeren som ekstern enhed 2 (f.eks. Pengeskuffe osv.), skal du ikke vælge 'Buzzer'.
Hvis du gør det, kan den eksterne enhed, der anvendes, blive permanent beskadiget.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

Printeren kan aktivere den eksterne enhed, du har tilsluttet kredsløb 2, på forskellige tidspunkter under dokumentudskrivningen.
Vælg 'Document Top' for kun at aktivere den eksterne enhed én gang, før udskrivningen begynder. Vælg 'Page Top' for at aktivere den eksterne enhed, før hver enkelt side udskrives. Vælg 'Page Bottom' for at aktivere den eksterne enhed, efter hver side er blevet udskrevet. Vælg 'Document Bottom' for kun at aktivere den eksterne enhed én gang efter endt udskriftsjob.

Bemærk! Hvis du ikke har en ekstern enhed 2 tilsluttet til din printer, skal du vælge 'No Use'.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Hvis du bruger en pengeskuffe som ekstern enhed 2, er impulsbredden fast indstillet til '200 millisekunder'.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Hvis du har tilsluttet en brummer som ekstern enhed 2, kan du kontrollere længden af ringetonen ved hjælp af denne indstilling.
Vælg en passende ringevarighed til det program, du bruger. Vælg den tidsperiode, der passer bedst til dit program – længere for større opmærksomhed eller kortere for mindre forstyrrelse.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Hvis du har tilsluttet en brummer som ekstern enhed 2, kan du styre tidsrummet mellem ringetoner ved hjælp af denne indstilling.
Indstillingen kan kontrollere tidsrummet mellem toner for ekstern enhed 2, hvis der er angivet gentagen ringning. Kortere for hurtige sekvenser eller længere for sekvenser med mere tid mellem sekvenserne.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Har du tilsluttet en brummer som ekstern enhed 2, kan du konfigurere, hvor mange gange din brummer udløses pr. aktivering.

Uanset hvor mange toner du har konfigureret, kan du stoppe brummeren ved at trykke på 'FEED'-knappen.

### Papirformat

Denne driver har adskillige Foruddefinerede papirformater.
Du kan også oprette brugerdefinerede papirformater med Brugerdefineret papirformat ved hjælp af Windows printerkø.
Hvert papirformat defineres til en bestemt bredde og højde, der betegner det område, som kan udskrives. Du behøver ikke at anføre margener for dine dokumenter.
Papirformater, der omfatter ordet 'Receipt' i navnet, er beregnet til udskriftsjob af variabel længde som f.eks. kvitteringer. Når dette papirformat anvendes, skal du sørge for at vælge 'Receipt' under indstillinger for Paper Type.

Konfigurationen af papirformat kan ændres i henhold til den aktuelle konfiguration af de programmer, du benytter.
Hvis der ikke er nogen papirformatkonfiguration i dit program, skal du benytte følgende indstilling. Det anbefales, at du konfigurerer den samme værdi 3 steder.

1. Åbn kontrolpanelet, og åbn mappen ’Enheder og printere’.
2. Højreklik på printerkøen, som du ønsker at konfigurere for åbning af genvejsmenu, og klik derefter på ’Printeregenskaber’.
3. Klik på Udskriftsindstillinger..., der findes under fanen Generelt, og klik dernæst på Avanceret..., som findes under fanen Layout i det nye vindue. Her finder du indstillingen Papirformat - vælg samme papirformat her.
4. Vælg FRIKTION i Papirbakke og -format under Enhedsindstilling.
5. Klik på Udskriftsindstillinger..., der findes under fanen Generelt, og klik dernæst på Avanceret..., som findes under fanen Layout i det nye vindue. Her finder du indstillingen Papirformat - vælg samme papirformat her.

#### Foruddefineret papirformat

Nedenfor finder du de foruddefinerede papirformater, som TSP700II Printerdriver tilbyder.

Konfigurationsværdi | Standardværdi | Udskriftsbredde | Længde
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 mm | 200 mm
80mm x Receipt |  | 80 mm | 3.000 mm
72mm x 200mm |  | 72 mm | 200 mm
72mm x Receipt | ○ | 72 mm | 3.000 mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5 mm | 200 mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5 mm | 3.000 mm
52mm x 200mm |  | 52 mm | 200 mm
52mm x Receipt |  | 52 mm | 3.000 mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8 mm | 200 mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8 mm | 3.000 mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11 tommer

#### Oprettelse af Brugerdefinerede papirformater

Brugerdefinerede papirformater kan oprettes ved hjælp af Windows Printerkø. Følg nedenstående procedure.

1. Åbn kontrolpanelet, og åbn mappen ’Enheder og printere’.
2. Vælg den printer, du ønsker at konfigurere, og klik på ’Printerserveregenskaber’ i menuen.
3. Klik på fanen Papir.
4. Klik på afkrydsningsfeltet Opret en ny formular.
5. Indtast et nyt navn i boksen Formularnavn.
6. Vælg Enheder i Formularbeskrivelse og indtast de værdier, du ønsker i Bredde og Højde for Papirformat.
7. Klik på Gem formular, og dernæst på Luk for at afslutte.

De papirformater, som TSP700II Printerdriver tilbyder, er som følger.
Brugerdefineret papirformat findes i følgende område.

Papirbredde | Minimumværdi | 25,4 mm
Maksimumværdi | 80 mm
Papirhøjde | Minimumværdi | 25,4 mm
Maksimumværdi | 3276,7 mm

### Udskriftskvalitet

Printerdriveren gør det muligt at ændre udskriftskvaliteten med henblik på at ændre udskriftsopløsningen.
Du kan konfigurere den i dialogboksen 'Print Mode' ved at vælge indstillingen 'Raster'.

Sådan gør du.

1. Åbn kontrolpanelet, og åbn mappen ’Enheder og printere’.
2. Højreklik på ikonet for den udskriftskø, hvis udskriftskvalitet du ønsker at ændre, og klik på Udskriftsindstillinger.
3. Vælg fanen Layout, og klik på Avanceret...
4. Udskriftskvaliteten kan konfigureres i sektionen Grafik.

Du har følgende valgmuligheder:

Konfigurationsværdi | Standardværdi | Detaljer
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Udskrift 203 dpi (Bredde) 406dpi (Højde).
203 x 203 dots per inch | ○ | Udskrift 203 dpi (Bredde) 203dpi (Højde).

### Enhedsskrifttyper (Printer, Stregkode og Kontrolskrifttyper)

Din printer understøtter forskellige printerresidente skrifttyper og stregkodeskrifttyper. Disse skrifttyper findes allerede i printeren og kan vælges i dit program.
Du kan anvende dem, når valgmuligheden 'Print Mode' er angivet til indstillingen 'Line'.

Enhedsskrifttyper kan både give dig en høj udskriftskvalitet og en hurtig udskriftshastighed. Med stregkodeskrifttyper kan du udskrive stregkoder ved bare at anvende en af stregkodeskrifttyperne i et afsnit i dokumentet, hvor teksten beskriver stregkodens layout og data. Kontrolskrifttyper giver dig mulighed for at styre forskellige printeregenskaber med særlige egenskaber forbundet til særlige tegn, der kan udskrives ved hjælp af Kontrolskrifttyper.

Klik Her for at åbne en ny hjælpeside, der beskriver disse fonte yderligere.

Tilbage til toppen af siden

## Driftsmiljø

### Understøttede modeller

TSP700II

### Systemkrav

Windows 7 (32 bit/64 bit)
Windows 8 (32 bit/64 bit)*
Windows 8.1 (32 bit/64 bit)*
Windows 10 (32 bit/64 bit)*

* Se Installation Manual for detaljerede oplysninger.

Tilbage til toppen af siden

## Juridiske oplysninger

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.