### 목차

장치 글꼴 목록
바코드 글꼴
2D 코드 글꼴
제어 글꼴
법률 정보

# TSP700II Windows 프린터 드라이버
- 장치 글꼴

이 프린터 드라이버에서는 다양한 내장 또는 상주 글꼴을 지원합니다.

이러한 글꼴은 글꼴 크기가 다양하며 트루타입 글꼴보다 선명한 인쇄를 제공합니다. 바코드 글꼴/2D 코드 글꼴을 입력하여 다양한 사양과 크기의 바코드/2D 코드를 인코딩하고 인쇄할 수 있습니다.
제어 글꼴은 문자 기반 인쇄 작업에 포함된 명령으로 프린터를 제어하는 데 사용됩니다.

장치 글꼴은 'Line 모드' 설정에서만 사용할 수 있습니다.

## 장치 글꼴 목록

이 프린터 드라이버에서 지원하는 장치 글꼴이 아래에 나열되어 있습니다.
사용 중인 응용 프로그램의 구성을 통해 올바른 글꼴과 글꼴 크기를 지정하십시오.
24픽셀을 지정하면 Microsoft Word 또는 Excel에서 8.5포인트를 지정하는 것과 같습니다.

글꼴 이름 | 너비 (픽셀) | 높이 (픽셀) | 문자 수/ 80mm 또는 640도트 줄 | 세부 정보
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | 프린터 글꼴 (ANK 글꼴 A)
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | 프린터 글꼴 (ANK 글꼴 B)
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71
한글 2.5cpi | 78 | 72 | 8 | 2바이트 글꼴
한글 4cpi | 52 | 24 | 12
한글 4cpi 크게 | 52 | 48 | 12
한글 8cpi | 26 | 24 | 24
한글 8cpi 크게 | 26 | 48 | 24
한글 2.5cpi(적색) | 78 | 72 | 8
한글 4cpi(적색) | 52 | 24 | 12
한글 4cpi 크게(적색) | 52 | 48 | 12
한글 8cpi(적색) | 26 | 24 | 24
한글 8cpi 크게(적색) | 26 | 48 | 24
UPC-E | 12 | 24 | 53 | 바코드 글꼴
UPC-A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53
CODE39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | 2D 코드 글꼴
PDF417 | 1 | 24 | 640
DATA1 | 1 | 24 | 640
DATA2 | 1 | 24 | 640
DATA3 | 1 | 24 | 640
Control | 12 | 24 | 53 | 제어 글꼴
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

맨 위로 돌아가기

## 바코드 글꼴

이 프린터 드라이버에서는 다음 바코드 글꼴 유형을 지원합니다.

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN-13
- CODE39
- ITF
- NW-7(Codabar)

### 바코드 글꼴 매개 변수 목록

■ 바코드 데이터

바코드 유형 | 허용된 문자 열 | 허용된 문자 집합
--- | --- | ---
UPC-E | 12열 | 값: '0' - '9'
UPC-A | 12열 | 값: '0' - '9'
JAN/EAN-8 | 8열 | 값: '0' - '9'
JAN/EAN-13 | 13열 | 값: '0' - '9'
CODE39 | 1열 이상 | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (시작/중지) *1
ITF | 2열 이상(짝수) | 값: '0' - '9'
NW-7(Codabar) | 1열 이상 | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' 'A' - 'D'

*1 시작/중지 코드가 자동으로 생성됩니다.

■ 최소 모듈 너비 매개 변수 설정

문자 | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | CODE39 NW-7 (*1) | ITF (*1)
--- | --- | --- | ---
a | 2도트 | 2도트(6) | 2도트(5)
b | 3도트 | 3도트(9) | 4도트(10)
c | 4도트 | 4도트(12) | 6도트(15)
d | - | 2도트(5) | 2도트(4)
e | - | 3도트(8) | 4도트(8)
f | - | 4도트(10) | 6도트(12)
g | - | 2도트(4) | 2도트(6)
h | - | 3도트(6) | 3도트(9)
i | - | 4도트(8) | 4도트(12)

*1 각 모듈 뒤에 있는 괄호 안의 숫자는 해당 코드의 두꺼운 패턴에 대한 도트 수를 나타냅니다.

■ 바코드 높이 매개 변수 설정

문자 | 바코드 높이
--- | ---
o | 32도트(4mm)
p | 64도트(8mm)
q | 96도트(12mm)
r | 128도트(16mm)
s | 160도트(20mm)
t | 192도트(24mm)
u | 224도트(28mm)
v | 255도트(31.9mm)

■ 바코드 종료 매개 변수

문자 | 기능
--- | ---
z | 바코드 데이터 종료 코드(1EH)

참고: 프린터에서 지원하지 않을 경우 지정한 문자 중 일부가 무시됩니다.

### 바코드 글꼴 - 기술 방법

바코드 글꼴은 '모듈 너비 설정 매개 변수', '바코드 높이 설정 매개 변수', '바코드 데이터', '바코드 종료 매개 변수 필드' 등으로 구성됩니다. 기술할 때는 각 필드를 조합합니다.
자세한 내용은 Star Line Mode Command Specifications 섹션을 참조하십시오.

예: '0123ABC'를 CODE 39 바코드로 인코딩 (모듈 너비 2도트, 높이 8mm)

[기술 데이터]

a p 0123ABC z

기술 문자 | 의미
--- | ---
'a' | 모듈 너비 설정 매개 변수(2도트)
'p' | 바코드 높이 설정 매개 변수(64도트: 8mm)
'0123ABC' | 바코드 데이터
'z' | 바코드 종료 매개 변수

[인쇄 결과]

각 필드에 대한 자세한 내용은 바코드 글꼴 매개 변수 목록을 참조하십시오.

맨 위로 돌아가기

## 2D 코드 글꼴

이 프린터 드라이버에서는 2D 코드 글꼴(QR 코드 및 PDF417)을 지원합니다.

### 2D 코드 글꼴 기술 방법

2D 바코드 글꼴을 사용하여 2D 코드를 인코딩하는 경우 다음과 같이 코드를 기술합니다.

1. 2D 코드 유형 설정
   모든 설정에는 기본 설정을 변경하려는 경우에만 지정해야 하는 기본값이 있습니다.
2. 2D 코드 데이터 설정
   2D 데이터에 대한 다양한 매개 변수와 명령 글꼴을 차례로 지정한 다음 2D 코드 데이터를 지정할 수 있습니다.
3. 2D 코드 확장 정보 가져오기(임의)
   위의 매개 변수 1과 2가 일치하지 않으면 오류가 반환됩니다.
4. 2D 코드 인쇄

각 명령에 대한 자세한 내용은 Star Line Mode Command Specifications 섹션을 참조하십시오.
예: 오류 보정률 25%의 QR 코드를 사용하여 '012345ABCD'를 2D 코드로 인코딩해야 하는 경우
[기술 데이터]
E2A0* 012345ABCD P

기술 문자 | 설정 글꼴 | 의미
--- | --- | ---
'E2' | QR_CNTL | 오류 보정 수준을 Q(25%)로 설정
'A0' | QR_CNTL | QR 코드 데이터 설정(자동 분석)
'*' | DATA1 | A = \x0A = '*' *1
' ' | DATA1 | 0 = \x00 = ' '(공백 문자) *1
'012345ABCD' | ESC_FONT | 2D 코드 데이터
'P' | QR_CNTL | QR 코드 인쇄

*1 16진수 표기법을 사용하여 10바이트의 2D 코드를 '0 A'로 표현한 것입니다. 하위 바이트(A)와 상위 바이트(0) 순서로 '0 A'를 지정합니다.
[인쇄 결과]

각 글꼴 설정에 대한 자세한 내용은 2D 글꼴 기능 목록을 참조하십시오.

### 2D 글꼴 기능 목록

■ 2D 코드 데이터

글꼴 이름 | 기능 | 세부 정보 | 비고
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | QR 코드 명령 설정 | 2D 코드 인쇄 명령을 각각 출력합니다. |
PDF417 | PDF417 명령 설정 | PDF417 인쇄 명령을 각각 출력합니다. |
DATA1 | 데이터 설정 | \x20 -\x7F를 \x00 -\x5F로 바꿉니다. | \x00 -\xFF가 출력될 수 있습니다.
DATA2 | \x20 -\x7F를 \x60 -\xBF로 바꿉니다.
DATA3 | \x20 -\x5F를 \xC0 -\xFF로 바꿉니다.
ESC_FONT | 바꾸지 않고 \x20 -\x7F를 출력합니다. | \x20 -\x7F가 출력될 수 있습니다.

*1 QR 코드만 지원됩니다(중국어 문자 출력은 지원되지 않음).

■ QR_CNTL(QR 코드 설정 글꼴)

문자 | 기능 | 드라이버 출력 코드
--- | --- | ---
0 | 각 QR 코드의 명령 설정 매개 변수용 | \x00
1 | 각 QR 코드의 명령 설정 매개 변수용 | \x01
2 | 각 QR 코드의 명령 설정 매개 변수용 | \x02
3 | 각 QR 코드의 명령 설정 매개 변수용 | \x03
4 | 각 QR 코드의 명령 설정 매개 변수용 | \x04
5 | 각 QR 코드의 명령 설정 매개 변수용 | \x05
6 | 각 QR 코드의 명령 설정 매개 변수용 | \x06
7 | 각 QR 코드의 명령 설정 매개 변수용 | \x07
8 | 각 QR 코드의 명령 설정 매개 변수용 | \x08
9 | 각 QR 코드의 명령 설정 매개 변수용 | \x09
M | QR 코드 모델 설정 | \x1b \x1dyS0
M1 | QR 코드 모델 설정: 모델 1 | \x1b \x1dyS0 \x01
M2 | QR 코드 모델 설정: 모델 2 | \x1b \x1dyS0 \x02
E | 오류 보정 수준 설정 | \x1b \x1dyS1
* El(E0) | 오류 보정 수준 L(오류 보정률: 7%) | \x1b \x1dyS1 \x00
* Em(E1) | 오류 보정 수준 M(오류 보정률: 15%) | \x1b \x1dyS1 \x01
* Eq(E2) | 오류 보정 수준 Q(오류 보정률: 25%) | \x1b \x1dyS1 \x02
* Eh(E3) | 오류 보정 수준 H(오류 보정률: 30%) | \x1b \x1dyS1 \x03
S1 - S8 | 모듈 크기 설정(단위: 도트) | \x1b \x1dyS2(\x01~08)
A0 | QR 코드 데이터 설정(자동 데이터 분석) | \x1b \x1dyD1 \x00
B | QR 코드 데이터 설정(수동 데이터 분석) | \x1b \x1dyD2
P | QR 코드 인쇄 | \x1b \x1dyP

* 괄호 안의 설정 절차로 오류 보중 수준을 설정할 수도 있습니다.

■ PDF417 글꼴 설정

문자 | 기능 | 드라이버 출력 코드
--- | --- | ---
0 | 각 PDF417의 명령 설정 매개변수용 | \x00
1 | 각 PDF417의 명령 설정 매개변수용 | \x01
2 | 각 PDF417의 명령 설정 매개변수용 | \x02
3 | 각 PDF417의 명령 설정 매개변수용 | \x03
4 | 각 PDF417의 명령 설정 매개변수용 | \x04
5 | 각 PDF417의 명령 설정 매개변수용 | \x05
6 | 각 PDF417의 명령 설정 매개변수용 | \x06
7 | 각 PDF417의 명령 설정 매개변수용 | \x07
8 | 각 PDF417의 명령 설정 매개변수용 | \x08
9 | 각 PDF417의 명령 설정 매개변수용 | \x09
S | PDF417 코드 크기 설정 | \x1b \x1dxS0
E | PDF417 보안 수준 설정(ECC) | \x1b \x1dxS1
M | PDF417의 모듈 x 방향 크기 설정 | \x1b \x1dxS2
A | PDF417의 모듈 가로세로비 설정 | \x1b \x1dxS3
D | PDF417 코드 데이터 설정 | \x1b \x1dxD
P | PDF417 코드 인쇄 | \x1b \x1dxP

■ ESC_FONT , DATA1 , DATA2 , DATA3(2D 코드 데이터 글꼴 설정)

입력 데이터: 사용자의 응용 프로그램 내에 포함된 문자 | 출력 데이터: 프린터 드라이버에서 프린터로 출력되는 문자 코드
--- | ---
문자 | 문자 코드 | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3
공백 | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0
! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1
" | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2
# | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3
$ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4
% | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5
& | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6
‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7
( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8
) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9
* | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA
+ | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB
, | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC
- | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD
. | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE
/ | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF
0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0
1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1
2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2
3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3
4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4
5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5
6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6
7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7
8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8
9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9
: | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA
; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB
< | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC
= | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD
> | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE
? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF
@ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0
A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1
B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2
C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3
D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4
E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5
F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6
G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7
H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8
I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9
J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA
K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB
L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC
M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED
N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE
O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF
P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0
Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1
R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2
S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3
T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4
U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5
V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6
W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7
X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8
Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9
Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA
' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB
\ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC
] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD
^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE
_ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF
` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | -
a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | -
b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | -
c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | -
d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | -
e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | -
f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | -
g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | -
h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | -
i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | -
j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | -
k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | -
l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | -
m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | -
n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | -
o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | -
p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | -
q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | -
r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | -
s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | -
t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | -
u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | -
v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | -
w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | -
x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | -
y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | -
z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | -
{ | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | -
| | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | -
} | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | -
~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | -
< DEL > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | -

* 문자 입력은 허용되지 않습니다.
참고: 프린터에서 지원하지 않을 경우 지정한 문자가 무시됩니다.
맨 위로 돌아가기

## 제어 글꼴

제어 글꼴을 사용하여 프린터 기능을 제어할 수 있습니다.
제어 글꼴은 다양한 프린터 작업 실행에만 사용되고 인쇄에는 사용되지 않습니다.

제어 글꼴을 통해 실행할 수 있는 작업이 아래에 표시되어 있습니다.

문자 | 기능
--- | ---
A | 드라이브 Cash Drawer 1(50ms)
B | 드라이브 Cash Drawer 1(100ms)
C | 드라이브 Cash Drawer 1(150ms)
D | 드라이브 Cash Drawer 1(200ms)
E | 드라이브 Cash Drawer 1(250ms)
d | 드라이브 Cash Drawer 2(200ms)
6 | LF 출력
7 | CR 출력
F | 자동 커터: 전체 잘라내기
P | 자동 커터: 부분 잘라내기
G | 일반 모드로 NV 비트 이미지 1 인쇄
H | 일반 모드로 NV 비트 이미지 2 인쇄
I | 일반 모드로 NV 비트 이미지 3 인쇄
J | 일반 모드로 NV 비트 이미지 4 인쇄
K | 일반 모드로 NV 비트 이미지 5 인쇄
Q | 이중 너비 모드로 NV 비트 이미지 1 인쇄
R | 이중 너비 모드로 NV 비트 이미지 2 인쇄
S | 이중 너비 모드로 NV 비트 이미지 3 인쇄
T | 이중 너비 모드로 NV 비트 이미지 4 인쇄
U | 이중 너비 모드로 NV 비트 이미지 5 인쇄
V | 이중 높이 모드로 NV 비트 이미지 1 인쇄
W | 이중 높이 모드로 NV 비트 이미지 2 인쇄
X | 이중 높이 모드로 NV 비트 이미지 3 인쇄
Y | 이중 높이 모드로 NV 비트 이미지 4 인쇄
Z | 이중 높이 모드로 NV 비트 이미지 5 인쇄
[ | 4배 모드로 NV 비트 이미지 1 인쇄
] | 4배 모드로 NV 비트 이미지 2 인쇄
^ | 4배 모드로 NV 비트 이미지 3 인쇄
_ | 4배 모드로 NV 비트 이미지 4 인쇄
` | 4배 모드로 NV 비트 이미지 5 인쇄
a | 맞춤 지정: 왼쪽 맞춤
b | 맞춤 지정: 가운데 맞춤
c | 맞춤 지정: 오른쪽 맞춤
e | 새 줄을 1/8인치로 설정
f | 새 줄을 1/6인치로 설정
g | 국제 문자 선택: 미국
h | 국제 문자 선택: 프랑스
i | 국제 문자 선택: 독일
j | 국제 문자 선택: 영국
k | 국제 문자 선택: 덴마크 I
l | 국제 문자 선택: 스웨덴
m | 국제 문자 선택: 이탈리아
n | 국제 문자 선택: 스페인 I
o | 국제 문자 선택: 일본
p | 국제 문자 선택: 노르웨이
q | 국제 문자 선택: 덴마크 II
r | 국제 문자 선택: 스페인 II
s | 국제 문자 선택: 라틴 아메리카
t | 흑/백 반전 인쇄 설정
u | 흑/백 반전 인쇄 취소
v | 고객 표시: 데이터 전송 시작
w | 고객 표시: 데이터 전송 종료
x | 고객 표시: 표시 지우기

참고: 프린터에서 지원하지 않을 경우 지정한 문자가 무시됩니다.
맨 위로 돌아가기

## 법률 정보

Copyright (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. All rights reserved.