### Vsebina

Seznam pisav naprave
Pisava za črtne kode
Dvodimenzionalne kodne pisave
Kontrolna pisava
Pravna obvestila

# TSP700II Windows Printer Driver
- Pisava naprave

Gonilnik tiskalnika podpira različne vdelane ali privzete pisave.

Te pisave so na voljo v različnih velikostih in zagotavljajo kakovostnejši tisk v primerjavi s pisavami True Type. Z vnosom pisav za črtne kode / dvodimenzionalnih kodnih pisav lahko kodirate in natisnete več različnih specifikacij in velikost črtnih kod / dvodimenzionalnih kod.
Kontrolna pisava služi za nadziranje tiskalnika s pomočjo ukazov, vključenih v tiskalniško opravilo, ki temelji na znakih.

Pisave naprave lahko uporabite samo v nastavitvi 'Line Mode'.

## Seznam pisav naprave

Pisave naprave, ki jih gonilnik tiskalnika podpira, so navedene spodaj.
Pravilne vrste in velikosti pisave določite v svoji aplikaciji.
Določitev 24 slikovnih pik je enako 8,5 točkam za Microsoft Word ali Excel

Ime pisave | Širina (slikovne pike) | Višina (slikovne pike) | Znakov na vrstico dolžine 80mm ali 640 pik | Podrobnosti
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Pisave tiskalnika (ANK FontsA)
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Pisave tiskalnika (ANK FontsB)
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71
Poenostavljena kitajščina | - | - | - | Dvobajtne pisave
Tradicionalna kitajščina | - | - | -
Korejska abeceda | - | - | -
UPC-E | 12 | 24 | 53 | Pisave za črtne kode
UPC-A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53
CODE39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Dvodimenzionalne kodne pisave
PDF417 | 1 | 24 | 640
DATA1 | 1 | 24 | 640
DATA2 | 1 | 24 | 640
DATA3 | 1 | 24 | 640
Control | 12 | 24 | 53 | Kontrolne pisave
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

Nazaj na vrh

## Pisave za črtne kode

Gonilnik tiskalnika podpira naslednje vrste pisav za črtne kode.

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN-13
- CODE39
- ITF
- NW-7(Codabar)

### Seznam parametrov pisav za črtne kode

■ Podatki črtne kode

Vrsta črtne kode | Dovoljene vrstice znakov | Dovoljen komplet znakov
--- | --- | ---
UPC-E | 12 stolpcev | Vrednost: '0' - '9'
UPC-A | 12 stolpcev | Vrednost: '0' - '9'
JAN/EAN-8 | 8 stolpcev | Vrednost: '0' - '9'
JAN/EAN-13 | 13 stolpcev | Vrednost: '0' - '9'
CODE39 | 1 ali več stolpcev | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (začetek / konec) *1
ITF | 2 ali več (sodo) | Vrednost: '0' - '9'
NW-7(Codabar) | 1 ali več stolpcev | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' 'A' - 'D'

*1 Koda za začetek/konec se ustvari samodejno.

■ Najmanjša nastavitev parametra za širino modula

Znak | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | CODE39 NW-7 (*1) | ITF (*1)
--- | --- | --- | ---
a | 2 piki | 2 piki (6) | 2 piki (5)
b | 3 pike | 3 pike (9) | 4 pike (10)
c | 4 pike | 4 pike (12) | 6 pik (15)
d | - | 2 piki (5) | 2 piki (4)
e | - | 3 pike (8) | 4 pike (8)
f | - | 4 pike (10) | 6 pik (12)
g | - | 2 piki (4) | 2 piki (6)
h | - | 3 pike (6) | 3 pike (9)
i | - | 4 pike (8) | 4 pike (12)

*1 Številka v oklepaju za vsako širino modula predstavlja število pik za vzorec debeline te kode.

■ Nastavitev parametra za višino črtne kode

Znak | Višina črtne kode
--- | ---
o | 32 pik (4 mm)
p | 64 pik (8 mm)
q | 96 pik (12 mm)
r | 128 pik (16 mm)
s | 160 pik (20 mm)
t | 192 pik (24 mm)
u | 224 pik (28 mm)
v | 255 pik (31,9 mm)

■ Končni parameter črtne kode

Znak | Funkcija
--- | ---
z | Končna koda podatkov črtne kode (1EH)

Opomba: Nekateri znaki, ki ste jih določili, ne bodo upoštevani, če jih tiskalnik ne podpira.

### Pisava za črtne kode - Opisna metoda

Pisave za črte kode so sestavljene iz 'Nastavitev parametra za širino modula', 'Nastavitev parametra za višino črtne kode', 'Podatki črtne kode' in 'Polje za zaključni parameter črtne kode'. Opis združuje vsakega od polj.
Za del s podrobnimi informacijami si oglejte Star Line Mode Command Specifications.

Na primer, da bi zakodirali '0123ABC' kot črtno kodo CODE 39. (širina modula 2 piki, višina 8 mm)

[Opisni podatki]

a p 0123ABC z

Opisni znak | Pomen
--- | ---
'a' | Parameter nastavitve širine modula (2 piki)
'p' | Parameter nastavitve višine črtne kode (64 pik: 8 mm).
'0123ABC' | Podatki črtne kode
'z' | Parameter zaključka črtne kode

[Natisni rezultat]

Za podrobnosti o vsakem polju si oglejte Seznam parametrov pisav za črtne kode.

Nazaj na vrh

## Dvodimenzionalna kodna pisava

Gonilnik tiskalnika podpira dvodimenzionalne kodne pisave - QR-koda in PDF417.

### Opisna metoda za dvodimenzionalne kodne pisave

Ko dvodimenzionalno kodo zakodirate s pisavo za dvodimenzionalno črtno kodo, jo opišite, kot je razloženo spodaj.

1. Nastavitev vrste dvodimenzionalne kode
   Vse nastavitve imajo privzeto možnost, nastavitev določite le v primeru, ko želite spremeniti privzeto nastavitev.
2. Nastavitev podatkov dvodimenzionalne kode
   Z ukazno pisavo lahko določite različne parametre za dvodimenzionalne podatke, nato pa še podatke o dvodimenzionalni kodi.
3. Pridobivanje razširitvenih informacij o dvodimezionalnih kodah(poljubno)
   Ko pride do neujemanja parametrov 1 in 2 zgoraj, sistem javi napako.
4. Tiskanje dvodimenzionalne kode

Za del s podrobnimi informacijami o vsakem ukazu si oglejte Star Line Mode Command Specifications.
Primer: Ko morate uporabiti QR-kodo s stopnjo korekcije napake 25 % za kodiranje '012345ABCD' v dvodimenzionalno kodo.
[Opisni podatki]
E2A0* 012345ABCD P

Opisni znak | Pisave za nastavitve | Pomen
--- | --- | ---
'E2' | QR_CNTL | Nastavi stopnjo korekcije napake na Q(25 %)
'A0' | QR_CNTL | Nastavite podatke QR-kode (samodejna analiza)
'*' | DATA1 | A = \x0A = '*' *1
' ' | DATA1 | 0 = \x00 = ' '(prazen znak) ※*1
'012345ABCD' | ESC_FONT | Podatki o dvodimenzionalnih kodah
'P' | QR_CNTL | Natisni QR-kodo

※*1 Izražanje 10 bajtov dvodimenzionalnih kod kot '0 A' s šestnajstiškim zapisom. Določite '0 A' v zaporedju nizki bajti(A) in visoki bajti(0)
[Natisni rezultat]

Za podrobnosti o posameznih nastavitvah pisav si oglejte Seznam funkcij dvodimenzionalnih pisav.

### Seznam funkcij dvodimenzionalnih pisav

■ Podatki o dvodimenzionalnih kodah

Ime pisav | Funkcija | Podrobnosti | Pripomba
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | Nastavitev ukazov za QR-kodo | Ustvari vsak ukaz za tiskanje dvodimenzionalnih kod. |
PDF417 | PDF417 Nastavitev ukaza | Ustvari vsak ukaz za tiskanje PDF417. |
DATA1 | Nastavitev podatkov | Menjava \x20 -\x7F to \x00 -\x5F | \x00 -\xFF se da ustvariti
DATA2 | Menjava \x20 -\x7F to \x60 -\xBF
DATA3 | Menjava \x20 -\x5F to \xC0 -\xFF
ESC_FONT | Ustvari \x20 -\x7F brez menjave. | \x20 -\x7F se da ustvariti

*1 Podprta je samo QR-koda (kitajski znaki niso podprti).)

■ QR_CNTL(Pisave nastavitve QR-kode)

Znaki | Funkcija | Izhodna koda za gonilnik
--- | --- | ---
0 | Za parametre ukaza za posamezno QR-kodo | \x00
1 | Za parametre ukaza za posamezno QR-kodo | \x01
2 | Za parametre ukaza za posamezno QR-kodo | \x02
3 | Za parametre ukaza za posamezno QR-kodo | \x03
4 | Za parametre ukaza za posamezno QR-kodo | \x04
5 | Za parametre ukaza za posamezno QR-kodo | \x05
6 | Za parametre ukaza za posamezno QR-kodo | \x06
7 | Za parametre ukaza za posamezno QR-kodo | \x07
8 | Za parametre ukaza za posamezno QR-kodo | \x08
9 | Za parametre ukaza za posamezno QR-kodo | \x09
M | Nastavite model QR-kode | \x1b \x1dyS0
M1 | Nastavi model QR-kode: model 1 | \x1b \x1dyS0 \x01
M2 | Nastavi model QR-kode: model 2 | \x1b \x1dyS0 \x02
E | Nastavi korekcijsko stopnjo napake | \x1b \x1dyS1
* El(E0) | Korekcijska stopnja napake L (korekcijska stopnja napake: 7 %) | \x1b \x1dyS1 \x00
* Em(E1) | Korekcijska stopnja napake M (korekcijska stopnja napake: 15 %) | \x1b \x1dyS1 \x01
* Eq(E2) | Korekcijska stopnja napake Q (korekcijska stopnja napake: 25 %) | \x1b \x1dyS1 \x02
* Eh(E3) | Korekcijska stopnja napake H (korekcijska stopnja napake: 30 %) | \x1b \x1dyS1 \x03
S1- S8 | Nastavi velikost modula (Enota: pik) | \x1b \x1dyS2( \x01~08)
A0 | Nastavi podatke kode-QR (samodejna analiza podatkov) | \x1b \x1dyD1 \x00
B | Nastavi podatke kode-QR (ročna analiza podatkov) | \x1b \x1dyD2
P | Natisni QR-kodo | \x1b \x1dyP

*※ Postopek nastavitve v oklepaju je mogoče uporabiti tudi za nastavitev korekcijske stopnje napake

■ Nastavi pisave PDF417

Znaki | Funkcija | Izhodna koda za gonilnik
--- | --- | ---
0 | Za parametre ukaza za posamezen PDF417 | \x00
1 | Za parametre ukaza za posamezen PDF417 | \x01
2 | Za parametre ukaza za posamezen PDF417 | \x02
3 | Za parametre ukaza za posamezen PDF417 | \x03
4 | Za parametre ukaza za posamezen PDF417 | \x04
5 | Za parametre ukaza za posamezen PDF417 | \x05
6 | Za parametre ukaza za posamezen PDF417 | \x06
7 | Za parametre ukaza za posamezen PDF417 | \x07
8 | Za parametre ukaza za posamezen PDF417 | \x08
9 | Za parametre ukaza za posamezen PDF417 | \x09
S | Nastavi velikost kode PDF417 | \x1b \x1dxS0
E | Nastavi stopnjo varnosti PDF417 (ECC) | \x1b \x1dxS1
M | Nastavi velikost smeri modula x za PDF417 | \x1b \x1dxS2
A | Nastavi obseg razmerja modula za PDF417 | \x1b \x1dxS3
D | Nastavi podatke kode za PDF417 | \x1b \x1dxD
P | Natisni kodo za PDF417 | \x1b \x1dxP

■ ESC_FONT , DATA1 , DATA2 , DATA3 (Nastavi pisave za podatke dvodimenzionalne kode)

Vhodni podatki: Znaki, vdelani znotraj uporabnikovega programa. | Izhodni podatki: Koda znaka, ki je poslan iz gonilnika tiskalnika v tiskalnik
--- | ---
Znak | Koda znaka | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3
Prazno | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0
! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1
" | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2
# | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3
$ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4
% | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5
& | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6
‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7
( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8
) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9
* | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA
+ | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB
, | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC
- | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD
. | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE
/ | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF
0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0
1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1
2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2
3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3
4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4
5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5
6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6
7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7
8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8
9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9
: | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA
; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB
< | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC
= | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD
> | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE
? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF
@ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0
A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1
B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2
C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3
D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4
E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5
F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6
G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7
H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8
I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9
J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA
K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB
L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC
M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED
N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE
O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF
P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0
Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1
R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2
S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3
T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4
U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5
V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6
W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7
X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8
Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9
Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA
' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB
\ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC
] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD
^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE
_ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF
` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | -
a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | -
b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | -
c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | -
d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | -
e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | -
f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | -
g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | -
h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | -
i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | -
j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | -
k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | -
l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | -
m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | -
n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | -
o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | -
p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | -
q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | -
r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | -
s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | -
t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | -
u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | -
v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | -
w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | -
x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | -
y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | -
z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | -
{ | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | -
| | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | -
} | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | -
~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | -
< DEL > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | -

*※ Vnos znakov ni dovoljen.
Opomba: Navedeni znaki ne bodo upoštevani, če jih tiskalnik ne podpira.
Nazaj na vrh

## Kontrolne pisave

Kontrolne pisave se uporabljajo za nadzor nad funkcijami tiskalnika.
Kontrolna pisava se uporablja za izvrševanje različnih aktivnosti tiskalnika, ne za tiskanje.

Aktivnosti, ki se lahko izvršijo s pomočjo kontrolne pisave, so navedene spodaj.

Znaki | Funkcija
--- | ---
A | Odpri blagajniški predal 1 (50 ms)
B | Odpri blagajniški predal 1 (100 ms)
C | Odpri blagajniški predal 1 (150 ms)
D | Odpri blagajniški predal 1 (200 ms)
E | Odpri blagajniški predal 1 (250 ms)
d | Odpri blagajniški predal 2 (200 ms)
6 | Izhod LF
7 | Izhod CR
F | Avtomatski rezalnik: Celotno rezanje
P | Avtomatski rezalnik: Delno rezanje
G | Natisni NV Bit sliko 1 v običajnem načinu
H | Natisni NV Bit sliko 2 v običajnem načinu
I | Natisni NV Bit sliko 3 v običajnem načinu
J | Natisni NV Bit sliko 4 v običajnem načinu tiskanja
K | Natisni NV Bit sliko 5 v običajnem načinu
Q | Natisni NV Bit sliko 1 v načinu z dvakratno širino
R | Natisni NV Bit sliko 2 v načinu z dvakratno širino
S | Natisni NV Bit sliko 3 v načinu z dvakratno širino
T | Natisni NV Bit sliko 4 v načinu z dvakratno širino
U | Natisni NV Bit sliko 5 v načinu z dvakratno širino
V | Natisni NV Bit sliko 1 v načinu z dvakratno višino
W | Natisni NV Bit sliko 2 v načinu z dvakratno višino
X | Natisni NV Bit sliko 3 v načinu z dvakratno višino
Y | Natisni NV Bit sliko 4 v načinu z dvakratno višino
Z | Natisni NV Bit sliko 5 v načinu z dvakratno višino
[ | Natisni NV Bit sliko 1 v 4x načinu
] | Natisni NV Bit sliko 2 v 4x načinu
^ | Natisni NV Bit sliko 3 v 4x načinu
_ | Natisni NV Bit sliko 4 v 4x načinu
` | Natisni NV Bit sliko 5 v 4x načinu
a | Določi poravnavo: Poravnaj levo
b | Določi poravnavo: Poravnaj na sredino
c | Določi poravnavo: Poravnaj desno
e | Nastavi novo vrstico na 1/8 palca
f | Nastavi novo vrstico na 1/6 palca
g | Izberi mednarodne znake: ZDA
h | Izberi mednarodne znake: Francija
i | Izberi mednarodne znake: Nemčija
j | Izberi mednarodne znake: Anglija
k | Izberi mednarodne znake: Danska I
l | Izberi mednarodne znake: Švedska
m | Izberi mednarodne znake: Italija
n | Izberi mednarodne znake: Španija I
o | Izberi mednarodne znake: Japonska
p | Izberi mednarodne znake: Norveška
q | Izberi mednarodne znake: Danska II
r | Izberi mednarodne znake: Španija II
s | Izberi mednarodne znake: Latinska Amerika
t | Nastavi črno-belo inverzno tiskanje
u | Prekliči črno-belo inverzno tiskanje
v | Prikaz po meri: Začni prenos podatkov
w | Prikaz po meri: Končaj prenos podatkov
x | Prikaz po meri: Prazen prikaz

Opomba: Navedeni znaki ne bodo upoštevani, če jih tiskalnik ne podpira.
Nazaj na vrh

## Pravna obvestila

Avtorske pravice (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.