### Table des matières

Liste de polices du périphérique
Police de codes à barres
Police à code bidimensionnel
Police de contrôle
Informations légales

# Pilote d’impression Windows TSP700II
- police du périphérique

Le pilote d’impression prend en charge une multitude de polices intégrées (ou résidentes).

Ces polices disposent d’une multitude de taille et sont plus lisibles que les polices True Type. Il est possible de coder et d’imprimer toute une série de spécifications et de tailles de codes à barres/codes bidimensionnels en saisissant des polices de codes à barres/des polices à code bidimensionnel.
La police de contrôle permet de contrôler l’imprimante à l’aide des commandes intégrées à un travail d’impression textuel.

Les polices du périphérique peuvent uniquement être utilisées en mode de Line.

## Liste des polices du périphérique

Les polices de périphérique prises en charge par le pilote d’impression sont répertoriées ci-dessous.
Veuillez sélectionner les polices et tailles de police correctes lors de la configuration des applications.
La sélection de 24 pixels équivaut à 8,5 points pour Microsoft Word ou Excel

Nom de la police | Largeur (pixels) | Hauteur (pixels) | Nombre de caractères par ligne de 80 mm ou 640 points | Détails
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Polices de l’imprimante (polices ANK A)
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Polices de l’imprimante (polices ANK B)
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71
Chinois simplifié | - | - | - | Polices à deux octets
Chinois traditionnel | - | - | -
Hangul | - | - | -
UPC-E | 12 | 24 | 53 | Polices des codes à barres
UPC-A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53
CODE39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Polices à code bidimensionnel
PDF417 | 1 | 24 | 640
DATA1 | 1 | 24 | 640
DATA2 | 1 | 24 | 640
DATA3 | 1 | 24 | 640
Control | 12 | 24 | 53 | Polices de contrôle
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

Vers le haut

## Polices des codes à barres

Le pilote d’impression prend en charge les types de polices de codes à barres suivants.

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN-13
- CODE39
- ITF
- NW-7(Codabar)

### Liste des paramètres des polices de codes à barres

■ Données du code à barres

Type de code à barres | Nombre de colonnes de caractères autorisées | Jeu de caractères autorisé
--- | --- | ---
UPC-E | 12 colonnes | Valeur : 0 à 9
UPC-A | 12 colonnes | Valeur : 0 à 9
JAN/EAN-8 | 8 colonnes | Valeur : 0 à 9
JAN/EAN-13 | 13 colonnes | Valeur : 0 à 9
CODE39 | 1 colonne ou plus | '0' - '9' -, ., <SP>, $, /, +, % A à Z * (début/fin) *1
ITF | 2 colonnes ou plus (paires) | Valeur : 0 à 9
NW-7(Codabar) | 1 colonne ou plus | '0' - '9' -, $, :, /, ., + A à D

*1 Le code de début/fin est automatiquement généré.

■ Paramètre de largeur minimale de module

Caractère | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | CODE39 NW-7 (*1) | ITF (*1)
--- | --- | --- | ---
a | 2 points | 2 points (6) | 2 points (5)
b | 3 points | 3 points (9) | 4 points (10)
c | 4 points | 4 points (12) | 6 points (15)
d | - | 2 points (5) | 2 points (4)
e | - | 3 points (8) | 4 points (8)
f | - | 4 points (10) | 6 points (12)
g | - | 2 points (4) | 2 points (6)
h | - | 3 points (6) | 3 points (9)
i | - | 4 points (8) | 4 points (12)

*1 Le nombre indiqué entre parenthèses après chaque largeur de module fait référence au nombre de points du motif épais du code en question.

■ Paramètre de hauteur du code à barres

Caractère | Hauteur du code à barres
--- | ---
o | 32 points (4 mm)
p | 64 points (8 mm)
q | 96 points (12 mm)
r | 128 points (16 mm)
s | 160 points (20 mm)
t | 192 points (24 mm)
u | 224 points (28 mm)
v | 255 points (31,9 mm)

■ Paramètre de fin du code à barres

Caractère | Fonction
--- | ---
z | Code de fin des données du code à barres (1EH)

Remarque : les caractères définis qui ne sont pas pris en charge par l’imprimante ne seront pas pris en compte.

### Police de codes à barres - méthode de description

Les polices de codes à barres sont composées d’un paramètre de largeur de module, d’un paramètre de hauteur du code à barres, de données de code à barres et d’un paramètre de fin du code à barres. La description associe chacun des champs.
Reportez-vous à la section Star Line Mode Command Specifications pour plus de détails.

Par exemple, pour coder 0123ABC en tant que code à barres CODE 39 (largeur de module de 2 points, hauteur de 8 mm)

[Données de description]

a p 0123ABC z

Caractère de description | Signification
--- | ---
a | Paramètre de largeur de module (2 points)
p | Paramètre de hauteur du code à barres (64 points : 8 mm)
0123ABC | Données du code à barres
z | Paramètre de fin du code à barres

[Résultats d’impression]

Reportez-vous à la Liste des paramètres des polices de codes à barres pour plus de détails sur chacun des champs.

Vers le haut

## Police à code bidimensionnel

Le pilote d’impression prend en charge les polices à code bidimensionnel : code QR et PDF417.

### Méthode de description pour les polices à code bidimensionnel

Lorsque vous codez des codes bidimensionnels à l’aide de la police de codes à barres bidimensionnelle, décrivez le code comme suit.

1. Réglage du type de code bidimensionnel
   Tous les paramètres sont réglés sur la valeur par défaut, vous devez uniquement spécifier les paramètres dont vous ne souhaitez pas utiliser la valeur par défaut.
2. Réglage des données du code bidimensionnel
   Vous pouvez définir différents paramètres pour les données bidimensionnelles, après la police de commande, puis définir les données à code bidimensionnel.
3. Obtention des informations d’extension des codes bidimensionnels(arbitraire)
   Une erreur est renvoyée en cas de non correspondance des paramètres 1 et 2 ci-dessus.
4. Impression code bidimensionnel

Reportez-vous à la section Star Line Mode Command Specifications pour plus de détails au sujet de chaque commande.
Exemple : si vous devez utiliser le code QR avec un taux de correction d’erreurs de 25 % pour convertir 012345ABCD en code bidimensionnel.
[Données de description]
E2A0* 012345ABCD P

Caractère de description | Polices de réglage | Signification
--- | --- | ---
E2 | QR_CNTL | Réglage du niveau de correction d’erreurs sur Q(25 %)
A0 | QR_CNTL | Définition des données du code QR (analyse automatique)
* | DATA1 | A = \x0A = * *1
| DATA1 | 0 = \x00 = " " (espace) *1
012345ABCD | ESC_FONT | Données du code bidimensionnel
P | QR_CNTL | Impression du code QR

*1 Expression des 10 octets du code bidimensionnel en tant que 0 A, à l’aide de la notation hexadécimale. 0 A correspond à un faible octet (A) et un octet élevé (0)
[Résultats d’impression]

Reportez-vous à la Liste des fonctions des polices bidimensionnelles pour plus de détails au sujet des paramètres de chaque police.

### Liste des fonctions des polices bidimensionnelles

■ Données du code bidimensionnel

Nom de la police | Fonction | Détails | Remarques
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | Réglage des commandes du code QR | Émer les commandes d’impression du code bidimensionnel. |
PDF417 | Réglage de la commande PDF417 | Émet les commandes pour l’impression PDF417. |
DATA1 | Réglage des données | Remplace \x20 -\x7F par \x00 -\x5F. | \x00 -\xFF peut être imprimé.
DATA2 | Remplace \x20 -\x7F par \x60 -\xBF.
DATA3 | Remplace \x20 -\x5F par \xC0 -\xFF.
ESC_FONT | Imprime \x20 -\x7F sans remplacement. | \x20 -\x7F peut être imprimé.

*1 Seul le code QR est pris en charge (l’impression de caractères chinois n’est pas prise en charge).

■ QR_CNTL (polices de paramétrage du code QR)

Caractères | Fonction | Code d’impression pour le pilote
--- | --- | ---
0 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code QR | \x00
1 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code QR | \x01
2 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code QR | \x02
3 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code QR | \x03
4 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code QR | \x04
5 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code QR | \x05
6 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code QR | \x06
7 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code QR | \x07
8 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code QR | \x08
9 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code QR | \x09
M | Définition du modèle de code QR | \x1b \x1dyS0
M1 | Définition du modèle de code QR : modèle 1 | \x1b \x1dyS0 \x01
M2 | Définition du modèle de code QR : modèle 2 | \x1b \x1dyS0 \x02
E | Définition du niveau de correction des erreurs | \x1b \x1dyS1
* El(E0) | Niveau de correction des erreurs L (taux de correction des erreurs : 7 %) | \x1b \x1dyS1 \x00
* Em(E1) | Niveau de correction des erreurs M (taux de correction des erreurs : 15 %) | \x1b \x1dyS1 \x01
* Eq(E2) | Niveau de correction des erreurs Q (taux de correction des erreurs : 25 %) | \x1b \x1dyS1 \x02
* Eh(E3) | Niveau de correction des erreurs H (taux de correction des erreurs : 30 %) | \x1b \x1dyS1 \x03
S1- S8 | Définition de la taille du module (unité : point) | \x1b \x1dyS2( \x01~08)
A0 | Définition des données du code QR (analyse automatique des données) | \x1b \x1dyD1 \x00
B | Définition des données du code QR (analyse manuelle des données) | \x1b \x1dyD2
P | Impression du code QR | \x1b \x1dyP

* La procédure de paramétrage entre parenthèses peut également être utilisée pour définir le niveau de correction des erreurs

■ Définition des polices PDF417

Caractères | Fonction | Code d’impression pour le pilote
--- | --- | ---
0 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code PDF417 | \x00
1 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code PDF417 | \x01
2 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code PDF417 | \x02
3 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code PDF417 | \x03
4 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code PDF417 | \x04
5 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code PDF417 | \x05
6 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code PDF417 | \x06
7 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code PDF417 | \x07
8 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code PDF417 | \x08
9 | Pour les paramètres permettant de définir la commande de chaque code PDF417 | \x09
S | Définition de la taille du code PDF417 | \x1b \x1dyS0
E | Définition du niveau de sécurité PDF417 (ECC) | \x1b \x1dyS1
M | Définition de la taille du sens x du module pour PDF417 | \x1b \x1dxS2
A | Définition du rapport hauteur/largeur du module pour PDF417 | \x1b \x1dxS3
D | Définition des données du code PDF417 | \x1b \x1dxD
P | Impression du code PDF417 | \x1b \x1dxP

■ ESC_FONT , DATA1 , DATA2 , DATA3 (définition des polices de données à code bidimensionnel)

Données de saisie : caractères intégrés à l’application de l’utilisateur | Données d’impression : code de caractère envoyé par le pilote d’impression à l’imprimante
--- | ---
Caractère | Code de caractère | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3
Espace | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0
! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1
" | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2
# | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3
$ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4
% | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5
& | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6
‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7
( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8
) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9
* | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA
+ | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB
, | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC
- | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD
. | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE
/ | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF
0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0
1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1
2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2
3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3
4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4
5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5
6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6
7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7
8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8
9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9
: | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA
; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB
< | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC
= | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD
> | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE
? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF
@ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0
A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1
B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2
C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3
D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4
E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5
F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6
G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7
H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8
I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9
J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA
K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB
L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC
M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED
N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE
O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF
P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0
Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1
R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2
S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3
T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4
U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5
V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6
W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7
X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8
Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9
Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA
' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB
\ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC
] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD
^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE
_ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF
` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | -
a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | -
b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | -
c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | -
d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | -
e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | -
f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | -
g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | -
h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | -
i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | -
j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | -
k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | -
l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | -
m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | -
n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | -
o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | -
p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | -
q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | -
r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | -
s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | -
t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | -
u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | -
v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | -
w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | -
x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | -
y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | -
z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | -
{ | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | -
| | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | -
} | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | -
~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | -
<SUPPR> * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | -

* La saisie de caractères n’est pas autorisée.
Remarque : les caractères définis qui ne sont pas pris en charge par l’imprimante ne seront pas pris en compte.
Vers le haut

## Polices de contrôle

Les polices de contrôle permettent de contrôler certaines fonctions de l’imprimante.
La police de contrôle est utilisée pour exécuter différentes actions de l’imprimante, elle n’est pas utilisée pour l’impression.

Les opérations qui peuvent être exécutées à l’aide de la police de contrôle sont indiquées ci-dessous.

Caractères | Fonction
--- | ---
A | Entraînement du tiroir-caisse 1 (50 ms)
B | Entraînement du tiroir-caisse 1 (100 ms)
C | Entraînement du tiroir-caisse 1 (150 ms)
D | Entraînement du tiroir-caisse 1 (200 ms)
E | Entraînement du tiroir-caisse 1 (250 ms)
d | Entraînement du tiroir-caisse 2 (200 ms)
6 | Sortie saut de ligne
7 | Sortie retour chariot
F | Découpe automatique : découpe complète
P | Découpe automatique : découpe partielle
G | Impression de l’image 1 NV bits en mode normal
H | Impression de l’image 2 NV bits en mode normal
I | Impression de l’image 3 NV bits en mode normal
J | Impression de l’image 4 NV bits en mode normal
K | Impression de l’image 5 NV bits en mode normal
Q | Impression de l’image 1 NV bits en mode largeur double
R | Impression de l’image 2 NV bits en mode largeur double
S | Impression de l’image 3 NV bits en mode largeur double
T | Impression de l’image 4 NV bits en mode largeur double
U | Impression de l’image 5 NV bits en mode largeur double
V | Impression de l’image 1 NV bits en mode hauteur double
W | Impression de l’image 2 NV bits en mode hauteur double
X | Impression de l’image 3 NV bits en mode hauteur double
Y | Impression de l’image 4 NV bits en mode hauteur double
Z | Impression de l’image 5 NV bits en mode hauteur double
[ | Impression de l’image 1 NV bits en mode 4x
] | Impression de l’image 2 NV bits en mode 4x
^ | Impression de l’image 3 NV bits en mode 4x
_ | Impression de l’image 4 NV bits en mode 4x
` | Impression de l’image 5 NV bits en mode 4x
a | Définition de l’alignement : alignement à gauche
b | Définition de l’alignement : alignement au centre
c | Définition de l’alignement : alignement à droite
e | Nouvelle ligne à 1/8"
f | Nouvelle ligne à 1/6"
g | Sélection de caractères internationaux : États-Unis
h | Sélection de caractères internationaux : France
i | Sélection de caractères internationaux : Allemagne
j | Sélection de caractères internationaux : Angleterre
k | Sélection de caractères internationaux : Danemark I
l | Sélection de caractères internationaux : Suède
m | Sélection de caractères internationaux : Italie
n | Sélection de caractères internationaux : Espagne I
o | Sélection de caractères internationaux : Japon
p | Sélection de caractères internationaux : Norvège
q | Sélection de caractères internationaux : Danemark II
r | Sélection de caractères internationaux : Espagne II
s | Sélection de caractères internationaux : Amérique latine
t | Définition de l’impression inversée noir/blanc
u | Annulation de l’impression inversée noir/blanc
v | Affichage client : début du transfert des données
w | Affichage client : fin du transfert des données
x | Affichage client : effacement de l’affichage

Remarque : les caractères définis qui ne sont pas pris en charge par l’imprimante ne seront pas pris en compte.
Vers le haut

## Informations légales

Copyright (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. Tous droits réservés.