### Obsah

Seznam vestavěných fontů
Font pro čárový kód
Dvourozměrný kódový font
Řídící font
Právní informace

# Ovladač tiskárny TSP700II pro systém Windows
- Vestavěný font

Tento ovladač tiskárny podporuje řadu vestavěných (neboli vlastních) fontů.

Tyto fonty mohou mít různou velikost a umožňují ostřejší tisk než fonty True Type. Vstoupením do Barcode Fonts (Fonty pro čárový kód) / Two-dimensional code Fonts (Dvourozměrné kódové fonty) lze zakódovat a vytisknout množství specifikací a velikostí Čárových kódů / Dvourozměrných kódů.
Řídící font slouží k ovládání tiskárny příkazy vloženými do tiskové úlohy obsahující text.

Vestavěné fonty lze používat pouze v nastavení „Line mode (Režim řádku)“.

## Seznam vestavěných fontů

Níže jsou uvedeny vestavěné fonty podporované tímto ovladačem tiskárny.
V konfiguraci ve vaší aplikaci zadejte správný font a velikost písma.
Nastavení 24 pixelů odpovídá 8,5 bodům v programu Microsoft Word nebo Excel

Název fontu | Šířka (pixely) | Výška (pixely) | Znaků na řádek 80mm nebo 640 bodů | Popis
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Fonty Printer (Fonty ANK A)
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Fonty Printer (Fonty ANK B)
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71
Simplified Chinese (Jednoduchá čínština) | - | - | - | 2byte Fonts (2-bytové fonty)
Traditional Chinese (Tradiční čínština) | - | - | -
Hangul | - | - | -
UPC-E | 12 | 24 | 53 | Fonty pro čárový kód
UPC-A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53
CODE39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Dvourozměrné kódové fonty
PDF417 | 1 | 24 | 640
DATA1 | 1 | 24 | 640
DATA2 | 1 | 24 | 640
DATA3 | 1 | 24 | 640
Control | 12 | 24 | 53 | Řídící fonty
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

Zpět nahoru

## Fonty pro čárový kód

Tato tiskárna podporuje následující typy fontu čárového kódu.

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN-13
- CODE39
- ITF
- NW-7(Codabar)

### Seznam parametrů fontů pro čárový kód

■ Data čárového kódu

Typ čárového kódu | Přípustné sloupce znaků | Přípustná sada znaků
--- | --- | ---
UPC-E | 12 sloupců | Hodnota: '0' - '9'
UPC-A | 12 sloupců | Hodnota: '0' - '9'
JAN/EAN-8 | 8 sloupců | Hodnota: '0' - '9'
JAN/EAN-13 | 13 sloupců | Hodnota: '0' - '9'
CODE39 | 1 sloupec nebo více | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (start / stop) *1
ITF | 2 nebo více (sudé) | Hodnota: '0' - '9'
NW-7(Codabar) | 1 sloupec nebo více | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' 'A' - 'D'

*1 Kód start/stop je generován automaticky.

■ Nastavení parametru minimální šířky modulu

Znak | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | CODE39 NW-7 (*1) | ITF (*1)
--- | --- | --- | ---
a | 2 body | 2 body (6) | 2 body (5)
b | 3 body | 3 body (9) | 4 body (10)
c | 4 body | 4 body (12) | 6 body (15)
d | - | 2 body (5) | 2 body (4)
e | - | 3 body (8) | 4 body (8)
f | - | 4 body (10) | 6 body (12)
g | - | 2 body (4) | 2 body (6)
h | - | 3 body (6) | 3 body (9)
i | - | 4 body (8) | 4 body (12)

*1 Číslo v závorkách za každou šířkou modulu označuje počet bodů pro tlustý vzorek daného kódu.

■ Nastavení parametru výšky čárového kódu

Znak | Výška čárového kódu
--- | ---
o | 32 bodů (4 mm)
p | 64 bodů (8 mm)
q | 96 bodů (12 mm)
r | 128 bodů (16 mm)
s | 160 bodů (20 mm)
t | 192 bodů (24 mm)
u | 224 bodů (28 mm)
v | 255 bodů (31,9 mm)

■ Parametr ukončení čárového kódu

Znak | Funkce
--- | ---
z | Ukončovací kód dat čárového kódu (1EH)

Poznámka: Některé vámi zadané znaky budou ignorovány, pokud nejsou podporovány tiskárnou.

### Font pro čárový kód - Způsob popisu

Fonty pro čárový kód sestávají z položek: „Module Width Setting Parameter (Parametr šířky modulu)“, „Barcode Height Setting Parameter (Parametr výšky čárového kódu)“, „Barcode Data (Data čárového kódu)“ a „Barcode Ending Parameter field (Pole ukončovacího parametru čárového kódu)“. Popis zahrnuje všechna pole.
Všechny podrobnosti najdete v kapitole Star Line Mode Command Specifications.

Příklad: zakódování „0123ABC“ jako čárového kódu CODE 39 (KÓD 39). (Šířka modulu 2 body, výška 8 mm)

[Description Data] ([Popisná data])

a p 0123ABC z

Popisný znak | Význam
--- | ---
'a' | Parametr šířky modulu (2 body)
'p' | Parametr výšky čárového kódu (64 bodů : 8 mm).
'0123ABC' | Data čárového kódu
'z' | Ukončovací parametr čárového kódu

[Print Result] ([Výsledek tisku])

Viz Barcode Font Parameter List (Seznam parametrů fontu pro čárový kód) pro podrobnosti o jednotlivých polích.

Zpět nahoru

## Dvourozměrný kódový font

Tento ovladač tiskárny podporuje dvourozměrné kódové fonty - kód QR a PDF417.

### Způsob popisu Dvourozměrných kódových fontů

Chcete-li zakódovat dvourozměrné kódy pomocí Dvourozměrného kódového fontu, popište kód následujícím způsobem.

1. Nastavení typu dvourozměrného kódu
   Všechna nastavení mají své výchozí hodnoty, které byste měli měnit pouze při požadavku jiného nastavení.
2. Nastavení dat dvourozměrného kódu
   Pomocí příkazů fontu můžete zadat různé parametry pro dvourozměrná data a poté nastavte data dvourozměrného kódu.
3. Získání rozšířené informace o dvourozměrných kódech(Volitelné)
   Když dojde k záměně výše uvedených parametrů 1 a 2, zobrazí se chyba.
4. Tisk dvourozměrného kódu

Viz kapitolu Star Line Mode Command Specifications pro podrobnosti o jednotlivých příkazech.
Příklad: Když potřebujete použít kód QR s mírou korekce 25 % pro zakódování '012345ABCD' do dvourozměrného kódu.
[Description Data] ([Popisná data])
E2A0* 012345ABCD P

Popisný znak | Nastavení Fontů | Význam
--- | --- | ---
'E2' | QR_CNTL | Nastavit úroveň korekce chyb na Q(25 %)
'A0' | QR_CNTL | Nastavit data kódu QR (automatická analýza)
'*' | DATA1 | A = \x0A = '*' *1
' ' | DATA1 | 0 = \x00 = ' '(prázdný znak) *1
'012345ABCD' | ESC_FONT | Data dvourozměrného kódu
'P' | QR_CNTL | Tisk kódu QR

*1 Vyjádření 10 bytů dvourozměrného kódu jako '0 A' pomocí hexadecimálního zápisu. Nastavit '0 A' pro nižší byte(A) a vyšší byte(0)
[Print Result] ([Výsledek tisku])

Viz Two-dimensional Fonts Functions List (Seznam funkcí dvourozměrných fontů) pro podrobnosti o nastavení jednotlivých fontů.

### Seznam funkcí dvourozměrných fontů

■ Data dvourozměrného kódu

Název fontů | Funkce | Details (Podrobnosti) | Poznámky
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | Nastavení příkazů kódu QR | Vytváří každý příkaz pro tisk dvourozměrného kódu. |
PDF417 | Nastavení příkazu PDF417 | Vytváří každý příkaz pro tisk PDF417. |
DATA1 | Nastavení dat | Nahrazení \x20 -\x7F za \x00 -\x5F | výstup může být \x00 -\xFF
DATA2 | Nahrazení \x20 -\x7F za \x60 -\xBF
DATA3 | Nahrazení \x20 -\x5F za \xC0 -\xFF
ESC_FONT | Provedení výstupu \x20 -\x7F bez záměny. | výstup může být \x20 -\x7F

*1 Je podporován pouze kód QR (výstup čínských znaků není podporován).

■ QR_CNTL(Fonty nastavení kódu QR)

Znaky | Funkce | Výstupní kód pro ovladač
--- | --- | ---
0 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x00
1 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x01
2 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x02
3 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x03
4 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x04
5 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x05
6 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x06
7 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x07
8 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x08
9 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód QR | \x09
M | Nastavení modelu kódu QR | \x1b \x1dyS0
M1 | Nastavený model kódu QR: model 1 | \x1b \x1dyS0 \x01
M2 | Nastavený model kódu QR: model 2 | \x1b \x1dyS0 \x02
E | Nastavit úroveň korekce chyb | \x1b \x1dyS1
* El(E0) | Úroveň korekce chyb L(míra korekce chyb:7 %) | \x1b \x1dyS1 \x00
* Em(E1) | Úroveň korekce chyb M(míra korekce chyb:15 %) | \x1b \x1dyS1 \x01
* Eq(E2) | Úroveň korekce chyb Q(míra korekce chyb:25 %) | \x1b \x1dyS1 \x02
* Eh(E3) | Úroveň korekce chyb H(míra korekce chyb:30 %) | \x1b \x1dyS1 \x03
S1- S8 | Nastavit rozměr modulu (Jednotka: bod) | \x1b \x1dyS2( \x01~08)
A0 | Nastavit data kódu QR (automatická analýza dat) | \x1b \x1dyD1 \x00
B | Nastavit data kódu QR (manuální analýza dat) | \x1b \x1dyD2
P | Tisk kódu QR | \x1b \x1dyP

* Postup nastavení v závorkách lze též použít pro nastavení úrovně korekce chyb

■ Nastavit fonty PDF417

Znaky | Funkce | Výstupní kód pro ovladač
--- | --- | ---
0 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x00
1 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x01
2 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x02
3 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x03
4 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x04
5 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x05
6 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x06
7 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x07
8 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x08
9 | Pro parametry na nastavení příkazu pro každý kód PDF417 | \x09
S | Nastavit velikost kódu PDF417 | \x1b \x1dxS0
E | Nastavit úroveň zabezpečení PDF417 (ECC) | \x1b \x1dxS1
M | Nastavit rozměr modul x směr pro PDF417 | \x1b \x1dxS2
A | Nastavit poměr modulu pro PDF417 | \x1b \x1dxS3
D | Nastavit data kódu PDF417 | \x1b \x1dxD
P | Vytisknout kód PDF417 | \x1b \x1dxP

■ ESC_FONT , DATA1 , DATA2 , DATA3 (Nastavit data dvourozměrných kódových fontů)

Vstupní data: Znaky vložené v uživatelské aplikaci. | Výstupní data: Znakový kód na výstupu z ovladače tiskárny do tiskárny
--- | ---
Znak | Znakový kód | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3
Prázdný | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0
! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1
" | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2
# | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3
$ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4
% | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5
& | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6
‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7
( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8
) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9
* | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA
+ | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB
, | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC
- | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD
. | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE
/ | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF
0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0
1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1
2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2
3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3
4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4
5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5
6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6
7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7
8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8
9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9
: | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA
; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB
< | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC
= | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD
> | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE
? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF
@ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0
A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1
B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2
C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3
D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4
E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5
F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6
G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7
H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8
I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9
J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA
K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB
L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC
M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED
N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE
O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF
P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0
Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1
R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2
S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3
T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4
U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5
V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6
W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7
X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8
Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9
Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA
' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB
\ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC
] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD
^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE
_ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF
` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | -
a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | -
b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | -
c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | -
d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | -
e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | -
f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | -
g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | -
h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | -
i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | -
j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | -
k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | -
l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | -
m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | -
n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | -
o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | -
p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | -
q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | -
r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | -
s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | -
t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | -
u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | -
v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | -
w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | -
x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | -
y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | -
z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | -
{ | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | -
| | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | -
} | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | -
~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | -
< DEL > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | -

* Vkládání znaků není umožněno.
Poznámka: Zadané znaky budou ignorovány, pokud nejsou podporovány tiskárnou.
Zpět nahoru

## Řídící fonty

Řídící fonty lze použít pro ovládání funkcí tiskárny.
Řídící font slouží k provádění různých funkcí tiskárny a nepoužívá se pro tisk.

Níže jsou uvedeny operace, které lze provádět prostřednictvím řídícího fontu.

Znaky | Funkce
--- | ---
A | Vysunout Cash Drawer 1 (50 ms)
B | Vysunout Cash Drawer 1 (100 ms)
C | Vysunout Cash Drawer 1 (150 ms)
D | Vysunout Cash Drawer 1 (200 ms)
E | Vysunout Cash Drawer 1 (250 ms)
d | Vysunout Cash Drawer 2 (200 ms)
6 | Výstup LF
7 | Výstup CR
F | Automatická řezačka: Plně oříznout
P | Automatická řezačka: Částečně oříznout
G | Vytisknout bitový obrázek NV 1 v normálním režimu
H | Vytisknout bitový obrázek NV 2 v normálním režimu
I | Vytisknout bitový obrázek NV 3 v normálním režimu
J | Vytisknout bitový obrázek NV 4 v normálním režimu
K | Vytisknout bitový obrázek NV 5 v normálním režimu
Q | Vytisknout bitový obrázek NV 1 v režimu dvojnásobné šířky
R | Vytisknout bitový obrázek NV 2 v režimu dvojnásobné šířky
S | Vytisknout bitový obrázek NV 3 v režimu dvojnásobné šířky
T | Vytisknout bitový obrázek NV 4 v režimu dvojnásobné šířky
U | Vytisknout bitový obrázek NV 5 v režimu dvojnásobné šířky
V | Vytisknout bitový obrázek NV 1 v režimu dvojnásobné výšky
W | Vytisknout bitový obrázek NV 2 v režimu dvojnásobné výšky
X | Vytisknout bitový obrázek NV 3 v režimu dvojnásobné výšky
Y | Vytisknout bitový obrázek NV 4 v režimu dvojnásobné výšky
Z | Vytisknout bitový obrázek NV 5 v režimu dvojnásobné výšky
[ | Vytisknout bitový obrázek NV 1 v režimu 4x
] | Vytisknout bitový obrázek NV 2 v režimu 4x
^ | Vytisknout bitový obrázek NV 3 v režimu 4x
_ | Vytisknout bitový obrázek NV 4 v režimu 4x
` | Vytisknout bitový obrázek NV 5 v režimu 4x
a | Nastavit zarovnání: Zarovnat vlevo
b | Nastavit zarovnání: Zarovnat na střed
c | Nastavit zarovnání: Zarovnat vpravo
e | Nastavit nový řádek na 1/8 palce
f | Nastavit nový řádek na 1/6 palce
g | Vybrat mezinárodní znaky: USA
h | Vybrat mezinárodní znaky: Francie
i | Vybrat mezinárodní znaky: Německo
j | Vybrat mezinárodní znaky: Anglie
k | Vybrat mezinárodní znaky: Dánsko I
l | Vybrat mezinárodní znaky: Švédsko
m | Vybrat mezinárodní znaky: Itálie
n | Vybrat mezinárodní znaky: Španělsko I
o | Vybrat mezinárodní znaky: Japonsko
p | Vybrat mezinárodní znaky: Norsko
q | Vybrat mezinárodní znaky: Dánsko II
r | Vybrat mezinárodní znaky: Španělsko II
s | Vybrat mezinárodní znaky: Latinská Amerika
t | Nastavit černobílý inverzní tisk
u | Zrušit černobílý inverzní tisk
v | Zobrazit na displeji: Zahájit přenos dat
w | Zobrazit na displeji: Ukončit přenos dat
x | Zobrazit na displeji: Vymazat displej

Poznámka: Zadané znaky budou ignorovány, pokud nejsou podporovány tiskárnou.
Zpět nahoru

## Právní informace

Copyright (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.