### Innhold

Liste over enhetsskrifter
Strekkodeskrift
Todimensjonal kodeskrift
Kontrollskrift
Juridisk informasjon

# TSP700II Windows-skriverdriver
– enhetsskrift

Denne skriverdriveren støtter en rekke innebygde eller residente skrifter.

Disse skriftene har en rekke skriftsstørrelser, og gir tydeligere utskrift enn True Type-skrifter. En rekke ulike spesifikasjoner og størrelser for strekkoder / todimensjonale koder kan omsettes til koder og skrives ut ved å angi strekkodeskrifter / todimensjonale kodeskrifter.
Kontrollskriften brukes til å styre skriveren med kommandoer som er innebygd i en tegnbasert utskriftsjobb.

Enhetsskrifter kan kun brukes i "Line Mode"-innstillingen.

## Liste over enhetsskrifter

Enhetsskriftene som støttes av denne skriverdriveren er oppført nedenfor.
Angi korrekte skrifter og skriftstørrelser gjennom konfigurasjonen av programmene.
24 piksler tilsvarer 8,5 punkter for Microsoft Word eller Excel.

Skriftnavn | Bredde (piksler) | Høyde (piksler) | Tegn per 80. mm eller 640. punktlinje | Detalj
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Skriverskrifter (ANK-skrifter A)
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Skriverskrifter (ANK-skrifter B)
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71
Kinesisk (forenklet) | - | - | - | 2byte-skrifter
Kinesisk (tradisjonelt) | - | - | -
Hangul | - | - | -
UPC-E | 12 | 24 | 53 | Strekkodeskrifter
UPC A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53
KODE 39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7 (Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Todimensjonale kodeskrifter
PDF417 | 1 | 24 | 640
DATA1 | 1 | 24 | 640
DATA2 | 1 | 24 | 640
DATA3 | 1 | 24 | 640
Kontroll | 12 | 24 | 53 | Kontrollskrifter
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

Tilbake til toppen

## Strekkodeskrifter

Denne skriverdriveren støtter følgende typer strekkodeskrifter.

- UPC-E
- UPC A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN-13
- KODE 39
- ITF
- NW-7 (Codabar)

### Parameterliste for strekkodeskrifter

■ Strekkodedata

Strekkodetype | Tegnkolonner tillatt | Tegnsett tillatt
--- | --- | ---
UPC-E | Tolv kolonner | Verdi: 0–9
UPC A | Tolv kolonner | Verdi: 0–9
JAN/EAN-8 | Åtte kolonner | Verdi: 0–9
JAN/EAN-13 | 13 kolonner | Verdi: 0–9
KODE 39 | Én kolonne eller mer | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (start/stopp) *1
ITF | To eller mer (helt like) | Verdi: 0–9
NW-7 (Codabar) | Én kolonne eller mer | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' "A"–"D"

*1 start/stopp-kode genereres automatisk.

■ Parameter for innstilling av modulbredde

Tegn | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | KODE 39 NW-7 (*1) | ITF (*1)
--- | --- | --- | ---
a | To punkter | To punkter (seks) | To punkter (fem)
b | Tre punkter | Tre punkter (ni) | Fire punkter (ti)
c | Fire punkter | Fire punkter (tolv) | Seks punkter (15)
d | - | To punkter (fem) | To punkter (fire)
e | - | Tre punkter (åtte) | Fire punkter (åtte)
f | - | Fire punkter (ti) | Seks punkter (tolv)
g | - | To punkter (fire) | To punkter (seks)
h | - | Tre punkter (seks) | Tre punkter (ni)
i | - | Fire punkter (åtte) | Fire punkter (tolv)

*1 Tallet i parentes etter hver modulbredde indikerer antall punkter for den kodens tykkelsesmønster.

■ Parameter for innstilling av strekkodehøyde

Tegn | Strekkodehøyde
--- | ---
o | 32 punkter (4 mm)
p | 64 punkter (8 mm)
q | 96 punkter (12 mm)
r | 128 punkter (16 mm)
s | 160 punkter (20 mm)
t | 192 punkter (24 mm)
u | 224 punkter (28 mm)
v | 255 punkter (31,9 mm)

■ Parameter for strekkodeslutt

Tegn | Funksjon
--- | ---
z | Sluttkode for strekkodedata (1EH)

Merk: Noen tegn du har angitt vil bli ignorert hvis de ikke støttes av skriveren.

### Strekkodeskrift – beskrivelsesmetode

Strekkodeskrifter består av "Parameter for innstilling av modulbredde", "Parameter for innstilling av strekkodehøyde", "Strekkodedata" og "Parameterfelt for strekkodeslutt". Beskrivelsen kombinerer alle feltene.
Se avsnittet Star Line Mode Command Specifications for all informasjon.

For eksempel omsette "0123ABC" til en KODE 39-strekkode. (Modul med to punkter, åtte mm høyde)

[Beskrivelsesdata]

a p 0123ABC z

Beskrivelsestegn | Betydning
--- | ---
"a" | Parameter for innstilling av modulbredde (to punkter)
"p" | Parameter for innstilling av strekkodehøyde (64 punkter: 8 mm)
"0123ABC" | Strekkodedata
"z" | Parameter for strekkodeslutt

[Utskriftsresultater]

Se Parameterliste over strekkodeskrifter for informasjon om hvert felt.

Tilbake til toppen

## Todimensjonal kodeskrift

Denne skriverdriveren støtte todimensjonal kodeskrift – QR-kode og PDF417.

### Beskrivelsesmetode for todimensjonal kodeskrift

Når du koder todimensjonale koder med todimensjonal strekkodeskrift, beskriv koden med følgende.

1. Innstilling for todimensjonal kodeskrift
   Alle innstillinger har en standard, du skal bare spesifisere når du ønsker å endre standardinnstillingene.
2. Innstilling av todimensjonal kodedata
   Du kan spesifisere ulike parametere for todimensjonal data etter kommandoskriften, og deretter spesifisere todimensjonal kodedata.
3. Skaffe utvidelsesinformasjon for todimensjonale koder(skjønnsmessig)
   En feil vises når en uoverensstemmelse mellom parameter 1 og parameter 2 ovenfor inntreffer.
4. Todimensjonal kodeutskrift

Se avsnittet Star Line Mode Command Specifications for utfyllende informasjon om hver kommando.
Eksempel: Når du må bruke QR-kode med feilkorrigeringsrate på 25 % for å kode "012345ABCD" i en todimensjonal kode.
[Beskrivelsesdata]
E2A0* 012345ABCD P

Beskrivelsestegn | Innstillingsskrift | Betydning
--- | --- | ---
"E2" | QR_CNTL | Stille inn feilkorrigeringsnivået til Q (25 %)
"A0" | QR_CNTL | Stille inn QR-kodedata (automatisk analyse)
'*' | DATA1 | A = \x0A = '*' *1
' ' | DATA1 | 0 = \x00 = ' '(tomt tegn) *1
"012345ABCD" | ESC_FONT | Todimensjonal kodedata
"P" | QR_CNTL | QR-kodeutskrift

*1 Uttrykker de ti bytene med todimensjonal kode som '0 A' ved hjelp av heksadesimal notasjon. Angi "0 A" for minst betydelige byte (A) og mest betydelige byte (0)
[Utskriftsresultater]

Se Funksjonsliste for todimensjonal kodeskrifter for informasjon om hver skriftinnstilling.

### Funksjonsliste for todimensjonal kodeskrift

■ Todimensjonal kodedata

Skriftnavn | Funksjon | Detaljer | Bemerkninger
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | Innstilling av QR-kodekommandoer | Mater ut hver kommando for utskrift av todimensjonal kode. |
PDF417 | PDF417-kommandoinnstilling | Mater ut hver kommando for utskrift av PDF417. |
DATA1 | Datainnstilling | Erstatter \x20 -\x7F til \x00 -\x5F | \x00 -\xFF kan mates ut
DATA2 | Erstatter \x20 -\x7F til \x60 -\xBF
DATA3 | Erstatter \x20 -\x5F til \xC0 -\xFF
ESC_FONT | Mater ut \x20 -\x7F uten å erstatte. | \x20 -\x7F kan mates ut

*1 Bare QR-kode støttes (utskrift av kinesiske tegn støttes ikke.)

■ QR_CNTL (QR-kodeinnstillingsskrifter)

Tegn | Funksjon | Utmatingskode for driver
--- | --- | ---
0 | For parametere til å stille kommandoen for hver QR-kode | \x00
1 | For parametere til å stille kommandoen for hver QR-kode | \x01
2 | For parametere til å stille kommandoen for hver QR-kode | \x02
3 | For parametere til å stille kommandoen for hver QR-kode | \x03
4 | For parametere til å stille kommandoen for hver QR-kode | \x04
5 | For parametere til å stille kommandoen for hver QR-kode | \x05
6 | For parametere til å stille kommandoen for hver QR-kode | \x06
7 | For parametere til å stille kommandoen for hver QR-kode | \x07
8 | For parametere til å stille kommandoen for hver QR-kode | \x08
9 | For parametere til å stille kommandoen for hver QR-kode | \x09
M | Stille inn QR-kodemodell | \x1b \x1dyS0
M1 | Stille inn QR-kodemodell: modell 1 | \x1b \x1dyS0 \x01
M2 | Stille inn QR-kodemodell: modell 2 | \x1b \x1dyS0 \x02
E | Stille inn feilkorrigeringsnivå | \x1b \x1dyS1
* El(E0) | Feilkorrigeringsnivå L (feilkorrigeringsrate: 7 %) | \x1b \x1dyS1 \x00
* Em(E1) | Feilkorrigeringsnivå M (feilkorrigeringsrate: 15 %) | \x1b \x1dyS1 \x01
* Eq(E2) | Feilkorrigeringsnivå Q (feilkorrigeringsrate: 25 %) | \x1b \x1dyS1 \x02
* Eh(E3) | Feilkorrigeringsnivå H (feilkorrigeringsrate: 30 %) | \x1b \x1dyS1 \x03
S1–S8 | Stille inn modulstørrelse (enhet: punkt) | \x1b \x1dyS2( \x01~08)
A0 | Stille inn QR-kodedata (automatisk dataanalyse) | \x1b \x1dyD1 \x00
B | Stille inn QR-kodedata (manuell dataanalyse) | \x1b \x1dyD2
P | QR-kodeutskrift | \x1b \x1dyP

* Innstillingsprosedyre i parentes kan også stilles til feilkorrigeringsnivå

■ Stille inn PDF417-skrifter

Tegn | Funksjon | Utmatingskode for driver
--- | --- | ---
0 | For parametere til å stille kommandoen for hver PDF417 | \x00
1 | For parametere til å stille kommandoen for hver PDF417 | \x01
2 | For parametere til å stille kommandoen for hver PDF417 | \x02
3 | For parametere til å stille kommandoen for hver PDF417 | \x03
4 | For parametere til å stille kommandoen for hver PDF417 | \x04
5 | For parametere til å stille kommandoen for hver PDF417 | \x05
6 | For parametere til å stille kommandoen for hver PDF417 | \x06
7 | For parametere til å stille kommandoen for hver PDF417 | \x07
8 | For parametere til å stille kommandoen for hver PDF417 | \x08
9 | For parametere til å stille kommandoen for hver PDF417 | \x09
S | Stille inn PDF417-kodestørrelse | \x1b \x1dxS0
E | Stille inn PDF417-stikkerhetsnivå (ECC) | \x1b \x1dxS1
M | Stille inn modul x retningsstørrelse for PDF417 | \x1b \x1dxS2
A | Stille inn moduls høyde/bredde-forhold for PDF417 | \x1b \x1dxS3
D | Stille inn PDF417-kodedata | \x1b \x1dxD
P | Skrive ut PDF417-kode | \x1b \x1dxP

■ ESC_FONT , DATA1 , DATA2 , DATA3 (stille inn todimensjonal kodedataskrift)

Inndata: Tegn integrert i brukerens applikasjon. | Utdata: Tegnkode som mates ut fra skriverdriveren til skriveren
--- | ---
Tegn | Tegnkode | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3
Tom | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0
! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1
" | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2
# | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3
$ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4
% | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5
& | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6
‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7
( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8
) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9
* | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA
+ | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB
, | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC
- | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD
. | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE
/ | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF
0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0
1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1
2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2
3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3
4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4
5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5
6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6
7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7
8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8
9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9
: | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA
; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB
< | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC
= | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD
> | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE
? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF
@ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0
A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1
B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2
C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3
D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4
E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5
F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6
G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7
H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8
I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9
J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA
K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB
L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC
M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED
N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE
O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF
P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0
Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1
R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2
S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3
T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4
U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5
V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6
W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7
X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8
Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9
Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA
' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB
\ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC
] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD
^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE
_ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF
` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | -
a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | -
b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | -
c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | -
d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | -
e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | -
f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | -
g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | -
h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | -
i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | -
j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | -
k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | -
l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | -
m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | -
n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | -
o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | -
p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | -
q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | -
r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | -
s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | -
t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | -
u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | -
v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | -
w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | -
x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | -
y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | -
z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | -
{ | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | -
| | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | -
} | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | -
~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | -
< DEL > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | -

* Tegninntasting er ikke tillatt.
Merk: Angitte tegn vil bli ignorert hvis de ikke støttes av skriveren.
Tilbake til toppen

## Kontrollskrifter

Kontrollskrifter kan brukes til å styre skriverfunksjoner.
Kontrollskriften brukes til å utføre ulike skriverhandlinger, men ikke til utskrift.

Operasjonene som kan utføres gjennom kontrollskriften vises nedenfor.

Tegn | Funksjon
--- | ---
A | Kjør kassaskuff 1 (50 ms)
B | Kjør kassaskuff 1 (100 ms)
C | Kjør kassaskuff 1 (150 ms)
D | Kjør kassaskuff 1 (200 ms)
E | Kjør kassaskuff 1 (250 ms)
d | Kjør kassaskuff 2 (200 ms)
6 | LF-utskrift
7 | CR-utskrift
F | Autom. skjærer: Full skjæring
P | Autom. skjærer: Delvis skjæring
G | Skriv ut NV-bitbilde 1 i vanlig modus
H | Skriv ut NV-bitbilde 2 i vanlig modus
I | Skriv ut NV-bitbilde 3 i vanlig modus
J | Skriv ut NV-bitbilde 4 i vanlig modus-utskrift
K | Skriv ut NV-bitbilde 5 i vanlig modus
Q | Skriv ut NV-bitbilde 1 i dobbeltbreddemodus
R | Skriv ut NV-bitbilde 2 i dobbeltbreddemodus
S | Skriv ut NV-bitbilde 3 i dobbeltbreddemodus
T | Skriv ut NV-bitbilde 4 i dobbeltbreddemodus
U | Skriv ut NV-bitbilde 5 i dobbeltbreddemodus
V | Skriv ut NV-bitbilde 1 i dobbelthøydemodus
W | Skriv ut NV-bitbilde 2 i dobbelthøydemodus
X | Skriv ut NV-bitbilde 3 i dobbelthøydemodus
Y | Skriv ut NV-bitbilde 4 i dobbelthøydemodus
Z | Skriv ut NV-bitbilde 5 i dobbelthøydemodus
[ | Skriv ut NV-bitbilde 1 i 4x-modus
] | Skriv ut NV-bitbilde 2 i 4x-modus
^ | Skriv ut NV-bitbilde 3 i 4x-modus
_ | Skriv ut NV-bitbilde 4 i 4x-modus
` | Skriv ut NV-bitbilde 5 i 4x-modus
a | Angi justering: Juster venstre
b | Angi justering: Juster i midten
c | Angi justering: Juster høyre
e | Still ny linje til 1/8 tomme
f | Still ny linje til 1/6 tomme
g | Velg internasjonale tegn: USA
h | Velg internasjonale tegn: Frankrike
i | Velg internasjonale tegn: Tyskland
j | Velg internasjonale tegn: England
k | Velg internasjonale tegn: Danmark I
l | Velg internasjonale tegn: Sverige
m | Velg internasjonale tegn: Italia
n | Velg internasjonale tegn: Spania I
o | Velg internasjonale tegn: Japan
p | Velg internasjonale tegn: Norge
q | Velg internasjonale tegn: Danmark II
r | Velg internasjonale tegn: Spania II
s | Velg internasjonale tegn: Latin-Amerika
t | Angi inverteringsutskrift i svart-hvitt
u | Avbryt inverteringsutskrift i svart-hvitt
v | Kundedisplay: Start dataoverføring
w | Kundedisplay: Avslutt dataoverføring
x | Kundedisplay: Display tomt

Merk: Angitte tegn vil bli ignorert hvis de ikke støttes av skriveren.
Tilbake til toppen

## Juridisk informasjon

Opphavsrett (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. Med enerett.