### İçindekiler

Başlarken
Ayrıntılı Kullanım
Çalışma Ortamı
Yasal Bilgilendirme

# TSP700II Windows Yazıcı Sürücüsü

Bu yazılım TSP700II için Windows yazıcı sürücüsüdür.
Yazıcı sürücüsünün yüklenmesi çoğu Windows uygulamasında bulunan standart yazdırma işlevini kullanmanızı sağlar.

## Başlarken

### Yazıcı Sırası Oluşturma

Yazıcı sürücüsünün işlevlerini kullanmak için yazıcı sırası oluşturmanız gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek yazıcı sırası oluşturabilirsiniz.

- USB Tak ve Kullan ile:
  Yazıcınızı bilgisayarınıza bağlayın ve açın. Bağlantı sağlanınca, Windows tak ve kullan aracılığıyla otomatik olarak yazıcı sırası oluşturacaktır.
- USB Olmayan bir Arayüzle:
  Star Yazıcı Yardımcısı'nda bulunan Windows Yazıcı Sırası İşlevi ile yazıcı sırası oluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi için Buraya tıklayın.

Yazıcı sırası oluşturulduğu anda, yazıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek yazıcı ayarlarını değiştirin.

1. ‘Denetim Masası’ öğesini açın ve ‘Aygıtlar ve Yazıcılar’ klasörünü açın.
2. Bir kısa yol menüsü açmak için yapılandırmak istediğiniz yazıcı sırasına sağ tıklayın, sonrasında ‘Yazıcı Özellikleri’ öğesine tıklayın.
3. 'Genel' sekmesindeki 'Yazdırma Tercihleri'ni tıklayarak veya 'Aygıt Ayarları' sekmesini kullanarak yazıcı ayarlarını yapılandırın.

Her yazıcı sırası için farklı yazıcı işlevleri yapılandırabilirsiniz.

### Yazıcı Sürücüsü İşlevleri ve Yazdırma Modu Ayarları

Yazıcı sürücünüz 'Line' ve 'Raster' desteklidir. Farklı bir 'Print Mode' kullanarak farklı özellikleri ve kullanım tiplerini etkinleştirebilirsiniz.

'Raster' modunda yüksek hızla grafik yazdırmak mümkündür, ancak Aygıt Yazı Tipleri sadece 'Line' moduyla kullanılabilir.

Her bir modda bulunan işlevler aşağıda belirtilmiştir. Detaylı açıklama için, işlev adının bağlantısını tıklayın.

Aygıt Ayarları | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
NVLogo Yazdırma | OK | ×
Soft Logo Yazdırma | × | OK
Harici Çevre Birimi Kontrol İşlevi | OK | OK

Diğer İşlevler | Line | Raster
--- | --- | ---
Kağıt Boyutu | OK | OK
Yazdırma Kalitesi | OK | OK
Aygıt Yazı Tipleri | OK | ×

Yukarı Dön

## Ayrıntılı Kullanım

### Aygıt Ayarları

Yazıcı sırası özelliklerinizin 'Aygıt Ayarları' sekmesinde pek çok farklı ayar seçeneği mevcuttur. Aşağıdaki adımları izleyerek 'Aygıt Ayarları' sekmesini açabilirsiniz.

1. ‘Denetim Masası’ öğesini açın ve ‘Aygıtlar ve Yazıcılar’ klasörünü açın.
2. Bir kısa yol menüsü açmak için yapılandırmak istediğiniz yazıcı sırasına sağ tıklayın, sonrasında ‘Yazıcı Özellikleri’ öğesine tıklayın.
3. 'Aygıt Ayarları' sekmesini tıklayın.

Not: Bazı işlevler aynı anda seçilemez.
Aygıt yapılandırmanızda '!' işaretini görürseniz, öğenin üzerindeki talimatları izleyerek kontrol edin.

Her işlevin içerik açıklaması aşağıda listelenmiştir.

#### Print Mode

Belgeniz için 'Line' veya 'Raster' seçebilirsiniz.
'Raster' varsayılan ayar olarak seçilir. Yazıcı sürücü işlevleri, bu yazdırma modu ayarlarına göre değişecektir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Buradaki bilgilere bakın.
USB arayüzü için 'Raster' modunu, Seri arayüz bağlantısı içinse 'Line' modunu seçmeniz tavsiye edilir; bu sayede yazıcınızın özelliklerinden en verimli biçimde faydalanabilirsiniz.

Not: Yazdırma modunu değiştirirseniz, yeni ayarın tüm uygulamalarda etkin olabilmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

#### Paper Type

Üç farklı 'Paper Type' ayarı, farklı uzunlukta 'Receipt', sabit uzunlukta 'Ticket' ya da 'Black Mark' ile sınırlanmış sayfa yazdırmanıza imkan tanır.
Yazdırma işleriniz farklı uzunluklardaysa ve son satırdan sonra hemen kesilmelerini istiyorsanız 'Receipt' seçeneğini seçin. (Fiş kağıdı boyutunu Kağıt Boyutu seçeneğinden ayarlayabilirsiniz)
Yazdırma işlerinizin Kağıt Boyutu menüsünde belirlediğiniz sabit uzunlukta olmasını istiyorsanız 'Ticket' seçeneğini seçin. Belirlediğiniz değere gelindiğinde kağıt kesilecektir.
Yazıcının kağıdı siyah işaretlerden kesmesini isterseniz 'Black Mark' seçeneğini seçin.

#### Print Setting - Speed

Bu ayar, yazıcının yazdırma hızını kontrol eder.
Çoğu zaman 'High' hız seçeneğini tercih edersiniz. Ancak yazdırma kalitesi yazdırma hızından daha önemli olduğunda, 'Low' seçeneği seçilmelidir.

Not: Yüksek Çözünürlük Ayarı'nı (Yazdırma Kalitesi) seçtiğinizde, bu ayar kullanılamaz.

#### Print Setting - Density

Bu ayar, yazıcının ne kadar koyu yazdıracağını kontrol eder.
Çoğu zaman 'Standard' seçeneğini tercih edersiniz. Daha açık renkle yazdırmak istediğinizde '-1' , '-2' veya '-3' değerini seçin. Daha koyu renkle yazdırmak istediğinizde '+1' , '+2' veya '+3' değerini seçin.

#### Print Setting - Details - Print Position

Bu ayar yazdırma konumunu kontrol eder.
Ölçeklendirme unsuru için 100% dışında bir değer ayarlandığında yazdırma alanı kağıt boyutu için farklıysa, hangi yazdırma alanının yazdırılacağını belirleyebilirsiniz.
Kağıt genişliğini yazdırma alanının sol köşesinden yazdırmak için 'Left' seçeneğini seçin. Kağıt genişliğini yazdırma alanının ortasından yazdırmak için 'Center' seçeneğini seçin. Kağıt genişliğini yazdırma alanının sağ köşesinden yazdırmak için 'Right' seçeneğini seçin.

Kağıt belirtilen ölçeklendirme unsurundan ve kağıt boyutundan hesaplanan yazdırma alanını karşılayan en düşük Önceden Tanımlanmış Kağıt Boyutu ile hizalanır.

Not: Bu işlev sadece Print Mode ayarı 'Raster' olarak yapılandırıldığında mevcuttur.

#### Print Setting - Details - Reverse

Yukarıdan aşağıya yazdırmayı 'Enable' için 'Reverse Print' ayarını yapılandırın.

Not: Bu işlev sadece Print Mode ayarı 'Raster' olarak yapılandırıldığında mevcuttur.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Hata meydana geldiği takdirde, yazıcıya gönderdiğiniz ancak henüz yazdırılmayan belgeleriniz için aşağıdaki adımları izleyin.
Hatadan kurtarma işinden sonra yazdırılmamış dokümanı iptal etmek isterseniz, 'Yazıcı Özellikleri'nin 'Bağlantı Noktaları' sekmesindeki 'Clear Data By Document' seçeneğini seçin ve 'Çift yönlü yazdırma desteğini etkinleştir' kutucuğunu işaretleyin.
Hatadan kurtarma işinden sonra yazdırılmamış dokümanı yazdırmak isterseniz, önce 'Store Data' seçeneğini seçin, ardından 'Çift yönlü yazdırma desteğini etkinleştir' kutucuğunun işaretini kaldırın.

Not: Bu özellik eski cihaz yazılımıyla düzgün şekilde çalışmaz.
3.0 ya da daha eski cihaz yazılımı kullanıyorsanız, 'Store Data' öğesini seçin ve 'Yazıcı Özellikleri' iletişim kutusunun 'Bağlantı Noktaları' sekmesindeki 'Çift yönlü yazdırma desteğini etkinleştir' onay kutusunu temizleyin.
Otomatik Yazdırmayı yürüterek cihaz yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz.
Yazıcının cihaz yazılım sürümünü güncellemek için, bayinizle iletişime geçin.

#### Print Settings - Details - Top Search

Bu özelliğin 'Enable' olarak ayarlanması, yazıcının yazdırmadan önce kağıdı ters beslemesine ve yazdırılamayan üst boşluğun en aza indirilmesine neden olur.

Not: Bu işlev sadece Print Mode ayarı 'Raster' olarak ve 'Page Cut Type' ya da 'Document Cut Type' ayarı 'Full Cut' olarak yapılandırıldığında mevcuttur.

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Siyah işaretli kağıt kullanmak istediğinizde, 'Paper Type' ayarını 'Black Mark' olarak belirleyin.

Not: Bu işlev sadece Paper Type ayarı 'Black Mark' olarak yapılandırıldığında mevcuttur.

#### Scaling - Factor

Bu ayar büyütme ve küçültme yüzdesini kontrol eder.
20% ve 200% arasında bir ölçeklendirme unsuru ayarlayabilirsiniz.

Not: Bu işlev sadece Print Mode ayarı 'Raster' olarak yapılandırıldığında mevcuttur.
Aynı anda Soft Logo kullanılıyorsa, bu ayar soft logoya uygulanmayacaktır.

#### Paper Cut - Page Cut Type

'Sayfa Kesme Türü' ayarı yazdırma işinizin son sayfa dışında tüm sayfalarının nasıl kesileceğini kontrol eder.
Belgenizin sayfalarının kesilmesini istemiyorsanız, 'No Cut' seçeneğini seçin. Yazdırma işinizin kısmen kesilmesini istiyorsanız, 'Partial Cut' seçimini yapın. Yazdırma işinizin tamamen kesilmesini istiyorsanız, 'Full Cut' seçimini yapın.

#### Paper Cut - Document Cut Type

'Document Cut Type' ayarı yazdırma işinizin son sayfasının nasıl kesileceğini kontrol eder.
Yazdırma işinizin kesilmesi istemiyorsanız, 'No Cut' seçeneğini seçin. Yazdırma işinizin kısmen kesilmesini istiyorsanız, 'Partial Cut' seçimini yapın. Yazdırma işinizin tamamen kesilmesini istiyorsanız, 'Full Cut' seçimini yapın.

#### NVLogo

NVLogo, yazıcı yardımcısının logo kayıt işlevini kullanarak kaydedilen logo verilerini sayfalara veya belgelere yazdıran bir işlevdir.
Bu ayarı yapmadan önce, logonuzu yazıcınıza kaydetmiş olmanız gerekir. Detaylar için Yazıcı İçin Logo Saklama Yardımı bölümüne bakabilirsiniz.

Not: Bu işlev sadece Print Mode ayarı 'Line' olarak yapılandırıldığında mevcuttur.

##### NVLogo - Document Top

Bu, bir logoyu belgenin üst kısmına yazdırmak istiyorsanız logonun konumunu ve verilerini ayarlar.
Sola hizalı bir logo yazdırmak için 'Left' seçeneğini seçin. Ortalanmış olarak yazdırmak için 'Center' seçeneğini seçin. Sağa hizalı olarak yazdırmak için 'Right' seçeneğini seçin. 'Registration Number' seçeneğinde yazdırmak istediğiniz logo verilerinin sayısını da ayarlayabilirsiniz.
Burada seçtiğiniz herhangi bir logo belgenin ilk sayfasının üst kısmına yazdırılacaktır.
'No Use' seçeneğini seçerseniz, logo belgenin üst kısmına yazdırılmayacaktır.

##### NVLogo - Page Top

Bu, bir logoyu sayfanın üst kısmına yazdırmak istiyorsanız logonun konumunu ve verilerini ayarlar.
Sola hizalı bir logo yazdırmak için 'Left' seçeneğini seçin. Ortalanmış olarak yazdırmak için 'Center' seçeneğini seçin. Sağa hizalı olarak yazdırmak için 'Right' seçeneğini seçin. 'Registration Number' seçeneğinde yazdırmak istediğiniz logo verilerinin sayısını da ayarlayabilirsiniz.
Burada seçtiğiniz herhangi bir logo sayfanın üst kısmına yazdırılacaktır.
'No Use' seçeneğini seçerseniz, logo belgenin üst kısmına yazdırılmayacaktır.

##### NVLogo - Page Bottom

Bu, bir logoyu sayfanın alt kısmına yazdırmak istiyorsanız logonun konumunu ve verilerini ayarlar.
Sola hizalı bir logo yazdırmak için 'Left' seçeneğini seçin. Ortalanmış olarak yazdırmak için 'Center' seçeneğini seçin. Sağa hizalı olarak yazdırmak için 'Right' seçeneğini seçin. 'Registration Number' seçeneğinde yazdırmak istediğiniz logo verilerinin sayısını da ayarlayabilirsiniz.
Burada seçtiğiniz herhangi bir logo sayfanın alt kısmına yazdırılacaktır.
Logo, 'No Use' seçeneğine yapılandırılarak belgenin alt kısmına yazdırılmayacaktır.

##### NVLogo - Document Bottom

Bu, bir logoyu belgenin son kısmına yazdırmak istiyorsanız logonun konumunu ve verilerini ayarlar.
Sola hizalı bir logo yazdırmak için 'Left' seçeneğini seçin. Ortalanmış olarak yazdırmak için 'Center' seçeneğini seçin. Sağa hizalı olarak yazdırmak için 'Right' seçeneğini seçin. 'Registration Number' seçeneğinde yazdırmak istediğiniz logo verilerinin sayısını da ayarlayabilirsiniz.
Burada seçtiğiniz herhangi bir logo belgenin son sayfasının alt kısmına yazdırılacaktır.
'No Use' seçeneğini seçerseniz, logo belgenin son kısmına yazdırılmayacaktır.

#### Soft Logo

Soft Logo, bilgisayara kayıtlı verileri bir belge veya sayfaya logo olarak yazdıran işlevdir.
Yazıcıdan alınan çıktıyı bilgisayara raster logo verisi olarak kaydeder ve onu logo olarak kullanmanıza olanak tanır.
Ayrıca, bilgisayarda kayıtlı BMP verilerini de logo olarak kullanabilirsiniz.

Her veri yazdırılışında, belirtilen konumda (Başlangıç sürücüsü:/Star/(yazdırma sırası adı)/StarRasterLogoData/) bir klasöre kaydederek Soft Logo tarafından kullanılan verileri kullanmanızı sağlar. BMP verisi olarak kullanmak için dosya adını 0'dan başlayan ardışık sayılar olarak kaydedin.

Not: Bu işlev sadece Print Mode ayarı 'Raster' olarak yapılandırıldığında mevcuttur.
Yüksek Çözünürlük Ayarı'nı (Yazdırma Kalitesi) ile kullanılamaz.

##### Soft Logo - Mode

Logo verileri ayarlandığında 'Generate - ...' seçeneğini seçerseniz ve logoya dönüştürmek istediğiniz içeriği yazdırırsanız, her veri yazdırılışında yazdırılan çıktıyla aynı veriler belirtilen konumdaki bir klasöre BMP biçiminde kaydedilir.
Birden fazla sayfanın yazdırılan çıktısını birden fazla logo verisi parçası olarak yazdırabilirsiniz. BMP verisi kayıtlı olduğunda logo verisi kaydedilirse, kaydedilen BMP verisi silinir ve yeni logo verisi bu verinin üzerine yazar.
'Generate - ...' seçildiğinde belirtilen klasöre kaydedilen tüm BMP verilerini yazdırmak için 'Test Print' düğmesini tıklatın.

'Print Mode' seçeneğini seçerseniz, logo verileri ayarlandığında Soft Logo yazdırma gerçekleşecektir.

##### Soft Logo - Document Top

'All - BMP' seçeneğini seçerseniz, belirtilen konumdaki 'StartDoc' klasöründe tüm BMP verileri belgenin üst kısmına yazdırılacaktır. 'Sequential - BMP' seçeneğini seçerseniz, belirtilen konumdaki 'StartDoc' klasöründe BMP verisi belgenin üst kısmına sıralı olarak yazdırılacaktır.
'No Use' seçeneğini seçerseniz, belgenin üst kısmında Soft Logo yazdırma gerçekleşmeyecektir.

##### Soft Logo - Page Top

'All - BMP' seçeneğini seçerseniz, belirtilen konumdaki 'StartPage' klasöründe tüm BMP verileri sayfanın üst kısmına yazdırılacaktır. 'Sequential - BMP' seçeneğini seçerseniz, belirtilen konumdaki 'StartPage' klasöründe BMP verisi sayfanın üst kısmına sıralı olarak yazdırılacaktır.
'No Use' seçeneğini seçerseniz, sayfanın üst kısmında Soft Logo yazdırma gerçekleşmeyecektir.

##### Soft Logo - Page Bottom

'All - BMP' seçeneğini seçerseniz, belirtilen konumdaki 'EndPage' klasöründe tüm BMP verileri sayfanın alt kısmına yazdırılacaktır. 'Sequential - BMP' seçeneğini seçerseniz, belirtilen konumdaki 'EndPage' klasöründe BMP verisi sayfanın alt kısmına sıralı olarak yazdırılacaktır.
'No Use' seçeneğini seçerseniz, sayfanın alt kısmında Soft Logo yazdırma gerçekleşmeyecektir.

##### Soft Logo - Document Bottom

'All - BMP' seçeneğini seçerseniz, belirtilen konumdaki 'EndDoc' klasöründe tüm BMP verileri belgenin son kısmına yazdırılacaktır. 'Sequential - BMP' seçeneğini seçerseniz, belirtilen konumdaki 'EndDoc' klasöründe BMP verisi belgenin son kısmına sıralı olarak yazdırılacaktır.
'No Use' seçeneğini seçerseniz, belgenin son kısmında Soft Logo yazdırma gerçekleşmeyecektir.

#### Peripheral Unit 1 - Type

Yazıcınız, iki farklı çevre birimini kontrol edebilir; 'Buzzer' veya 'Cash Drawer'.
Yazıcınıza bağlı bir çevresel birim 1 yoksa, bu ayarı ve ayar seçeneklerini geçebilirsiniz. (Yapılandırma geçilir.)

Not: Çevresel birim 1 olarak sesli uyaran kullanmıyorsanız (Kasa vs. kullanıyorsanız), asla 'Buzzer' seçeneğini seçmeyin.
Aksi takdirde, kullanımda olan çevresel aygıt kalıcı olarak hasar görebilir.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

Yazıcı, 1 no'lu devreye bağlı çevre birimini belge yazdırma sırasında farklı zamanlarda etkinleştirebilir.
Çevresel birimi yazdırma başlamadan önce sadece bir kez etkinleştirmek için 'Document Top' seçeneğini seçin. Çevresel birimi her sayfanın yazdırılması başlamadan önce etkinleştirmek için 'Page Top' seçeneğini seçin. Çevresel birimi her sayfanın yazdırılması tamamlandıktan sonra etkinleştirmek için 'Page Bottom' seçeneğini seçin. Çevresel birimi yazdırma bittikten sonra sadece bir kez etkinleştirmek için 'Document Bottom' seçeneğini seçin.

Not: Yazıcınıza bağlı çevresel birim 1 yoksa, 'No Use' seçimini yapabilirsiniz.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Çevresel birim 1 olarak bir kasa bağlamışsanız, etkinleştirme darbe genişliğini bu ayarla kontrol edebilirsiniz.
Farklı kasalar farklı darbe genişlikleri gerektirdiğinden, mevcut seçenekler içinden kasanızın en güvenli şekilde açılmasını sağlayacak genişliği seçin.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Çevresel birim 1 olarak sesli uyaran bağladıysanız, çalma süresini bu ayarla kontrol edebilirsiniz.
Kullandığınız uygulama için uygun bir zaman uzunluğu seçin. Uygulamanıza en uygun süreyi seçin; daha fazla güvenlik için uzun, daha az risk/ihlal için kısa süre seçin.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Çevresel birim 1 olarak sesli uyaran bağladıysanız, sesli uyarılar arasındaki süreyi bu ayarla kontrol edebilirsiniz.
Tekrarlı çalma belirlenmişse, bu ayar çevresel birim 1'in sesli uyarıları arasındaki süreyi kontrol edebilir. Hızlı seriler için kısa ya da daha fazla yer kaplayan seriler için uzun.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Çevresel birim 1 olarak sesli uyaran bağladıysanız, sesli uyaranınızın her etkinleştirilmesinde kaç kez çalacağını yapılandırabilirsiniz.

Yapılandırdığınız sesli uyarı çalma sayısından bağımsız olarak, sesli uyaranı 'FEED' düğmesine basarak durdurabilirsiniz.

#### Peripheral Unit 2 - Type

Yazıcınız, iki farklı çevre birimini kontrol edebilir; 'Buzzer' veya 'Cash Drawer'.
Yazıcınıza bağlı bir çevresel birim 2 yoksa, bu ayarı ve ayar seçeneklerini geçebilirsiniz. (Yapılandırma geçilir.)

Not: Çevresel birim 2 olarak sesli uyaran kullanmıyorsanız (Kasa vs. kullanıyorsanız), asla 'Buzzer' seçeneğini seçmeyin.
Aksi takdirde, kullanımda olan çevresel aygıt kalıcı olarak hasar görebilir.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

Yazıcı, 2 no'lu devreye bağlı çevre birimini belge yazdırma sırasında farklı zamanlarda etkinleştirebilir.
Çevresel birimi yazdırma başlamadan önce sadece bir kez etkinleştirmek için 'Document Top' seçeneğini seçin. Çevresel birimi her sayfanın yazdırılması başlamadan önce etkinleştirmek için 'Page Top' seçeneğini seçin. Çevresel birimi her sayfanın yazdırılması tamamlandıktan sonra etkinleştirmek için 'Page Bottom' seçeneğini seçin. Çevresel birimi yazdırma bittikten sonra sadece bir kez etkinleştirmek için 'Document Bottom' seçeneğini seçin.

Not: Yazıcınıza bağlı çevresel birim 2 yoksa, 'No Use' seçimini yapabilirsiniz.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Çevresel birim 2 olarak kasa kullanıyorsanız, darbe genişliği '200 milliseconds' seçeneğinde sabitlenmiştir.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Çevresel birim 2 olarak sesli uyaran bağladıysanız, çalma süresini bu ayarla kontrol edebilirsiniz.
Kullandığınız uygulama için uygun bir zaman uzunluğu seçin. Uygulamanıza en uygun süreyi seçin; daha fazla güvenlik için uzun, daha az risk/ihlal için kısa süre seçin.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Çevresel birim 2 olarak sesli uyaran bağladıysanız, sesli uyarılar arasındaki süreyi bu ayarla kontrol edebilirsiniz.
Tekrarlı çalma belirlenmişse, bu ayar çevresel birim 2'in sesli uyarıları arasındaki süreyi kontrol edebilir. Hızlı seriler için kısa ya da daha fazla yer kaplayan seriler için uzun.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Çevresel birim 2 olarak sesli uyaran bağladıysanız, sesli uyaranınızın her etkinleştirilmesinde kaç kez çalacağını yapılandırabilirsiniz.

Yapılandırdığınız sesli uyarı çalma sayısından bağımsız olarak, sesli uyaranı 'FEED' düğmesine basarak durdurabilirsiniz.

### Kağıt Boyutu

Bu sürücü size pek çok Önceden Tanımlanmış Kağıt Boyutu sunar.
Ayrıca Windows Yazıcı Sırası'nı kullanarak Kullanıcı Tanımlı Kağıt Boyutu özelliği aracılığıyla özel kağıt boyutları da belirleyebilirsiniz.
Her kağıt türü, yazdırılabilir alanı gösteren bir genişliğe ve yüksekliğe sahiptir. Belgelerinize sayfa marjı uygulamanıza gerek yoktur.
Adında 'Receipt' kelimesi bulunan kağıt boyutları, Fişler gibi değişken uzunluklara sahip yazdırma işleri için tasarlanmıştır; bu kağıt boyutunu seçtiğinizde Paper Type ayarının 'Receipt' seçeneğini seçtiğinizden emin olun.

Kağıt boyutu yapılandırmasını, kullandığınız uygulamaların mevcut yapılandırmasına uygun olarak değiştirebilirsiniz.
Uygulamanızın kendine özel bir kağıt türü yapılandırması yoksa aşağıdaki ayarı kullanın. Aynı değeri 3 konumda da yapılandırmanız tavsiye edilir.

1. ‘Denetim Masası’ öğesini açın ve ‘Aygıtlar ve Yazıcılar’ klasörünü açın.
2. Bir kısa yol menüsü açmak için yapılandırmak istediğiniz yazıcı sırasına sağ tıklayın, sonrasında ‘Yazıcı Özellikleri’ öğesine tıklayın.
3. 'Genel' sekmesindeki 'Yazdırma Tercihleri...' düğmesine tıklayın, ardından yeni pencerenin 'Düzen' sekmesindeki 'Gelişmiş...' seçeneğini seçin; burada 'Kağıt Boyutu' ayarını bulacaksınız - aynı kağıt boyutunu seçin.
4. 'Aygıt Ayarları' menüsünün 'Formdan Tepsiye Atama' bölümündeki 'SÜRTÜNME' seçeneğini seçin.
5. 'Genel' sekmesindeki 'Yazdırma Tercihleri...' düğmesine tıklayın, ardından yeni pencerenin 'Düzen' sekmesindeki 'Gelişmiş...' seçeneğini seçin; burada 'Kağıt Boyutu' ayarını bulacaksınız - aynı kağıt boyutunu seçin.

#### Önceden Tanımlanmış Kağıt Boyutu

TSP700II sürücüsü tarafından desteklenen önceden tanımlanmış kağıt boyutları aşağıda gösterilmiştir.

Yapılandırma Değeri | Varsayılan Ayar | Yazdırma Genişliği | Uzunluk
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 mm | 200 mm
80mm x Receipt |  | 80 mm | 3.000 mm
72mm x 200mm |  | 72 mm | 200 mm
72mm x Receipt | ○ | 72 mm | 3.000 mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5 mm | 200 mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5 mm | 3.000 mm
52mm x 200mm |  | 52 mm | 200 mm
52mm x Receipt |  | 52 mm | 3.000 mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8 mm | 200 mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8 mm | 3.000 mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11 inch

#### Kullanıcı Tanımlı Kağıt Boyutları Oluşturma

Kullanıcı tanımlı kağıt boyutları oluşturmak için, Windows Yazıcı Sırası işlevini kullanın ve aşağıdaki adımları izleyin.

1. ‘Denetim Masası’ öğesini açın ve ‘Aygıtlar ve Yazıcılar’ klasörünü açın.
2. Yapılandırmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve menüden ‘Yazıcı Sunucu Özellikleri’ öğesini tıklayın.
3. 'Kağıt' sekmesini tıklayın.
4. 'Yeni form oluştur' onay kutusunu tıklayın.
5. 'Form Adı' kutusuna yeni bir isim girin.
6. 'Form Açıklaması'nda 'Birimler'i seçin ve 'Kağıt Boyutu' için istediğiniz değerleri 'Genişlik' ve 'Yükseklik' alanlarına girin.
7. 'Formu Kaydet' düğmesine basın ve 'Kapat' seçeneğine tıklayarak kapatın.

TSP700II Yazıcı Sunucusu tarafından sunulan Kağıt Boyutları şunlardır.
Kullanıcı tanımlı kağıt boyutları da aşağıdaki aralıklardadır.

Kağıt Genişliği | Minimum Değer | 25,4 mm
Maksimum Değer | 80 mm
Kağıt Yüksekliği | Minimum Değer | 25,4 mm
Maksimum Değer | 3.276,7 mm

### Yazdırma Kalitesi

Bu yazıcı sürücüsü, yazdırma çözünürlüğünü değiştirmek için Yazdırma Kalitesi değiştirme özelliğine sahiptir.
'Print Mode' iletişim kutusunda 'Raster' ayarını seçerek bunu yapılandırabilirsiniz.

Aşağıdaki adımları izleyin.

1. ‘Denetim Masası’ öğesini açın ve ‘Aygıtlar ve Yazıcılar’ klasörünü açın.
2. Yazdırma kalitesini değiştirmek istediğiniz yazdırma sırasına sağ tıklayın ve 'Yazdırma Seçenekleri'ni tıklayın.
3. 'Yerleşim' sekmesini seçin ve 'Gelişmiş...' düğmesini tıklayın.
4. 'Grafik' bölümünden 'Yazdırma Kalitesi'ni yapılandırabilirsiniz.

Aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilirsiniz.

Yapılandırma Değeri | Varsayılan Ayar | Ayrıntılar
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Yazdırma 203 dpi (Genişlik) 406 dpi (Yükseklik).
203 x 203 dots per inch | ○ | Yazdırma 203 dpi (Genişlik) 203 dpi (Yükseklik).

### Aygıt Yazı Tipleri (Yazıcı, Barkot ve Kontrol Yazı Tipleri)

Yazıcınız, pek çok dahili yazıcı ve barkot yazı tipini desteklemektedir. Bu yazı tipleri yazıcıya entegredir ve uygulamanız içinden seçilebilir.
'Print Mode' seçeneği 'Line' ayarı olarak seçildiğinde bunları kullanabilirsiniz.

Aygıt yazı tiplerini kullanarak yüksek yazdırma kalitesiyle yüksek yazdırma hızını bir arada elde edebilirsiniz. Barkot yazı tipleri, sadece barkot yazı tiplerinden birini belgenizin herhangi bir bölümüne uygulayarak barkot yazdırabilmenize imkan tanır; bu bölümdeki metin, barkodun düzenini ve üzerindeki verileri açıklar. Kontrol yazı tipi, yazıcıların farklı eylem özelliklerini kontrol etmenizi sağlar; çeşitli eylem özellikleri, kontrol yazı tipi kullanılarak, yazdırılan özel karakterlere bağlantı olarak verilebilir.

Bu yazı tiplerini daha detaylı anlatan farklı bir yardım sayfasını açmak için Buraya tıklayın.

Yukarı Dön

## Çalışma Ortamı

### Desteklenen modeller

TSP700II

### Sistem Gereklilikleri

Windows 7 (32 bit/64 bit)
Windows 8 (32 bit/64 bit)*
Windows 8.1 (32 bit/64 bit)*
Windows 10 (32 bit/64 bit)*

* Ayrıntılı bilgi için, bkz. Installation Manual.

Yukarı Dön

## Yasal Bilgilendirme

Telif Hakkı © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.