### Tartalom

Első lépések
A használat részletes leírása
Működési környezet
Jogi információk

# TSP700II Windows nyomtató-illesztőprogram

Ez a szoftver az TSP700II Windows nyomtató-illesztőprogramja.
Ezen nyomtató-illesztőprogram telepítése lehetővé teszi a legtöbb Windows alkalmazásban megtalálható standard nyomtatási funkciók használatát.

## Első lépések

### Nyomtatási várólista létrehozása

A nyomtató-illesztőprogram funkcióinak használatához egy nyomtatási várólistát kell létrehozni. Nyomtatási várólistát az alábbi módon hozhat létre.

- USB Plug & Play esetén:
  Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez, és kapcsolja be. A csatlakoztatás után a Windows automatikusan létrehoz egy nyomtatási várólistát a plug & play segítségével.
- Nem USB interfész esetén:
  Nyomtatási várólistát az Star nyomtató-segédprogramban található Windows nyomtatási várólista funkcióval hozhat létre. További információkat itt talál.

Miután létrehozta a nyomtatási várólistát, módosíthatja a nyomtató beállításait. A nyomtató beállításait az alábbi módon módosíthatja.

1. Nyissa meg a ‚Vezérlőpult’ elemet, majd nyissa meg az ‚Eszközök és nyomtatók’ mappát.
2. Kattintson jobb egérgombbal a beállítani kívánt nyomtatási várólistára a helyi menü megnyitásához, majd kattintson a ‚Nyomtató tulajdonságai’ lehetőségre.
3. Konfigurálja a nyomtató beállításait az „Általános" lap „Nyomtatási beállítások" gombjára kattintva vagy az „Eszköz beállításai" lap használatával.

Az egyes nyomtatási várólistáknak megfelelően különböző nyomtatási beállításokat konfigurálhat.

### Nyomtató-illesztőprogram funkciók és nyomtatásimód beállítások

A nyomtató támogatja a „Line" és a „Raster" üzemmódot. A különböző Print Mode beállítások különböző felhasználást és funkciókat biztosítanak.

Grafikus adatok nyomtatásánál „Raster” üzemmóddal nagyobb sebesség érhető el, viszont az Eszköz betűkészletek csak „Line” üzemmódban érhetők el.

A különböző üzemmódokban az alábbi funkciók érhetők el. A részletes leíráshoz kattintson a funkciók nevét tartalmazó hivatkozásokra.

Eszköz beállításai | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
NVLogo nyomtatás | OK | ×
Soft Logo nyomtatás | × | OK
Külső periféria vezérlése funkció | OK | OK

Egyéb funkciók | Line | Raster
--- | --- | ---
Papírméret | OK | OK
Nyomtatási minőség | OK | OK
Eszköz betűkészletek | OK | ×

Vissza a tetejére

## A használat részletes leírása

### Eszköz beállításai

A nyomtatási várólista tulajdonságai ablak „Eszköz beállításai" lapja számos különböző beállítást tartalmaz. Az alábbi művelettel nyissa meg az „Eszköz beállításai" lapot.

1. Nyissa meg a ‚Vezérlőpult’ elemet, majd nyissa meg az ‚Eszközök és nyomtatók’ mappát.
2. Kattintson jobb egérgombbal a beállítani kívánt nyomtatási várólistára a helyi menü megnyitásához, majd kattintson a ‚Nyomtató tulajdonságai’ lehetőségre.
3. Kattintson az „Eszköz beállításai" lapra.

Megjegyzés: Bizonyos funkciók nem választhatók ki egyszerre.
Ha az eszköz konfigurációjában megjelent a „!" szimbólum, ellenőrizze annak okát a megfelelő elem leírásában.

Az egyes funkciók tartalmának leírása az alábbiakban olvasható.

#### Print Mode

A dokumentum számára választhatja a „Line” vagy a „Raster” üzemmódot.
Az alapértelmezett beállítás a „Raster” üzemmód. A nyomtató-illesztőprogram funkciói a nyomtatási mód ezen beállításai alapján eltérőek. További információkat itt talál.
A nyomtató specifikációjának maximális kihasználása érdekében azt javasoljuk, hogy USB kapcsolat esetén válassza a „Raster” üzemmódot, Soros kapcsolat esetén pedig a „Line” üzemmódot.

Megjegyzés: Ha módosítja a nyomtatási módot, indítsa újra a számítógépet, hogy az alkalmazások is értesüljenek az új beállításokról.

#### Paper Type

A háromféle „Paper Type” beállítás segítségével változó hosszúságú „Receipt”, rögzített hosszúságú „Ticket” vagy határolt „Black Mark” oldalakat nyomtathat.
Válassza a „Receipt” opciót, ha a nyomtatandó dokumentumok változó hosszúságúak, és az utolsó sor után azonnal el kívánja vágni azokat. (A nyugta papírméretét a Papírméret beállításnál adhatja meg)
Használja a „Ticket” opciót, ha azt szeretné, hogy a nyomtatási feladatok hosszúsága állandó, a Papírméret alatt beállított méretű legyen. A készülék a beállított érték elérésekor levágja a papírt.
Használja a „Black Mark” opciót, ha azt szeretné, hogy a nyomtató a fekete jelzések alapján vágja le a papírt.

#### Print Setting - Speed

Ez a beállítás szabályozza a nyomtatás sebességét.
A legtöbb esetben a „High” sebesség lehet a kívánt beállítás. Ha a nyomtatási minőség fontosabb szempont a sebességnél, a „Low" sebességű beállítást válassza.

Megjegyzés: Nagy felbontású beállítás (Nyomtatási minőség) mellett ez a beállítás nem elérhető.

#### Print Setting - Density

Ez a beállítás szabályozza, hogy mennyire legyen sötét a nyomtatás.
A legtöbb esetben a „Standard” lehet a kívánt beállítás. Ha világosabbra szeretné a nyomatot, válassza a „-1", „-2" vagy „-3" értéket. Ha sötétebbre szeretné a nyomatot, válassza a „+1", „+2" vagy „+3" értéket.

#### Print Setting - Details - Print Position

Ez a beállítás szabályozza a nyomtatási pozíciót.
Ha az átméretezési arány beállítása nem 100%, és a nyomtatási terület eltér a papírmérettől, akkor meg lehet adni, hogy a nyomtatási terület mely része legyen kinyomtatva.
Ha a nyomtatási terület bal szélétől akarja kezdeni a papírszélesség nyomtatását, válassza a „Left” lehetőséget. Ha a nyomtatási terület közepétől akarja kezdeni a papírszélesség nyomtatását, válassza a „Center” lehetőséget. Ha a nyomtatási terület jobb szélétől akarja kezdeni a papírszélesség nyomtatását, válassza a „Right” lehetőséget.

A papír ahhoz a legkisebb Előre megadott papírmérethez lesz igazítva, amelyen elfér a megadott átméretezési arányból és papírméretből számított nyomtatási terület.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a Print Mode beállítása a „Raster” értékre van állítva.

#### Print Setting - Details - Reverse

Állítsa be a „Reverse Printing" opciót a fejjel lefelé történő nyomtatás „Enable".

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a Print Mode beállítása a „Raster” értékre van állítva.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Hiba esetén a nyomtatóra elküldött, de még ki nem nyomtatott adatokat az alábbi módon kezelheti.
Ha a készülék hibát követő visszaállítása után törölni szeretné a ki nem nyomtatott adatokat, válassza az „Clear Data By Document” opciót, és jelölje be a „Kétirányú támogatás engedélyezése” négyzetet a „Nyomtató tulajdonságai” ablak „Portok” lapján.
Ha a készülék hibát követő visszaállítása után folytatni szeretné a ki nem nyomtatott adatok nyomtatását, válassza az „Store Data” lehetőséget, és szüntesse meg a „Kétirányú támogatás engedélyezése” négyzet bejelölését.

Megjegyzés: Ez a funkció a régi firmware-rel nem működik megfelelően.
Ha a 3.0 vagy régebbi verziójú firmware-t használ, válassza az „Store Data" lehetőséget, és szüntesse meg a „Kétirányú támogatás engedélyezése" négyzet bejelölését a „Nyomtató tulajdonságai" párbeszédablak „Portok" lapján.
A firmware verzióját az Önálló nyomtatás funkcióval ellenőrizheti.
A nyomtató firmware frissítéséhez forduljon a márkakereskedőhöz.

#### Print Settings - Details - Top Search

A funkció bekapcsolásával a gép nyomtatás előtt fordítva is befűzi a papírt, így csökkentve minimálisra a nyomtatásból kihagyott felső margót.

Megjegyzés: A funkció csak akkor elérhető, ha a Print Mode beállítása „Raster", a „Page Cut Type" vagy a „Document Cut Type" pedig „Full Cut".

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Ha fekete jelzéseket tartalmazó papírt kíván használni, állítsa a „Paper Type" beállítását „Black Mark" értékre.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a Paper Type beállítása a „Black Mark" értékre van állítva.

#### Scaling - Factor

Ez a beállítás szabályozza a nagyítás vagy kicsinyítés százalékát.
Az átméretezési arány 20%-tól 200%-ig terjedhet.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a Print Mode beállítása a „Raster” értékre van állítva.
Ha egyidejűleg a Soft Logo funkció is használatban van, ez a beállítás nem lesz hatással a szoftveres logóra.

#### Paper Cut - Page Cut Type

A „Page Cut Type” beállítás határozza meg a nyomtatási feladat oldalainak vágását, az utolsó oldalt kivéve.
Ha nem szeretné elvágni a dokumentum lapjait, válassza a „No Cut” lehetőséget. Ha részlegesen szeretné elvágni a kinyomtatott dokumentumot, válassza a „Partial Cut” lehetőséget. Ha teljesen el szeretné vágni a nyomtatási feladatot, válassza a „Full Cut” lehetőséget.

#### Paper Cut - Document Cut Type

A „Document Cut Type” beállítás határozza meg a nyomtatási feladat utolsó lapjának levágását.
Ha nem szeretné elvágni a nyomtatási feladatot, válassza a „No Cut” lehetőséget. Ha részlegesen szeretné elvágni a kinyomtatott dokumentumot, válassza a „Partial Cut” lehetőséget. Ha teljesen el szeretné vágni a nyomtatási feladatot, válassza a „Full Cut” lehetőséget.

#### NVLogo

Az NVLogo funkcióval oldalakra vagy dokumentumokra olyan logóadatokat lehet nyomtatni, amelyek a nyomtató-segédprogram logóregisztráció funkciójával regisztrálva lettek a nyomtatóba.
A beállítás megkezdése előtt a logót regisztrálni kell a nyomtatóban. További információkat a Nyomtató segédprogram - logó tárolása - súgó részben talál.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a Print Mode beállítása a „Line” értékre van állítva.

##### NVLogo - Document Top

Itt állítható be a dokumentum tetejére nyomtatandó logó pozíciója és adatai.
Ha a logót balra igazítva akarja nyomtatni, válassza a „Left” lehetőséget. Ha középre akarja nyomtatni, válassza a „Center” lehetőséget. Ha jobbra igazítva akarja nyomtatni, válassza a „Right” lehetőséget. A „Registration Number” alatt a nyomtatni kívánt logóadatok számát is beállíthatja.
Az itt kiválasztott logó a dokumentum első oldalának a tetejére lesz nyomtatva.
Ha a „No Use” lehetőséget választja, akkor a logó nem lesz a dokumentum tetejére nyomtatva.

##### NVLogo - Page Top

Itt állítható be az oldal tetejére nyomtatandó logó pozíciója és adatai.
Ha a logót balra igazítva akarja nyomtatni, válassza a „Left” lehetőséget. Ha középre akarja nyomtatni, válassza a „Center” lehetőséget. Ha jobbra igazítva akarja nyomtatni, válassza a „Right” lehetőséget. A „Registration Number” alatt a nyomtatni kívánt logóadatok számát is beállíthatja.
Az itt kiválasztott logó az oldal tetejére lesz nyomtatva.
Ha a „No Use” lehetőséget választja, akkor a logó nem lesz az oldal tetejére nyomtatva.

##### NVLogo - Page Bottom

Itt állítható be az oldal aljára nyomtatandó logó pozíciója és adatai.
Ha a logót balra igazítva akarja nyomtatni, válassza a „Left” lehetőséget. Ha középre akarja nyomtatni, válassza a „Center” lehetőséget. Ha jobbra igazítva akarja nyomtatni, válassza a „Right” lehetőséget. A „Registration Number” alatt a nyomtatni kívánt logóadatok számát is beállíthatja.
Az itt kiválasztott logó az oldal aljára lesz nyomtatva.
Ha a „No Use” lehetőséget választja, akkor a logó nem lesz az oldal aljára nyomtatva.

##### NVLogo - Document Bottom

Itt állítható be a dokumentum végére nyomtatandó logó pozíciója és adatai.
Ha a logót balra igazítva akarja nyomtatni, válassza a „Left” lehetőséget. Ha középre akarja nyomtatni, válassza a „Center” lehetőséget. Ha jobbra igazítva akarja nyomtatni, válassza a „Right” lehetőséget. A „Registration Number” alatt a nyomtatni kívánt logóadatok számát is beállíthatja.
Az itt kiválasztott logó a dokumentum utolsó oldalának aljára lesz nyomtatva.
Ha a „No Use” lehetőséget választja, akkor a logó nem lesz a dokumentum végére nyomtatva.

#### Soft Logo

A Soft Logo funkcióval számítógépre mentett adatokat lehet logóként nyomtatni egy dokumentumra vagy egy oldalra.
Számítógépre menti a nyomtató nyomtatási kimenetét raszteres logóadatok formájában, lehetővé téve azok logóként történő felhasználását.
Számítógépre mentett BMP-adatok is felhasználhatók logóként.

Lehetővé teszi a Soft Logo funkció által használt adatok használatát, elmentve azokat egy megadott helyen lévő mappába (rendszerindító meghajtó:/Star/(nyomtatási várólista neve)/StarRasterLogoData/) minden alkalommal az adatok nyomtatásakor. BMP-adatok formájában történő felhasználáshoz 0-tól kezdődően egymást követő számokat adjon meg fájlnévként.

Megjegyzés: Ez a funkció csak akkor használható, ha a Print Mode beállítása a „Raster” értékre van állítva.
Nagy felbontású beállítás (Nyomtatási minőség) mellett ez a beállítás nem használható.

##### Soft Logo - Mode

Ha a „Generate - ...” lehetőséget választja a logóadatok beállításakor, majd kinyomtatja a logó forrásaként felhasználni kívánt tartalmat, akkor a nyomtatási kimenetet a rendszer elmenti BMP-adatok formájában egy megadott helyen lévő mappába minden alkalommal az adatok nyomtatásakor.
Több oldal nyomtatási kimenetét több logóadatként is lehet menteni. Ha a logóadatok mentésekor már vannak mentett BMP-adatok, akkor a mentett BMP-adatok törlődnek, és felülíródnak az új logóadatokkal.
A „Test Print” gombra kattintva kinyomtathat minden olyan BMP-adatot, ami a „Generate - ...” lehetőség választásakor megadott mappába lett mentve.

Ha a „Print Mode” lehetőséget választja, a Soft Logo (szoftveres logó) nyomtatás lesz végrehajtva a logóadatok beállításakor.

##### Soft Logo - Document Top

Ha az „All - BMP” lehetőséget választja, a megadott helyen lévő „StartDoc” mappában lévő BMP-adatok mind a dokumentum tetejére lesznek nyomtatva. Ha a „Sequential - BMP” lehetőséget választja, a megadott helyen lévő „StartDoc” mappában lévő BMP-adatok egymás után a dokumentum tetejére lesznek nyomtatva.
Ha a „No Use” lehetőséget választja, akkor a logó nem lesz a dokumentum tetejére nyomtatva a Soft Logo funkcióval.

##### Soft Logo - Page Top

Ha az „All - BMP” lehetőséget választja, a megadott helyen lévő „StartPage” mappában lévő BMP-adatok mind az oldal tetejére lesznek nyomtatva. Ha a „Sequential - BMP” lehetőséget választja, a megadott helyen lévő „StartPage” mappában lévő BMP-adatok egymás után az oldal tetejére lesznek nyomtatva.
Ha a „No Use” lehetőséget választja, akkor a logó nem lesz az oldal tetejére nyomtatva a Soft Logo funkcióval.

##### Soft Logo - Page Bottom

Ha az „All - BMP” lehetőséget választja, a megadott helyen lévő „EndPage” mappában lévő BMP-adatok mind az oldal végére lesznek nyomtatva. Ha a „Sequential - BMP” lehetőséget választja, a megadott helyen lévő „EndPage” mappában lévő BMP-adatok egymás után az oldal aljára lesznek nyomtatva.
Ha a „No Use” lehetőséget választja, akkor a logó nem lesz az oldal aljára nyomtatva a Soft Logo funkcióval.

##### Soft Logo - Document Bottom

Ha az „All - BMP” lehetőséget választja, a megadott helyen lévő „EndDoc” mappában lévő BMP-adatok mind a dokumentum végére lesznek nyomtatva. Ha a „Sequential - BMP” lehetőséget választja, a megadott helyen lévő „EndDoc” mappában lévő BMP-adatok egymás után a dokumentum végére lesznek nyomtatva.
Ha a „No Use” lehetőséget választja, akkor a logó nem lesz a dokumentum végére nyomtatva a Soft Logo funkcióval.

#### Peripheral Unit 1 - Type

A nyomtató a perifériaegységek két típusát képes kezelni: a „Buzzer” és a „Cash Drawer” típust.
Ha a nyomtatóhoz nem csatlakozik 1-es perifériaegység, mellőzheti ezt a beállítást és annak opcióit. (A készülék nem veszi figyelembe az itt megadott értékeket.)

Megjegyzés: Ha nem zümmögőt használ 1-es perifériaegységként (hanem például pénzfiókot stb.), ne válassza a „Buzzer” lehetőséget.
Ha mégis így tesz, az a használt perifériaegység végleges károsodását okozhatja.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

A nyomtató dokumentumnyomtatás közben különböző időpontokban képes aktiválni az 1. áramkörhöz kapcsolt perifériaegységet.
Válassza a „Document Top” lehetőséget a perifériaegység egyszeri aktiválásához a nyomtatás megkezdése előtt. Válassza a „Page Top” lehetőséget a perifériaegység aktiválásához az egyes oldalak nyomtatásának megkezdése előtt. Válassza a „Page Bottom” lehetőséget a perifériaegység aktiválásához az egyes oldalak nyomtatásának befejezése után. Válassza a „Document Bottom” lehetőséget a perifériaegység egyszeri aktiválásához a nyomtatás befejezése után.

Megjegyzés: Ha a nyomtatóhoz nem csatlakozik 1-es perifériaegység, válassza a „No Use” beállítást.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Ha 1-es perifériaegységként pénzfiókot csatlakoztatott, ezzel a beállítással megadhatja az aktiváló impulzus szélességét.
A különböző pénzfiókok eltérő impulzusszélességet igényelnek, próbálja ki az elérhető lehetőségeket, és válassza azt, amelyikkel a pénzfiók megbízhatóan nyílik.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Ha 1-es perifériaegységként zümmögőt csatlakoztat, ezzel a beállítással szabályozhatja a csengetési idő hosszát.
Válasszon a használt alkalmazásnak megfelelő időtartamot. Válassza az alkalmazásnak legmegfelelőbb időtartamot – hosszabbat, ha jobban fel szeretné hívni a figyelmet, vagy rövidebbet, ha kevésbé szeretne zavarni.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Ha 1-es perifériaegységként zümmögőt csatlakoztat, ezzel a beállítással szabályozhatja a hangok közötti idő hosszát.
A beállítással az 1-es perifériaegység hangjai közötti idő hossza határozható meg, ha ismétlődő csengetés lett megadva. Rövidebb időt állítson be a gyors sorozatokhoz, és hosszabbat a lassú sorozatokhoz.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Ha 1-es perifériaegységként áramkörhöz zümmögőt csatlakoztat, ezzel a beállítással megadhatja, hogy aktiváláskor hányszor szólaljon meg a zümmögő.

A zümmögőt a beállított hangok számától függetlenül bármikor leállíthatja, ha a megnyomja az „FEED" gombot.

#### Peripheral Unit 2 - Type

A nyomtató a perifériaegységek két típusát képes kezelni: a „Buzzer” és a „Cash Drawer” típust.
Ha a nyomtatóhoz nem csatlakozik 2-es perifériaegység, mellőzheti ezt a beállítást és annak opcióit. (A készülék nem veszi figyelembe az itt megadott értékeket.)

Megjegyzés: Ha nem zümmögőt használ 2-es perifériaegységként (hanem például pénzfiókot stb.), ne válassza a „Buzzer” lehetőséget.
Ha mégis így tesz, az a használt perifériaegység végleges károsodását okozhatja.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

A nyomtató dokumentumnyomtatás közben különböző időpontokban képes aktiválni a 2. áramkörhöz kapcsolt perifériaegységet.
Válassza a „Document Top” lehetőséget a perifériaegység egyszeri aktiválásához a nyomtatás megkezdése előtt. Válassza a „Page Top” lehetőséget a perifériaegység aktiválásához az egyes oldalak nyomtatásának megkezdése előtt. Válassza a „Page Bottom” lehetőséget a perifériaegység aktiválásához az egyes oldalak nyomtatásának befejezése után. Válassza a „Document Bottom” lehetőséget a perifériaegység egyszeri aktiválásához a nyomtatás befejezése után.

Megjegyzés: Ha a nyomtatóhoz nem csatlakozik 2-es perifériaegység, válassza a „No Use” beállítást.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Ha pénzfiókot használ 2-es perifériaegységként, az impulzus szélessége „200 milliseconds” értéken van rögzítve.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Ha 2-es perifériaegységként zümmögőt csatlakoztat, ezzel a beállítással szabályozhatja a csengetési idő hosszát.
Válasszon a használt alkalmazásnak megfelelő időtartamot. Válassza az alkalmazásnak legmegfelelőbb időtartamot – hosszabbat, ha jobban fel szeretné hívni a figyelmet, vagy rövidebbet, ha kevésbé szeretne zavarni.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Ha 2-es perifériaegységként zümmögőt csatlakoztat, ezzel a beállítással szabályozhatja a hangok közötti idő hosszát.
A beállítással a 2-es perifériaegység hangjai közötti idő hossza határozható meg, ha ismétlődő csengetés lett megadva. Rövidebb időt állítson be a gyors sorozatokhoz, és hosszabbat a lassú sorozatokhoz.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Ha 2-es perifériaegységként az áramkörhöz zümmögőt csatlakoztat, ezzel a beállítással megadhatja, hogy aktiváláskor hányszor szólaljon meg a zümmögő.

A zümmögőt a beállított hangok számától függetlenül bármikor leállíthatja, ha a megnyomja az „FEED" gombot.

### Papírméret

Az illesztőprogram több Előre megadott papírméretet tartalmaz.
De egyéni papírméreteket is létrehozhat a Windows nyomtatási várólista Felhasználói papírméret funkciója segítségével.
Minden papírméret meghatározott szélességgel és magassággal rendelkezik, amelyek a nyomtatható területet jelzik. A dokumentumokon nem kell margót kijelölni.
A nevükben a „Receipt” szót tartalmazó papírméretek a különböző hosszúságú nyomtatási feladatokhoz valók (például nyugtákhoz); ha ezt a papírtípust használja, ne felejtse el kiválasztani a „Receipt” értéket a Paper Type beállítás alatt.

A papírméret-beállítás megváltozhat a használt alkalmazás aktuális beállításainak függvényében.
Ha az alkalmazás nem tartalmaz papírméret-beállítást, használja a következő beállítást. Javasolt ugyanazt az értéket 3 helyen beállítani.

1. Nyissa meg a ‚Vezérlőpult’ elemet, majd nyissa meg az ‚Eszközök és nyomtatók’ mappát.
2. Kattintson jobb egérgombbal a beállítani kívánt nyomtatási várólistára a helyi menü megnyitásához, majd kattintson a ‚Nyomtató tulajdonságai’ lehetőségre.
3. Kattintson a „Nyomtatási beállítások..." gombra az „Általános" lapon, majd a „Speciális" gombra az új ablak „Elrendezés" lapján; megjelenik a „Papírméret" beállítás - itt ugyanazt a papírméret-beállítást válassza ki.
4. Válassza a „SÚRLÓDÁS" opciót az „Eszköz beállításai" „Papírformátum - tálca-hozzárendelés" részében.
5. Kattintson a „Nyomtatási beállítások..." gombra az „Általános" lapon, majd a „Speciális" gombra az új ablak „Elrendezés" lapján; megjelenik a „Papírméret" beállítás - itt ugyanazt a papírméret-beállítást válassza ki.

#### Előre megadott papírméret

Alább láthatók az TSP700II illesztőprogram előre meghatározott papírméretei.

Konfigurációs érték | Alapértelmezett érték | Nyomtatási szélesség | Hossz
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80mm | 200mm
80mm x Receipt |  | 80mm | 3,000mm
72mm x 200mm |  | 72mm | 200mm
72mm x Receipt | ○ | 72mm | 3,000mm
52.5mm x 200mm |  | 52.5mm | 200mm
52.5mm x Receipt |  | 52.5mm | 3,000mm
52mm x 200mm |  | 52mm | 200mm
52mm x Receipt |  | 52mm | 3,000mm
50.8mm x 200mm |  | 50.8mm | 200mm
50.8mm x Receipt |  | 50.8mm | 3,000mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11inch

#### Felhasználói papírméretek létrehozása

Felhasználói papírméretek létrehozására használhatja a Windows nyomtatási várólista funkciót és az alábbi eljárást.

1. Nyissa meg a ‚Vezérlőpult’ elemet, majd nyissa meg az ‚Eszközök és nyomtatók’ mappát.
2. Válassza ki a beállítani kívánt nyomtatót, majd kattintson a menü ‚Nyomtató-kiszolgáló tulajdonságai’ elemére.
3. Kattintson a „Papír" lapra.
4. Jelölje be az „Új oldaltükör létrehozása" négyzetet.
5. Írja be az új űrlap nevét az „Oldaltükör neve" mezőbe.
6. Adja meg az „Oldaltükör leírása" rész „Egység" beállításának értékét, és írja be a kívánt értékeket a „Papírméret" elemhez tartozó „Szélesség" és „Magasság" mezőkbe.
7. Kattintson az „Oldaltükör mentése" gombra, majd a „Bezárás" gombra a befejezéshez.

Az TSP700II nyomtató-illesztőprogram papírméretei az alábbiak.
A felhasználói papírméret a következő tartományban van.

Papírszélesség | Minimális érték | 25.4mm
Maximális érték | 80mm
Papírmagasság | Minimális érték | 25.4mm
Maximális érték | 3276.7mm

### Nyomtatási minőség

A nyomtató-illesztőprogram lehetővé teszi a Nyomtatási minőség beállítását, mellyel a nyomtatás felbontása módosítható.
A konfigurálásához nyissa meg a „Print Mode” párbeszédablakot a „Raster” beállításon belül.

Az eljárás a következő.

1. Nyissa meg a ‚Vezérlőpult’ elemet, majd nyissa meg az ‚Eszközök és nyomtatók’ mappát.
2. Kattintson a jobb egérgombbal arra a nyomtatási várólistára, amelynek nyomtatási minőségét módosítani szeretné, majd kattintson a „Nyomtatási beállítások" elemre.
3. Válassza ki az „Elrendezés" lapot, és kattintson a „Speciális...' gombra.
4. A „Nyomtatási minőség" a „Grafika" részben állítható be.

A következő lehetőségek közül választhat.

Konfigurációs érték | Alapértelmezett érték | Részletek
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | 203dpi (szélesség) 406dpi (magasság) nyomtatása.
203 x 203 dots per inch | ○ | 203dpi (szélesség) 203dpi (magasság) nyomtatása.

### Eszköz betűkészletek (nyomtató, vonalkód és vezérlő betűtípusok)

A nyomtató számos rezidens és vonalkód betűkészletet támogat. Ezek a betűtípusok be vannak építve a nyomtatóba, és az alkalmazásból kiválaszthatók.
Ezeket akkor használhatja, ha a Print Mode beállítása „Line”.

Az eszköz betűtípusainak használatával a kiváló nyomtatási minőség és a nagy nyomtatási sebesség egyaránt biztosítható. A vonalkód betűkészletek segítségével a vonalkódok nyomtatásához csak alkalmaznia kell az egyik vonalkód betűkészletet a dokumentum valamely részére; az adott részen található szöveg megadja a vonalkód elrendezésének és adatainak a leírását. A vezérlő betűtípus segítségével a nyomtató működésének különböző aspektusait vezérelheti, a működés különböző elemeit a vezérlő betűtípus meghatározott karaktereihez rendelve.

Kattintson ide a betűkészleteket részletesebben bemutató súgóoldal megnyitásához.

Vissza a tetejére

## Működési környezet

### Támogatott típusok

TSP700II

### Rendszerkövetelmények

Windows 7 (32 bites/64 bites)
Windows 8 (32 bites/64 bites)*
Windows 8.1 (32 bites/64 bites)*
Windows 10 (32 bites/64 bites)*

* A részleteket lásd: Installation Manual.

Vissza a tetejére

## Jogi információk

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.