### Contenido

Primeros pasos
Uso detallado
Entorno operativo
Información legal

# TSP700II Controlador de la impresora para Windows

Este software es el controlador de la impresora para Windows de TSP700II.
Instalando este controlador podrá utilizar las funciones de impresión estándares presentes en la mayoría de las aplicaciones de Windows.

## Primeros pasos

### Crear una cola de impresión

Para utilizar las funciones del controlador de la impresora, primero debe crear una cola de impresión. Puede crear una cola de impresión de esta forma.

- A través de USB Plug & Play:
  Conecte la impresora al PC y actívela. Una vez conectada, Windows creará automáticamente una cola de impresión a través de plug & play.
- A través de un interface no USB:
  Puede crear la cola de impresión con la función de Cola de impresión de Windows que se encuentra en Star Utilidad de impresora. Si desea una información más detallada, consulte Aquí.

Cuando se haya creado la cola de impresión, ya podrá cambiar la configuración de la impresora. Cambie la configuración de la impresora siguiendo este procedimiento.

1. Abra ‘Panel de control’ y abra la carpeta ‘Dispositivos e impresoras’.
2. Haga clic derecho en la cola de impresión que desee configurar para abrir un menú de acceso directo, a continuación, haga clic en ‘Propiedades de la impresora’.
3. Ajuste la configuración de la impresora haciendo clic sobre 'Preferencias de impresión' en la ficha 'General' o desde la ficha 'Configuración del dispositivo'.

Puede configurar distintas funciones de la impresora para cada cola de impresión.

### Funciones del controlador de la impresora y Ajustes del modo de impresión

El controlador de la impresora es compatible con 'Line' y 'Raster'. Si se utiliza un 'Print Mode' distinto se activan usos y características distintas.

Es posible imprimir datos gráficos en alta velocidad desde el modo 'Raster', sin embargo las Fuentes del dispositivo sólo pueden usarse en el modo 'Line'.

Las funciones disponibles en cada modo son las siguientes. Para acceder a descripciones más detalladas, haga clic en los enlaces de los nombres de función.

Configuración del dispositivo | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
Imprimir NVLogo | OK | ×
Imprimir Soft Logo | × | OK
Función de control de periféricos externos | OK | OK

Otras funciones | Line | Raster
--- | --- | ---
Tamaño del papel | OK | OK
Calidad de impresión | OK | OK
Fuentes del dispositivo | OK | ×

Volver arriba

## Uso detallado

### Configuración del dispositivo

La ficha 'Configuración del dispositivo' de la ventana de propiedades de la cola de impresión contiene muchos ajustes distintos. Abra la ficha 'Configuración del dispositivo' siguiendo este procedimiento.

1. Abra ‘Panel de control’ y abra la carpeta ‘Dispositivos e impresoras’.
2. Haga clic derecho en la cola de impresión que desee configurar para abrir un menú de acceso directo, a continuación, haga clic en ‘Propiedades de la impresora’.
3. Haga clic en la ficha 'Configuración del dispositivo'.

Memo: Algunas funciones no pueden seleccionarse al mismo tiempo.
Si observa la marca '!' en la configuración del dispositivo, márquela consultando las descripciones de cada elemento.

A continuación se lista la descripción del contenido de cada función.

#### Print Mode

Para el documento, puede seleccionar 'Line' o 'Raster'.
'Raster' es el ajuste seleccionado por defecto. Las funciones del controlador de la impresora son distintas en función de los ajustes del modo de impresión. Para más detalles, consulte la información Aquí.
Es aconsejable que use el modo 'Raster' para el interface USB y el modo 'Line' para el interface Serie, de esta forma aprovechará al máximo las posibilidades de la impresora.

Nota: Si cambia el modo de impresión, reinicie el PC para asegurarse de que todas las aplicaciones usen los nuevos ajustes.

#### Paper Type

Tres tipos de ajuste de 'Paper Type' le permitirán imprimir un 'Receipt' de longitud variable, 'Ticket' de longitud fija o páginas delimitadas por 'Black Mark'.
Use la opción 'Receipt' si los trabajos de impresión son de longitud variable y desea cortarlos inmediatamente después de la última línea. (Puede ajustar el tamaño del papel de recibo desde Tamaño del papel)
Use la opción 'Ticket' si desea imprimir los trabajos de impresión de forma que tengan una longitud consistente ajustada desde Tamaño del papel. Se cortará el papel cuando alcance el valor que haya determinado.
Use la opción 'Black Mark' si desea que la impresora corte el papel basándose en las marcas negras.

#### Print Setting - Speed

Este ajuste controla la rapidez con que imprime la impresora.
En la mayoría de los casos, se recomienda utilizar la opción 'High' velocidad. Cuando la prioridad para la calidad de impresión es superior a la velocidad de impresión, seleccione la opción 'Low'.

Nota: Si selecciona Ajuste de alta resolución (Calidad de impresión), este ajuste no está disponible.

#### Print Setting - Density

Este ajuste controla la intensidad de las impresiones.
En la mayoría de los casos, se recomienda utilizar la opción 'Standard'. Si desea que la impresión sea más clara, ajústela a '-1', '-2' o '-3'. Si desea que la impresión sea más oscura, ajústela a '+1', '+2' o '+3'.

#### Print Setting - Details - Print Position

Este ajuste controla la posición de la impresión.
Si el área de impresión es distinta al tamaño del papel cuando se ajusta un porcentaje distinto al 100% como factor de escala, puede especificar en qué parte del área de impresión quiere imprimir.
Para imprimir el ancho del papel desde el extremo izquierdo del área de impresión, seleccione 'Left'. Para imprimir el ancho del papel desde el centro del área de impresión, seleccione 'Center'. Para imprimir el ancho del papel desde el extremo derecho del área de impresión, seleccione 'Right'.

El papel se alinea con el Tamaño de papel predefinido mínimo que puede contener el área de impresión calculado a partir del factor de escala y el tamaño del papel especificados.

Nota: Esta función sólo está disponible si el ajuste Print Mode se ha configurado a 'Raster'.

#### Print Setting - Details - Reverse

Configure el ajuste 'Reverse Print' para 'Enable' la posibilidad de imprimir sobre el papel al revés.

Nota: Esta función sólo está disponible si el ajuste Print Mode se ha configurado a 'Raster'.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Cuando se produce el error, puede gestionar los datos de impresión por imprimir que ya se hayan enviado a la impresora de la forma siguiente.
Si desea cancelar los datos de impresión aún no impresos después de recuperarse del error, seleccione 'Clear Data By Document' y marque la casilla 'Activar el soporte bidireccional' desde la ficha 'Puertos' en 'Propiedades de la impresora'.
Si desea imprimir siempre los datos no impresos después de recuperarse de un error, seleccione 'Store Data' y desmarque la casilla 'Activar el soporte bidireccional'.

Nota: Esta opción no funciona correctamente con firmware antiguo.
Si utiliza la versión 3.0 o anterior del firmware, seleccione 'Store Data' y desmarque la casilla de verificación 'Activar el soporte bidireccional' de la ficha 'Puertos' del cuadro de diálogo 'Propiedades de la impresora'.
Puede comprobar la versión del firmware ejecutando una Auto-impresión.
Para actualizar el firmware de la impresora, póngase en contacto con su distribuidor.

#### Print Settings - Details - Top Search

Si se ajusta esta función a 'Enable' se provocará que la impresora retroceda el papel antes de imprimir, minimizando el margen superior no imprimible.

Nota: Esta función sólo está disponible si se configura el Print Mode a 'Raster' y el 'Page Cut Type' o el 'Document Cut Type' están configurados a 'Full Cut'.

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Cuando desee utilizar papel con marcas negras, seleccione 'Black Mark' para el ajuste 'Paper Type'.

Nota: Esta función sólo está disponible si el ajuste Paper Type se ha configurado a 'Black Mark'.

#### Scaling - Factor

Este ajuste controla el porcentaje de ampliación o reducción.
Se puede ajustar un factor de escala de entre el 20% y el 200%.

Nota: Esta función sólo está disponible si el ajuste Print Mode se ha configurado a 'Raster'.
Si se está utilizando Soft Logo al mismo tiempo, este ajuste no se aplicará al Soft Logo.

#### Paper Cut - Page Cut Type

El ajuste 'Page Cut Type' controla cómo se cortan las páginas del trabajo de impresión, excepto las de la última página.
Si no desea cortar las páginas del documento, seleccione la opción 'No Cut'. Si desea cortar su trabajo de impresión parcialmente, seleccione 'Partial Cut'. Cuando desee cortar completamente su trabajo de impresión, seleccione 'Full Cut'.

#### Paper Cut - Document Cut Type

El ajuste 'Document Cut Type' controla cómo se corta la última página del trabajo de impresión.
Si no desea cortar el trabajo de impresión, seleccione la opción 'No Cut'. Si desea cortar su trabajo de impresión parcialmente, seleccione 'Partial Cut'. Cuando desee cortar completamente su trabajo de impresión, seleccione 'Full Cut'.

#### NVLogo

NVLogo es una función que imprime en páginas o documentos un logotipo que se ha registrado en la impresora mediante la función de registro de logotipos de la utilidad de impresora.
Antes de aplicar este ajuste, deberá registrar el logotipo en la impresora. Para más detalles, consulte Ayuda Guardar logotipo para la utilidad de impresora.

Nota: Esta función sólo está disponible si el ajuste Print Mode se ha configurado a 'Line'.

##### NVLogo - Document Top

Esta opción ajusta la posición y los datos de un logotipo si se quiere imprimir en la parte superior de un documento.
Para imprimir un logotipo alineado a la izquierda, seleccione 'Left'. Para imprimirlo de modo que esté centrado, seleccione 'Center'. Para que esté alineado a la derecha, seleccione 'Right'. También puede ajustar el número de logotipo que desea imprimir en 'Registration Number'.
El logotipo que seleccione se imprimirá en la parte superior de la primera página del documento.
Si selecciona 'No Use', no se imprimirá ningún logotipo en la parte superior del documento.

##### NVLogo - Page Top

Esta opción ajusta la posición y los datos de un logotipo si se quiere imprimir en la parte superior de una página.
Para imprimir un logotipo alineado a la izquierda, seleccione 'Left'. Para imprimirlo de modo que esté centrado, seleccione 'Center'. Para que esté alineado a la derecha, seleccione 'Right'. También puede ajustar el número de logotipo que desea imprimir en 'Registration Number'.
El logotipo que seleccione se imprimirá en la parte superior de la página.
Si selecciona 'No Use', no se imprimirá ningún logotipo en la parte superior de la página.

##### NVLogo - Page Bottom

Esta opción ajusta la posición y los datos de un logotipo si se quiere imprimir en la parte inferior de una página.
Para imprimir un logotipo alineado a la izquierda, seleccione 'Left'. Para imprimirlo de modo que esté centrado, seleccione 'Center'. Para que esté alineado a la derecha, seleccione 'Right'. También puede ajustar el número de logotipo que desea imprimir en 'Registration Number'.
El logotipo que seleccione se imprimirá en la parte inferior de la página.
Si selecciona 'No Use', no se imprimirá ningún logotipo en la parte inferior de la página.

##### NVLogo - Document Bottom

Esta opción ajusta la posición y los datos de un logotipo si se quiere imprimir al final de un documento.
Para imprimir un logotipo alineado a la izquierda, seleccione 'Left'. Para imprimirlo de modo que esté centrado, seleccione 'Center'. Para que esté alineado a la derecha, seleccione 'Right'. También puede ajustar el número de logotipo que desea imprimir en 'Registration Number'.
El logotipo que seleccione se imprimirá en la parte inferior de la última página del documento.
Si selecciona 'No Use', no se imprimirá ningún logotipo al final del documento.

#### Soft Logo

Soft Logo es una función que imprime los datos guardados en un PC como logotipo en un documento o página.
Guarda la salida impresa de la impresora en un PC como datos de logotipo en modo Raster y permite utilizarla como logotipo.
También se pueden utilizar como logotipo los datos BMP guardados en un PC.

Permite guardar los datos que utiliza Soft Logo en una carpeta en una ubicación especificada (unidad de inicio:/Star/(nombre cola impresión)/StarRasterLogoData/) cada vez que se imprimen los datos. Para utilizar los datos como BMP, guarde los nombres de archivo como números consecutivos empezando por 0.

Nota: Esta función sólo está disponible si el ajuste Print Mode se ha configurado a 'Raster'.
No puede usarse con el ajuste de alta resolución (Calidad de impresión).

##### Soft Logo - Mode

Si selecciona 'Generate - ...' cuando se definen los datos de un logotipo y luego se imprime el contenido que se quiere convertir en logotipo, los mismos datos que los de la salida impresa se guardan en formato BMP en una carpeta en una ubicación especificada cada vez que se imprimen.
Puede guardar la salida impresa de varias páginas como múltiples piezas de datos de logotipo. Si los datos de logotipo se guardan cuando los datos BMP ya se han guardado, los nuevos datos sobrescriben los datos BMP guardados.
Haga clic en el botón 'Test Print' para imprimir todos los datos BMP que se han guardado en la carpeta especificada al seleccionar 'Generate - ...'.

Si selecciona 'Print Mode', la impresión de Soft Logo se realizará cuando se definan los datos de un logotipo.

##### Soft Logo - Document Top

Si selecciona 'All - BMP', todos los datos BMP de la carpeta 'StartDoc' en la ubicación especificada se imprimirán en la parte superior del documento. Si selecciona 'Sequential - BMP', todos los datos BMP de la carpeta 'StartDoc' en la ubicación especificada se imprimirán de forma secuencial en la parte superior del documento.
Si selecciona 'No Use', no se realizará la impresión de Soft Logo en la parte superior del documento.

##### Soft Logo - Page Top

Si selecciona 'All - BMP', todos los datos BMP de la carpeta 'StartPage' en la ubicación especificada se imprimirán en la parte superior de la página. Si selecciona 'Sequential - BMP', todos los datos BMP de la carpeta 'StartPage' en la ubicación especificada se imprimirán de forma secuencial en la parte superior de la página.
Si selecciona 'No Use', no se realizará la impresión de Soft Logo en la parte superior de la página.

##### Soft Logo - Page Bottom

Si selecciona 'All - BMP', todos los datos BMP de la carpeta 'EndPage' en la ubicación especificada se imprimirán en la parte inferior de la página. Si selecciona 'Sequential - BMP', todos los datos BMP de la carpeta 'EndPage' en la ubicación especificada se imprimirán de forma secuencial en la parte inferior de la página.
Si selecciona 'No Use', no se realizará la impresión de Soft Logo en la parte inferior de la página.

##### Soft Logo - Document Bottom

Si selecciona 'All - BMP', todos los datos BMP de la carpeta 'EndDoc' en la ubicación especificada se imprimirán en la parte inferior del documento. Si selecciona 'Sequential - BMP', todos los datos BMP de la carpeta 'EndDoc' en la ubicación especificada se imprimirán de forma secuencial en la parte inferior del documento.
Si selecciona 'No Use', no se realizará la impresión de Soft Logo en la parte inferior del documento.

#### Peripheral Unit 1 - Type

La impresora puede controlar dos tipos distintos de periféricos, ya sea un 'Buzzer' o un 'Cash Drawer'.
Si no tiene ningún periférico 1 conectado a la impresora, puede ignorar este ajuste y sus opciones. (Esta configuración se ignorará.)

Nota: Si no utiliza el timbre como periférico 1 (por ejemplo un cajón del dinero, etc.), nunca seleccione la opción 'Buzzer'.
Si lo hace, el dispositivo periférico en uso puede quedar averiado de forma permanente.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

La impresora puede activar diversas veces el periférico conectado al circuito número 1 durante la impresión del documento.
Seleccione la opción 'Document Top' para activar el periférico sólo antes de iniciar la impresión. Seleccione la opción 'Page Top' para activar el periférico antes de iniciar la impresión de cada página. Seleccione la opción 'Page Bottom' para activar el periférico después de completar la impresión de cada página. Seleccione la opción 'Document Bottom' para activar el periférico sólo una vez cuando haya finalizado la impresión.

Nota: Si no se ha conectado ningún periférico 1 a la impresora, seleccione la opción 'No Use'.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Si ha conectado un cajón del dinero como periférico 1, puede controlar su amplitud de impulso de activación mediante este ajuste.
Los distintos cajones del dinero requieren distintas amplitudes de impulso: seleccione una de las opciones disponibles hasta que el cajón del dinero se abra correctamente.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Si ha conectado un timbre como periférico 1, puede controlar la duración del timbre mediante este ajuste.
Seleccione la duración adecuada para la aplicación que esté utilizando. Seleccione la duración que mejor se ajuste a su aplicación, largo para reclamar la atención, corto para no ser muy molesto.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Si ha conectado un timbre como periférico 1, puede controlar la duración del tiempo entre tonos a través de este ajuste.
Este ajuste puede controlar el tiempo entre tonos del periférico 1 si se ha especificado que el timbre suene en repetidas ocasiones. Más corto para secuencias rápidas o más largo para secuencias más espaciadas.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Si ha conectado un timbre como periférico 1, puede configurar el número de veces que suena el timbre por activación.

Con independencia del número de tonos que ha configurado, puede detener el timbre pulsando el botón 'FEED'.

#### Peripheral Unit 2 - Type

La impresora puede controlar dos tipos distintos de periféricos, ya sea un 'Buzzer' o un 'Cash Drawer'.
Si no tiene ningún periférico 2 conectado a la impresora, puede ignorar este ajuste y sus opciones. (Esta configuración se ignorará.)

Nota: Si no utiliza el timbre como periférico 2 (por ejemplo un cajón del dinero, etc.), nunca seleccione la opción 'Buzzer'.
Si lo hace, el dispositivo periférico en uso puede quedar averiado de forma permanente.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

La impresora puede activar diversas veces el periférico conectado al circuito número 2 durante la impresión del documento.
Seleccione la opción 'Document Top' para activar el periférico sólo antes de iniciar la impresión. Seleccione la opción 'Page Top' para activar el periférico antes de iniciar la impresión de cada página. Seleccione la opción 'Page Bottom' para activar el periférico después de completar la impresión de cada página. Seleccione la opción 'Document Bottom' para activar el periférico sólo una vez cuando haya finalizado la impresión.

Nota: Si no se ha conectado ningún periférico 2 a la impresora, seleccione la opción 'No Use'.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Si utiliza un cajón del dinero como periférico 2, la amplitud de impulso está definida en '200 milliseconds'.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Si ha conectado un timbre como periférico 2, puede controlar la duración del timbre mediante este ajuste.
Seleccione la duración adecuada para la aplicación que esté utilizando. Seleccione la duración que mejor se ajuste a su aplicación, largo para reclamar la atención, corto para no ser muy molesto.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Si ha conectado un timbre como periférico 2, puede controlar la duración del tiempo entre tonos a través de este ajuste.
Este ajuste puede controlar el tiempo entre tonos del periférico 2 si se ha especificado que el timbre suene en repetidas ocasiones. Más corto para secuencias rápidas o más largo para secuencias más espaciadas.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Si ha conectado un timbre como periférico 2, puede configurar el número de veces que suena el timbre por activación.

Con independencia del número de tonos que ha configurado, puede detener el timbre pulsando el botón 'FEED'.

### Tamaño del papel

Este controlador le proporciona distintos Tamaños de papel predefinidos.
También puede crear tamaños de papel personalizados con Tamaño de papel definido por el usuario utilizando la cola de impresión de Windows.
Cada tamaño de papel está definido de modo que tenga una anchura y una altura específicas que indiquen el área imprimible. No es necesario que aplique márgenes a sus documentos.
Los tamaños de papel que incluyen la palabra 'Receipt' en el nombre están pensados para trabajos de impresión de longitud variable, como recibos; cuando utilice este tamaño de papel asegúrese de seleccionar la opción 'Receipt' en el ajuste Paper Type.

La configuración del tamaño del papel se debe cambiar según la configuración actual de las aplicaciones que esté utilizando.
Si no hay una configuración del tamaño del papel en la aplicación, utilice el siguiente ajuste. Es aconsejable que configure los mismos valores en 3 posiciones.

1. Abra ‘Panel de control’ y abra la carpeta ‘Dispositivos e impresoras’.
2. Haga clic derecho en la cola de impresión que desee configurar para abrir un menú de acceso directo, a continuación, haga clic en ‘Propiedades de la impresora’.
3. Haga clic en el botón 'Preferencias de impresión...' de la ficha 'General', luego haga clic en el botón 'Avanzado...' en la ficha 'Disposición' de la nueva ventana, a continuación le aparecerá el ajuste 'Tamaño del papel' - seleccione la misma opción del tamaño de papel.
4. Seleccione la opción 'FRICCIÓN' en 'Formato a asignación de bandeja' del 'Configuración del dispositivo'.
5. Haga clic en el botón 'Preferencias de impresión...' de la ficha 'General', luego haga clic en el botón 'Avanzado...' en la ficha 'Disposición' de la nueva ventana, a continuación le aparecerá el ajuste 'Tamaño del papel' - seleccione la misma opción del tamaño de papel.

#### Tamaño de papel predefinido

A continuación se muestran los tamaños de papel predefinidos incluidos en el controlador TSP700II.

Valor de configuración | Valor predeterminado | Ancho de impresión | Longitud
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 mm | 200 mm
80mm x Receipt |  | 80 mm | 3.000 mm
72mm x 200mm |  | 72 mm | 200 mm
72mm x Receipt | ○ | 72 mm | 3.000 mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5 mm | 200 mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5 mm | 3.000 mm
52mm x 200mm |  | 52 mm | 200 mm
52mm x Receipt |  | 52 mm | 3.000 mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8 mm | 200 mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8 mm | 3.000 mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11 pulgadas

#### Crear tamaños de papel definidos por el usuario

Para crear tamaños de papel definidos por el usuario, puede utilizar la función de cola de impresión de Windows y seguir los siguientes procedimientos.

1. Abra ‘Panel de control’ y abra la carpeta ‘Dispositivos e impresoras’.
2. Seleccione la impresora que desee configurar y haga clic en ‘Propiedades del servidor de la impresora’ desde el menú.
3. Haga clic en la ficha 'Papel'.
4. Haga clic en la casilla 'Crear un nuevo formulario'.
5. Escriba un nuevo nombre en el cuadro 'Nombre de formulario'.
6. Seleccione las 'Unidades' en 'Descripción del formulario' e introduzca el valor que desee en 'Anchura' y 'Altura' del 'Tamaño del papel'.
7. Haga clic en el botón 'Guardar formulario' y luego en 'Cerrar' para finalizar.

Los tamaños de papel incluidos en el controlador de la impresora TSP700II son los siguientes.
El tamaño de papel definido por el usuario está en el siguiente rango.

Ancho del Papel | Valor mínimo | 25,4 mm
Valor máximo | 80 mm
Altura del papel | Valor mínimo | 25,4 mm
Valor máximo | 3276,7 mm

### Calidad de impresión

Este controlador de la impresora ofrece la posibilidad de cambiar la Calidad de impresión para poder cambiar la resolución de impresión.
Puede configurarse desde el cuadro de diálogo Print Mode' seleccionando el ajuste 'Raster'.

El procedimiento es el siguiente.

1. Abra ‘Panel de control’ y abra la carpeta ‘Dispositivos e impresoras’.
2. Haga clic con el botón derecho en el icono de la cola de impresión cuya calidad de impresión quiera cambiar, y haga clic en 'Preferencias de impresión'.
3. Seleccione la ficha 'Disposición' y haga clic en el botón 'Avanzado...'.
4. Puede configurar la 'Calidad de impresión' en la sección 'Gráfico'.

Puede seleccionar las opciones siguientes.

Valor de configuración | Valor predeterminado | Detalles
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Imprima 203 ppp (Anchura) 406 ppp (Altura).
203 x 203 dots per inch | ○ | Imprima 203 ppp (Anchura) 203 ppp (Altura).

### Fuentes del dispositivo (Fuentes de Control, Código de barras e Impresora)

La impresora es compatible con un amplio rango de fuentes de códigos de barras y residentes de impresora. Estas fuentes están incluidas en la impresora y se pueden seleccionar desde su aplicación.
Puede usarlas si ha ajustado la opción 'Print Mode' a 'Line'.

Con las fuentes de dispositivo puede obtener una impresión de alta calidad y de alta velocidad. Las fuentes de código de barras permiten imprimir códigos de barras con tan sólo aplicar una de las fuentes de código de barras a una sección del documento; el texto en la sección que describe los datos y la disposición de los códigos de barras. La fuente de control le permite controlar distintos aspectos de los procesos de la impresora, con procesos destinados a caracteres específicos imprimidos con la fuente de control.

Haga clic Aquí para abrir otra página de ayuda con una descripción más detallada de estas fuentes.

Volver arriba

## Entorno operativo

### Modelos compatibles

TSP700II

### Requisitos del sistema

Windows 7 (de 32 bits/64 bits)
Windows 8 (de 32 bits/64 bits)*
Windows 8.1 (de 32 bits/64 bits)*
Windows 10 (de 32 bits/64 bits)*

* Para obtener detalles, consulte el Installation Manual.

Volver arriba

## Información legal

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.