### Sadržaj

Uvod
Pojedinosti uporabe
Radno okruženje
Pravne informacije

# TSP700II Windows upravljački program pisača

Ovaj softver je Windows upravljački program za pisač za TSP700II.
Instaliranje ovog upravljačkog programa za pisač omogućuje standardne funkcije ispisa za većinu Windows aplikacija.

## Uvod

### Stvaranje reda čekanja pisača

Morate izraditi red čekanja pisača kako biste mogli koristiti funkcije upravljačkog programa pisača. Pomoću sljedećeg postupka možete kreirati red čekanja pisača.

- Putem USB načina "Uključi i radi":
  Priključite pisač na računalo i uključite ga. Kada je pisač priključen, Windows će automatski kreirati red čekanja pisača putem načina "Uključi i radi".
- Putem sučelja koje nije USB:
  Možete kreirati red čekanja pisača pomoću Windows funkcije reda čekanja pisača u Star uslužnom programu pisača. Za više pojedinosti, molimo pogledajte informacije ovdje.

Čim se kreira red čekanja pisača, možete mijenjati postavke pisača. Promijenite postavke pisača pomoću sljedećeg postupka.

1. Otvorite ‘Upravljačka ploča’ i otvorite mapu ‘Uređaji i pisači’.
2. Kliknite desnom tipkom na red čekanja pisača kojeg želite konfigurirati da biste otvorili izbornik prečica, zatim kliknite na ‘Svojstva pisača’.
3. Konfigurirajte postavke pisača klikom na 'Postavke ispisa' na kartici 'Općenito' ili pomoću kartice 'Postavke uređaja'.

Možete konfigurirati različite funkcije pisača prema pojedinom redu čekanja pisača.

### Funkcije upravljačkog programa pisača i postavke načina ispisa

Upravljački program Vašeg pisača podržava načine 'Line' i 'Raster'. Uporaba različitih 'Print Mode' omogućuje različitu uporabu i značajke.

Moguće je velikom brzinom ispisati grafičke podatke u načinu "Raster", međutim fontovi uređaja se mogu koristiti samo u načinu "Line".

Dostupne funkcije u pojedinom načinu rada su sljedeće. Kliknite na naziv funkcije za detaljne opise.

Postavke uređaja | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
Ispis NVLogo | OK | ×
Ispis Soft Logo | × | OK
Funkcija upravljanja perifernim jedinicama | OK | OK

Ostale funkcije | Line | Raster
--- | --- | ---
Veličina papira | OK | OK
Kakvoća ispisa | OK | OK
Fontovi uređaja | OK | ×

Nazad na vrh

## Pojedinosti uporabe

### Postavke uređaja

Kartica 'Postavke uređaja' u prozoru sa svojstvima reda za čekanje na ispis može sadržavati različite postavke. Otvorite karticu 'Postavke uređaja' pomoću sljedećeg postupka.

1. Otvorite ‘Upravljačka ploča’ i otvorite mapu ‘Uređaji i pisači’.
2. Kliknite desnom tipkom na red čekanja pisača kojeg želite konfigurirati da biste otvorili izbornik prečica, zatim kliknite na ‘Svojstva pisača’.
3. Kliknite na karticu 'Postavke uređaja'.

Podsjetnik: Neke funkcije nije moguće odabrati istovremeno.
Ako se u konfiguraciji uređaja pojavi oznaka '!', provjerite ju u opisu pojedine stavke.

Opis sadržaja pojedinih funkcija je naveden dolje.

#### Print Mode

Za ispis dokumenta možete odabrati način 'Line' ili 'Raster'.
'Raster' je odabran kao zadana postavka. Funkcije upravljačkog programa pisača se razlikuju ovisno o ovim postavkama načina ispisa. Za pojedinosti molimo pogledajte informacije ovdje.
Preporučujemo da odaberete način 'Raster' za USB sučelje i način 'Line' za serijsko sučelje, na ovaj način ćete najbolje iskoristiti specifikacije Vašeg pisača.

Napomena: Ako mijenjate način ispisa, molimo ponovo pokrenite računalo kako biste bili sigurni da su sve aplikacije prepoznale nove postavke.

#### Paper Type

Tri opcije za postavku 'Paper Type' Vam omogućuju ispis različitih dužina za 'Receipt', zadane dužine za 'Ticket' ili razdvojene stranice za 'Black Mark'.
Upotrijebite opciju 'Receipt' ako želite ispis različitih dužina i želite ih odrezati odmah nakon zadnjeg retka. (Možete podesiti veličinu papira za potvrde pod Paper Size)
Upotrijebite opciju 'Ticket' ako želite ispise stalne veličina koju možete podesiti pod Veličina papira. Papir će biti odrezan kada dosegne zadanu vrijednost.
Upotrijebite opciju 'Black Mark' ako želite da pisač odreže papir prema crnim oznakama.

#### Print Setting - Speed

Ova postavka određuje kojom brzinom pisač ispisuje.
U većini slučajeva se preporučuje opcija brzine 'High'. Ako je kakvoća ispisa važnija od brzine, odaberite opciju 'Low'.

Napomena: Kada odaberete postavku visoke razlučivosti (Kakvoća ispisa), ova opcija nije dostupna.

#### Print Setting - Density

Ova postavka određuje koliko će ispis biti taman.
U većini slučajeva se preporučuje opcija 'Standard'. Ako želite svjetliji ispis, podesite na '-1' , '-2' ili '-3'. Ako želite tamniji ispis, podesite na '+1' , '+2' ili '+3'.

#### Print Setting - Details - Print Position

Ova postavka upravlja položajem ispisa.
Ako se područje za ispis razlikuje od veličine papira, a kao faktor promjene veličine postavljeno je bilo što, osim 100%, tada možete odrediti koji će se dio područja za ispis ispisati.
Za ispis širine papira od lijevog ruba područja za ispis odaberite 'Left'. Za ispis širine papira od sredine područja za ispis odaberite 'Center'. Za ispis širine papira od desnog ruba područja za ispis odaberite 'Right'.

Papir se poravnava sa Zadanom veličinom papira koja može zadovoljiti područje za ispis izračunato temeljem određenog faktora promjene veličine i veličine papira.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo kada je postavka Print Mode podešena na 'Raster'.

#### Print Setting - Details - Reverse

Podesite postavku 'Reverse Print' na 'Enable' za ispis naopačke.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo kada je postavka Print Mode podešena na 'Raster'.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Kada dođe do greške, možete upravljati neispisanim podacima koji su već poslani u pisač na dolje opisani način.
Ako želite poništiti neispisane podatke nakon oporavka od greške, odaberite opciju 'Clear Data By Document' i označite okvir 'Omogući dvosmjernu podršku' na kartici 'Ulazi' u izborniku 'Svojstva pisača'.
Ako želite ispisati neispisane podatke bez prekida nakon oporavka od greške, odaberite 'Store Data' i uklonite oznaku iz okvira 'Omogući dvosmjernu podršku'.

Napomena: Ova značajka ne radi pravilno sa starim firmverom.
Ako koristite inačicu 3.0 ili raniju inačicu firmvera, odaberite 'Store Data' i zatim uklonite oznaku iz okvira 'Omogući dvosmjernu podršku' na kartici 'Ulazi' u dijaloškom okviru 'Svojstva pisača'.
Inačicu firmvera možete provjeriti pokretanjem ispisa koda firmvera.
Za instaliranje novije inačice firmvera, obratite se Vašem zastupniku.

#### Print Settings - Details - Top Search

Ako podesite ovu opciju na 'Enable', pisač će prije ispisa umetnuti papir obrnuto, čime se gornja margina bez ispisa smanjuje na minimum.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo kada je postavka Print Mode podešena na 'Raster', a postavka 'Page Cut Type' ili 'Document Cut Type' na 'Full Cut'.

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Ako želite koristiti papir s crnim oznakama, podesite 'Paper Type' na 'Black Mark'.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo kada je postavka Paper Type podešena na 'Black Mark'.

#### Scaling - Factor

Ova postavka određuje postotak povećavanja ili smanjivanja.
Faktor promjene veličine možete postaviti između 20% i 200%.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo kada je postavka Print Mode podešena na 'Raster'.
Ako se u isto vrijeme koristi Soft Logo ova se postavka neće odnositi na soft logo.

#### Paper Cut - Page Cut Type

Postavka 'Page Cut Type' određuje kako će sve stranice u zadatku ispisa biti odrezane, osim zadnje stranice.
Ako ne želite rezati stranice dokumenta, odaberite opciju 'No Cut'. Ako želite djelomično rezanje za zadatak ispisa, odaberite opciju 'Partial Cut'. Ako želite puni rez za zadatak ispisa, odaberite opciju 'Full Cut'.

#### Paper Cut - Document Cut Type

Postavka 'Document Cut Type' određuje kako će biti odrezana zadnja stranica u zadatku ispisa.
Ako ne želite rezati ispis, odaberite opciju 'No Cut'. Ako želite djelomično rezanje za zadatak ispisa, odaberite opciju 'Partial Cut'. Ako želite puni rez za zadatak ispisa, odaberite opciju 'Full Cut'.

#### NVLogo

NVLogo je funkcija kojom se na stranice ili dokumente ispisuju podaci logotipa registrirani u pisaču putem funkcije registracije logotipa ili uslužnog programa pisača.
Prije pokretanja ove postavke, potrebno je registrirati logotip u pisaču. Za pojedinosti, molimo pogledajte Pomoć za pohranu logotipa u uslužnom programu pisača.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo kada je postavka Print Mode podešena na 'Line'.

##### NVLogo - Document Top

Ovim se postavlja položaj i podaci logotipa ako ga želite ispisati na vrhu dokumenta.
Za ispis logotipa poravnatog na lijevu stranu odaberite 'Left'. Za ispis u sredini odaberite 'Center'. Za ispis poravnat s desnom stranom odaberite 'Right'. Možete postaviti i broj podataka logotipa koji želite ispisati u 'Registration Number'.
Bilo koji logotip koji odaberete ovdje će se ispisati na vrhu prve stranice dokumenta.
Ako odaberete 'No Use', logotip se neće ispisati na vrhu dokumenta.

##### NVLogo - Page Top

Ovim se postavlja položaj i podaci logotipa ako ga želite ispisati na vrhu stranice.
Za ispis logotipa poravnatog na lijevu stranu odaberite 'Left'. Za ispis u sredini odaberite 'Center'. Za ispis poravnat s desnom stranom odaberite 'Right'. Možete postaviti i broj podataka logotipa koji želite ispisati u 'Registration Number'.
Bilo koji logotip koji odaberete ovdje će se ispisati na vrhu stranice.
Ako odaberete 'No Use', logotip se neće ispisati na vrhu stranice.

##### NVLogo - Page Bottom

Ovim se postavlja položaj i podaci logotipa ako ga želite ispisati na dnu stranice.
Za ispis logotipa poravnatog na lijevu stranu odaberite 'Left'. Za ispis u sredini odaberite 'Center'. Za ispis poravnat s desnom stranom odaberite 'Right'. Možete postaviti i broj podataka logotipa koji želite ispisati u 'Registration Number'.
Bilo koji logotip koji odaberete ovdje će se ispisati na dnu stranice.
Ako odaberete opciju 'No Use', logotip se neće ispisati na dnu stranice.

##### NVLogo - Document Bottom

Ovim se postavlja položaj i podaci logotipa ako ga želite ispisati na kraj dokumenta.
Za ispis logotipa poravnatog na lijevu stranu odaberite 'Left'. Za ispis u sredini odaberite 'Center'. Za ispis poravnat s desnom stranom odaberite 'Right'. Možete postaviti i broj podataka logotipa koji želite ispisati u 'Registration Number'.
Bilo koji logotip koji odaberete ovdje će se ispisati na dnu zadnje stranice dokumenta.
Ako odaberete 'No Use', logotip se neće ispisati na kraju dokumenta.

#### Soft Logo

Soft Logo je funkcija koja ispisuje podatke spremljene na osobno računalo kao logotip na dokumentu ili stranici.
Ona sprema ispis iz pisača na osobno računalo kao podatke o rasteru logotipa, omogućavajući Vam da ih koristite kao logotip.
Kao logotip možete također koristiti BMP podatke spremljene na osobno računalo.

To vam omogućuje da uporabite podatke koje koristi Soft Logo, tako da ih spremite u mapu na određenoj lokaciji (Pogon za pokretanje:/Star/(naziv reda čekanja pisača)/StarRasterLogoData/) prilikom svakog ispisa podataka. Da biste podatke uporabili kao BMP podatke, nazive datoteka spremajte kao brojeve u nizu počevši od 0.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo kada je postavka Print Mode podešena na 'Raster'.
Ne može se koristiti postavku visoke razlučivosti (Kakvoća ispisa).

##### Soft Logo - Mode

Ako odaberete 'Generate - ...' kada su postavljeni podaci logotipa i potom ispišete sadržaj koji želite pretvoriti u logotip, isti podaci kao i ispisani sadržaj spremaju se u BMP formatu u mapi na određenoj lokaciji prilikom svakog ispisa podataka.
Ispisani sadržaj na više stranica možete spremiti kao više pojedinačnih podataka logotipa. Ako podatke logotipa spremite kada su BMP podaci već bili spremljeni, spremljeni BMP podaci se brišu i nadomještaju novim podacima logotipa.
Kliknite gumb 'Test Print' kako biste ispisali sve podatke logotipa spremljene u mapi određenoj prilikom odabira opcije 'Generate - ...'.

Ako odaberete 'Print Mode', Soft Logo ispis primijenit će se uvijek kada su postavljeni podaci logotipa.

##### Soft Logo - Document Top

Ako odaberete 'All - BMP', svi BMP podaci u mapi 'StartDoc' na određenoj lokaciji ispisat će se na vrhu dokumenta. Ako odaberete 'Sequential - BMP', svi BMP podaci u mapi 'StartDoc' na određenoj lokaciji ispisat će se jedan za drugim na vrhu dokumenta.
Ako odaberete 'No Use', Soft Logo ispis neće se primijeniti na vrhu dokumenta.

##### Soft Logo - Page Top

Ako odaberete 'All - BMP', svi BMP podaci u mapi 'StartPage' na određenoj lokaciji ispisat će se na vrhu stranice. Ako odaberete 'Sequential - BMP', svi BMP podaci u mapi 'StartPage' na određenoj lokaciji ispisat će se jedan za drugim na vrhu stranice.
Ako odaberete 'No Use', Soft Logo ispis neće se primijeniti na vrhu stranice.

##### Soft Logo - Page Bottom

Ako odaberete 'All - BMP', svi BMP podaci u mapi 'EndPage' na određenoj lokaciji ispisat će se na dnu stranice. Ako odaberete 'Sequential - BMP', svi BMP podaci u mapi 'EndPage' na određenoj lokaciji ispisat će se jedan za drugim na dnu stranice.
Ako odaberete 'No Use', Soft Logo ispis neće se primijeniti na dnu stranice.

##### Soft Logo - Document Bottom

Ako odaberete 'All - BMP', svi BMP podaci u mapi 'EndDoc' na određenoj lokaciji ispisat će se na kraju dokumenta. Ako odaberete 'Sequential - BMP', svi BMP podaci u mapi 'EndDoc' na određenoj lokaciji ispisat će se jedan za drugim na kraju dokumenta.
Ako odaberete 'No Use', Soft Logo ispis neće se primijeniti na kraju dokumenta.

#### Peripheral Unit 1 - Type

Vaš pisač može upravljati dvjema perifernim jedinicama različitih vrsta, 'Buzzer' ili 'Cash Drawer'.
Ako nemate perifernu jedinicu 1 priključenu na pisač, možete zanemariti ovu postavku i njene opcije. (Ova konfiguracija će biti zanemarena.)

Napomena: Ako ne koristite zujalo kao perifernu jedinicu 1 (na primjer, koristite ladicu za gotovinu, itd.), nikada nemojte odabrati opciju 'Buzzer' .
U suprotnom, periferna jedinica koja se koristi može se trajno oštetiti.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

Pisač može aktivirati perifernu jedinicu koju ste spojili na krug broj 1 u različitim trenucima tijekom ispisa dokumenta.
Odaberite opciju 'Document Top' za aktiviranje periferne jedinice samo jednom prije početka ispisa. Odaberite opciju 'Page Top' za aktiviranje periferne jedinice prije početka ispisa svake stranice. Odaberite opciju 'Page Bottom' za aktiviranje periferne jedinice nakon ispisa svake stranice. Odaberite opciju 'Document Bottom' za aktiviranje periferne jedinice samo jednom nakon završetka ispisa.

Napomena: Ako nemate perifernu jedinicu br. 1 priključenu na pisač, odaberite opciju 'No Use'.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Ako ste priključili ladicu za gotovinu kao perifernu jedinicu 1, pomoću ove postavke možete podesiti trajanje impulsa za aktivaciju.
Različite ladice za gotovinu zahtijevaju različito trajanje impulsa, birajte iz ponuđenih opcija dok ne postignete pouzdano otvaranje ladice.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Ako ste priključili zujalo kao perifernu jedinicu 1, pomoću ove postavke možete podesiti duljinu trajanje tonova.
Odaberite odgovarajuće trajanje za primjenu koja vam je potrebna. Odaberite vremenski period koji najbolje odgovara Vašoj namjeni; dulje za više pažnje ili kraće za manje ometanja.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Ako ste priključili zujalo kao perifernu jedinicu 1, pomoću ove postavke možete podesiti vremensko razdoblje između tonova.
Pomoću ove postavke možete podešavati vremensko razdoblje između tonova periferne jedinice 1 ako je specificirano ponovljeno oglašavanje. Kraće za brže nizove ili dulje za polaganije nizove.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Ako ste priključili zujalo kao perifernu jedinicu 1, pomoću ove postavke možete podesiti broj ponavljanja tona zujala po aktivaciji.

Bez obzira na broj tonova koji zadate, možete prekinuti zujalo pritiskom tipke 'FEED'.

#### Peripheral Unit 2 - Type

Vaš pisač može upravljati dvjema perifernim jedinicama različitih vrsta, 'Buzzer' ili 'Cash Drawer'.
Ako nemate perifernu jedinicu 2 priključenu na pisač, možete zanemariti ovu postavku i njene opcije. (Ova konfiguracija će biti zanemarena.)

Napomena: Ako ne koristite zujalo kao perifernu jedinicu 2 (na primjer, koristite ladicu za gotovinu, itd.), nikada nemojte odabrati opciju 'Buzzer' .
U suprotnom, periferna jedinica koja se koristi može se trajno oštetiti.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

Pisač može aktivirati perifernu jedinicu koju ste spojili na krug broj 2 u različitim trenucima tijekom ispisa dokumenta.
Odaberite opciju 'Document Top' za aktiviranje periferne jedinice samo jednom prije početka ispisa. Odaberite opciju 'Page Top' za aktiviranje periferne jedinice prije početka ispisa svake stranice. Odaberite opciju 'Page Bottom' za aktiviranje periferne jedinice nakon ispisa svake stranice. Odaberite opciju 'Document Bottom' za aktiviranje periferne jedinice samo jednom nakon završetka ispisa.

Napomena: Ako nemate perifernu jedinicu br. 2 priključenu na pisač, odaberite opciju 'No Use'.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Ako kao perifernu jedinicu 2 koristite ladicu za gotovinu, trajanje impulsa podešeno je na '200 milliseconds'.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Ako ste priključili zujalo kao perifernu jedinicu 2, pomoću ove postavke možete podesiti duljinu trajanje tonova.
Odaberite odgovarajuće trajanje za primjenu koja vam je potrebna. Odaberite vremenski period koji najbolje odgovara Vašoj namjeni; dulje za više pažnje ili kraće za manje ometanja.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Ako ste priključili zujalo kao perifernu jedinicu 2, pomoću ove postavke možete podesiti vremensko razdoblje između tonova.
Pomoću ove postavke možete podešavati vremensko razdoblje između tonova periferne jedinice 2 ako je specificirano ponovljeno oglašavanje. Kraće za brže nizove ili dulje za polaganije nizove.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Ako ste priključili zujalo kao perifernu jedinicu 2, pomoću ove postavke možete podesiti broj ponavljanja tona zujala po aktivaciji.

Bez obzira na broj tonova koji zadate, možete prekinuti zujalo pritiskom tipke 'FEED'.

### Veličina papira

Ovaj upravljački program nudi nekoliko opcija za Zadane veličine papira.
Također možete zadati vlastite veličine papira pomoću opcije Korisnička veličina papira koristeći Windows red čekanja pisača.
Svaka veličina papira je definirana zadanom širinom i visinom koje označavaju područje za ispis. Nije potrebno zadavati nikakve margine za dokumente.
Veličine papira koje u nazivu imaju riječ 'Receipt' su namijenjene za ispis u različitim dužinama, kao što je ispis računa; kada koristite ovu veličinu papira, svakako odaberite opciju 'Receipt' za postavku Paper Type.

Vaša konfiguracija veličine papira se može promijeniti prema trenutnoj konfiguraciji aplikacija koje koristite.
Ako u aplikaciji nema konfiguracije veličine papira, molimo upotrijebite sljedeću postavku. Preporučuje se da konfigurirate istu vrijednost na 3 lokacije.

1. Otvorite ‘Upravljačka ploča’ i otvorite mapu ‘Uređaji i pisači’.
2. Kliknite desnom tipkom na red čekanja pisača kojeg želite konfigurirati da biste otvorili izbornik prečica, zatim kliknite na ‘Svojstva pisača’.
3. Kliknite na gumb 'Postavke ispisa...' na kartici 'Općenito', zatim kliknite na gumb 'Napredno...' na kartici 'Izgled' u novom prozoru; vidjet ćete postavku 'Veličina papira' - odaberite istu veličinu papira i ovdje.
4. Odaberite opciju 'TRENJE' u odjeljku 'Dodjela obrasca u ladicu' u izborniku 'Postavke uređaja'.
5. Kliknite na gumb 'Postavke ispisa...' na kartici 'Općenito', zatim kliknite na gumb 'Napredno...' na kartici 'Izgled' u novom prozoru; vidjet ćete postavku 'Veličina papira' - odaberite istu veličinu papira i ovdje.

#### Zadana veličina papira

Zadane veličine papira koje su dostupne u TSP700II upravljačkom programu su prikazane dolje.

Vrijednost konfiguracije | Zadana vrijednost | Širina ispisa | Dužina
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 mm | 200 mm
80mm x Receipt |  | 80 mm | 3.000 mm
72mm x 200mm |  | 72 mm | 200 mm
72mm x Receipt | ○ | 72 mm | 3.000 mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5 mm | 200 mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5 mm | 3.000 mm
52mm x 200mm |  | 52 mm | 200 mm
52mm x Receipt |  | 52 mm | 3.000 mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8 mm | 200 mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8 mm | 3.000 mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11 inča

#### Stvaranje korisničkih veličina papira

Za stvaranje korisničkih veličina papira, možete upotrijebiti funkciju Windows reda čekanja pisača i slijediti dolje opisani postupak.

1. Otvorite ‘Upravljačka ploča’ i otvorite mapu ‘Uređaji i pisači’.
2. Odaberite pisač kojeg želite konfigurirati i zatim kliknite na ‘Svojstva poslužitelja pisača’ na izborniku.
3. Kliknite na karticu 'Papir'.
4. Kliknite na potvrdni okvir 'Stvori novi obrazac'.
5. Upišite novi naziv u okvir 'Naziv obrasca'.
6. Odaberite 'Jedinice' u postavci 'Opis obrasca' i unesite željenu vrijednost u polja 'Širina' i 'Visina' za opciju 'Veličina papira'.
7. Kliknite na gumb 'Spremi obrazac' i kliknite na 'Zatvori' za kraj.

Veličine papira dostupne u TSP700II Upravljačkom programu su sljedeće.
Korisničke veličine papira su u sljedećem rasponu.

Širina papira | Minimalna vrijednost | 25,4 mm
Maksimalna vrijednost | 80 mm
Visina papira | Minimalna vrijednost | 25,4 mm
Maksimalna vrijednost | 3276,7 mm

### Kakvoća ispisa

Ovaj pisač omogućuje mijenjanje kakvoće ispisa radi promjene razlučivosti ispisa.
Možete ga konfigurirati u dijalogu 'Print Mode' odabirom postavke 'Raster'.

Postupak je sljedeći.

1. Otvorite ‘Upravljačka ploča’ i otvorite mapu ‘Uređaji i pisači’.
2. Kliknite desnim gumbom na ikonu reda čekanja pisača za koji želite promijeniti kakvoću ispisa i kliknite na 'Postavke ispisa'.
3. Odaberite karticu 'Izgled' i kliknite na gumb 'Napredno...'.
4. Možete konfigurirati 'Kakvoću ispisa' u odjeljku 'Grafika'.

Možete birati između sljedećih opcija.

Vrijednost konfiguracije | Zadana vrijednost | Pojedinosti
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Ispis 203 dpi (širina) 406 dpi (visina).
203 x 203 dots per inch | ○ | Ispis 203 dpi (širina) 203 dpi (visina).

### Fontovi uređaja (fontovi pisača, crtični fontovi i kontrolni fontovi)

Vaš pisač podržava niz rezidentnih i crtičnih fontova. Ovi fontovi su ugrađeni u pisač i možete ih odabrati pomoću Vaše aplikacije.
Ove fontove možete koristiti kada je opcija 'Print Mode' podešena na postavku 'Line'.

Koristeći fontove uređaja, možete postići visoku kakvoću i brzinu ispisa. Crtični fontovi omogućuju ispis crtičnih kodova jednostavnom primjenom nekog od crtičnih fontova na odlomak dokumenta; tekst u tom odlomku opisuje izgled crtičnog koda i podatke. Kontrolni font omogućuje upravljanje raznim aspektima rada pisača, uz pojedine postupke pridružene pojedinim znakovima ispisanim kontrolnim fontom.

Kliknite ovdjeza otvaranje još jedne stranice pomoći koja detaljno opisuje ove fontove.

Nazad na vrh

## Radno okruženje

### Podržani modeli

TSP700II

### Zahtjevi sustava

Windows 7 (32 bita/64 bita)
Windows 8 (32 bita/64 bita)*
Windows 8.1 (32 bita/64 bita)*
Windows 10 (32 bita/64 bita)*

* Za pojedinosti pogledajte Installation Manual.

Nazad na vrh

## Pravne informacije

Autorska prava © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.