### Sommario

Introduzione
Utilizzo dettagliato
Ambiente operativo
Informazioni legali

# TSP700II Driver della stampante di Windows

Questo software è il driver della stampante di Windows per TSP700II.
L'installazione di questo driver della stampante consente di utilizzare la funzionalità di stampa standard disponibile nella maggior parte delle applicazioni Windows.

## Introduzione

### Creazione di una coda di stampa

Per utilizzare le funzioni del driver della stampante, è necessario creare una coda di stampa. Attenendosi alla seguente procedura è possibile creare una coda di stampa.

- Tramite la funzionalità Plug and Play USB:
  Collegare la stampante a un computer e accenderla. Dopo che è stata stabilita la connessione, Windows creerà automaticamente una coda di stampa tramite la funzionalità Plug and Play.
- Tramite un'interfaccia non USB:
  È possibile creare la coda di stampa utilizzando la funzione Coda di stampa di Windows disponibile in Star Utilità di stampa. Per informazioni dettagliate, vedere qui.

Dopo aver creato la coda di stampa, è possibile modificare le impostazioni della stampante attenendosi alla seguente procedura.

1. Aprire il ‘Pannello di controllo’ e quindi la cartella ‘Dispositivi e stampanti’.
2. Fare clic col tasto destro sulla coda di stampa che si desidera configurare per aprire un menu di scelta rapida, quindi fare clic su ‘Proprietà stampante’.
3. Configurare le impostazioni della stampante selezionando "Preferenze stampa" sulla scheda "Generale" oppure utilizzando la scheda "Impostazioni periferica".

In base a ogni coda di stampa è possibile configurare differenti funzioni della stampante.

### Funzioni del driver della stampante e impostazioni della modalità di stampa

Il driver della stampante supporta le modalità di stampa "Line" e "Raster". L'utilizzo di "Print Mode" differenti consente diversi utilizzi e funzionalità.

La modalità "Raster" consente inoltre di stampare dati grafici ad alta velocità, mentre i Caratteri dispositivo possono essere utilizzati solo con la modalità "Line".

Le funzioni disponibili in ogni modalità sono le seguenti. Fare clic sul nome della funzione per visualizzare una descrizione dettagliata.

Impostazioni periferica | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
Stampa NVLogo | OK | ×
Stampa Soft Logo | × | OK
Funzione di controllo periferiche esterne | OK | OK

Altre funzioni | Line | Raster
--- | --- | ---
Formato carta | OK | OK
Qualità di stampa | OK | OK
Caratteri dispositivo | OK | ×

Torna all'inizio

## Utilizzo dettagliato

### Impostazioni periferica

Nella scheda "Impostazioni periferica" della finestra delle proprietà della coda di stampa sono disponibili numerose impostazioni. Attenersi alla seguente procedura per aprire la scheda "Impostazioni periferica".

1. Aprire il ‘Pannello di controllo’ e quindi la cartella ‘Dispositivi e stampanti’.
2. Fare clic col tasto destro sulla coda di stampa che si desidera configurare per aprire un menu di scelta rapida, quindi fare clic su ‘Proprietà stampante’.
3. Fare clic sulla scheda "Impostazioni periferica".

Promemoria: Non è possibile selezionare contemporaneamente alcune funzioni.
Se durante la configurazione della periferica viene visualizzato il simbolo "!", visualizzare le descrizioni di ogni elemento per individuare l'errore.

Di seguito viene riportata la descrizione dei contenuti di ogni funzione.

#### Print Mode

È possibile scegliere la modalità di stampa "Line" o "Raster" per il documento.
L'impostazione predefinita è "Raster". Le funzioni del driver della stampante sono differenti in base a queste impostazioni della modalità di stampa. Per informazioni dettagliate, vedere qui.
Si consiglia di scegliere la modalità "Raster" per l'interfaccia USB e la modalità "Line" per l'interfaccia seriale per sfruttare pienamente le funzionalità offerte dalla stampante.

Nota: Se si modifica la modalità di stampa, riavviare il computer per rendere effettiva la nuova impostazione su tutte le applicazioni.

#### Paper Type

Sono disponibili tre tipi di impostazione "Paper Type" che consentono la stampa di "Receipt" di lunghezza variabile, "Ticket" di lunghezza fissa o pagine delimitate da "Black Mark".
Selezionare l'opzione "Receipt" per stampare lavori di stampa di diversa lunghezza e tagliarli subito dopo l'ultima riga. (È possibile impostare il formato della carta della ricevuta in Formato carta)
Selezionare l'opzione "Ticket" per stampare lavori della stessa lunghezza, che è possibile impostare tramite l'opzione Formato carta. La carta verrà tagliata al raggiungimento del valore impostato.
Selezionare l'opzione "Black Mark" per tagliare la carta sui segni neri.

#### Print Setting - Speed

Questa impostazione consente di controllare la velocità di stampa della stampante.
Nella maggior parte dei casi, è consigliabile selezionare l'opzione "High". Se si desidera invece dare priorità a una maggiore qualità di stampa rispetto alla velocità di stampa, selezionare l'opzione "Low".

Nota: Selezionando la stampa ad alta risoluzione (Qualità di stampa), questa impostazione non sarè disponibile.

#### Print Setting - Density

Questa impostazione consente di controllare la densità di nero della stampa.
Nella maggior parte dei casi, è consigliabile selezionare l'opzione "Standard". Se si desiderano caratteri di stampa più chiari, impostare su "-1", "-2" o "-3". Se si desiderano caratteri di stampa più scuri, regolare su "+1", "+2" o "+3".

#### Print Setting - Details - Print Position

Questa impostazione controlla la posizione di stampa.
Quando viene impostato un fattore di ingrandimento diverso dal 100% e l'area di stampa è diversa dal formato della carta, è possibile specificare la parte dell'area che si desidera stampare.
Per stampare per la larghezza della carta dall'estremità sinistra dell'area di stampa, selezionare "Left". Per stampare per la larghezza della carta dal centro dell'area di stampa, selezionare "Center". Per stampare per la larghezza della carta dall'estremità destra dell'area di stampa, selezionare "Right".

La carta viene allineata con il Formato predefinito minimo appropriato all'area di stampa calcolata tramite il fattore di ingrandimento e il formato della carta specificati.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se l'impostazione Print Mode è configurata su "Raster".

#### Print Setting - Details - Reverse

Configurare l'impostazione "Reverse Print" su "Enable" per eseguire la stampa in senso inverso.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se l'impostazione Print Mode è configurata su "Raster".

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

In caso di errori, è possibile gestire i dati non stampati che sono stati già inviati alla stampante come descritto di seguito.
Se si desidera cancellare i dati non stampati dopo il ripristino a seguito di errore, selezionare "Clear Data By Document" e selezionare la casella "Attiva supporto bidirezionale" sulla scheda "Porte" della finestra "Proprietà stampante".
Se si desidera stampare i dati non stampati in modo continuo dopo il ripristino a seguito di errore, selezionare "Store Data" e deselezionare la casella "Attiva supporto bidirezionale".

Nota: Questa funzionalità non funziona correttamente con firmware non recenti.
Se si utilizza la versione 3.0 o aggiornata del firmware, selezionare "Store Data" e deselezionare la casella "Attiva supporto bidirezionale" sulla scheda "Porte" della finestra di dialogo "Proprietà stampante".
Per informazioni sulla versione del firmware, eseguire una stampa automatica.
Per aggiornare la versione del firmware della stampante, contattare il rivenditore.

#### Print Settings - Details - Top Search

Se si configura questa impostazione su "Enable", la stampante invertirà l'ordine di alimentazione del foglio prima della stampa, riducendo al minimo il margine superiore non stampabile.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se la Print Mode è configurata su "Raster" e l'impostazione "Page Cut Type" o "Document Cut Type" è configurata su "Full Cut".

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Se si desidera utilizzare carta con segni neri di delimitazione, configurare l'impostazione "Paper Type" su "Black Mark"'.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se l'impostazione Paper Type è configurata su "Black Mark".

#### Scaling - Factor

Questa impostazione controlla la percentuale di ingrandimento o riduzione.
È possibile impostare un fattore di ingrandimento compreso tra 20% e 200%.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se l'impostazione Print Mode è configurata su "Raster".
Se viene utilizzato contemporaneamente Soft Logo, questa impostazione non verrà applicata al Soft logo.

#### Paper Cut - Page Cut Type

L'impostazione "Page Cut Type" consente di controllare in che modo vengono tagliate tutte le pagine del lavoro di stampa, ad eccezione dell'ultima pagina.
Se non si desidera tagliare le pagine del documento, selezionare l'opzione "No Cut". Se si desidera tagliare parzialmente il lavoro di stampa, selezionare l'opzione "Partial Cut". Se si desidera tagliare completamente il lavoro di stampa, scegliere l'opzione "Full Cut".

#### Paper Cut - Document Cut Type

L'impostazione "Document Cut Type" consente di controllare in che modo viene tagliata l'ultima pagina del lavoro di stampa.
Se non si desidera tagliare il lavoro di stampa, selezionare l'opzione "No Cut". Se si desidera tagliare parzialmente il lavoro di stampa, selezionare l'opzione "Partial Cut". Se si desidera tagliare completamente il lavoro di stampa, scegliere l'opzione "Full Cut".

#### NVLogo

NVLogo è una funzione che controlla la stampa su pagine o loghi di documenti registrati nella stampante mediante la funzione di registrazione dei loghi dell'utilità di stampa.
Per poter configurare questa impostazione, è prima necessario registrare il logo nella stampante. Per informazioni dettagliate, vedere Guida della Memorizzazione Logo per l'utilità di stampa.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se l'impostazione Print Mode è configurata su "Line".

##### NVLogo - Document Top

Questa impostazione controlla la posizione e i dati di un logo se si desidera stamparlo nella parte superiore di un documento.
Per stampare un logo con allineamento a sinistra, selezionare "Left". Per stamparlo con allineamento al centro, selezionare "Center". Per stamparlo con allineamento a destra, selezionare "Right". È inoltre possibile impostare il numero del logo che si desidera stampare in "Registration Number".
Il logo scelto verrà stampato nella parte superiore della prima pagina del documento.
Selezionando "No Use", il logo non verrà stampato nella parte superiore del documento.

##### NVLogo - Page Top

Questa impostazione controlla la posizione e i dati di un logo se si desidera stamparlo nella parte superiore di una pagina.
Per stampare un logo con allineamento a sinistra, selezionare "Left". Per stamparlo con allineamento al centro, selezionare "Center". Per stamparlo con allineamento a destra, selezionare "Right". È inoltre possibile impostare il numero del logo che si desidera stampare in "Registration Number".
Il logo scelto verrà stampato nella parte superiore della pagina.
Selezionando "No Use", il logo non verrà stampato nella parte superiore della pagina.

##### NVLogo - Page Bottom

Questa impostazione controlla la posizione e i dati di un logo se si desidera stamparlo nella parte inferiore di una pagina.
Per stampare un logo con allineamento a sinistra, selezionare "Left". Per stamparlo con allineamento al centro, selezionare "Center". Per stamparlo con allineamento a destra, selezionare "Right". È inoltre possibile impostare il numero del logo che si desidera stampare in "Registration Number".
Il logo scelto verrà stampato nella parte inferiore della pagina.
Impostando l'opzione "No Use", il logo non verrà stampato nella parte inferiore della pagina.

##### NVLogo - Document Bottom

Questa impostazione controlla la posizione e i dati di un logo se si desidera stamparlo nella parte finale di un documento.
Per stampare un logo con allineamento a sinistra, selezionare "Left". Per stamparlo con allineamento al centro, selezionare "Center". Per stamparlo con allineamento a destra, selezionare "Right". È inoltre possibile impostare il numero del logo che si desidera stampare in "Registration Number".
Il logo scelto verrà stampato nella parte inferiore dell'ultima pagina del documento.
Selezionando "No Use", il logo non verrà stampato alla fine del documento.

#### Soft Logo

Soft Logo è una funzione per la stampa di dati salvati su un PC come loghi su documenti o pagine.
Consente il salvataggio di stampe come dati di tipo raster, per utilizzarle come loghi.
È inoltre possibile utilizzare come loghi i dati BMP salvati su un PC.

Tale funzione consente di riutilizzare i dati in uso su di essa salvandoli in una cartella in una posizione specificata (unità di avvio:/Star/(nome coda di stampa)/StarRasterLogoData/) ad ogni stampa dei dati. Per utilizzare tali dati come BMP, salvare il nome del file sotto forma di numeri consecutivi a partire da 0.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se l'impostazione Print Mode è configurata su "Raster".
Non può essere utilizzato con l’impostazione alta risoluzione (Qualità di stampa).

##### Soft Logo - Mode

Dopo avere impostato i dati di un logo, selezionando "Generate - ..." e poi stampando il contenuto che si desidera trasformare in logo, i dati della stampa vengono salvati in formato BMP in una cartella nella posizione specificata ad ogni stampa dei dati.
È possibile salvare la stampa di più pagine come parti multiple di dati di un logo. Se i dati di un logo vengono salvati dopo il salvataggio dei dati BMP, questi ultimi vengono eliminati e sovrascritti dai dati del nuovo logo.
Fare clic sul pulsante "Test Print" per stampare tutti i dati BMP salvati nella cartella specificata al momento della selezione di "Generate - ...".

Selezionando "Print Mode", la stampa mediante Soft Logo verrà eseguita ogni volta al termine dell'impostazione dei dati del logo.

##### Soft Logo - Document Top

Selezionando "All - BMP", tutti i dati BMP contenuti nella cartella "StartDoc" nella posizione specificata verranno stampati nella parte superiore del documento. Selezionando "Sequential - BMP", tutti i dati BMP contenuti nella cartella "StartDoc" nella posizione specificata verranno stampati in maniera sequenziale nella parte superiore del documento.
Selezionando "No Use", la stampa mediante Soft Logo non verrà eseguita nella parte superiore del documento.

##### Soft Logo - Page Top

Selezionando "All - BMP", tutti i dati BMP contenuti nella cartella "StartPage" nella posizione specificata verranno stampati nella parte superiore della pagina. Selezionando "Sequential - BMP", tutti i dati BMP contenuti nella cartella "StartPage" nella posizione specificata verranno stampati in maniera sequenziale nella parte superiore della pagina.
Selezionando "No Use", la stampa mediante Soft Logo non verrà eseguita nella parte superiore della pagina.

##### Soft Logo - Page Bottom

Selezionando "All - BMP", tutti i dati BMP contenuti nella cartella "EndPage" nella posizione specificata verranno stampati nella parte inferiore della pagina. Selezionando "Sequential - BMP", tutti i dati BMP contenuti nella cartella "EndPage" nella posizione specificata verranno stampati in maniera sequenziale nella parte inferiore della pagina.
Selezionando "No Use", la stampa mediante Soft Logo non verrà eseguita nella parte inferiore della pagina.

##### Soft Logo - Document Bottom

Selezionando "All - BMP", tutti i dati BMP contenuti nella cartella "EndDoc" nella posizione specificata verranno stampati nella parte finale del documento. Selezionando "Sequential - BMP", tutti i dati BMP contenuti nella cartella "EndDoc" nella posizione specificata verranno stampati in maniera sequenziale nella parte finale del documento.
Selezionando "No Use", la stampa mediante Soft Logo non verrà eseguita nella parte finale del documento.

#### Peripheral Unit 1 - Type

La stampante può controllare due differenti tipi di unità periferiche: "Buzzer" o "Cash Drawer".
Se alla stampante non è collegata un'unità periferica 1, è possibile ignorare questa impostazione e le relative opzioni (questa configurazione verrà ignorata).

Nota: Se non si utilizza il cicalino come unità periferica 1 (ad esempio Cassetto contanti e così via), non scegliere l'opzione "Buzzer".
In caso contrario, l'unità periferica in uso potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

La stampante può attivare l'unità periferica collegata al circuito numero 1 in vari momenti durante la stampa del documento.
Scegliere l'opzione "Document Top" per attivare la periferica solo una volta prima di avviare la stampa. Scegliere l'opzione "Page Top" per attivare l'unità periferica prima di avviare la stampa di ogni pagina. Scegliere l'opzione "Page Bottom" per attivare l'unità periferica al termine della stampa di ogni pagina. Scegliere l'opzione "Document Bottom" per attivare l'unità periferica solo una volta al completamento della stampa.

Nota: Se alla stampante non è collegata un'unità periferica 1, scegliere l'opzione "No Use".

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Se come unità periferica 1 è stato collegato un cassetto contanti, questa impostazione consente di controllare la durata dell'impulso di attivazione.
Ogni cassetto contanti richiede una durata specifica dell'impulso. Scegliere quindi le opzioni disponibili fino a quando il cassetto contanti si apre senza problemi.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Se come unità periferica 1 è stato collegato un cicalino, questa impostazione consente di controllare la durata del suono.
Selezionare una durata adeguata all'applicazione in uso. Scegliere l'intervallo di tempo più adatto alle proprie esigenze: più lungo per maggiore attenzione o più breve per minore intrusione.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Se come unità periferica 1 è stato collegato un cicalino, questa impostazione consente di controllare l'intervallo di tempo tra i toni.
Questa impostazione agisce sull'unità periferica 1 nel caso sia stato specificato un suono ripetuto. Più breve per sequenze rapide e più lungo per sequenze più lunghe.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Se come unità periferica 1 è stato collegato un cicalino, è possibile configurare il numero di volte che viene riprodotto il cicalino per ogni attivazione.

Indipendentemente dal numero di toni configurati, è possibile interrompere il cicalino premendo il pulsante "FEED" (Alimentazione).

#### Peripheral Unit 2 - Type

La stampante può controllare due differenti tipi di unità periferiche: "Buzzer" o "Cash Drawer".
Se alla stampante non è collegata un'unità periferica 2, è possibile ignorare questa impostazione e le relative opzioni (questa configurazione verrà ignorata).

Nota: Se non si utilizza il cicalino come unità periferica 2 (ad esempio Cassetto contanti e così via), non scegliere l'opzione "Buzzer".
In caso contrario, l'unità periferica in uso potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

La stampante può attivare l'unità periferica collegata al circuito numero 2 in vari momenti durante la stampa del documento.
Scegliere l'opzione "Document Top" per attivare la periferica solo una volta prima di avviare la stampa. Scegliere l'opzione "Page Top" per attivare l'unità periferica prima di avviare la stampa di ogni pagina. Scegliere l'opzione "Page Bottom" per attivare l'unità periferica al termine della stampa di ogni pagina. Scegliere l'opzione "Document Bottom" per attivare l'unità periferica solo una volta al completamento della stampa.

Nota: Se alla stampante non è collegata un'unità periferica 2, scegliere l'opzione "No Use".

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Se come unità periferica 2 viene utilizzato il cassetto contanti, la durata dell'impulso è impostata su "200 milliseconds".

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Se come unità periferica 2 è stato collegato un cicalino, questa impostazione consente di controllare la durata del suono.
Selezionare una durata adeguata all'applicazione in uso. Scegliere l'intervallo di tempo più adatto alle proprie esigenze: più lungo per maggiore attenzione o più breve per minore intrusione.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Se come unità periferica 2 è stato collegato un cicalino, questa impostazione consente di controllare l'intervallo di tempo tra i toni.
Questa impostazione agisce sull'unità periferica 2 nel caso sia stato specificato un suono ripetuto. Più breve per sequenze rapide e più lungo per sequenze più lunghe.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Se come unità periferica 2 è stato collegato un cicalino, è possibile configurare il numero di volte che viene riprodotto il cicalino per ogni attivazione.

Indipendentemente dal numero di toni configurati, è possibile interrompere il cicalino premendo il pulsante "FEED" (Alimentazione).

### Formato carta

Il driver mette a disposizione diversi Formati predefiniti.
È inoltre possibile creare formati personalizzati tramite l'opzione Formato definito dall'utente dalla Coda di stampa di Windows.
Per ogni formato sono impostate un'altezza e una larghezza specificiche indicano l'area stampabile. Non è necessario applicare margini ai documenti.
I formati il cui nome include il termine "Receipt" vengono utilizzati per lavori di stampa di lunghezza variabile, ad esempio le ricevute. Quando si utilizza questo formato assicurarsi di, selezionare l'opzione "Receipt" nell'impostazione Paper Type.

In base alla configurazione corrente delle applicazioni in uso, la configurazione dei formati può essere modificata.
Se all'interno dell'applicazione non sono disponibili configurazioni dei formati, utilizzare la seguente impostazione. Si consiglia di configurare lo stesso valore in 3 posizioni.

1. Aprire il ‘Pannello di controllo’ e quindi la cartella ‘Dispositivi e stampanti’.
2. Fare clic col tasto destro sulla coda di stampa che si desidera configurare per aprire un menu di scelta rapida, quindi fare clic su ‘Proprietà stampante’.
3. Fare clic sul pulsante "Preferenze stampa" nella scheda "Generale", quindi selezionare la scheda "Avanzate..." nella scheda "Layout" della finestra visualizzata. Verrà quindi visualizzata l'opzione "Formato carta". Scegliere la stessa opzione relativa al formato carta.
4. Selezionare l'opzione "FRIZIONE" nel ramo "Assegnazione dei fogli ai cassetti" dell'opzione "Impostazione dispositivo".
5. Fare clic sul pulsante "Preferenze stampa" nella scheda "Generale", quindi selezionare la scheda "Avanzate..." nella scheda "Layout" della finestra visualizzata. Verrà quindi visualizzata l'opzione "Formato carta". Scegliere la stessa opzione relativa al formato carta.

#### Formato predefinito

Di seguito vengono riportati i formati predefiniti disponibili in TSP700II driver.

Valore di configurazione | Valore predefinito | Larghezza di stampa | Lunghezza
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 mm | 200 mm
80mm x Receipt |  | 80 mm | 3.000 mm
72mm x 200mm |  | 72 mm | 200 mm
72mm x Receipt | ○ | 72 mm | 3.000 mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5 mm | 200 mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5 mm | 3.000 mm
52mm x 200mm |  | 52 mm | 200 mm
52mm x Receipt |  | 52 mm | 3.000 mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8 mm | 200 mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8 mm | 3.000 mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11 poll.

#### Creazione di formati definiti dall'utente

Per creare formati definiti dall'utente, utilizzare la funzione Coda di stampa di Windows e attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Aprire il ‘Pannello di controllo’ e quindi la cartella ‘Dispositivi e stampanti’.
2. Selezionare la stampante che si desidera configurare, quindi fare clic su ‘Proprietà server di stampa’ dal menu.
3. Fare clic sulla scheda "Carta".
4. Selezionare la casella di controllo "Crea un nuovo modulo".
5. Immettere un nuovo nome nella casella "Nome modulo".
6. Scegliere le "Unità" nella casella "Descrizione modulo", quindi immettere il valore desiderato nelle caselle "Larghezza" e "Altezza" nella finestra "Formato carta".
7. Selezionare il pulsante "Salva modulo" e fare clic su "Chiudi" per terminare.

Di seguito vengono riportati i formati carta disponibili in TSP700II Driver della stampante.
I formati definiti dall'utente sono compresi nel seguente intervallo.

Larghezza carta | Valore minimo | 25,4 mm
Valore massimo | 80 mm
Altezza carta | Valore minimo | 25,4 mm
Valore massimo | 3276,7 mm

### Qualità di stampa

Questo driver della stampante consente di modificare la qualità di stampa per cambiare la risoluzione di stampa.
È possibile configurarla nella finestra di dialogo "Print Mode" scegliendo l'impostazione "Raster".

Attenersi alla seguente procedura.

1. Aprire il ‘Pannello di controllo’ e quindi la cartella ‘Dispositivi e stampanti’.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla coda di stampa di cui si desidera modificare la qualità di stampa e scegliere "Preferenze stampa".
3. Selezionare la scheda "Layout", quindi fare clic sul pulsante "Avanzate...".
4. Nella sezione "Grafica" è possibile modificare l'impostazione "Qualità di stampa".

Sono disponibili le seguenti opzioni.

Valore di configurazione | Valore predefinito | Dettagli
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Stampa 203 dpi (larghezza) 406 dpi (altezza).
203 x 203 dots per inch | ○ | Stampa 203 dpi (larghezza) 203 dpi (altezza).

### Caratteri dispositivo (caratteri di controllo, codice a barre e per stampante)

La stampante supporta una serie di caratteri residenti e codici a barre. Tali caratteri sono integrati nella stampante e possono essere selezionati all'interno dell'applicazione.
È possibile utilizzarli quando l'opzione "Print Mode" è impostata su "Line".

L'utilizzo dei caratteri dispositivo consente di ottenere qualità e velocità di stampa elevate. I caratteri codice a barre consentono di stampare codici a barre applicando semplicemente uno dei caratteri codice a barre in una sezione del documento, ovvero il testo in tale sezione in cui viene descritto il layout e i dati del codice a barre. Il carattere di controllo consente di controllare diversi aspetti del comportamento della stampante, eseguendo il mapping di comportamenti specifici su determinati caratteri stampati usando il carattere di controllo.

Per visualizzare un'altra pagina della guida contenente una descrizione dettagliata di questi caratteri, fare clic qui.

Torna all'inizio

## Ambiente operativo

### Modelli supportati

TSP700II

### Requisiti di sistema

Windows 7 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)*
Windows 8.1 (32/64 bit)*
Windows 10 (32/64 bit)*

* Per i dettagli, fare riferimento a Installation Manual.

Torna all'inizio

## Informazioni legali

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.