### 目录

入门指南
详细用法
操作环境
法律信息

# TSP700II Windows 打印机驱动程序

此软件是用于 TSP700II 的 Windows 打印机驱动程序。
安装该打印机驱动程序可让您使用大多数 Windows 应用程序都有的标准打印功能。

## 入门指南

### 创建打印机队列

为使用打印机驱动程序的功能，您必须创建一个打印机队列。可按照以下流程创建打印机队列。

- 通过 USB 即插即用：
  将打印机连接至 PC 并开机。连接后，Windows 会通过即插即用自动创建打印机队列。
- 通过非 USB 接口：
  可以使用 Star 打印机实用程序中的 Windows 打印机队列功能创建打印机队列。有关详细信息，请参阅此处列出的信息。

打印机队列创建后，即可更改打印机设置。可按照以下流程更改打印机设置。

1. 打开“控制面板”，然后打开“设备和打印机”文件夹。
2. 右键单击您想要配置的打印机队列以打开快捷菜单，然后单击“打印机属性”。
3. 通过单击“常规”选项卡上的“打印首选项”或使用“设备设置”选项卡配置打印机设置。

根据各个打印机队列，可以配置不同的打印机功能。

### 打印机驱动程序功能和Print Mode设置

打印机驱动程序支持“Line”和“Raster”。使用不同的“Print Mode”可开启不同的用法和功能。

使用“Raster”模式可高速打印图像数据，然而，设备字体只能在“Line”模式下使用。

下面列出了各个模式下可以使用的功能。单击功能名称链接可获取详细信息。

设备设置 | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | 可用 | 可用
Print Speed | 可用 | 可用
Print Density | 可用 | 可用
Print Position | × | 可用
Reverse Printing | × | 可用
Data Treatment Recover From Error | 可用 | 可用
Top Search | × | 可用
Black Mark Detect at Power On | 可用 | 可用
Scaling | × | 可用
Paper Cut | 可用 | 可用
打印 NVLogo | 可用 | ×
打印 Soft Logo | × | 可用
外设控制功能 | 可用 | 可用

其他功能 | Line | Raster
--- | --- | ---
纸张大小 | 可用 | 可用
打印质量 | 可用 | 可用
设备字体 | 可用 | ×

返回页首

## 详细用法

### 设备设置

打印机队列属性窗口的“设备设置”选项卡包含许多不同的设置。可按照以下流程打开“设备设置”选项卡。

1. 打开“控制面板”，然后打开“设备和打印机”文件夹。
2. 右键单击您想要配置的打印机队列以打开快捷菜单，然后单击“打印机属性”。
3. 单击“设备设置”选项卡。

备注：某些功能无法同时选中。如果发现设备配置旁边显示有 "!" 标记，请参阅各项的说明后再勾选。

下面列出了各个功能的内容说明。

#### Print Mode

可以为文档选择“Line”或“Raster”。
默认设置是“Raster”。打印机驱动程序功能随这些Print Mode设置的不同而有所差异。有关详细信息，请参阅此处列出的信息。
建议为 USB 接口选择“Raster”模式，为串行接口选择“Line”模式，以充分利用打印机的规格。

注意：如果更改了打印模式，请重新启动 PC，以确保所有应用程序均应用新的设置。

#### Paper Type

三种类型的“Paper Type”设置可让您打印不同长度的“Receipt”、固定长度的“Ticket”或“Black Mark”分隔页面。
如果打印作业长度各异，且您需要在最后一行后立即进行剪切，可使用“Receipt”选项。（可以在纸张大小处设置收据的纸张大小）
如果需要打印作业拥有通过纸张大小设置的一致长度，可使用“Ticket”选项。此时，纸张会在达到设置值处切断。
如果需要打印机根据黑色标记剪切纸张，可使用“Black Mark”选项。

#### Print Setting - Speed

该设置控制打印机的打印速度。
在大多数情况下，您会选择使用“High”速度选项。如果打印质量的优先级高于打印速度，则应选择“Low”选项。

注意：选中高分辨率设置（打印质量）时，该设置不可用。

#### Print Setting - Density

该设置控制打印机的打印色深。
在大多数情况下，您会选择使用“Standard”选项。如果需要打印较浅的颜色，可调节为 -1、-2 或 -3。如果需要打印较深的颜色，可调节为 +1、+2 或 +3。

#### Print Setting - Details - Print Position

该设置控制打印位置。
当缩放比例设为100%以外的任何设置时，如果打印区域不同于纸张大小，您可指定要打印哪部分打印区域。
要从打印区域左侧打印纸张宽度，选择“Left”。要从打印区域中间打印纸张宽度，选择“Center”。要从打印区域右侧打印纸张宽度，选择“Right”。

纸张将对齐可容纳从指定的缩放比例和纸张大小计算的打印区域的最小预定义纸张大小。

注意：该功能仅在Print Mode设置配置为“Raster”时可用。

#### Print Setting - Details - Reverse

将“Reverse Printing”设置配置为“Enable”可上下颠倒进行打印。

注意：该功能仅在Print Mode设置配置为“Raster”时可用。

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

出现错误时，可按照以下操作处理已发送至打印机但尚未打印的数据。
如果要在错误恢复后取消尚未打印的数据，可选择“Clear Data By Document”并选中“打印机属性”上“端口”选项卡中的“启用双向支持”框。
如果要在错误恢复后继续打印尚未打印的数据，可选择“Store Data”并取消选中“启用双向支持”框。

注意：该功能在旧固件下无法正常工作。
如果使用的是版本 3.0 或更旧版本的固件，请选中“Store Data”并取消选中“打印机属性”对话框中“端口”选项卡上的“启用双向支持”复选框。
可通过执行自打印来确定固件版本。
要更新打印机固件，请联系经销商。

#### Print Settings - Details - Top Search

将该功能设置为“Enable”会导致打印机在打印前反向送纸，以尽可能减少不可打印的上边距。

注意：该功能仅在Print Mode设置配置为“Raster”并且“Page Cut Type”或“Document Cut Type”设置配置为“Full Cut”时可用。

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

如需使用黑色标记纸张，请将“Paper Type”设置为“Black Mark”。

注意：该功能仅在Paper Type设置配置为“Black Mark”时可用。

#### Scaling - Factor

该设置控制放大或缩小百分比。
您可将缩放比例设在20%到200%之间。

注意：该功能仅在Print Mode设置配置为“Raster”时可用。
如果同时也使用Soft Logo，该设置将不应用于软徽标。

#### Paper Cut - Page Cut Type

“Page Cut Type”设置控制除最后一页外所有打印作业页面的剪切方式。
如果不需要剪切文档页面，请选择“No Cut”选项。如果需要部分剪切打印作业，请选择“Partial Cut”。如果需要完全剪切打印作业，请选择“Full Cut”。

#### Paper Cut - Document Cut Type

“Document Cut Type”设置控制打印作业最后一页的剪切方式。
如果不需要剪切打印作业，请选择“No Cut”选项。如果需要部分剪切打印作业，请选择“Partial Cut”。如果需要完全剪切打印作业，请选择“Full Cut”。

#### NVLogo

NVLogo是一项在页面或文档上打印使用打印机实用程序的徽标登记功能登记到打印机的徽标数据的功能。
开始该设置前，必须在打印机上登记徽标。有关详细信息，请参阅打印机实用程序徽标存储帮助。

注意：该功能仅在Print Mode设置配置为“Line”时可用。

##### NVLogo - Document Top

如果您想将徽标打印在文档的顶部，该功能设置徽标的位置和数据。
要左对齐打印徽标，选择“Left”。要中央对齐打印，选择“Center”。要右对齐打印，选择“Right”。您还可在“Registration Number”中设置您要打印的徽标数据的编号。
在此处选择的任意徽标会打印在文档第一页的顶部位置。
如果您选择“No Use”，徽标将不打印在文档的顶部位置。

##### NVLogo - Page Top

如果您想将徽标打印在页面的顶部，该功能设置徽标的位置和数据。
要左对齐打印徽标，选择“Left”。要中央对齐打印，选择“Center”。要右对齐打印，选择“Right”。您还可在“Registration Number”中设置您要打印的徽标数据的编号。
在此处选择的任意徽标会打印在页面的顶部。
如果您选择“No Use”，徽标将不打印在页面的顶部位置。

##### NVLogo - Page Bottom

如果您想将徽标打印在页面的底部，该功能设置徽标的位置和数据。
要左对齐打印徽标，选择“Left”。要中央对齐打印，选择“Center”。要右对齐打印，选择“Right”。您还可在“Registration Number”中设置您要打印的徽标数据的编号。
在此处选择的任意徽标会打印在页面的底部。
若将其配置为“No Use”选项，则不会在页面的底部打印徽标。

##### NVLogo - Document Bottom

如果您想将徽标打印在文档的最后，该功能设置徽标的位置和数据。
要左对齐打印徽标，选择“Left”。要中央对齐打印，选择“Center”。要右对齐打印，选择“Right”。您还可在“Registration Number”中设置您要打印的徽标数据的编号。
在此处选择的任意徽标会打印在文档最后一页的底部。
如果您选择“No Use”，徽标将不打印在文档的最后位置。

#### Soft Logo

Soft Logo 是个打印保存在 PC 上的数据为文档或页面上的徽标的功能。
它保存从打印机的打印输出为 PC 上的光栅徽标数据并允许您将其用作徽标。
您也可以使用保存在 PC 上的 BMP 数据作为徽标。

通过每次打印数据时将其保存在指定位置的文件夹中(启动盘:/Star/(打印队列名称)/StarRasterLogoData/)，它允许您使用 Soft Logo 所用的数据。要将其用作 BMP 数据，将文件名保存为以 0 为开头的连续编号。

注意：该功能仅在Print Mode设置配置为“Raster”时可用。
不能用于高分辨率设置（打印质量）。

##### Soft Logo - Mode

如果您在设定徽标数据时选择“Generate - ...”，然后打印您要转为徽标的内容，则每次打印时与打印输出相同的内容将以 BMP 格式保存在指定位置的文件夹中。
您可保存多个页面的打印输出为多个徽标数据。如果在已经保存了 BMP 数据时保存徽标数据，则保存的 BMP 数据将被删除并被新的徽标数据覆盖。
单击“Test Print”按钮打印在选择“Generate - ...”时指定的文件夹中保存的所有 BMP 数据。

如果您选择“Print Mode”，则只要设定徽标数据，就将执行 Soft Logo 打印。

##### Soft Logo - Document Top

如果您选择“All - BMP”，将在文档的顶部打印指定位置的“StartDoc”文件夹中的所有 BMP 数据。 如果您选择“Sequential - BMP”，将在文档的顶部顺序打印指定位置的“StartDoc”文件夹中的 BMP 数据。
如果您选择“No Use”，将不在文档的顶部位置进行 Soft Logo 打印。

##### Soft Logo - Page Top

如果您选择“All - BMP”，将在页面的顶部打印指定位置的“StartPage”文件夹中的所有 BMP 数据。如果您选择“Sequential - BMP”，将在页面的顶部顺序打印指定位置的“StartPage”文件夹中的 BMP 数据。
如果您选择“No Use”，将不在页面的顶部位置进行 Soft Logo 打印。

##### Soft Logo - Page Bottom

如果您选择“All - BMP”，将在页面的底部打印指定位置的“EndPage”文件夹中的所有 BMP 数据。如果您选择“Sequential - BMP”，将在页面的底部顺序打印指定位置的“EndPage”文件夹中的 BMP 数据。
如果您选择“No Use”，将不在页面的底部位置进行 Soft Logo 打印。

##### Soft Logo - Document Bottom

如果您选择“All - BMP”，将在文档的最后打印指定位置的“EndDoc”文件夹中的所有 BMP 数据。如果您选择“Sequential - BMP”，将在文档的最后顺序打印指定位置的“EndDoc”文件夹中的 BMP 数据。
如果您选择“No Use”，将不在文档的最后位置进行 Soft Logo 打印。

#### Peripheral Unit 1 - Type

本打印机可控制两种不同类型的外设：“Buzzer”或“Cash Drawer”。
如果未将外设 1 连接至打印机，可以忽略该设置及其选项。（该配置将被忽略。）

注意：如果不使用蜂鸣器作为外设1（例如，现金抽屉等），切勿选择“Buzzer“选项。
否则，正在使用的外设可能会永久损坏。

#### Peripheral Unit 1 - Timing

打印机可在文档打印期间多次激活连接至 1 号电路的外设。
选择“Document Top”选项可在打印开始前只激活外设一次。选择“Page Top”选项可在开始打印每页前激活外设。选择“Page Bottom”选项可在打印完每页后激活外设。选择“Document Bottom”选项可在打印完成后只激活外设一次。

注意：如果未将外设1连接至打印机，选择“No Use”选项。

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

如果已连接现金抽屉作为外设1，则可通过该设置控制其激活脉冲宽度。
不同的现金抽屉需要不同的脉冲宽度，请从可用选项中选择，直至现金抽屉可靠打开。

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

如果已将蜂鸣器连接为外设1，则可通过该设置控制发声的时长。
选择适合您应用的时长。选择最适合您应用的时长；时间长更易引起关注，时间短则避免产生过多干扰。

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

如果已将蜂鸣器连接为外设1，则可通过该设置控制两次发声之间的时长。
如果指定了重复发声，则该设置可控制外设1两次发声之间的时长。间隔短可加快蜂鸣器鸣叫频率；间隔长可减缓蜂鸣器鸣叫频率。

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

如果已将蜂鸣器连接为外设1，则可配置蜂鸣器每次激活时的发声次数。

无论所配置的发声次数为何值，按下“FEED”按钮均可使蜂鸣器停止鸣叫。

#### Peripheral Unit 2 - Type

本打印机可控制两种不同类型的外设：“Buzzer”或“Cash Drawer”。
如果未将外设 2 连接至打印机，可以忽略该设置及其选项。（该配置将被忽略。）

注意：如果不使用蜂鸣器作为外设2（例如，现金抽屉等），切勿选择“Buzzer“选项。
否则，正在使用的外设可能会永久损坏。

#### Peripheral Unit 2 - Timing

打印机可在文档打印期间多次激活连接至 2 号电路的外设。
选择“Document Top”选项可在打印开始前只激活外设一次。选择“Page Top”选项可在开始打印每页前激活外设。选择“Page Bottom”选项可在打印完每页后激活外设。选择“Document Bottom”选项可在打印完成后只激活外设一次。

注意：如果未将外设2连接至打印机，选择“No Use”选项。

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

如果您使用现金抽屉作为外设2，则脉冲宽度固定为“200 milliseconds”。

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

如果已将蜂鸣器连接为外设2，则可通过该设置控制发声的时长。
选择适合您应用的时长。选择最适合您应用的时长；时间长更易引起关注，时间短则避免产生过多干扰。

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

如果已将蜂鸣器连接为外设2，则可通过该设置控制两次发声之间的时长。
如果指定了重复发声，则该设置可控制外设2两次发声之间的时长。间隔短可加快蜂鸣器鸣叫频率；间隔长可减缓蜂鸣器鸣叫频率。

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

如果已将蜂鸣器连接为外设2，则可配置蜂鸣器每次激活时的发声次数。

无论所配置的发声次数为何值，按下“FEED”按钮均可使蜂鸣器停止鸣叫。

### 纸张大小

该驱动程序提供了多种预定义纸张大小。
也可使用 Windows 打印机队列通过用户定义纸张大小创建自定义纸张大小。
每种纸张大小以指示可打印区域的特定宽度和高度进行定义。无需为文档应用任何边距。
名称中包含“Receipt”字样的纸张大小适用于可变长度打印作业，例如收据；使用该纸张大小时，请务必选择Paper Type设置的“Receipt”选项。

纸张大小配置可能随正在使用的应用程序的当前配置而变。
如果应用程序中没有任何纸张大小配置，请使用以下设置。建议在 3 个位置配置相同的值。

1. 打开“控制面板”，然后打开“设备和打印机”文件夹。
2. 右键单击您想要配置的打印机队列以打开快捷菜单，然后单击“打印机属性”。
3. 单击“常规”选项卡上的“打印首选项...”按钮，然后单击新窗口“布局”选项卡上的“高级...”按钮；此时会显示“纸张大小”设置 - 在此处选择相同的纸张大小选项。
4. 在“设备设置”的“按纸盒类型分配”分支中选择“FRICTION”选项。
5. 单击“常规”选项卡上的“打印首选项...”按钮，然后单击新窗口“布局”选项卡上的“高级...”按钮；此时会显示“纸张大小”设置 - 在此处选择相同的纸张大小选项。

#### 预定义纸张大小

下面列出了 TSP700II 驱动程序提供的预定义纸张大小。

配置值 | 默认值 | 打印宽度 | 长度
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80mm | 200mm
80mm x Receipt |  | 80mm | 3,000mm
72mm x 200mm |  | 72mm | 200mm
72mm x Receipt | ○ | 72mm | 3,000mm
52.5mm x 200mm |  | 52.5mm | 200mm
52.5mm x Receipt |  | 52.5mm | 3,000mm
52mm x 200mm |  | 52mm | 200mm
52mm x Receipt |  | 52mm | 3,000mm
50.8mm x 200mm |  | 50.8mm | 200mm
50.8mm x Receipt |  | 50.8mm | 3,000mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80mm | 297mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80mm | 11inch

#### 创建用户定义纸张大小

要创建用户定义纸张大小，可以使用 Windows 打印机队列功能并按照以下流程执行操作。

1. 打开“控制面板”，然后打开“设备和打印机”文件夹。
2. 选择您想要配置的打印机，然后从菜单单击“打印机服务器属性”。
3. 单击“纸张”选项卡。
4. 单击“创建新表单”复选框。
5. 在“表单名称”框中键入新名称。
6. 在“表单说明”中选择“单位”，然后在“纸张大小”的“宽度”和“高度”中输入所需的值。
7. 单击“保存表单”按钮，然后单击“关闭”完成操作。

下面列出了 TSP700II 打印机驱动程序提供的纸张大小。
用户定义纸张大小介于以下范围。

纸张宽度 | 最小值 | 25.4mm
最大值 | 80mm
纸张高度 | 最小值 | 25.4mm
最大值 | 3276.7mm

### 打印质量

本打印机驱动程序提供更改打印质量的功能，以便更改打印分辨率。
可通过选择“Raster”设置在“Print Mode”对话框中对其进行配置。

下面是具体操作流程。

1. 打开“控制面板”，然后打开“设备和打印机”文件夹。
2. 右键单击要更改其打印质量的打印队列图标，然后单击“打印首选项”。
3. 选择“布局”选项卡并单击“高级...”按钮。
4. 可以在“图像”部分配置“打印质量”。

可从以下选项中作出选择。

配置值 | 默认值 | 详细说明
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | 打印 203dpi（宽度） 406dpi（高度）。
203 x 203 dots per inch | ○ | 打印 203dpi（宽度） 203dpi（高度）。

### 设备字体（打印机、条码和控制字体）

本打印机支持一系列打印机常驻字体和条码字体。这些字体内置于打印机，可在应用程序中进行选择。
这些字体可在“Print Mode”选项设置为“Line”设置时使用。

使用设备字体，可令您同时获得较高的打印质量和较高的打印速度。条码字体可让您打印条码（只需将一种条码字体应用至文档的一部分即可）；该部分中的文本描述了条码的布局和数据。控制字体可让您控制打印机行为的各个方面，将特定行为映射至使用控制字体打印的特定字符。

单击此处可打开进一步详述这些字体的帮助页面。

返回页首

## 操作环境

### 支持型号

TSP700II

### 系统要求

Windows 7（32 位/64 位）
Windows 8（32 位/64 位）*
Windows 8.1（32 位/64 位）*
Windows 10（32 位/64 位）*

*有关详细信息，请参阅Installation Manual。

返回页首

## 法律信息

版权所有 © 2018 Star Micronics Co., Ltd. 保留所有权利。