### Vsebina

Uvod
Podrobnejša navodila za uporabo
Delovno okolje
Pravna obvestila

# TSP700II Gonilnik tiskalnika za Windows

Ta programska oprema je gonilnik tiskalnika za okolje Windows za TSP700II.
Namestitev tega gonilnika tiskalnika omogoča uporabo standardne funkcije tiskanja, kot jo podpira večina aplikacij za okolje Windows.

## Uvod

### Ustvarjanje čakalne vrste tiskalnika

Za uporabo funkcij gonilnika tiskalnika morate ustvariti čakalno vrsto tiskalnika. Čakalno vrsto tiskalnika ustvarite na naslednji način.

- Prek vmesnika USB Plug & Play:
  Tiskalnik priključite na računalnik in ga vključite. Po priključitvi se v Windowsih prek vmesnika plug & play čakalna vrsta tiskalnika ustvari samodejno.
- Prek ne-USB vmesnika:
  Čakalno vrsto tiskalnika lahko ustvarite s funkcijo Windows Printer Queue v programu Star Printer Utility. Več informacij dobite tukaj.

Takoj ko je čakalna vrsta za tiskanje ustvarjena, lahko spreminjate nastavitve tiskalnika. Nastavitve tiskalnika spremenite na naslednji način.

1. Odprite 'Nadzorno ploščo' in odprite mapo 'Naprave in tiskalniki'.
2. Z desnim miškinim gumbom kliknite tisto čakalno vrsto tiskalnikov, ki jo želite konfigurirati, da odprete meni bližnjic, potem pa kliknite 'Lastnosti tiskalnika'.
3. Nastavitve tiskalnika spremenite s klikom na 'Nastavitve tiskanja' v zavihku 'Splošno' ali z uporabo zavihka 'Nastavitve naprave'.

Za vsako čakalno vrsto tiskalnika lahko nastavite svoje funkcije tiskalnika.

### Funkcije gonilnika tiskalnika in nastavitve načina tiskanja

Gonilnik tiskalnika podpira načina 'Line' in 'Raster'. Uporaba različnih 'Print Mode' omogoča različne uporabe in funkcije.

Grafične podatke lahko natisnete v načinu 'Raster', pisave naprave pa lahko uporabljate samo v načinu 'Line'.

Funkcije, ki so na voljo v posameznem načinu, so naslednje. Za podrobnejši opis kliknite povezavo z imenom funkcije.

Nastavitve naprave | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | V redu | V redu
Print Speed | V redu | V redu
Print Density | V redu | V redu
Print Position | × | V redu
Reverse Printing | × | V redu
Data Treatment Recover From Error | V redu | V redu
Top Search | × | V redu
Black Mark Detect at Power On | V redu | V redu
Scaling | × | V redu
Paper Cut | V redu | V redu
Natisni NVLogo | V redu | ×
Natisni Soft Logo | × | V redu
External Peripheral Control Function | V redu | V redu

Druge funkcije | Line | Raster
--- | --- | ---
Velikost papirja | V redu | V redu
Kakovost izpisa | V redu | V redu
Pisave naprave | V redu | ×

Nazaj na vrh

## Podrobnejša navodila za uporabo

### Nastavitve naprave

Zavihek 'Nastavitve naprave' v oknu z lastnostmi čakalne vrste tiskalnika vsebuje mnogo različnih nastavitev. Zavihek 'Nastavitve naprave' odprete na naslednji način.

1. Odprite 'Nadzorno ploščo' in odprite mapo 'Naprave in tiskalniki'.
2. Z desnim miškinim gumbom kliknite tisto čakalno vrsto tiskalnikov, ki jo želite konfigurirati, da odprete meni bližnjic, potem pa kliknite 'Lastnosti tiskalnika'.
3. Kliknite zavihek 'Nastavitve naprave'.

Pomni: Nekaterih funkcij ni mogoče izbrati hkrati.
Če je v konfiguraciji naprave naveden znak '!', preverite označeno funkcijo in si oglejte opis posameznega elementa.

Opis vsebine vsake funkcije je naveden spodaj.

#### Print Mode

Za dokument lahko izberete način 'Line' ali 'Raster'.
Način 'Raster' je izbran kot privzeta nastavitev. Funkcije gonilnika tiskalnika so različne glede na nastavitve načina tiskanja. Za več podrobnosti si preberite informacije tukaj.
Priporočljivo je, da za vmesnik USB izberete način 'Raster', 'Line' pa za serijski vmesnik. S tem boste maksimalno izkoristili prednosti tiskalnika.

Opomba: Če spremenite način tiskanja, znova zaženite računalnik, da se nova nastavitev uporabi v vseh programih.

#### Paper Type

Tri različne nastavitve 'Paper Type' omogočajo tiskanje izpisov s spremenljivo dolžino ('Receipt'), z nespremenljivo dolžino ('Ticket') in strani, ločene s črno označbo ('Black Mark').
Uporabite možnost 'Receipt' za tiskanje izpisov različnih dolžin, ki se odrežejo takoj po zadnji vrstici. (Velikost papirja za tiskanje računov lahko nastavite pod Velikost papirja)
Uporabite možnost 'Ticket' za tiskanje izpisov nespremenljive dolžine, nastavljene pod Velikost papirja. Papir se odreže, ko doseže nastavljeno vrednost.
Uporabite možnost 'Black Mark', če želite, da tiskalnik reže papir glede na črne označbe.

#### Print Setting - Speed

Ta nastavitev nadzira hitrost tiskanja tiskalnika.
V večini primerov boste uporabljali možnost hitrega tiskanja - 'High'. Ko je prioriteta kakovosti tiskanja višja od hitrosti tiskanja, izberite možnost 'Low'.

Opomba: Ko izberete nastavitev visoke ločljivosti (Kakovost izpisa), ta nastavitev ni na voljo.

#### Print Setting - Density

Ta nastavitev nadzira temnost tiskanja tiskalnika.
V večini primerov boste želeli uporabljati možnost 'Standard'. Če želite, da je tiskanje svetlejše, spremenite na '-1' , '-2' ali '-3'. Če želite, da je tiskanje temnejše, spremenite na '+1' , '+2' ali '+3'.

#### Print Setting - Details - Print Position

Ta nastavitev nadzira položaj tiskanja.
Če se območje tiskanja razlikuje od velikosti papirja, ko je bil faktor povečave nastavljen na karkoli razen 100 %, lahko določite, na katerem delu območja tiskanja želite tiskati.
Za tiskanje širine papirja od levega roba območja tiskanja, izberite 'Left'. Za tiskanje širine papirja od sredine območja tiskanja, izberite 'Center'. Za tiskanje širine papirja od desnega roba območja tiskanja, izberite 'Right'.

Papir je poravnan z najmanjšo Prednastavljeno velikostjo papirja, ki omogoča območje tiskanja, izračunano iz določenega faktorja povečave in velikosti papirja.

Opomba: Ta funkcija je na voljo le takrat, ko je nastavitev Print Mode nastavljena na 'Raster'.

#### Print Setting - Details - Reverse

Za tiskanje na hrbtno stran spremenite nastavitev 'Reverse Printing' na 'Enable'.

Opomba: Ta funkcija je na voljo le takrat, ko je nastavitev Print Mode nastavljena na 'Raster'.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Če se pojavi napaka, lahko z nenatisnjenimi podatki, ki so že poslani tiskalniku, ravnate po spodnjih navodilih.
Če želite nenatisnjene podatke po odpravi napake preklicati, izberite 'Clear Data By Document' in označite polje 'Omogoči dvosmerno podporo' v zavihku 'Vrata' v oknu 'Lastnosti tiskalnika'.
Če želite, da se nenatisnjeni podatki po odpravi napake neprekinjeno natisniti, izberite 'Store Data' in počistite potditveno polje 'Omogoči dvosmerno podporo'.

Opomba: Ta funkcija ne deluje pravilno s staro različico vdelane programske opreme.
Če uporabljate vdelano programsko opremo različice 3.0 ali starejšo, izberite 'Store Data' in odstranite oznako iz potrditvenega polja 'Omogoči dvosmerno podporo' v zavihku 'Vrata' v pogovornem oknu 'Lastnosti tiskalnika'.
Različico vdelane programske opreme lahko preverite, če izvedete preizkusno tiskanje.
Za posodobitev tiskalnikove strojne opreme se obrnite na prodajalca.

#### Print Settings - Details - Top Search

Če to nastavitev spremenite v 'Enable', bo tiskalnik pred tiskanjem papir predhodno podajal in s tem zmanjšal nenatisljiv zgornji rob.

Opomba: Ta funkcija je na voljo le takrat, ko je nastavitev Print Mode nastavljena na 'Raster' in nastavitev 'Page Cut Type' ali 'Document Cut Type' na 'Full Cut'.

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Kadar želite uporabiti papir s črno označbo, mora za nastavitev 'Paper Type' izbrati 'Black Mark'.

Opomba: Ta funkcija je na voljo le takrat, ko je nastavitev Paper Type nastavljena na 'Black Mark'.

#### Scaling - Factor

S to nastavitvijo uravnavate odstotek povečave ali pomanjšave.
Faktor povečave lahko nastavite med 20 % in 200 %.

Opomba: Ta funkcija je na voljo le takrat, ko je nastavitev Print Mode nastavljena na 'Raster'.
Če se hkrati uporablja Soft Logo, se ta nastavitev zanj ne bo uporabila.

#### Paper Cut - Page Cut Type

Z nastavitvijo 'Page Cut Type' določite način rezanja vseh izpisanih strani razen zadnje.
Če ne želite, da bi se strani dokumenta rezale, izberite možnost 'No Cut'. Če želite, da se izpis delno razreže, izberite 'Partial Cut'. Če želite, da se izpis v celoti razreže, izberite 'Full Cut'.

#### Paper Cut - Document Cut Type

Z nastavitvijo 'Document Cut Type' določite način rezanja zadnje strani izpisa.
Če ne želite, da bi se izpis rezal, izberite možnost 'No Cut' . Če želite, da se izpis delno razreže, izberite 'Partial Cut'. Če želite, da se izpis v celoti razreže, izberite 'Full Cut'.

#### NVLogo

NVLogo je funkcija, ki na straneh ali dokumentih natisne podatke logotipa, ki so bili shranjeni v tiskalniku s pomočjo funkcije shranjevanja logotipa v programu za tiskanje.
Pred uporabo te nastavitve morate svoj logotip shraniti v tiskalnik. Za več informacij glejte Pomoč pri shranjevanju logotipa v programu za tiskanje.

Opomba: Ta funkcija je na voljo le takrat, ko je nastavitev Print Mode nastavljena na 'Line'.

##### NVLogo - Document Top

S tem lahko nastavite položaj in podatke logotipa, ki ga želite natisniti na začetku dokumenta.
Za tiskanje levo poravnanega logotipa izberite 'Left'. Za tiskanje usredinjenega logotipa izberite 'Center'. Za tiskanje desno poravnanega logotipa izberite 'Right'. V 'Registration Number' lahko nastavite tudi število podatkov logotipa, ki jih želite natisniti.
Logotip, ki ga izberete tukaj, se natisne na vrhu prve strani dokumenta.
Če izberete 'No Use', se logotip ne bo natisnil na začetku dokumenta.

##### NVLogo - Page Top

S tem lahko nastavite položaj in podatke logotipa, ki ga želite natisniti na vrhu strani.
Za tiskanje levo poravnanega logotipa izberite 'Left'. Za tiskanje usredinjenega logotipa izberite 'Center'. Za tiskanje desno poravnanega logotipa izberite 'Right'. V 'Registration Number' lahko nastavite tudi število podatkov logotipa, ki jih želite natisniti.
Logotip, ki ga izberete tukaj, se natisne na vrhu strani.
Če izberete 'No Use', se logotip ne bo natisnil na vrhu strani.

##### NVLogo - Page Bottom

S tem lahko nastavite položaj in podatke logotipa, ki ga želite natisniti na dnu strani.
Za tiskanje levo poravnanega logotipa izberite 'Left'. Za tiskanje usredinjenega logotipa izberite 'Center'. Za tiskanje desno poravnanega logotipa izberite 'Right'. V 'Registration Number' lahko nastavite tudi število podatkov logotipa, ki jih želite natisniti.
Logotip, ki ga izberete tukaj, se natisne na dnu strani.
Če izberete možnost 'No Use', se logotip ne bo natisnil na dnu strani.

##### NVLogo - Document Bottom

S tem lahko nastavite položaj in podatke logotipa, ki ga želite natisniti na koncu dokumenta.
Za tiskanje levo poravnanega logotipa izberite 'Left'. Za tiskanje usredinjenega logotipa izberite 'Center'. Za tiskanje desno poravnanega logotipa izberite 'Right'. V 'Registration Number' lahko nastavite tudi število podatkov logotipa, ki jih želite natisniti.
Logotip, ki ga izberete tukaj, se natisne na dnu zadnje strani dokumenta.
Če izberete 'No Use', se logotip ne bo natisnil na koncu dokumenta.

#### Soft Logo

Soft Logo je funkcija, ki podatke, shranjene na računalnik, v obliki logotipa natisne na dokument ali na stran.
Natisnjen izpis iz tiskalnika shrani kot podatke BMP in omogoča, da jih uporabite kot logotip.
Kot logotip lahko uporabite tudi podatke BMP, shranjene na računalniku.

Omogoča uporabo podatkov, ki jih uporablja funkcija Soft Logo, tako da jih shranite v mapo na določenem mestu (Zagonski pogon:/Star/(ime čakalne vrste tiskanja)/StarRasterLogoData/) vedno, ko se podatki natisnejo. Če jih želite uporabiti kot podatke BMP, shranite ime datoteke kot zaporedne številke, začenši od 0.

Opomba: Ta funkcija je na voljo le takrat, ko je nastavitev Print Mode nastavljena na 'Raster'.
Ne morete ga uporabljati z nastavljeno visoko ločljivostjo (Kakovost izpisa).

##### Soft Logo - Mode

Če izberete 'Generate - ...', ko so določeni podatki logotipa, in nato natisnete vsebino, ki jo želite preoblikovati v logotip, se enaki podatki kot je natisnjen izpis shranijo v obliki zapisa BMP v mapi na določenem mestu vedno, ko se podatki natisnejo.
Natisnjen izpis več strani lahko shranite kot več kosov podatkov logotipa. Če shranite podatke logotipa, ko so že shranjeni podatki BMP, se podatki BMP izbrišejo in prepišejo z novimi podatki logotipa.
Kliknite na gumb 'Test Print', da natisnete vse podatke BMP, ki so shranjeni v mapi, ki je bila določena, ko je bila izbrana možnost 'Generate - ...'.

Če izberete 'Print Mode' se bo izvedlo tiskanje Soft Logo vedno, ko bodo določeni podatki logotipa.

##### Soft Logo - Document Top

Če izberete 'All - BMP', se bodo vsi podatki BMP v mapi 'StartDoc' na določenem mestu natisnili na začetku dokumenta. Če izberete 'Sequential - BMP', se bodo podatki BMP v mapi 'StartDoc' na določenem mestu natisnili zaporedno na začetku dokumenta.
Če izberete 'No Use', se tiskanje Soft Logo ne bo izvedlo na začetku dokumenta.

##### Soft Logo - Page Top

Če izberete 'All - BMP', se bodo vsi podatki BMP v mapi 'StartPage' na določenem mestu natisnili na vrhu strani. Če izberete 'Sequential - BMP', se bodo podatki BMP v mapi 'StartPage' na določenem mestu natisnili zaporedno na vrhu strani.
Če izberete 'No Use', se tiskanje Soft Logo ne bo izvedlo na vrhu strani.

##### Soft Logo - Page Bottom

Če izberete 'All - BMP', se bodo vsi podatki BMP v mapi 'EndPage' na določenem mestu natisnili na dnu strani. Če izberete 'Sequential - BMP', se bodo podatki BMP v mapi 'EndPage' na določenem mestu natisnili zaporedno na dnu strani.
Če izberete 'No Use', se tiskanje Soft Logo ne bo izvedlo na dnu strani.

##### Soft Logo - Document Bottom

Če izberete 'All - BMP', se bodo vsi podatki BMP v mapi 'EndDoc' na določenem mestu natisnili na koncu dokumenta. Če izberete 'Sequential - BMP', se bodo podatki BMP v mapi 'EndDoc' na določenem mestu natisnili zaporedno na koncu dokumenta.
Če izberete 'No Use', se tiskanje Soft Logo ne bo izvedlo na koncu dokumenta.

#### Peripheral Unit 1 - Type

Tiskalnik lahko krmili dve različni vrsti perifernih enot: 'Buzzer' ali 'Cash Drawer'.
Če na tiskalnik ni priključena periferna enota 1, lahko to nastavitev v celoti preskočite. (Konfiguracija se ne bo upoštevala.)

Opomba: Če za periferno enoto 1 ne uporabljate brenčala (ampak npr. blagajniški predal itd.), nikoli ne izberite možnosti 'Buzzer'.
V nasprotnem primeru se lahko dejansko priključena periferna enota trajno okvari.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

Tiskalnik lahko periferno enoto, priključeno na vezje št. 1, med tiskanjem dokumenta večkrat aktivira.
Izberite možnost 'Document Top' za aktivacijo periferne enote samo enkrat pred začetkom tiskanja. Izberite možnost 'Page Top' za aktivacijo periferne enote pred začetkom tiskanja posamezne strani. Izberite možnost 'Page Bottom' za aktivacijo periferne enote po končanem tiskanju posamezne strani. Izberite možnost 'Document Bottom' za aktivacijo periferne enote samo enkrat po končanem tiskanju.

Opomba: Če na tiskalnik ni priključena periferna enota 1, izberite možnost 'No Use'.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Če je kot periferna enota 1 na tiskalnik priključen blagajniški predal, lahko s to nastavitvijo uravnavate njegov vklopni impulz.
Različni blagajniški predali zahtevajo različne dolžine impulzov, zato izberite tisto razpoložljivo možnost, pri kateri se blagajniški predal zanesljivo odpre.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Če je kot periferna enota 1 priključeno brenčalo, lahko s to nastavitvijo uravnavate trajanje oglašanja.
Izberite ustrezno trajanje oglašanja za aplikacijo, ki jo uporabljate. Izberite čas oglašanja, ki vam najbolj ustreza; daljši čas za hrupnejša in krajši čas za tišja okolja.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Če je kot periferna enota 1 priključeno brenčalo, lahko s to nastavitvijo uravnavate presledke med posameznimi oglašanji.
S to nastavitvijo uravnavate presledke med posameznimi oglašanji periferne enote 1, če ste določili ponovljeno oglašanje. Krajši čas za krajše presledke med oglašanji in daljši čas za daljše presledke med oglašanji.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Če je kot periferna enota 1 priključeno brenčalo, lahko s to nastavitvijo uravnavate število ponovitev oglašanja na posamezno aktivacijo.

Ne glede na nastavljeno število oglašanj pa lahko brenčalo kadarkoli ugasnete s pritiskom na gumb 'FEED'.

#### Peripheral Unit 2 - Type

Tiskalnik lahko krmili dve različni vrsti perifernih enot: 'Buzzer' ali 'Cash Drawer'.
Če na tiskalnik ni priključena periferna enota 2, lahko to nastavitev v celoti preskočite. (Konfiguracija se ne bo upoštevala.)

Opomba: Če za periferno enoto 2 ne uporabljate brenčala (ampak npr. blagajniški predal itd.), nikoli ne vklopite možnosti 'Buzzer'.
V nasprotnem primeru se lahko dejansko priključena periferna enota trajno okvari.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

Tiskalnik lahko periferno enoto, priključeno na vezje št. 2, med tiskanjem dokumenta večkrat aktivira.
Izberite možnost 'Document Top' za aktivacijo periferne enote samo enkrat pred začetkom tiskanja. Izberite možnost 'Page Top' za aktivacijo periferne enote pred začetkom tiskanja posamezne strani. Izberite možnost 'Page Bottom' za aktivacijo periferne enote po končanem tiskanju posamezne strani. Izberite možnost 'Document Bottom' za aktivacijo periferne enote samo enkrat po končanem tiskanju.

Opomba: Če na tiskalnik ni priključena periferna enota 2, izberite možnost 'No Use'.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Če kot periferno enoto 2 uporabljate blagajniški predal, je dolžina impulza fiksno nastavljena na '200 milliseconds'.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Če je kot periferna enota 2 priključeno brenčalo, lahko s to nastavitvijo uravnavate trajanje oglašanja.
Izberite ustrezno trajanje oglašanja za aplikacijo, ki jo uporabljate. Izberite čas oglašanja, ki vam najbolj ustreza; daljši čas za hrupnejša in krajši čas za tišja okolja.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Če je kot periferna enota 2 priključeno brenčalo, lahko s to nastavitvijo uravnavate presledke med posameznimi oglašanji.
S to nastavitvijo uravnavate presledke med posameznimi oglašanji periferne enote 2, če ste določili ponovljeno oglašanje. Krajši čas za krajše presledke med oglašanji in daljši čas za daljše presledke med oglašanji.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Če je kot periferna enota 2 priključeno brenčalo, lahko s to nastavitvijo uravnavate število ponovitev oglašanja na posamezno aktivacijo.

Ne glede na nastavljeno število oglašanj pa lahko brenčalo kadarkoli ugasnete s pritiskom na gumb 'FEED'.

### Velikost papirja

Gonilnik vsebuje več Prednastavljenih velikosti papirja.
Velikost papirja lahko nastavite tudi po meri, in sicer z možnostjo Velikost papirja po meri uporabnika v funkciji Windows Printer Queue.
Vsaka velikost papirja ima določeno širino in višino, ki predstavlja območje za tiskanje. Robov dokumenta vam ni treba posebej določati.
Velikosti papirja, ki imajo v imenu besedo 'Receipt', so namenjene tiskanju izpisov s spremenljivo dolžino, npr. računov; kadar uporabljate to velikost papirja, morate pri nastavitvi Paper Type izbrati možnost 'Receipt'.

Velikost papirja lahko po želji prilagajate glede na trenutno konfiguracijo uporabljene aplikacije.
Če vaša aplikacija ne zahteva uporabe določene velikosti papirja, uporabite naslednjo nastavitev. Priporočamo nastavitev enake vrednosti na treh mestih.

1. Odprite 'Nadzorno ploščo' in odprite mapo 'Naprave in tiskalniki'.
2. Z desnim miškinim gumbom kliknite tisto čakalno vrsto tiskalnikov, ki jo želite konfigurirati, da odprete meni bližnjic, potem pa kliknite 'Lastnosti tiskalnika'.
3. Kliknite gumb 'Nastavitve tiskanja' v zavihku 'Splošno', nato kliknite gumb 'Dodatno...' v zavihku 'Postavitev' v novem oknu; pokaže se nastavitev 'Velikost papirja' - tukaj izberite enako velikost papirja.
4. Izberite možnost 'FRICTION' v veji 'Določitev formata papirja v pladnjih' znotraj 'Nastavitev naprave'.
5. Kliknite gumb 'Nastavitve tiskanja' v zavihku 'Splošno', nato kliknite gumb 'Dodatno...' v zavihku 'Postavitev' v novem oknu; pokaže se nastavitev 'Velikost papirja' - tukaj izberite enako velikost papirja.

#### Prednastavljena velikost papirja

Vnaprej določene velikosti papirja, ki jih omogoča TSP700II gonilnik, so prikazane spodaj.

Nastavljena vrednost | Privzeta vrednost | Širina tiskanja | Dolžina
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80mm | 200mm
80mm x Receipt |  | 80mm | 3.000mm
72mm x 200mm |  | 72mm | 200mm
72mm x Receipt | ○ | 72mm | 3.000mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5mm | 200mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5mm | 3.000mm
52mm x 200mm |  | 52mm | 200mm
52mm x Receipt |  | 52mm | 3.000mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8mm | 200mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8mm | 3.000mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80mm | 297mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80mm | 11inch

#### Ustvarjanje velikosti papirja po meri uporabnika

Če želite ustvariti velikosti papirja po meri, uporabite funkcijo Windows Printer Queue in sledite spodnjim navodilom.

1. Odprite 'Nadzorno ploščo' in odprite mapo 'Naprave in tiskalniki'.
2. Izberite tiskalnik, ki ga želite konfigurirati, in v meniju kliknite 'Lastnosti tiskalnega strežnika'.
3. Kliknite zavihek 'Papir'.
4. Izberite potrditveno polje 'Ustvari nov obrazec'.
5. V polje 'Ime obrazca' vpišite novo ime.
6. Izberite 'Enote' pod 'Opis obrazca' in vpišite vrednosti v polji 'Širina' in 'Višina' pod 'Velikost papirja'.
7. Kliknite gumb 'Shrani obrazec' in zaprite okno s klikom na 'Zapri'.

Velikosti papirja, ki jih omogoča TSP700II gonilnik tiskalnika, so naslednje.
Velikost papirja po meri uporabnika ima naslednje omejitve.

Širina papirja | Najmanjša vrednost | 25,4mm
Največja vrednost | 80mm
Višina papirja | Najmanjša vrednost | 25,4mm
Največja vrednost | 3276,7mm

### Kakovost izpisa

Gonilnik tiskalnika omogoča spreminjanje kakovosti in hkrati ločljivosti tiskanja.
Kakovost tiskanja lahko nastavite v možnosti 'Print Mode' z izbiro nastavitve 'Raster'.

Postopek je opisan v nadaljevanju.

1. Odprite 'Nadzorno ploščo' in odprite mapo 'Naprave in tiskalniki'.
2. Z desnim gumbom miške kliknite na ikono čakalne vrste tiskalnika, katere kakovost tiskanja želite spremeniti, in kliknite 'Nastavitve tiskanja'.
3. Izberite zavihek 'Postavitev' in kliknite gumb 'Dodatno...'.
4. 'Kakovost tiskanja' lahko nastavite v razdelku 'Grafika'.

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi.

Nastavljena vrednost | Privzeta vrednost | Podrobnosti
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Tiskanje 203 dpi (širina) 406 dpi (višina).
203 x 203 dots per inch | ○ | Tiskanje 203 dpi (širina) 203 dpi (višina).

### Pisave naprave (pisave za tiskalnik, črtne kode in kontrolo)

Tiskalnik podpira številne privzete pisave in pisave za črtne kode. Te pisave so vdelane v tiskalnik in jih lahko izberete v aplikaciji.
Uporabite jih lahko, ko je možnost 'Print Mode' nastavljena na nastavitev 'Line'.

Uporaba pisav naprave omogoča visoko kakovost izpisa in zelo hitro tiskanje. Pisave za črtne kode omogočajo tiskanje črtnih kod tako, da preprosto uporabite eno od pisav črtne kode na delu dokumenta. Besedilo v tem delu opisuje obliko in podatke te črtne kode. Kontrolna pisava omogoča nadzor nad različnimi vidiki delovanja tiskalnika, pri čemer se določene lastnosti pripišejo določenim znakom, natisnjenim z uporabo kontrolne pisave.

Kliknite tukaj, če želite odpreti novo stran s pomočjo, na kateri so podrobnejši opisi teh pisav.

Nazaj na vrh

## Delovno okolje

### Podprti modeli

TSP700II

### Sistemske zahteve

Windows 7 (32-bit/64-bit)
Windows 8 (32-bit/64-bit)*
Windows 8.1 (32-bit/64-bit)*
Windows 10 (32-bit/64-bit)*

* Za podrobnosti si preberite Installation Manual.

Nazaj na vrh

## Pravna obvestila

Avtorske pravice © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Vse pravice pridržane.