### Содержание

Начало работы
Детальное использование
Условия эксплуатации
Правовая информация

# Драйвер принтера TSP700II для Windows

Это программное обеспечение является драйвером принтера TSP700II для Windows.
Установка данного драйвера принтера позволяет использовать стандартные функции печати в составе большинства приложений Windows.

## Начало работы

### Создание очереди печати

Чтобы использовать функции драйвера принтера, необходимо создать очередь печати. Очередь печати можно создать с помощью следующей процедуры.

- Использование автоматически настраиваемого USB-устройства:
  Соедините принтер с ПК и включите его. После подключения принтера Windows автоматически создаст очередь печати с помощью режима автоматической настройки.
- Использование интерфейса, не связанного с USB-соединением:
  Очередь печати можно создать с помощью функции очереди печати Windows в составе утилиты Star Printer. Более подробная информация представлена здесь.

После создания очереди печати можно изменять параметры печати. Параметры печати можно изменить следующим образом.

1. Откройте ‘Панель управления’, а затем откройте папку ‘Устройства и принтеры’.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на очередь печати, которую необходимо настроить для открытия контекстного меню, а затем выберите ‘Свойства принтера’.
3. Настройте параметры печати с помощью кнопки "Настройка печати" на закладке "Общие" или с помощью закладки "Параметры устройства".

Можно настроить разные функции печати для каждой очереди.

### Функции драйвера принтера и параметры режима печати

Драйвер принтера поддерживает режимы "Line" и "Raster". Различные значения параметра "Print Mode" позволяют использовать различные функции и средства.

В режиме "Raster" можно с высокой скоростью печатать графические данные, однако шрифты устройства можно использовать только в режиме "Line".

В различных режимах печати можно использовать перечисленные ниже функции. Нажмите на ссылку с именем функции, чтобы открыть подробное описание.

Параметры устройства | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
Печать NVLogo | OK | ×
Печать Soft Logo | × | OK
Функция управления внешними периферийными средствами | OK | OK

Другие функции | Line | Raster
--- | --- | ---
Размер бумаги | OK | OK
Качество печати | OK | OK
Шрифты устройства | OK | ×

Вернуться к началу

## Детальное использование

### Параметры устройства

Закладка "Параметры устройства" в окне свойств очереди печати содержит много различных параметров. Откройте закладку "Параметры устройства"; для этого:

1. Откройте ‘Панель управления’, а затем откройте папку ‘Устройства и принтеры’.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на очередь печати, которую необходимо настроить для открытия контекстного меню, а затем выберите ‘Свойства принтера’.
3. Выберите закладку "Параметры устройства".

Примечание: Некоторые функции не могут быть выбраны одновременно.
При появлении восклицательного знака "!" в конфигурации вашего устройства, проверьте, что он означает, в описании по каждому элементу.

Описание содержания каждой функции представлено ниже.

#### Print Mode

Для документа можно выбрать режим печати "Line" или "Raster".
По умолчанию выбран параметр "Raster". Функции драйвера принтера различны в зависимости от выбранного режима печати. Более подробная информация представленаздесь.
Рекомендуется выбирать режим "Raster" для интерфейса USB и режим "Line" для последовательного интерфейса. Это позволит максимально использовать возможности принтера.

Примечание: При изменении режима печати необходимо перезагрузить компьютер, чтобы все приложения использовали новое значение параметра.

#### Paper Type

Три вида параметра "Paper Type" позволяют печатать страницы переменной длины ("Receipt"), фиксированной длины ("Ticket") или страницы с разделителями ("Black Mark").
Используйте значение "Receipt", если задания на печать имеют разную длину и бумага должна обрезаться сразу после последней строки. (Размер бумаги можно задать с помощью параметра Размер бумаги)
Используйте значение "Ticket", если задания на печать должны иметь постоянную длину, которая задается с помощью параметра Размер бумаги. Бумага будет обрезаться после достижения заданного значения.
Используйте значение "Black Mark", если необходимо обрезать бумагу на основании черных границ.

#### Print Setting - Speed

Этот параметр управляет скоростью печати принтера.
В большинстве случаев используется значение "High". Если необходимо высокое качество печати, следует выбрать значение скорости "Low".

Примечание: При выборе функции высокого разрешения (Качество печати) этот параметр недоступен..

#### Print Setting - Density

Этот параметр позволяет печатать темнее или светлее.
В большинстве случаев используется значение "Standard". Если необходимо печатать светлее, измените значение на "-1", "-2" или "-3". Если необходимо печатать темнее, измените значение на "+1", "+2" или "+3".

#### Print Setting - Details - Print Position

Этот параметр управляет положением области печати.
Если область печати не совпадает с размером бумаги (при использовании масштаба, отличного от 100%), можно задать часть области печати, которую необходимо напечатать.
Чтобы выровнять область печати по левому краю, выберите "Left". Чтобы выровнять область печати по центру, выберите "Center". Чтобы выровнять область печати по правому краю, выберите "Right".

Бумага выравнивается в соответствии с минимальным предварительно заданным размером бумаги, при котором на листе умещается область печати, рассчитанная на основе заданного масштаба и размера бумаги.

Примечание: Данная функция доступна только в том случае, если для параметра Print Mode выбрано значение "Raster".

#### Print Setting - Details - Reverse

Для параметра "Reverse Printing" выберите значение "Enable", чтобы печатать в обратном порядке.

Примечание: Данная функция доступна только в том случае, если для параметра Print Mode выбрано значение "Raster".

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

При возникновении ошибок можно обрабатывать ненапечатанные данные, которые уже отправлены принтеру, следующим образом.
Для отмены печати ненапечатанных данных после восстановления работы выберите "Clear Data By Document" и установите флажок "Разрешить двусторонний обмен данными" в закладке "Порты" в окне "Свойства принтера".
Для печати ненапечатанных данных сразу после восстановления работы выберите "Store Data" и снимите флажок "Разрешить двусторонний обмен данными".

Примечание: Данная функция работает некорректно со старым программно-аппаратным обеспечением.
При использовании программно-аппаратного обеспечения версии 3.0 или более ранней версии выберите параметр "Store Data" и снимите флажок "Разрешить двусторонний обмен данными" в закладке "Порты" в окне "Свойства принтера".
Версию программно-аппаратного обеспечения можно проверить, выполнив самотестирование.
Для обновления программно-аппаратного обеспечения принтера обратитесь к своему дилеру.

#### Print Settings - Details - Top Search

Если выбрать для этого параметра значение "Enable", то перед началом печати принтер выполнит обратную подачу бумаги, уменьшив до минимума верхнее поле.

Примечание: Эта функция доступна только при выборе для параметра Print Mode значения "Raster", а для параметра "Page Cut Type" или "Document Cut Type" значения "Full Cut".

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Для использования бумаги с разделением черной границей задайте для параметра "Paper Type" значение "Black Mark".

Примечание: Данная функция доступна только в случае, если значением параметра "Paper Type" является "Black Mark".

#### Scaling - Factor

Этот параметр управляет увеличением или уменьшением размера области печати (в процентах).
Масштаб можно задать в диапазоне от 20% до 200%.

Примечание: Данная функция доступна только в том случае, если для параметра Print Mode выбрано значение "Raster".
Если также одновременно используется функция Soft Logo, этот параметр не применяется к логотипу soft logo.

#### Paper Cut - Page Cut Type

Параметр "Page Cut Type" определяет тип обрезания всех страниц при выполнении задания на печать, за исключением последней страницы.
Если не требуется обрезать страницы документа, выберите параметр "No Cut". Если требуется частичное обрезание при выполнении печати, выберите значение "Partial Cut". Если требуется полное обрезание при выполнении печати, выберите значение "Full Cut".

#### Paper Cut - Document Cut Type

Параметр "Document Cut Type" управляет тем, как обрезать последнюю страницу документа при выполнении задания на печать.
Если обрезание документа при выполнении задания на печать не требуется, выберите значение "No Cut". Если требуется частичное обрезание при выполнении печати, выберите значение "Partial Cut". Если требуется полное обрезание при выполнении печати, выберите значение "Full Cut".

#### NVLogo

NVLogo - это функция, которая позволяет печатать логотипы на страницах или документах, которые зарегистрированы в принтере с помощью функции регистрации логотипов утилиты принтера.
Перед настройкой данного параметра необходимо зарегистрировать логотип в принтере. Более подробная информация представлена в Справке по сохранению логотипов для утилиты принтера.

Примечание: Данная функция доступна только в том случае, если для параметра Print Mode выбрано значение "Line".

##### NVLogo - Document Top

Этот параметр задает положение логотипа и сведения о нем, если требуется напечатать логотип в начале документа.
Чтобы напечатать логотип с выравниванием по левому краю, выберите "Left". Чтобы напечатать логотип с выравниванием по центру, выберите "Center". Чтобы напечатать логотип с выравниванием по правому краю, выберите "Right". Можно также задать число логотипов, которое требуется напечатать, в поле "Registration Number".
Любой выбранный логотип будет напечатан в начале каждой страницы документа.
Если выбрано значение "No Use", логотип не будет напечатан в начале документа.

##### NVLogo - Page Top

Этот параметр задает положение логотипа и сведения о нем, если требуется напечатать логотип в начале страницы.
Чтобы напечатать логотип с выравниванием по левому краю, выберите "Left". Чтобы напечатать логотип с выравниванием по центру, выберите "Center". Чтобы напечатать логотип с выравниванием по правому краю, выберите "Right". Можно также задать число логотипов, которое требуется напечатать, в поле "Registration Number".
Любой выбранный логотип будет напечатан в начале страницы.
Если выбрано значение "No Use", логотип не будет напечатан в начале страницы.

##### NVLogo - Page Bottom

Этот параметр задает положение логотипа и сведения о нем, если требуется напечатать логотип в конце страницы.
Чтобы напечатать логотип с выравниванием по левому краю, выберите "Left". Чтобы напечатать логотип с выравниванием по центру, выберите "Center". Чтобы напечатать логотип с выравниванием по правому краю, выберите "Right". Можно также задать число логотипов, которое требуется напечатать, в поле "Registration Number".
Любой выбранный логотип будет напечатан в конце страницы.
Если выбрано значение "No Use", логотип не будет напечатан в конце страницы.

##### NVLogo - Document Bottom

Этот параметр задает положение логотипа и сведения о нем, если требуется напечатать логотип в конце документа.
Чтобы напечатать логотип с выравниванием по левому краю, выберите "Left". Чтобы напечатать логотип с выравниванием по центру, выберите "Center". Чтобы напечатать логотип с выравниванием по правому краю, выберите "Right". Можно также задать число логотипов, которое требуется напечатать, в поле "Registration Number".
Любой выбранный логотип будет напечатан в конце последней страницы документа.
Если выбрано значение "No Use", логотип не будет напечатан в конце документа.

#### Soft Logo

Soft Logo - это функция, которая позволяет печатать на документе или странице данные, сохраненные на компьютере в виде логотипа.
Она сохраняет напечатанные на принтере данные как растровое изображение логотипа и позволяет использовать их в качестве логотипа.
В качестве логотипа также можно использовать сохраненный на компьютере BMP-файл.

Чтобы использовать функцию Soft Logo, необходимо сохранить требуемые для нее данные в папке по указанному пути (Загрузочный диск:/Star/(имя очереди печати)/StarRasterLogoData/) при каждой печати этих данных. Чтобы использовать логотип как BMP-файл, необходимо сохранить имя файла в виде последовательности цифр, начиная с "0".

Примечание: Данная функция доступна только в том случае, если для параметра Print Mode выбрано значение "Raster".
Это не может быть использовано с Установкой высокого разрешения (Качество печати).

##### Soft Logo - Mode

Если выбрано "Generate - ...", то после задания сведений о логотипе и печати содержания, которое необходимо вставить в логотип, напечатанные данные сохраняются в формате BMP в папке по указанному пути при каждой печати этих данных.
Можно сохранить данные, напечатанные на нескольких страницах, как несколько логотипов. Если логотип сохраняется после сохранения BMP-файла, то этот BMP-файл удаляется и заменяется новым логотипом.
Нажмите кнопку "Test Print", чтобы напечатать все BMP-файлы, сохраненные в папке, указанной при выборе "Generate - ...".

После выбора "Print Mode", будет напечатан логотип Soft Logo, если заданы сведения о логотипе.

##### Soft Logo - Document Top

Если выбрано "All - BMP", все BMP-файлы из папки "StartDoc", находящейся по указанному пути, будут печататься в начале документа. Если выбрано "Следующий - BMP", следующий BMP-файл из папки "StartDoc", находящейся по указанному пути, будет печататься в начале документа.
Если выбрано "No Use", логотип Soft Logo не будет печататься в начале документа.

##### Soft Logo - Page Top

Если выбрано "All - BMP", все BMP-файлы из папки "StartPage", находящейся по указанному пути, будут печататься в начале страницы. Если выбрано "Следующий - BMP", следующий BMP-файл из папки "StartPage", находящейся по указанному пути, будет печататься в начале страницы.
Если выбрано "No Use", логотип Soft Logo не будет печататься в начале страницы.

##### Soft Logo - Page Bottom

Если выбрано "All - BMP", все BMP-файлы из папки "EndPage", находящейся по указанному пути, будут печататься в конце страницы. Если выбрано "Следующий - BMP", следующий BMP-файл из папки "EndPage", находящейся по указанному пути, будет печататься в конце страницы.
Если выбрано "No Use", логотип Soft Logo не будет печататься в конце страницы.

##### Soft Logo - Document Bottom

Если выбрано "All - BMP", все BMP-файлы из папки "EndDoc", находящейся по указанному пути, будут печататься в конце документа. Если выбрано "Следующий - BMP", следующий BMP-файл из папки "EndDoc", находящейся по указанному пути, будет печататься в конце документа.
Если выбрано "No Use", логотип Soft Logo не будет печататься в конце документа.

#### Peripheral Unit 1 - Type

Принтер управляет двумя типами периферийных устройств: "Buzzer" и "Cash Drawer".
Если периферийное устройство 1 не подключено к принтеру, пропустите данный параметр и его значения. (Данная конфигурация будет проигнорирована.)

Примечание: Если в качестве периферийного устройства 1 не используется устройство Buzzer (например, при использовании выдвижной кассы и т. д.), не выбирайте значение "Buzzer".
В противном случае, используемое периферийное устройство может быть необратимо повреждено.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

Принтер может активировать внешнее периферийное устройство, подключенное к разъему 1, в разное время при выполнении печати документа.
Выберите значение "Document Top", чтобы активировать внешнее периферийное устройство только один раз перед началом печати. Выберите значение "Page Top", чтобы активировать внешнее периферийное устройство перед началом печати каждой страницы. Выберите значение "Page Bottom", чтобы активировать внешнее периферийное устройство после завершения печати каждой страницы. Выберите значение "Document Bottom", чтобы активировать внешнее периферийное устройство только один раз после завершения печати.

Примечание: Если к принтеру не подключено периферийное устройство 1, выберите значение "No Use".

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Если в качестве внешнего периферийного устройства 1 подключена выдвижная касса, длительность импульса ее активации можно контролировать с помощью данного параметра.
Для разных выдвижных касс необходима разная длительность импульса, выбирайте значение из доступных вариантов, пока выдвижной кассы не станет надежно открываться.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Если устройство Buzzer подключено к периферийному разъему 1, с помощью данного параметра можно контролировать длительность звукового сигнала.
Выберите длительность сигнала, наиболее подходящую для используемого приложения. Выберите наиболее подходящий период времени; более длительный сигнал для привлечения больше внимания или более короткий сигнал для менее значительного вмешательства.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Если устройство Buzzer подключено к периферийному разъему 1, с помощью данного параметра можно контролировать период времени между сигналами.
Данный параметр позволяет определять период времени между сигналами внешнего периферийного устройства 1, если выбрана функция повтора сигнала. Более короткий период для высокоскоростных последовательностей или более долгий период для последовательностей с интервалом.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Если в качестве периферийного устройства 1 подключено устройство Buzzer, можно задать, какое количество раз сигнал будет звучать при каждой активации.

Независимо от заданного количества сигналов можно отключить устройство Buzzer нажатием кнопки "FEED" (Подача).

#### Peripheral Unit 2 - Type

Принтер управляет двумя типами периферийных устройств: "Buzzer" и "Cash Drawer".
Если периферийное устройство 2 не подключено к принтеру, пропустите данный параметр и его значения. (Данная конфигурация будет проигнорирована.)

Примечание: Если в качестве периферийного устройства 2 не используется устройство Buzzer (например, при использовании выдвижной кассы и т. д.), не выбирайте значение "Buzzer".
В противном случае, используемое периферийное устройство может быть необратимо повреждено.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

Принтер может активировать внешнее периферийное устройство, подключенное к разъему 2, в разное время при выполнении печати документа.
Выберите значение "Document Top", чтобы активировать внешнее периферийное устройство только один раз перед началом печати. Выберите значение "Page Top", чтобы активировать внешнее периферийное устройство перед началом печати каждой страницы. Выберите значение "Page Bottom", чтобы активировать внешнее периферийное устройство после завершения печати каждой страницы. Выберите значение "Document Bottom", чтобы активировать внешнее периферийное устройство только один раз после завершения печати.

Примечание: Если к принтеру не подключено периферийное устройство 2, выберите значение "No Use".

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Если в качестве внешнего периферийного устройства 2 используется выдвижная касса, длительность импульса для открывания выдвижной кассы имеет значение "200 milliseconds".

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Если устройство Buzzer подключено к периферийному разъему 2, с помощью данного параметра можно контролировать длительность звукового сигнала.
Выберите длительность сигнала, необходимую для используемого приложения. Выберите наиболее подходящий период времени; более длительный сигнал для привлечения больше внимания или более короткий сигнал для менее значительного вмешательства.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Если устройство Buzzer подключено к периферийному разъему 2, с помощью данного параметра можно контролировать период времени между сигналами.
Данный параметр позволяет определять период времени между сигналами внешнего периферийного устройства 2, если выбрана функция повтора сигнала. Более короткий период для высокоскоростных последовательностей или более долгий период для последовательностей с интервалом.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Если в качестве периферийного устройства 2 подключено устройство Buzzer, можно задать, какое количество раз сигнал будет звучать при каждой активации.

Независимо от заданного количества сигналов можно отключить устройство Buzzer нажатием кнопки "FEED" (Подача).

### Размер бумаги

Данный драйвер имеет несколько предварительно заданных размеров бумаги.
Можно также создать индивидуальные размеры бумаги с помощью параметра Заданный пользователем размер бумаги, используя очередь печати Windows.
Для каждого размера бумаги задается специальная ширина и высота, которая определяет область печати. Применение полей к документам не требуется.
Размер(ы) бумаги, содержащий(-ие) в названии слово "Receipt", предназначен(ы) для заданий печати переменной длины, например, счета; при использовании данного размера бумаги выберите значение "Receipt" для параметра Paper Type.

Размер бумаги можно изменить в соответствии с текущей конфигурацией используемых приложений.
Если параметр размера бумаги в приложении не задан, используйте следующие настройки. Рекомендуется задать одинаковое значение в 3 местоположениях.

1. Откройте ‘Панель управления’, а затем откройте папку ‘Устройства и принтеры’.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на очередь печати, которую необходимо настроить для открытия контекстного меню, а затем выберите ‘Свойства принтера’.
3. Нажмите кнопку "Настройка печати..." в закладке "Общие", затем нажмите кнопку "Дополнительно", расположенную в новом окне в закладке "Шаблон"; вы увидите параметр "Размер бумаги" - выберите здесь тот же размер бумаги.
4. Выберите значение "FRICTION" в области "Назначение лотков" в закладке "Параметры устройства".
5. Нажмите кнопку "Настройка печати..." в закладке "Общие", затем нажмите кнопку "Дополнительно", расположенную в новом окне в закладке "Шаблон"; вы увидите параметр "Размер бумаги" - выберите здесь тот же размер бумаги.

#### Предварительно заданный размер бумаги

Ниже перечислены предварительно заданные размеры бумаги, предусмотренные драйвером принтера TSP700II.

Настраиваемое значение | Значение по умолчанию | Ширина печати | Длина
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 мм | 200 мм
80mm x Receipt |  | 80 мм | 3 000 мм
72mm x 200mm |  | 72 мм | 200 мм
72mm x Receipt | ○ | 72 мм | 3 000 мм
52.5mm x 200mm |  | 52,5 мм | 200 мм
52.5mm x Receipt |  | 52,5 мм | 3 000 мм
52mm x 200mm |  | 52 мм | 200 мм
52mm x Receipt |  | 52 мм | 3 000 мм
50.8mm x 200mm |  | 50,8 мм | 200 мм
50.8mm x Receipt |  | 50,8 мм | 3 000 мм
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 мм | 297 мм
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 мм | 11 дюймов

#### Создание определяемых пользователем размеров бумаги

Для создания определяемых пользователем размеров бумаги можно использовать функцию очереди печати Windows и следовать описанной ниже процедуре.

1. Откройте ‘Панель управления’, а затем откройте папку ‘Устройства и принтеры’.
2. Выбрать принтер, который Вы хотите сконфигурировать, и в меню щелкните ‘Свойства сервера принтера’.
3. Выберите закладку "Бумага".
4. Установите флажок "Создать новую форму".
5. Введите новое имя в поле "Название формы".
6. Выберите параметр "Единицы" в окне "Описание формы" и введите необходимые значения в поля "Ширина" и "Высота" для параметра "Размер бумаги".
7. Нажмите кнопку "Сохранить форму", затем нажмите кнопку "Закрыть", чтобы завершить операцию.

Ниже указаны размеры бумаги, предусмотренные драйвером принтера TSP700II.
Определяемый пользователем размер бумаги находится в следующем диапазоне.

Ширина бумаги | Минимальное значение | 25,4 мм
Максимальное значение | 80 мм
Высота бумаги | Минимальное значение | 25,4 мм
Максимальное значение | 3276,7 мм

### Качество печати

Данный драйвер принтера позволяет изменять качество печати с целью изменения разрешения печати.
Чтобы настроить необходимые параметры, в диалоговом окне "Print Mode" выберите значение "Raster".

Далее представлено описание процедуры.

1. Откройте ‘Панель управления’, а затем откройте папку ‘Устройства и принтеры’.
2. Щелкните правой кнопкой мыши на значке очереди печати, качество которой необходимо изменить, затем нажмите кнопку "Параметры печати".
3. Выберите закладку "Шаблон" и нажмите кнопку "Дополнительно".
4. Параметр "Качество печати" можно настроить в разделе "Графика".

Для выбора доступны следующие параметры.

Настраиваемое значение | Значение по умолчанию | Подробная информация
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Печать 203 точек на дюйм (ширина) на 406 точек на дюйм (высота).
203 x 203 dots per inch | ○ | Печать 203 точек на дюйм (ширина) на 203 точки на дюйм (высота).

### Шрифты устройства (шрифты принтера, штрихкода и контрольные шрифты)

Данный принтер поддерживает широкий диапазон резидентных шрифтов принтера и шрифтов штрихкода. Данные шрифты встроены в принтер и доступны для выбора из приложения.
Их можно использовать, если для параметра "Print Mode" выбрано значение "Line".

При использовании шрифтов устройства можно получить высокое качество печати и высокую скорость печати. Шрифты штрихкода позволяют печатать штрихкоды, просто применив один из шрифтов штрихкода к разделу документа; текст в этом разделе описывает расположение и данные штрихкода. Контрольный шрифт позволяет отслеживать различные аспекты работы принтера; конкретные характеристики печати контрольным шрифтом соответствуют определенной работе принтера.

Нажмите здесь, чтобы открыть следующую страницу справки с более подробным описанием данных шрифтов.

Вернуться к началу

## Условия эксплуатации

### Поддерживаемые модели

TSP700II

### Системные требования

Windows 7 (32/64-разрядная)
Windows 8 (32/64-разрядная)*
Windows 8.1 (32/64-разрядная)*
Windows 10 (32/64-разрядная)*

* Более подробная информация представлена в Installation Manual.

Вернуться к началу

## Правовая информация

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Все права защищены.