### 목차

시작
자세한 사용법
운영 환경
법률 정보

# TSP700II Windows 프린터 드라이버

이 소프트웨어는 TSP700II용 Windows 프린터 드라이버입니다.
이 프린터 드라이버를 설치하면 대부분의 Windows 응용 프로그램에 있는 표준 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.

## 시작

### 프린터 큐 만들기

프린터 드라이버의 기능을 사용하려면 프린터 큐를 만들어야 합니다. 다음 절차에 따라 프린터 큐를 만들 수 있습니다.

- USB 플러그 앤 플레이를 통해:
  프린터를 PC에 연결하고 전원을 켭니다. 연결되었으면 플러그 앤 플레이를 통해 프린터 큐가 자동으로 생성됩니다.
- 비USB 인터페이스를 통해:
  Star 프린터 유틸리티에 있는 Windows 프린터 큐 기능으로 프린터 큐를 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 여기에 있는 정보를 참조하십시오.

프린터 큐가 생성되자마자 프린터 설정을 변경할 수 있습니다. 다음 절차에 따라 프린터 설정을 변경합니다.

1. '제어판'과 '장치 및 프린터' 폴더를 차례로 엽니다.
2. 구성할 프린터 큐를 오른쪽 클릭하여 바로 가기 메뉴를 연 다음, '프린터 속성'을 클릭합니다.
3. '일반' 탭의 '인쇄 기본 설정'을 클릭하거나 '장치 설정' 탭을 사용하여 프린터 설정을 구성합니다.

각 프린터 큐에 따라 다른 프린터 기능을 구성할 수 있습니다.

### 프린터 드라이버 기능 및 Print Mode 설정

사용 중인 프린터 드라이버에서는 'Line'과 'Raster'를 지원합니다. 다양한 'Print Mode'를 통해 다양한 사용법과 기능을 사용할 수 있습니다.

'Raster' 모드에서 그래픽 데이터를 고속으로 인쇄할 수 있지만 장치 글꼴은 'Line' 모드에서만 사용할 수 있습니다.

각 모드에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다. 기능 이름 링크를 클릭하면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

장치 설정 | Line | Raster
--- | --- | ---
Papter Type | O | O
Print Speed | O | O
Print Density | O | O
Print Position | × | O
Reverse Print | × | O
Data Treatment Recover From Error | O | O
Top Search | × | O
Black Mark Detect at Power On | O | O
Scaling | × | O
Paper Cut | O | O
NVLogo 인쇄 | O | ×
Soft Logo 인쇄 | × | O
외부 주변 장치 제어 기능 | O | O

기타 기능 | Line | Raster
--- | --- | ---
용지 크기 | O | O
인쇄 품질 | O | O
장치 글꼴 | O | ×

맨 위로 돌아가기

## 자세한 사용법

### 장치 설정

프린터 큐 속성 창의 '장치 설정' 탭에는 다양한 설정이 포함되어 있습니다. 다음 절차에 따라 '장치 설정' 탭을 엽니다.

1. '제어판'과 '장치 및 프린터' 폴더를 차례로 엽니다.
2. 구성할 프린터 큐를 오른쪽 클릭하여 바로 가기 메뉴를 연 다음, '프린터 속성'을 클릭합니다.
3. '장치 설정' 탭을 클릭합니다.

메모: 일부 기능은 동시에 선택할 수 없습니다.
장치 구성 옆에 '!' 표시가 나타나면 각 항목에 대한 설명을 참조하여 확인하십시오.

다음은 각 기능에 대한 설명입니다.

#### Print Mode

문서에 대해 'Line' 또는 'Raster'를 선택할 수 있습니다.
'Raster'가 기본 설정으로 선택되어 있습니다. 프린터 드라이버 기능은 이러한 Print Mode 설정에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 여기에 있는 정보를 참조하십시오.
USB 인터페이스의 경우에는 'Raster' 모드를, 직렬 인터페이스의 경우에는 'Line' 모드를 선택하는 것이 좋습니다. 그러면 사용 중인 프린터 사양을 최대한 활용할 수 있습니다.

참고: Print Mode를 변경하는 경우 PC를 다시 시작하여 모든 응용 프로그램에서 새 설정을 인식하도록 하십시오.

#### Papter Type

세 가지의 'Paper Type' 설정을 통해 가변 길이 'Receipt', 고정 길이 'Ticket' 또는 'Black Mark'로 구분된 페이지를 인쇄할 수 있습니다.
인쇄 작업의 길이가 다르고 마지막 줄을 따라 즉시 잘라내는 경우 'Receipt' 옵션을 사용합니다. (용지 크기에서 영수증 용지 크기를 설정할 수 있습니다.)
인쇄 작업이 용지 크기를 통해 설정한 일관된 길이를 가지도록 하려는 경우 'Ticket' 옵션을 사용합니다. 설정한 값에 도달하면 용지가 잘립니다.
결점을 기반으로 용지를 잘라내려는 경우 'Black Mark' 옵션을 사용합니다.

#### Print Setting - Speed

이 설정은 프린터 인쇄 속도를 제어합니다.
대부분의 경우 'High' 속도 옵션을 사용하면 됩니다. 인쇄 품질의 우선 순위가 Print Speed보다 높은 경우에는 'Low' 옵션을 선택해야 합니다.

참고: 고해상도 설정(인쇄 품질)을 선택하면 이 설정을 사용할 수 없습니다.

#### Print Setting - Density

이 설정은 프린터 인쇄 농도를 제어합니다.
대부분의 경우 'Standard' 옵션을 사용하면 됩니다. 더 밝게 인쇄하려면 '-1', '-2' 또는 '-3'으로 조정합니다. 더 어둡게 인쇄하려면 '+1', '+2' 또는 '+3'으로 조정합니다.

#### Print Setting - Details - Print Position

이 설정은 인쇄 위치를 제어합니다.
배율을 100%가 아닌 다른 인수로 설정하여 인쇄 영역과 용지 크기가 맞지 않는 경우 인쇄 영역의 일부만 인쇄되도록 지정할 수 있습니다.
인쇄 영역의 왼쪽 가장자리부터 용지 너비로 맞춰 인쇄하려면 'Left'를 선택합니다. 인쇄 영역의 중앙부터 용지 너비로 맞춰 인쇄하려면 'Center'를 선택합니다. 인쇄 영역의 오른쪽 가장자리부터 용지 너비에 맞춰 인쇄하려면 'Right'를 선택합니다.

지정된 배율 인수와 용지 크기로 계산된 인쇄 영역을 수용하는 최소의 미리 정의된 용지 크기에 용지를 정렬합니다.

참고: 이 기능은 Print Mode 설정을 'Raster'로 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다.

#### Print Setting - Details - Reverse

'Reverse Print' 설정을 'Enable'으로 구성하면 위/아래를 뒤집어 인쇄합니다.

참고: 이 기능은 Print Mode 설정을 'Raster'로 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

오류가 발생한 경우 다음과 같이 이미 프린터로 전송되었지만 인쇄되지 않은 데이터를 처리할 수 있습니다.
오류 복구 후 인쇄되지 않은 데이터를 취소하려면 'Clear Data By Document'를 선택하고 '프린터 속성'의 '포트' 탭에서 '양방향 지원' 확인란을 선택합니다.
오류 복구 후 인쇄되지 않은 데이터를 계속 인쇄하려면 'Store Data'를 선택하고 '양방향 지원' 확인란을 선택 취소합니다.

참고: 이전 펌웨어에서는 이 기능이 올바르게 작동하지 않습니다.
버전 3.0 이하의 펌웨어를 사용 중인 경우 'Store Data'을 선택하고 '프린터 속성' 대화 상자의 '포트' 탭에서 '양방향 지원' 확인란을 선택 취소하십시오.
테스트 인쇄를 수행하여 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.
프린터 펌웨어를 업데이트하려면 대리점에 문의하십시오.

#### Print Settings - Details - Top Search

이 기능을 'Enable'으로 설정하면 인쇄하기 전에 용지가 역방향으로 급지되어 인쇄 불가능한 위쪽 여백이 최소화됩니다.

참고: 이 기능은 Print Mode 설정을 'Raster'로, 'Page Cut Type' 또는 'Document Cut Type' 설정을 'Full Cut'로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

결점 용지를 사용하려면 'Papter Type' 설정을 'Black Mark'으로 설정합니다.

참고: 이 기능은 Papter Type 설정을 'Black Mark'으로 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다.

#### Scaling - Factor

이 설정은 확대율 또는 축소율을 제어합니다.
배율 인수는 20%와 200% 사이에서 설정할 수 있습니다.

참고: 이 기능은 Print Mode 설정을 'Raster'로 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다.
이 설정은 Soft Logo와 동시에 사용하는 경우 해당 소프트 로고에 적용되지 않습니다.

#### Paper Cut - Page Cut Type

'Page Cut Type' 설정은 마지막 페이지를 제외한 인쇄 작업의 모든 페이지를 잘라내는 방법을 제어합니다.
문서 페이지를 잘라내지 않으려면 'No Cut' 옵션을 선택합니다. 인쇄 작업을 부분적으로 잘라내려면 'Partial Cut'를 선택합니다. 인쇄 작업을 완전히 잘라내려면 'Full Cut'를 선택합니다.

#### Paper Cut - Document Cut Type

'Document Cut Type' 설정은 인쇄 작업의 마지막 페이지를 잘라내는 방법을 제어합니다.
인쇄 작업을 잘라내지 않으려면 'No Cut' 옵션을 선택합니다. 인쇄 작업을 부분적으로 잘라내려면 'Partial Cut'를 선택합니다. 인쇄 작업을 완전히 잘라내려면 'Full Cut'를 선택합니다.

#### NVLogo

NVLogo는 프린터 유틸리티의 로고 등록 기능을 사용하여 프린터에 등록한 로고 데이터를 페이지나 문서에 인쇄하는 기능입니다.
이 설정을 시작하기 전에 로고를 프린터에 등록해야 합니다. 자세한 내용은 프린터 유틸리티의 로고 저장 도움말을 참조하십시오.

참고: 이 기능은 Print Mode 설정을 'Line'으로 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다.

##### NVLogo - Document Top

이 기능은 문서의 맨 위에 인쇄할 로고의 위치 및 데이터를 설정합니다.
로고를 왼쪽 맞춤으로 인쇄하려면 'Left'를 선택하고, 가운데 맞춤으로 인쇄하려면 'Center'를 선택하고, 오른쪽 맞춤으로 인쇄하려면 'Right'를 선택합니다. 'Registration Number'에 인쇄할 로고 데이터의 번호를 설정할 수도 있습니다.
여기에서 선택한 로고는 문서 첫 페이지의 맨 위에 인쇄됩니다.
'No Use'를 선택하면 로고가 문서의 맨 위에 인쇄되지 않습니다.

##### NVLogo - Page Top

이 기능은 페이지의 맨 위에 인쇄할 로고의 위치 및 데이터를 설정합니다.
로고를 왼쪽 맞춤으로 인쇄하려면 'Left'를 선택하고, 가운데 맞춤으로 인쇄하려면 'Center'를 선택하고, 오른쪽 맞춤으로 인쇄하려면 'Right'를 선택합니다. 'Registration Number'에 인쇄할 로고 데이터의 번호를 설정할 수도 있습니다.
여기에서 선택한 로고는 페이지의 맨 위에 인쇄됩니다.
'No Use'를 선택하면 로고가 페이지의 맨 위에 인쇄되지 않습니다.

##### NVLogo - Page Bottom

이 기능은 페이지의 맨 아래에 인쇄할 로고의 위치 및 데이터를 설정합니다.
로고를 왼쪽 맞춤으로 인쇄하려면 'Left'를 선택하고, 가운데 맞춤으로 인쇄하려면 'Center'를 선택하고, 오른쪽 맞춤으로 인쇄하려면 'Right'를 선택합니다. 'Registration Number'에 인쇄할 로고 데이터의 번호를 설정할 수도 있습니다.
여기에서 선택한 로고는 페이지의 맨 아래에 인쇄됩니다.
'No Use' 옵션을 선택하면 로고가 페이지의 맨 아래에 인쇄되지 않습니다.

##### NVLogo - Document Bottom

이 기능은 문서의 끝에 인쇄할 로고의 위치 및 데이터를 설정합니다.
로고를 왼쪽 맞춤으로 인쇄하려면 'Left'를 선택하고, 가운데 맞춤으로 인쇄하려면 'Center'를 선택하고, 오른쪽 맞춤으로 인쇄하려면 'Right'를 선택합니다. 'Registration Number'에 인쇄할 로고 데이터의 번호를 설정할 수도 있습니다.
여기에서 선택한 로고는 문서 마지막 페이지의 맨 아래에 인쇄됩니다.
'No Use'를 선택하면 로고가 문서의 끝에 인쇄되지 않습니다.

#### Soft Logo

Soft Logo는 PC에 로고로 저장된 데이터를 문서 또는 페이지에 인쇄하는 기능입니다.
프린터에서 PC로 인쇄된 출력은 래스터 로고 데이터로 저장되며 로고로 사용할 수 있습니다.
PC에 로고로 저장된 BMP 데이터를 사용할 수도 있습니다.

Soft Logo가 사용한 데이터는 인쇄할 때마다 지정된 위치(시동 드라이브:/Star/(인쇄 큐 이름)/StarRasterLogoData/)의 폴더에 저장하여 사용할 수 있습니다. 해당 데이터를 BMP 데이터로 사용하려면 파일 이름을 0으로 시작하는 일련번호로 저장합니다.

참고: 이 기능은 Print Mode 설정을 'Raster'로 구성한 경우에만 사용할 수 있습니다.
고해상도 설정(인쇄 품질)에는 사용할 수 없습니다.

##### Soft Logo - Mode

로고 데이터를 설정할 때마다 'Generate - ...'를 선택하고 로고로 바꿀 내용을 인쇄하면 인쇄할 때마다 인쇄된 출력과 동일한 데이터가 지정된 위치의 폴더에 BMP 형식으로 저장됩니다.
여러 페이지의 인쇄된 출력을 여러 개의 로고 데이터로 저장할 수 있습니다. BMP 데이터를 이미 저장된 상태에서 로고 데이터를 저장하면 저장된 BMP 데이터는 삭제되고 새 로고 데이터로 덮어 씌어 집니다.
'Generate - ...'를 선택했을 때 지정한 폴더에 저장한 모든 BMP 데이터를 인쇄하려면 'Test Print' 버튼을 클릭합니다.

'Print Mode'를 선택하면 로고 데이터를 설정할 때마다 Soft Logo가 인쇄됩니다.

##### Soft Logo - Document Top

'All - BMP'를 선택하면 지정된 위치의 'StartDoc' 폴더에 있는 모든 BMP 데이터가 문서의 맨 위에 인쇄됩니다. 'Sequential - BMP'를 선택하면 지정된 위치의 'StartDoc' 폴더에 있는 BMP 데이터가 문서의 맨 위에 순서대로 인쇄됩니다.
'No Use'를 선택하면 Soft Logo가 문서의 맨 위에 인쇄되지 않습니다.

##### Soft Logo - Page Top

'All - BMP'를 선택하면 지정된 위치의 'StartPage' 폴더에 있는 모든 BMP 데이터가 페이지의 맨 위에 인쇄됩니다. 'Sequential - BMP'를 선택하면 지정된 위치의 'StartPage' 폴더에 있는 BMP 데이터가 페이지의 맨 위에 순서대로 인쇄됩니다.
'No Use'를 선택하면 Soft Logo가 페이지의 맨 위에 인쇄되지 않습니다.

##### Soft Logo - Page Bottom

'All - BMP'를 선택하면 지정된 위치의 'EndPage' 폴더에 있는 모든 BMP 데이터가 페이지의 맨 아래에 인쇄됩니다. 'Sequential - BMP'를 선택하면 지정된 위치의 'EndPage' 폴더에 있는 BMP 데이터가 페이지의 맨 아래에 순서대로 인쇄됩니다.
'No Use'를 선택하면 Soft Logo가 페이지의 맨 아래에 인쇄되지 않습니다.

##### Soft Logo - Document Bottom

'All - BMP'를 선택하면 지정된 위치의 'EndDoc' 폴더에 있는 모든 BMP 데이터가 문서의 끝에 인쇄됩니다. 'Sequential - BMP'를 선택하면 지정된 위치의 'EndDoc' 폴더에 있는 BMP 데이터가 문서의 끝에 순서대로 인쇄됩니다.
'No Use'를 선택하면 Soft Logo가 문서의 끝에 인쇄되지 않습니다.

#### Peripheral Unit 1 - Type

프린터는 서로 다른 두 종류의 주변 장치('Buzzer' 또는 'Cash Drawer')를 제어할 수 있습니다.
프린터에 연결된 주변 장치 1이 없는 경우 이 설정 및 해당 옵션을 무시할 수 있습니다. (이 구성이 무시됩니다.)

참고: 버저를 주변 장치 1(예: 금전등록기 등)로 사용하지 않을 경우 'Buzzer' 옵션을 선택하지 마십시오.
그렇지 않으면 사용 중인 주변 장치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

회로 번호 1에 연결된 주변 장치를 프린터가 문서 인쇄 중에 여러 번 활성화할 수 있습니다.
'Document Top' 옵션을 선택하면 주변 장치가 인쇄 시작 전에 한 번만 활성화됩니다. 'Page Top' 옵션을 선택하면 주변 장치가 각 페이지의 인쇄 시작 전에 활성화됩니다. 'Page Bottom' 옵션을 선택하면 주변 장치가 각 페이지의 인쇄 완료 후에 활성화됩니다. 'Document Bottom' 옵션을 선택하면 주변 장치가 인쇄 완료 후에 한 번만 활성화됩니다.

참고: 프린터에 연결된 주변 장치 1이 없으면 'No Use' 옵션을 선택하십시오.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

금전등록기를 주변 장치 1로 연결한 경우 이 설정을 통해 금전등록기의 활성화 펄스 너비를 제어할 수 있습니다.
금전등록기마다 다른 펄스 너비가 필요하므로 금전등록기가 안정적으로 열릴 때까지 사용 가능한 옵션 중에서 선택합니다.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

버저를 주변 장치 1로 연결한 경우 이 설정을 통해 버저음 울림 시간을 제어할 수 있습니다.
사용 중인 응용 프로그램에 적합한 시간을 선택합니다. 사용 중인 응용 프로그램에 가장 적합한 시간을 선택합니다. 더 많은 주의가 필요하면 더 길게 설정하고 더 적은 침해를 받으려면 더 짧게 설정합니다.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

버저를 주변 장치 1로 연결한 경우 이 설정을 통해 버저음 간격을 제어할 수 있습니다.
이 설정은 반복 울림을 지정한 경우 주변 장치 1의 버저음 간격을 제어할 수 있습니다. 간격을 좁히려면 더 짧게 설정하고 간격을 넓히려면 더 길게 설정합니다.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

버저를 주변 장치 회로 1로 연결한 경우 버저가 활성화될 때마다 버저음이 울리는 횟수를 구성할 수 있습니다.

구성한 버저음 횟수와 관계없이 'FEED' 버튼을 눌러 버저를 중지할 수 있습니다.

#### Peripheral Unit 2 - Type

프린터는 서로 다른 두 종류의 주변 장치('Buzzer' 또는 'Cash Drawer')를 제어할 수 있습니다.
프린터에 연결된 주변 장치 2가 없는 경우 이 설정 및 해당 옵션을 무시할 수 있습니다. (이 구성이 무시됩니다.)

참고: 버저를 주변 장치 2(예: 금전등록기 등)로 사용하지 않을 경우 'Buzzer' 옵션을 선택하지 마십시오.
그렇지 않으면 사용 중인 주변 장치가 영구적으로 손상될 수 있습니다.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

회로 번호 2에 연결된 주변 장치를 프린터가 문서 인쇄 중에 여러 번 활성화할 수 있습니다.
'Document Top' 옵션을 선택하면 주변 장치가 인쇄 시작 전에 한 번만 활성화됩니다. 'Page Top' 옵션을 선택하면 주변 장치가 각 페이지의 인쇄 시작 전에 활성화됩니다. 'Page Bottom' 옵션을 선택하면 주변 장치가 각 페이지의 인쇄 완료 후에 활성화됩니다. 'Document Bottom' 옵션을 선택하면 주변 장치가 인쇄 완료 후에 한 번만 활성화됩니다.

참고: 프린터에 연결된 주변 장치 2가 없으면 'No Use' 옵션을 선택하십시오.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

주변 장치 2로 사용 중인 금전등록기의 펄스 너비는 '200 milliseconds'로 고정됩니다.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

버저를 주변 장치 2로 연결한 경우 이 설정을 통해 버저음 울림 시간을 제어할 수 있습니다.
사용 중인 응용 프로그램에 적합한 시간을 선택합니다. 사용 중인 응용 프로그램에 가장 적합한 시간을 선택합니다. 더 많은 주의가 필요하면 더 길게 설정하고 방해를 덜 받으려면를 받으려면 더 짧게 설정합니다.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

버저를 주변 장치 2로 연결한 경우 이 설정을 통해 버저음 간격을 제어할 수 있습니다.
이 설정은 반복 울림을 지정한 경우 주변 장치 2의 버저음 간격을 제어할 수 있습니다. 간격을 좁히려면 더 짧게 설정하고 간격을 넓히려면 더 길게 설정합니다.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

버저를 주변 장치 2로 연결한 경우 버저가 활성화될 때마다 버저음이 울리는 횟수를 구성할 수 있습니다.

구성한 버저음 횟수와 관계없이 'FEED' 버튼을 눌러 버저를 중지할 수 있습니다.

### 용지 크기

이 드라이버는 여러 개의 미리 정의된 용지 크기를 제공합니다.
Windows 프린터 큐를 사용하여 사용자 정의 용지 크기를 가진 사용자 지정 용지 크기를 만들 수도 있습니다.
각 용지 크기는 인쇄 가능한 영역을 나타내는 특정 너비와 높이로 정의됩니다. 문서에 여백을 적용하지 않아도 됩니다.
이름에 'Receipt'라는 단어가 포함된 용지 크기는 영수증 같은 가변 길이 인쇄 작업에 사용됩니다. 이 용지 크기를 사용할 때는 Paper Type 설정에서 'Receipt' 옵션을 선택해야 합니다.

사용 중인 응용 프로그램의 현재 구성에 따라 용지 크기 구성이 변경될 수 있습니다.
응용 프로그램 내에 용지 크기 구성이 없으면 다음 설정을 사용하십시오. 3개의 위치에서 동일한 값을 구성하는 것이 좋습니다.

1. '제어판'과 '장치 및 프린터' 폴더를 차례로 엽니다.
2. 구성할 프린터 큐를 오른쪽 클릭하여 바로 가기 메뉴를 연 다음, '프린터 속성'을 클릭합니다.
3. '일반' 탭에서 '인쇄 기본 설정...' 버튼을 클릭하고 새 창의 '레이아웃' 탭에서 '고급...' 버튼을 클릭한 다음 '용지 크기' 설정이 표시되면 동일한 용지 크기 옵션을 선택합니다.
4. '장치 설정'의 '용지함 설정 양식' 분기에서 '마찰' 옵션을 선택합니다.
5. '일반' 탭에서 '인쇄 기본 설정...' 버튼을 클릭하고 새 창의 '레이아웃' 탭에서 '고급...' 버튼을 클릭한 다음 '용지 크기' 설정이 표시되면 동일한 용지 크기 옵션을 선택합니다.

#### 미리 정의된 용지 크기

TSP700II 드라이버에서 제공하는 미리 정의된 용지 크기가 아래에 표시되어 있습니다.

구성 값 | 기본값 | 인쇄 너비 | 길이
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80mm | 200mm
80mm x Receipt |  | 80mm | 3,000mm
72mm x 200mm |  | 72mm | 200mm
72mm x Receipt | ○ | 72mm | 3,000mm
52.5mm x 200mm |  | 52.5mm | 200mm
52.5mm x Receipt |  | 52.5mm | 3,000mm
52mm x 200mm |  | 52mm | 200mm
52mm x Receipt |  | 52mm | 3,000mm
50.8mm x 200mm |  | 50.8mm | 200mm
50.8mm x Receipt |  | 50.8mm | 3,000mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80mm | 297mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80mm | 11인치

#### 사용자 정의 용지 크기 만들기

사용자 정의 용지 크기를 만들려면 Windows 프린터 큐 기능을 사용하고 아래 절차를 따를 수 있습니다.

1. '제어판'과 '장치 및 프린터' 폴더를 차례로 엽니다.
2. 구성할 프린터를 선택하고 메뉴에서 '프린터 서버 속성'을 클릭합니다.
3. '용지' 탭을 클릭합니다.
4. '새 양식 만들기' 확인란을 클릭합니다.
5. '양식 이름' 상자에 새 이름을 입력합니다.
6. '양식 설명'에서 '단위'를 선택하고 '용지 크기'의 '너비' 및 '높이'에 원하는 값을 입력합니다.
7. '양식 저장' 버튼을 클릭하고 '닫기'를 클릭하여 마칩니다.

TSP700II 프린터 드라이버에서 제공하는 용지 크기는 다음과 같습니다.
사용자 정의 용지 크기는 다음 범위에 속합니다.

용지 너비 | 최소값 | 25.4mm
최대값 | 80mm
용지 높이 | 최소값 | 25.4mm
최대값 | 3276.7mm

### 인쇄 품질

이 프린터 드라이버에서는 인쇄 품질을 변경하여 인쇄 해상도를 변경하는 기능을 제공합니다.
'Raster' 설정을 선택하여 'Print Mode' 대화 상자에서 이를 구성할 수 있습니다.

절차는 다음과 같습니다.

1. '제어판'과 '장치 및 프린터' 폴더를 차례로 엽니다.
2. 인쇄 품질을 변경할 인쇄 큐의 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '인쇄 기본 설정'을 클릭합니다.
3. '레이아웃' 탭을 선택하고 '고급...' 버튼을 클릭합니다.
4. '그래픽' 섹션에서 '인쇄 품질'을 구성할 수 있습니다.

다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

구성 값 | 기본값 | 세부 정보
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | 203dpi(너비) 406dpi(높이)로 인쇄합니다.
203 x 203 dots per inch | ○ | 203dpi(너비) 203dpi(높이)로 인쇄합니다.

### 장치 글꼴(프린터, 바코드 및 제어 글꼴)

사용 중인 프린터에서는 광범위한 프린터 상주 및 바코드 글꼴을 지원합니다. 이러한 글꼴은 프린터에 내장되어 있고 응용 프로그램 내에서 선택할 수 있습니다.
'Print Mode' 옵션을 'Line' 설정으로 구성한 경우 이러한 글꼴을 사용할 수 있습니다.

장치 글꼴을 사용하면 인쇄 품질과 Print Speed를 모두 높일 수 있습니다. 바코드 글꼴을 사용하면 바코드 글꼴 중 하나를 문서의 한 부분에 적용하여 바코드를 인쇄할 수 있습니다. 해당 부분에 있는 텍스트는 바코드의 레이아웃과 데이터를 설명합니다. 제어 글꼴을 사용하면 다양한 프린터 동작 요소를 제어할 수 있으며 제어 글꼴을 사용하여 인쇄된 특정 문자에 특정 동작이 매핑됩니다.

여기를 클릭하면 해당 글꼴을 자세히 설명하는 다른 도움말 페이지를 열 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

## 운영 환경

### 지원되는 모델

TSP700II

### 시스템 요구 사항

Windows 7(32비트/64비트)
Windows 8(32비트/64비트)*
Windows 8.1(32비트/64비트)*
Windows 10(32비트/64비트)*

* 자세한 내용은, Installation Manual을 참조하십시오.

맨 위로 돌아가기

## 법률 정보

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. All rights reserved.