### Inhalt

Erste Schritte
Ausführliche Anleitung
Betriebsumgebung
Rechtliche Hinweise

# TSP700II Windows Druckertreiber

Bei dieser Software handelt es sich um einen Windows-Druckertreiber für TSP700II.
Die Installation dieses Druckertreibers ermöglicht es Ihnen, die Standard-Druckfunktionen der meisten Windows-Anwendungsprogramme zu nutzen.

## Erste Schritte

### Eine Druckerwarteschlange erstellen

Um die Funktionen des Druckertreibers verwenden zu können, müssen Sie eine Druckerwarteschlange erstellen. Mit dem folgenden Verfahren können Sie eine Druckerwarteschlange erstellen.

- Mit USB Plug & Play:
  Schließen Sie Ihren Drucker an den PC an und schalten Sie ihn ein. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erstellt Windows automatisch eine Druckerwarteschlange mit Plug & Play.
- Ohne USB-Schnittstelle:
  Sie können die Druckerwarteschlange mit der Windows Druckerwarteschlangen-Funktion im Star Drucker-Dienstprogramm erstellen. Einzelheiten finden Sie hier.

Nachdem die Druckerwarteschlange erstellt wurde, können Sie die Druckereinstellungen ändern. Ändern Sie die Druckereinstellungen wie im Folgenden beschrieben.

1. Öffnen Sie das ‚Control Panel’ (die Systemsteuerung) und öffnen Sie den Ordner ‚Devices and Printers’ (Geräte und Drucker).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Druckerwarteschlange, die Sie konfigurieren möchten, um ein Kontextmenü zu öffnen, klicken Sie dann auf ‚Printer properties’ (Druckereigenschaften).
3. Konfigurieren Sie die Druckereinstellungen durch Klicken auf 'Printing Preferences' (Druckeinstellungen) in der Registerkarte 'General' (Allgemein) oder über die Registerkarte 'Device Settings' (Geräteeinstellungen).

Sie können je nach Druckerwarteschlange verschiedene Druckerfunktionen konfigurieren.

### Druckertreiberfunktionen und Print Modeeinstellungen

Ihr Druckertreiber unterstützt 'Line' und 'Raster'. Verwendung und Funktionen variieren bei den unterschiedlichen 'Print Mode'.

Mit dem Modus 'Raster' können Grafikdaten schnell gedruckt werden, die Gerätefonts lassen sich jedoch nur im Modus 'Line' verwenden.

In den einzelnen Modi stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung. Klicken Sie auf den Funktionsnamen-Link, um ausführliche Beschreibungen zu erhalten.

Geräteeinstellungen | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
NVLogo drucken | OK | ×
Soft Logo drucken | × | OK
Externe Peripherie-Kontrollfunktion | OK | OK

Weitere Funktionen | Line | Raster
--- | --- | ---
Papierformat | OK | OK
Druckqualität | OK | OK
Gerätefonts | OK | ×

Zum Seitenanfang

## Ausführliche Anleitung

### Geräteeinstellungen

Die Registerkarte 'Device Settings' (Geräteeinstellungen) im Eigenschaften-Fenster der Druckerwarteschlange enthält viele verschiedene Einstellungen. Rufen Sie die Registerkarte 'Device Settings' auf wie im Folgenden beschrieben.

1. Öffnen Sie das ‚Control Panel’ (die Systemsteuerung) und öffnen Sie den Ordner ‚Devices and Printers’ (Geräte und Drucker).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Druckerwarteschlange, die Sie konfigurieren möchten, um ein Kontextmenü zu öffnen, klicken Sie dann auf ‚Printer properties’ (Druckereigenschaften).
3. Klicken Sie auf die Registerkarte 'Device Settings'.

Hinweis: Einige Funktionen können nicht gleichzeitig mit anderen Funktionen ausgewählt werden.
Falls das Zeichen '!' in Ihrer Gerätekonfiguration erscheint, prüfen Sie es bitte anhand der Beschreibungen zu den einzelnen Punkten.

Die Beschreibung der Inhalte für jede Funktion ist unten aufgelistet.

#### Print Mode

Sie können für Ihr Dokument entweder 'Line' oder 'Raster' wählen.
'Raster' ist die Standardeinstellung. Die Funktionen des Druckertreibers variieren je nach Print Modeeinstellung. Einzelheiten finden Sie hier.
Es wird empfohlen, den Modus 'Raster' für die USB-Schnittstelle und den Modus 'Line' für die serielle Schnittstelle zu wählen, damit Sie die Spezifikation Ihres Druckers bestmöglich nutzen können.

Hinweis: Wenn Sie den Print Mode ändern, starten Sie Ihren PC neu, um sicherzustellen, dass die neue Einstellung von allen Anwendungen übernommen wird.

#### Paper Type

Drei Einstellungen für 'Paper Type' ermöglichen Ihnen das Drucken mit variabler Länge ('Receipt'), mit fester Länge ('Ticket') oder durch Trennzeichen getrennte Seiten ('Black Mark').
Verwenden Sie die Option 'Receipt' für Druckaufträge unterschiedlicher Länge, die direkt nach der letzten Zeile abgeschnitten werden sollen. (Sie können das Papierformat für Belege unter Papierformat) einstellen
Verwenden Sie die Option 'Ticket' für Druckaufträge derselben Länge, die Sie über Papierformat einstellen. Das Papier wird abgeschnitten, wenn der eingestellte Wert erreicht wird.
Verwenden Sie die Option 'Black Mark', wenn der Drucker das Papier auf Grundlage schwarzer Markierungen abschneiden soll.

#### Print Setting - Speed

Diese Einstellung legt fest, wie schnell gedruckt wird.
Im Normalfall bevorzugen Sie die Option 'High'. Wenn Sie höheren Wert auf die Druckqualität als auf die Print Speed legen, sollten Sie die Option 'Low' wählen.

Hinweis: Wenn Sie eine hohe Auflösung (Druckqualität) wählen, steht diese Einstellung nicht zur Verfügung.

#### Print Setting - Density

Diese Einstellung legt fest, wie dunkel der Druck ist.
Im Normalfall bevorzugen Sie die Option 'Standard'. Für hellere Ausdrucke wählen Sie '-1' , '-2' oder '-3'. Für dunklere Ausdrucke wählen Sie '+1' , '+2' oder '+3'.

#### Print Setting - Details - Print Position

Diese Einstellung steuert die Druckposition.
Wenn der Druckbereich sich von der Papiergröße unterscheidet und ein anderer Skalierungsfaktor als 100 % gewählt wurde, können Sie festlegen, welcher Teil des Druckbereichs gedruckt werden soll.
Wählen Sie 'Left', um die Druckbreite vom linken Rand des Druckbereichs zu drucken. Wählen Sie 'Center', um die Druckbreite von der Mitte des Druckbereichs zu drucken. Wählen Sie 'Right', um die Druckbreite vom rechten Rand des Druckbereichs zu drucken.

Das Papier wird mit dem kleinsten Vorgegebenen Papierformat ausgerichtet, welches den Druckbereich umfassen kann, der anhand des festgelegten Skalierungsfaktors und der Papiergröße berechnet wurde.

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für Print Mode die Einstellung 'Raster' gewählt ist.

#### Print Setting - Details - Reverse

Wählen Sie für 'Reverse Printing' die Einstellung 'Enable', um rückwärts zu drucken.

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für Print Mode die Einstellung 'Raster' gewählt ist.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Wenn der Fehler auftritt, können Sie mit den noch nicht gedruckten, aber bereits an den Drucker gesendeten Daten verfahren wie unten beschrieben.
Wenn Sie die noch nicht gedruckten Daten nach der Wiederherstellung nach dem Fehler löschen möchten, wählen Sie 'Clear Data By Document' und setzen Sie ein Häkchen bei 'Enable bidirectional support' (Bidirektionale Unterstützung aktivieren) in der Registerkarte 'Ports' (Anschlüsse) von 'Printer properties' (Druckereigenschaften).
Wenn die noch nicht gedruckten Daten nach der Wiederherstellung nach dem Fehler kontinuierlich gedruckt werden sollen, wählen Sie 'Store Data' und entfernen Sie das Häkchen bei 'Enable bidirectional support'.

Hinweis: Diese Funktion arbeitet mit alter Firmware nicht korrekt.
Wenn Sie Version 3.0 oder eine frühere Version der Firmware verwenden, wählen Sie 'Store Data' und entfernen Sie das Häkchen im Kontrollkästchen 'Enable bidirectional support' (Bidirektionale Unterstützung aktivieren) auf der Registerkarte 'Ports' (Anschlüsse) des Dialogfelds 'Printer properties' (Druckereigenschaften).
Sie können die Firmware-Version prüfen, indem Sie einen Selbstdruck ausführen.
Zur Aktualisierung der Drucker-Firmware wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

#### Print Settings - Details - Top Search

Wenn Sie diese Funktion auf 'Enable' stellen, zieht der Drucker das Papier vor dem Drucken rückwärts ein und reduziert so den nicht bedruckbaren oberen Rand.

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für Print Mode die Einstellung 'Raster' und für 'Page Cut Type' oder 'Document Cut Type' die Einstellung 'Full Cut' gewählt ist.

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Wenn Sie Blackmark-Papier verwenden möchten, stellen Sie die Einstellung für 'Paper Type' auf 'Black Mark'.

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für Paper Type die Einstellung 'Black Mark' gewählt ist.

#### Scaling - Factor

Diese Einstellung steuert die prozentuale Vergrößerung oder Verkleinerung.
Sie können einen Skalierungsfaktor von 20 % bis 200 % wählen.

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für Print Mode die Einstellung 'Raster' gewählt ist.
Wenn gleichzeitig Soft Logo verwendet wird, wird diese Einstellung dafür nicht angewandt.

#### Paper Cut - Page Cut Type

Die Einstellung 'Page Cut Type' legt fest, wie die Seiten Ihres Druckauftrags, mit Ausnahme der letzten Seite, geschnitten werden.
Wenn die Seiten des Dokuments nicht geschnitten werden sollen, wählen Sie die Option 'No Cut'. Wenn der Druckauftrag teilweise geschnitten werden soll, wählen Sie 'Partial Cut'. Wenn der Druckauftrag vollständig geschnitten werden soll, wählen Sie 'Full Cut'.

#### Paper Cut - Document Cut Type

Die Einstellung 'Document Cut Type' legt fest, wie die letzte Seite Ihres Druckauftrags geschnitten wird.
Wenn der Druckauftrag nicht geschnitten werden soll, wählen Sie die Option 'No Cut'. Wenn der Druckauftrag teilweise geschnitten werden soll, wählen Sie 'Partial Cut'. Wenn der Druckauftrag vollständig geschnitten werden soll, wählen Sie 'Full Cut'.

#### NVLogo

NVLogo ist eine Funktion, welche Logodaten, die im Drucker mithilfe der Logoregistrierungsfunktion des Drucker-Dienstprogramms registriert wurden, auf Seiten oder Dokumente druckt.
Bevor Sie diese Einstellung einsetzen, müssen Sie ein Logo im Drucker registrieren. Einzelheiten finden Sie unter Logo Store Hilfe für Drucker-Dienstprogramm.

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für Print Mode die Einstellung 'Line' gewählt ist.

##### NVLogo - Document Top

Mit dieser Funktion werden die Position und Daten des Logos festgelegt, wenn es am Dokumentenanfang gedruckt werden soll.
Um das Logo links ausgerichtet zu drucken, wählen Sie 'Left', um es in der Mitte zu drucken 'Center' und um es rechts ausgerichtet zu drucken 'Right'. Unter 'Registration Number' können Sie zudem die Nummer der zu druckenden Logodaten festlegen.
Das Logo, das Sie hier auswählen, wird am Anfang der ersten Seite des Dokuments gedruckt.
Bei der Wahl von 'No Use' wird das Logo nicht am Anfang des Dokuments gedruckt.

##### NVLogo - Page Top

Mit dieser Funktion werden die Position und Daten des Logos festgelegt, wenn es am Seitenanfang gedruckt werden soll.
Um das Logo links ausgerichtet zu drucken, wählen Sie 'Left', um es in der Mitte zu drucken 'Center' und um es rechts ausgerichtet zu drucken 'Right'. Unter 'Registration Number' können Sie zudem die Nummer der zu druckenden Logodaten festlegen.
Das Logo, das Sie hier auswählen, wird am Anfang der Seite gedruckt.
Bei der Wahl von 'No Use' wird das Logo nicht am Anfang der Seite gedruckt.

##### NVLogo - Page Bottom

Mit dieser Funktion werden die Position und Daten des Logos festgelegt, wenn es am Seitenende gedruckt werden soll.
Um das Logo links ausgerichtet zu drucken, wählen Sie 'Left', um es in der Mitte zu drucken 'Center' und um es rechts ausgerichtet zu drucken 'Right'. Unter 'Registration Number' können Sie zudem die Nummer der zu druckenden Logodaten festlegen.
Das Logo, das Sie hier auswählen, wird am Ende der Seite gedruckt.
Wenn Sie die Option 'No Use' wählen, wird kein Logo am Ende der Seite gedruckt.

##### NVLogo - Document Bottom

Mit dieser Funktion werden die Position und Daten des Logos festgelegt, wenn es am Dokumentenende gedruckt werden soll.
Um das Logo links ausgerichtet zu drucken, wählen Sie 'Left', um es in der Mitte zu drucken 'Center' und um es rechts ausgerichtet zu drucken 'Right'. Unter 'Registration Number' können Sie zudem die Nummer der zu druckenden Logodaten festlegen.
Das Logo, das Sie hier auswählen, wird am Ende der letzten Seite des Dokuments gedruckt.
Bei der Wahl von 'No Use' wird das Logo nicht am Ende des Dokuments gedruckt.

#### Soft Logo

Soft Logo ist eine Funktion, mit der auf einem PC gespeicherte Daten als Logo auf einem Dokument oder einer Seite gedruckt werden können.
Vom Drucker ausgegebene Druckdaten werden als Rasterlogodaten gespeichert und können dann als Logo verwendet werden.
Es können zudem auf dem PC gespeicherte BMP-Daten als Logo verwendet werden.

Wenn Sie die von Soft Logo verwendeten Daten in einen Ordner eines festgelegten Speicherorts speichern (Startlaufwerk:/Star/(Name der Druckwarteschlange)/StarRasterLogoData/), können Sie sie bei jedem Druck der Daten verwenden. Um sie als BMP-Daten zu verwenden, speichern Sie den Dateinamen als fortlaufende, ab 0 startende Nummer.

Hinweis: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für Print Mode die Einstellung 'Raster' gewählt ist.
Dies kann nicht mit der Einstellung Hohe Auflösung (Druckqualität) verwendet werden.

##### Soft Logo - Mode

Wenn Sie bei jeder Einstellung der Logodaten 'Generate - ...' wählen und dann den Inhalt drucken, der in ein Logo umgewandelt werden soll, werden die ausgegebenen Druckdaten bei jedem Druck im BMP-Format an einem festgelegten Speicherort gespeichert.
Sie können die ausgegebenen Druckdaten mehrerer Seiten als mehrteilige Logodaten speichern. Wenn Logodaten gespeichert werden, aber BMP-Daten schon existieren, werden die schon gespeicherten BMP-Daten gelöscht und von den neuen Logodaten überschrieben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Test Print', um alle BMP-Daten zu drucken, die bei der Wahl von 'Generate - ...' im festgelegten Ordner gespeichert wurden.

Bei der Wahl von 'Print Mode' wird immer die Funktion Soft Logo ausgeführt, wenn Logodaten festgelegt wurden.

##### Soft Logo - Document Top

Bei der Wahl von 'All - BMP' werden alle BMP-Daten im Ordner 'StartDoc' des festgelegten Speicherortes am Anfang des Dokuments gedruckt. Bei der Wahl von 'Sequential - BMP' werden alle BMP-Daten im Ordner 'StartDoc' des festgelegten Speicherortes nacheinander am Anfang des Dokuments gedruckt.
Bei der Wahl von 'No Use' wird die Option Soft Logo nicht für den Anfang des Dokuments ausgeführt.

##### Soft Logo - Page Top

Bei der Wahl von 'All - BMP' werden alle BMP-Daten im Ordner 'StartPage' des festgelegten Speicherortes am Anfang der Seite gedruckt. Bei der Wahl von 'Sequential - BMP' werden alle BMP-Daten im Ordner 'StartPage' des festgelegten Speicherortes nacheinander am Anfang der Seite gedruckt.
Bei der Wahl von 'No Use' wird die Option Soft Logo nicht für den Anfang der Seite ausgeführt.

##### Soft Logo - Page Bottom

Bei der Wahl von 'All - BMP' werden alle BMP-Daten im Ordner 'EndPage' des festgelegten Speicherortes am Ende der Seite gedruckt. Bei der Wahl von 'Sequential - BMP' werden alle BMP-Daten im Ordner 'EndPage' des festgelegten Speicherortes nacheinander am Ende der Seite gedruckt.
Bei der Wahl von 'No Use' wird die Option Soft Logo nicht für das Ende der Seite ausgeführt.

##### Soft Logo - Document Bottom

Bei der Wahl von 'All - BMP' werden alle BMP-Daten im Ordner 'EndDoc' des festgelegten Speicherortes am Ende des Dokuments gedruckt. Bei der Wahl von 'Sequential - BMP' werden alle BMP-Daten im Ordner 'EndDoc' des festgelegten Speicherortes nacheinander am Ende des Dokuments gedruckt.
Bei der Wahl von 'No Use' wird die Option Soft Logo nicht für das Ende des Dokuments ausgeführt.

#### Peripheral Unit 1 - Type

Ihr Drucker kann zwei verschiedene Typen von Peripheriegeräten steuern, entweder einen 'Buzzer' oder eine 'Cash Drawer'.
Wenn an Ihren Drucker kein Peripheriegerät 1 angeschlossen ist, können Sie diese Einstellung und die dazugehörigen Optionen ignorieren. (Diese Konfiguration wird nicht berücksichtigt.)

Hinweis: Wenn Sie nicht den Summer als Peripheriegerät 1 verwenden (sondern zum Beispiel eine Kassenschublade usw.), dürfen Sie unter keinen Umständen die Option 'Buzzer' wählen.
Andernfalls kann das verwendete Peripheriegerät irreparabel beschädigt werden.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

Der Drucker kann das an Kreis 1 angeschlossene Peripheriegerät während des Dokumentendrucks zu verschiedenen Zeitpunkten aktivieren.
Wählen Sie die Option 'Document Top', um das Peripheriegerät nur einmal vor Druckbeginn zu aktivieren. Wählen Sie die Option 'Page Top', um das Peripheriegerät vor dem Drucken jeder einzelnen Seite zu aktivieren. Wählen Sie die Option 'Page Bottom', um das Peripheriegerät nach dem Drucken jeder einzelnen Seite zu aktivieren. Wählen Sie die Option 'Document Bottom', um das Peripheriegerät nur einmal nach Druckabschluss zu aktivieren.

Hinweis: Wenn an den Drucker kein Peripheriegerät 1 angeschlossen ist, wählen Sie die Option 'No Use'.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Wenn Sie eine Kassenschublade als Peripheriegerät 1 angeschlossen haben, können Sie über diese Einstellung ihre Aktivierungsimpulslänge festlegen.
Unterschiedliche Kassenschubladen erfordern unterschiedliche Impulslängen. Wählen Sie von den verfügbaren Optionen diejenige aus, mit denen sich Ihre Kassenschublade zuverlässig öffnet.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Wenn Sie einen Summer als Peripheriegerät 1 angeschlossen haben, können Sie die Länge der Klingeldauer über diese Einstellung festlegen.
Wählen Sie eine für Ihre Anwendung geeignete Zeitdauer. Wählen Sie die Dauer, die für die Anwendungsart am besten geeignet ist; ein längerer Summerton erregt größere Aufmerksamkeit, ein kürzerer Summerton ist dezenter.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Wenn Sie einen Summer als Peripheriegerät 1 angeschlossen haben, können Sie die Länge des Zeitraums zwischen den Tönen über diese Einstellung festlegen.
Diese Einstellung dient zur Steuerung der Länge der Zeitdauer zwischen den Tönen des Peripheriegeräts 1, wenn ein wiederholtes Klingeln festgelegt wurde. Eine kürzere Einstellung führt zu einer schnellen Wiederholung, während eine längere Einstellung zu größeren Abständen führt.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Wenn Sie einen Summer als Peripheriegerät 1 angeschlossen haben, können Sie die Anzahl der Summertöne pro Aktivierung konfigurieren.

Unabhängig von der Anzahl der Töne, die Sie konfiguriert haben, können Sie den Summer durch Drücken der 'FEED'-Taste stoppen.

#### Peripheral Unit 2 - Type

Ihr Drucker kann zwei verschiedene Typen von Peripheriegeräten steuern, entweder einen 'Buzzer' oder eine 'Cash Drawer'.
Wenn an Ihren Drucker kein Peripheriegerät 2 angeschlossen ist, können Sie diese Einstellung und die dazugehörigen Optionen ignorieren. (Diese Konfiguration wird nicht berücksichtigt.)

Hinweis: Wenn Sie nicht den Summer als Peripheriegerät 2 verwenden (sondern zum Beispiel eine Kassenschublade usw.), dürfen Sie unter keinen Umständen die Option 'Buzzer' wählen.
Andernfalls kann das verwendete Peripheriegerät irreparabel beschädigt werden.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

Der Drucker kann das an Kreis 2 angeschlossene Peripheriegerät während des Dokumentendrucks zu verschiedenen Zeitpunkten aktivieren.
Wählen Sie die Option 'Document Top', um das Peripheriegerät nur einmal vor Druckbeginn zu aktivieren. Wählen Sie die Option 'Page Top', um das Peripheriegerät vor dem Drucken jeder einzelnen Seite zu aktivieren. Wählen Sie die Option 'Page Bottom', um das Peripheriegerät nach dem Drucken jeder einzelnen Seite zu aktivieren. Wählen Sie die Option 'Document Bottom', um das Peripheriegerät nur einmal nach Druckabschluss zu aktivieren.

Hinweis: Wenn an den Drucker kein Peripheriegerät 2 angeschlossen ist, wählen Sie die Option 'No Use'.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Wenn Sie eine Kassenschublade als Peripheriegerät 2 verwenden, ist die Impulslänge auf '200 milliseconds' fest eingestellt.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Wenn Sie einen Summer als Peripheriegerät 2 angeschlossen haben, können Sie die Länge der Klingeldauer über diese Einstellung festlegen.
Wählen Sie eine für Ihre Anwendung geeignete Zeitdauer. Wählen Sie die Dauer, die für die Anwendungsart am besten geeignet ist; ein längerer Summerton erregt größere Aufmerksamkeit, ein kürzerer Summerton ist dezenter.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Wenn Sie einen Summer als Peripheriegerät 2 angeschlossen haben, können Sie die Länge des Zeitraums zwischen den Tönen über diese Einstellung festlegen.
Diese Einstellung dient zur Steuerung der Länge der Zeitdauer zwischen den Tönen des Peripheriegeräts 2, wenn ein wiederholtes Klingeln festgelegt wurde. Eine kürzere Einstellung führt zu einer schnellen Wiederholung, während eine längere Einstellung zu größeren Abständen führt.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Wenn Sie einen Summer als Peripheriegerät 2 angeschlossen haben, können Sie die Anzahl der Summertöne pro Aktivierung konfigurieren.

Unabhängig von der Anzahl der Töne, die Sie konfiguriert haben, können Sie den Summer durch Drücken der 'FEED'-Taste stoppen.

### Papierformat

Dieser Treiber bietet ihnen mehrere Vorgegebene Papierformate.
Mit Benutzerdefinierte Papierformate können Sie zudem bei Verwendung der Windows Druckerwarteschlange benutzerdefinierte Papierformate erstellen.
Jedes Papierformat wird durch eine spezifische Breite und Höhe definiert, die den bedruckbaren Bereich angibt. Sie brauchen für Ihre Dokumente keine Ränder festzulegen.
Das bzw. die Papierformat(e), deren Name das Wort 'Receipt' beinhaltet, sind für Druckaufträge mit variabler Länge, wie z. B. Belege, vorgesehen. Stellen Sie bei Verwendung eines solchen Papierformats sicher, dass Sie die Option 'Receipt' unter Paper Type wählen.

Die Konfiguration des Papierformats kann gemäß der aktuellen Konfiguration der von Ihnen verwendeten Anwendungsprogramme geändert werden.
Wenn es in Ihrem Anwendungsprogramm keine Papierformatkonfiguration gibt, verwenden Sie bitte die folgende Einstellung. Es wird empfohlen, denselben Wert an 3 Positionen zu konfigurieren.

1. Öffnen Sie das ‚Control Panel’ (die Systemsteuerung) und öffnen Sie den Ordner ‚Devices and Printers’ (Geräte und Drucker).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Druckerwarteschlange, die Sie konfigurieren möchten, um ein Kontextmenü zu öffnen, klicken Sie dann auf ‚Printer properties’ (Druckereigenschaften).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Printing Preference...' (Druckeinstellung...) in der Registerkarte 'General' (Allgemein) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche 'Advanced...' (Erweitert...) in der Registerkarte 'Layout' (Layout) des neuen Fensters; nun ist die Einstellung für 'Paper Size' (Papierformat) zu sehen - wählen Sie hier dieselbe Papierformat-Option.
4. Wählen Sie die Option 'FRICTION' (WALZENEINZUG) unter 'Form To Tray Assignment' (Zuordnung zwischen Papierformat und Ausgabeschacht ) in 'Device Setting' (Geräteeinstellung).
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Printing Preference...' (Druckeinstellung...) in der Registerkarte 'General' (Allgemein) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche 'Advanced...' (Erweitert...) in der Registerkarte 'Layout' (Layout) des neuen Fensters; nun ist die Einstellung für 'Paper Size' (Papierformat) zu sehen - wählen Sie hier dieselbe Papierformat-Option.

#### Vorgegebenes Papierformat

Die vorgegebenen Papierformate des TSP700II Treibers sind unten aufgelistet.

Konfigurationswert | Standardwert | Druckbreite | Länge
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 mm | 200 mm
80mm x Receipt |  | 80 mm | 3.000 mm
72mm x 200mm |  | 72 mm | 200 mm
72mm x Receipt | ○ | 72 mm | 3.000 mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5 mm | 200 mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5 mm | 3.000 mm
52mm x 200mm |  | 52 mm | 200 mm
52mm x Receipt |  | 52 mm | 3.000 mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8 mm | 200 mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8 mm | 3.000 mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11 Zoll

#### Benutzerdefinierte Papierformate erstellen

Zur Erstellung von benutzerdefinierten Papierformaten können Sie die Funktion Windows Druckerwarteschlange verwenden und den Anweisungen unten folgen.

1. Öffnen Sie das ‚Control Panel’ (die Systemsteuerung) und öffnen Sie den Ordner ‚Devices and Printers’ (Geräte und Drucker).
2. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie konfigurieren möchten, und klicken Sie dann im Menü auf ‚Printer Server Properties’ (Druckerserver-Eigenschaften).
3. Klicken Sie auf die Registerkarte 'Paper' (Papier).
4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen 'Create a new form' (Neues Formular erstellen).
5. Geben Sie im Feld 'Form Name' (Formularname) einen neuen Namen ein.
6. Wählen Sie die 'Units' (Einheiten) in 'Form Description' (Formularbeschreibung) und geben Sie den gewünschten Wert für 'Width' (Breite) und 'Height' (Höhe) unter 'Paper Size' (Papierformat) ein.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Save Form' (Formular speichern) und klicken Sie zum Beenden auf 'Close' (Schließen).

Der Druckertreiber TSP700II bietet die folgenden Papierformate.
Für benutzerdefinierte Papierformate können Formate im folgenden Bereich festgelegt werden.

Papierbreite | Mindestwert | 25,4 mm
Höchstwert | 80 mm
Papierhöhe | Mindestwert | 25,4 mm
Höchstwert | 3.276,7 mm

### Druckqualität

Dieser Druckertreiber bietet die Möglichkeit, die Druckqualität zu ändern, um die Druckauflösung zu ändern.
Die Konfiguration ist im Dialog 'Print Mode' durch Auswahl der Einstellung 'Raster' möglich.

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor.

1. Öffnen Sie das ‚Control Panel’ (die Systemsteuerung) und öffnen Sie den Ordner ‚Devices and Printers’ (Geräte und Drucker).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Druckwarteschlange, für die Sie die Druckqualität ändern möchten, und klicken Sie auf 'Printing Preferences' (Druckeinstellungen).
3. Wählen Sie die Registerkarte 'Layout' (Layout) und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Advanced...' (Erweitert...).
4. Sie können die 'Print Quality' (Druckqualität) im Bereich 'Graphic' (Grafik) konfigurieren.

Folgende Optionen können ausgewählt werden.

Konfigurationswert | Standardwert | Details
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Druck 203 dpi (Breite) 406 dpi (Höhe).
203 x 203 dots per inch | ○ | Druck 203 dpi (Breite) 203 dpi (Höhe).

### Gerätefonts (Drucker, Barcode und Kontrollfonts)

Ihr Drucker unterstützt verschiedene Drucker-System- und Barcode-Fonts. Diese Fonts sind in Ihrem Drucker integriert und können mit dem Anwendungsprogramm ausgewählt werden.
Sie können verwendet werden, wenn für den 'Print Mode' die Einstellung 'Line' gewählt wurde.

Durch die Verwendung von Gerätefonts können Sie sowohl eine hohe Druckqualität als auch eine hohe Print Speed erzielen. Mit den Barcode-Fonts können Sie Barcodes einfach drucken, indem Sie einen der Barcode-Fonts zu einem Bereich Ihres Dokuments hinzufügen; der Text in diesem Bereich beschreibt Layout und Daten des Barcodes. Mit dem Kontrollfont können Sie verschiedene Aspekte des Druckerverhaltens kontrollieren. Spezielle Verhaltensweisen werden hierbei speziellen Zeichen zugeordnet, die mit dem Kontrollfont gedruckt werden.

Klicken Sie hier, um eine weitere Hilfeseite aufzurufen, auf der diese Fonts detaillierter beschrieben werden.

Zum Seitenanfang

## Betriebsumgebung

### Unterstützte Modelle

TSP700II

### Systemanforderungen

Windows 7 (32 Bit/64 Bit)
Windows 8 (32 bit/64 bit)*
Windows 8.1 (32 bit/64 bit)*
Windows 10 (32 bit/64 bit)*

* Einzelheiten finden Sie im Installation Manual.

Zum Seitenanfang

## Rechtliche Hinweise

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.