### Conteúdo

Introdução
Utilização detalhada
Ambiente operativo
Informação legal

# Controlador da impressora Windows TSP700II

Este software é o controlador da impressora Windows para a TSP700II.
A instalação deste controlador da impressora permite-lhe utilizar a funcionalidade padrão de impressão presente na maioria das aplicações do Windows.

## Introdução

### Criação de uma fila de impressão

Para utilizar as funções do controlador da impressora, tem de criar uma fila de impressão. Pode criar uma fila de impressão com o seguinte procedimento.

- Através da USB Plug & Play:
  ligue a impressora ao computador pessoal e ligue-a. Depois de a ligar, o Windows cria automaticamente uma fila de impressão através da funcionalidade plug & play.
- Através de uma interface não USB:
  pode criar a fila de impressão com a função de fila de impressão do Windows que se encontra no utilitário da impressora Star. Para obter informações detalhadas, consulte as informações aqui.

Concluída a criação da fila de impressão, pode alterar as definições da impressora. Altere as definições da impressora utilizando o seguinte procedimento.

1. Abra o 'Control Panel' (Painel de controlo) e abra a pasta 'Devices and Printers' (Dispositivos e impressoras).
2. Clique com o botão direito do rato na fila de impressão que quer configurar para abrir um atalho do menu e, de seguida, clique em 'Printer properties' (Propriedades da impressora).
3. Configure as definições da impressora clicando em "Printing Preferences" (Preferências de impressão) do separador "General" (Geral) ou utilizando o separador "Device Settings" (Definições de dispositivo).

Pode configurar várias funções da impressora de acordo com cada fila de impressão.

### Funções do controlador da impressora e definições do modo de impressão

O controlador da impressora suporta "Line" e "Raster" . Utilizando um "Print Mode" diferente, activa uma utilização e funções diferentes.

É possível imprimir dados gráficos a alta velocidade no modo 'Raster', porém, os tipos de letra do dispositivo podem ser utilizados apenas no modo 'Line'.

As funções disponíveis em cada modo são as seguintes. Clique na ligação do nome da função para obter uma descrição detalhada.

Definições de dispositivo | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
Imprimir NVLogo | OK | ×
Imprimir Soft Logo | × | OK
External Peripheral Control Function | OK | OK

Outras funções | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Size (Tamanho do papel) | OK | OK
Print Quality (Qualidade de impressão) | OK | OK
Device Fonts (Tipos de letra do dispositivo) | OK | ×

Regressar ao início

## Utilização detalhada

### Definições de dispositivo

O separador "Device Settings" (Definições de dispositivo) da janela de propriedades da fila de impressão contém diversas definições. Abra o separador "Device Settings" (Definições de dispositivo) utilizando o seguinte procedimento.

1. Abra o 'Control Panel' (Painel de controlo) e abra a pasta 'Devices and Printers' (Dispositivos e impressoras).
2. Clique com o botão direito do rato na fila de impressão que quer configurar para abrir um atalho do menu e, de seguida, clique em 'Printer properties' (Propriedades da impressora).
3. Clique no separador "Device Settings" (Definições de dispositivo).

Nota: Algumas funções não podem ser seleccionadas em simultâneo.
Se verificar que o sinal '!' é apresentado na configuração do dispositivo, verifique a situação consultando as descrições de cada opção.

A descrição do conteúdo da cada função está enumerada abaixo.

#### Print Mode

Pode optar por 'Line' ou 'Raster' para o seu documento.
'Raster' é a predefinição. As funções do controlador da impressora variam consoante estas definições do modo de impressão. Para obter informações detalhadas, consulte as informações Aqui.
É recomendável seleccionar o modo 'Raster' para a interface USB e o modo 'Line' para a interface de série, para poder tirar o máximo partido das especificações da impressora.

Nota: Se alterar o modo de impressão, reinicie o computador para garantir que todas as aplicações reconhecem a nova definição.

#### Paper Type

Três tipos de definição 'Paper Type' permitem-lhe imprimir o 'Receipt' de comprimento variável, 'Ticket' de comprimento fixo ou páginas delimitadas com 'Black Mark'.
Utilize a opção 'Receipt' se imprimir trabalhos de comprimento variável e pretender cortá-los imediatamente após a última linha. (Pode definir o formato do papel do recibo em Paper Size (Tamanho do papel).)
Utilize a opção 'Ticket' se pretender imprimir trabalhos com um comprimento uniforme definido através da opção Paper Size (Tamanho do papel). O papel será cortado quando atingir o valor definido por si.
Utilize a opção 'Black Mark' se pretender que a impressora corte o papel com base nas marcas pretas.

#### Print Setting - Speed

Esta definição controla a rapidez com que a impressora imprime.
Na maioria dos casos, optará por utilizar a velocidade 'High'. Quando a qualidade de impressão se sobrepuser à velocidade de impressão, seleccione a opção "Low" .

Nota: Quando seleccionar a definição de alta resolução (Print Quality (Qualidade de impressão)), esta definição não está disponível.

#### Print Setting - Density

Esta definição controla a tonalidade escura com que a impressora imprime.
Na maioria dos casos, optará por utilizar a opção 'Standard'. Se pretender uma impressão mais clara, ajuste em "-1", "-2" ou "-3". Se pretender uma impressão mais escura, ajuste em "+1", "+2" ou "+3".

#### Print Setting - Details - Print Position

Esta definição controla a posição de impressão.
Se, quando tiver definido outra opção que não 100% para o factor de escala, a área de impressão diferir do formato do papel, pode especificar a parte da área de impressão que pretende imprimir.
Para imprimir a largura do papel a partir da margem esquerda da área de impressão, seleccione 'Left'. Para imprimir a largura do papel a partir do centro da área de impressão, seleccione 'Center'. Para imprimir a largura do papel a partir da margem direita da área de impressão, seleccione 'Right'.

O papel é alinhado com o Pre-defined Paper Size (Tamanho de papel predefinido) mínimo capaz de suportar a área de impressão calculada a partir do factor de escala e formato do papel especificados.

Nota: Esta função só está disponível quando a definição Print Mode é configurada em 'Raster'.

#### Print Setting - Details - Reverse

Configure a definição "Reverse Print" em "Enable" para imprimir de cabeça para baixo.

Nota: Esta função só está disponível quando a definição Print Mode é configurada em 'Raster'.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Quando ocorrer o erro, pode gerir os dados não impressos que já foram enviados para a impressora conforme indicado abaixo.
Se pretender cancelar os dados não impressos após a recuperação do erro, seleccione 'Clear Data By Document' e seleccione a caixa 'Enable bidirectional support' (Activar suporte bidireccional) no separador 'Ports' (Portas) das 'Printer properties' (Propriedades da impressora).
Se pretender imprimir os dados não impressos de forma contínua após a recuperação do erro, seleccione 'Store Data' e anule a selecção da caixa 'Enable bidirectional support' (Activar suporte bidireccional).

Nota: Esta função não funciona correctamente com firmware antigo.
Se utilizar a versão 3.0 ou mais recente do firmware, seleccione "Store Data" e anule a selecção da caixa de verificação "Enable bidirectional support" (Activar suporte bidireccional) no separador "Ports" (Portas) da caixa de verificação "Printer properties" (Propriedades da impressora).
Pode verificar a versão do firmware efectuando uma Self-Printing (Autoimpressão).
Para actualizar o firmware da impressora, contacte o seu representante.

#### Print Settings - Details - Top Search

Se definir esta função em "Enable" , a impressora inverte a alimentação do papel antes da impressão, minimizando a margem superior não imprimível.

Nota: Esta função só está disponível quando a definição Print Mode é configurada em "Raster " e a definição "Page Cut Type " ou "Document Cut Type " é configurada em "Full Cut ".

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Quando pretender utilizar papel com marca preta, configure a definição do "Paper Type" em "Black Mark" .

Nota: Esta função só está disponível quando a definição Paper Type é configurada em "Black Mark ".

#### Scaling - Factor

Esta definição controla a percentagem de aumento ou redução.
Pode definir um factor de escala entre 20% e 200%.

Nota: Esta função só está disponível quando a definição Print Mode é configurada em 'Raster'.
Se estiver também a utilizar a função Soft Logo em simultâneo, esta definição não será aplicada ao logótipo suave.

#### Paper Cut - Page Cut Type

A definição 'Page Cut Type' controla a forma como são cortadas todas as páginas do trabalho de impressão, excepto a última página.
Se não pretender cortar as páginas do documento, seleccione a opção 'No Cut'. Quando pretender cortar parcialmente o trabalho de impressão, seleccione "Partial Cut" . Quando pretender cortar totalmente o trabalho de impressão, seleccione a opção "Full Cut".

#### Paper Cut - Document Cut Type

A definição 'Document Cut Type' controla a forma como é cortada a última página do trabalho de impressão.
Se não pretender cortar o trabalho de impressão, seleccione a opção 'No Cut'. Quando pretender cortar parcialmente o trabalho de impressão, seleccione "Partial Cut" . Quando pretender cortar totalmente o trabalho de impressão, seleccione a opção "Full Cut".

#### NVLogo

NVLogo é uma função que imprime em páginas ou documentos dados de logótipo registados na impressora utilizando a função de registo de logótipos do utilitário da impressora.
Antes de iniciar esta definição, deve registar o logótipo na impressora. Para obter informações detalhadas, consulte Ajuda do armazenamento de logótipos do utilitário da impressora.

Nota: Esta função só está disponível quando a definição Print Mode é configurada em "Line ".

##### NVLogo - Document Top

Permite definir a posição e os dados de um logótipo se pretender imprimi-lo na parte superior de um documento.
Para imprimir um logótipo alinhado à esquerda, seleccione 'Left'. Para imprimi-lo centrado, seleccione 'Center'. Para imprimi-lo alinhado à direita, seleccione 'Right'. Pode também definir o número dos dados do logótipo que pretende imprimir em 'Registration Number'.
Qualquer logótipo seleccionado aqui será impresso na parte superior da primeira página do documento.
Se seleccionar 'No Use', o logótipo não será impresso na parte superior do documento.

##### NVLogo - Page Top

Permite definir a posição e os dados de um logótipo se pretender imprimi-lo na parte superior de uma página.
Para imprimir um logótipo alinhado à esquerda, seleccione 'Left'. Para imprimi-lo centrado, seleccione 'Center'. Para imprimi-lo alinhado à direita, seleccione 'Right'. Pode também definir o número dos dados do logótipo que pretende imprimir em 'Registration Number'.
Qualquer logótipo seleccionado aqui será impresso na parte superior da página.
Se seleccionar 'No Use', o logótipo não será impresso na parte superior da página.

##### NVLogo - Page Bottom

Permite definir a posição e os dados de um logótipo se pretender imprimi-lo na parte inferior de uma página.
Para imprimir um logótipo alinhado à esquerda, seleccione 'Left'. Para imprimi-lo centrado, seleccione 'Center'. Para imprimi-lo alinhado à direita, seleccione 'Right'. Pode também definir o número dos dados do logótipo que pretende imprimir em 'Registration Number'.
Qualquer logótipo seleccionado aqui será impresso na parte inferior da página.
Se configurar a opção 'No Use', o logótipo não será impresso na parte inferior da página.

##### NVLogo - Document Bottom

Permite definir a posição e os dados de um logótipo se pretender imprimi-lo no fim de um documento.
Para imprimir um logótipo alinhado à esquerda, seleccione 'Left'. Para imprimi-lo centrado, seleccione 'Center'. Para imprimi-lo alinhado à direita, seleccione 'Right'. Pode também definir o número dos dados do logótipo que pretende imprimir em 'Registration Number'.
Qualquer logótipo seleccionado aqui será impresso na parte inferior da última página do documento.
Se seleccionar 'No Use', o logótipo não será impresso no fim do documento.

#### Soft Logo

Soft Logo é uma função que imprime dados guardados num computador como um logótipo num documento ou numa página.
Esta função guarda os resultados impressos a partir da impressora num computador como dados de logótipo raster e permite utilizá-los como um logótipo.
Pode também utilizar dados BMP guardados num computador como um logótipo.

Permite utilizar os dados usados pela função Soft Logo guardando-os numa pasta na localização especificada (Unidade de arranque:/Star/(nome da fila de impressão)/StarRasterLogoData/) sempre que os dados são impressos. Para os utilizar como dados BMP, guarde o nome do ficheiro como números consecutivos a começar do 0.

Nota: Esta função só está disponível quando a definição Print Mode é configurada em 'Raster'.
Não pode ser utilizado com a definição de alta resolução (Print Quality (Qualidade de impressão)).

##### Soft Logo - Mode

Se seleccionar 'Generate - ...' quando estão definidos dados de logótipo e, em seguida, imprimir o conteúdo que pretende transformar num logótipo, são guardados os mesmos dados que os resultados impressos em formato BMP numa pasta na localização especificada sempre que os dados são impressos.
Pode guardar os resultados impressos de várias páginas como várias partes de dados de logótipo. Se guardar dados de logótipo quando já tiver guardado dados BMP, os dados BMP guardados são apagados e sobrepostos pelos novos dados de logótipo.
Clique no botão 'Test Print' para imprimir todos os dados BMP guardados na pasta especificada quando seleccionou 'Generate - ...'.

Se seleccionar 'Print Mode', a impressão Soft Logo será efectuada sempre que definir os dados de logótipo.

##### Soft Logo - Document Top

Se seleccionar 'All - BMP', todos os dados BMP da pasta 'StartDoc' situada na localização especificada serão impressos na parte superior do documento. Se seleccionar 'Sequential - BMP', os dados BMP da pasta 'StartDoc' situada na localização especificada serão impressos sequencialmente na parte superior do documento.
Se seleccionar 'No Use', a impressão Soft Logo não será efectuada na parte superior do documento.

##### Soft Logo - Page Top

Se seleccionar 'All - BMP', todos os dados BMP da pasta 'StartPage' situada na localização especificada serão impressos na parte superior da página. Se seleccionar 'Sequential - BMP', os dados BMP da pasta 'StartPage' situada na localização especificada serão impressos sequencialmente na parte superior da página.
Se seleccionar 'No Use', a impressão Soft Logo não será efectuada na parte superior da página.

##### Soft Logo - Page Bottom

Se seleccionar 'All - BMP', todos os dados BMP da pasta 'EndPage' situada na localização especificada serão impressos na parte inferior da página. Se seleccionar 'Sequential - BMP', os dados BMP da pasta 'EndPage' situada na localização especificada serão impressos sequencialmente na parte inferior da página.
Se seleccionar 'No Use', a impressão Soft Logo não será efectuada na parte inferior da página.

##### Soft Logo - Document Bottom

Se seleccionar 'All - BMP', todos os dados BMP da pasta 'EndDoc' situada na localização especificada serão impressos no fim do documento. Se seleccionar 'Sequential - BMP', os dados BMP da pasta 'EndDoc' situada na localização especificada serão impressos sequencialmente no fim do documento.
Se seleccionar 'No Use', a impressão Soft Logo não será efectuada no fim do documento.

#### Peripheral Unit 1 - Type

A impressora pode controlar dois tipos diferentes de unidades periféricas, como uma 'Buzzer' ou uma 'Cash Drawer'.
Se não tiver uma unidade periférica 1 ligada à impressora, pode ignorar esta definição e as respectivas opções. (Esta configuração será ignorada).

Nota: Se não utilizar a campainha como uma unidade periférica 1 (por exemplo, caixa registadora, etc.), não seleccione nunca a opção 'Buzzer'.
Caso contrário, a unidade periférica em utilização pode ficar permanentemente danificada.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

A impressora pode activar a unidade periférica ligada ao circuito número 1 várias vezes durante a impressão do documento.
Seleccione a opção 'Document Top' para activar a unidade periférica apenas uma vez antes do início da impressão. Seleccione a opção 'Page Top' para activar a unidade periférica antes do início da impressão de cada página. Seleccione a opção 'Page Bottom' para activar a unidade periférica após a conclusão da impressão de cada página. Seleccione a opção 'Document Bottom' para activar a unidade periférica apenas uma vez após a conclusão da impressão.

Nota: Se não tiver uma unidade periférica 1 ligada à impressora, seleccione a opção 'No Use'.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Se tiver ligado uma caixa registadora como unidade periférica 1, pode controlar a respectiva largura de impulso de activação através desta definição.
Diferentes caixas registadoras requerem diferentes larguras de impulso, pelo que deve procurar entre as opções disponíveis até que a caixa registadora abra correctamente.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Se tiver ligado uma campainha como unidade periférica 1, pode controlar a duração do toque através desta definição.
Seleccione uma duração adequada à aplicação que estiver a utilizar. Seleccione o período de tempo que mais se adequa à sua aplicação; mais longo para maior atenção, mais curto para menor intrusão.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Se tiver ligado uma campainha como unidade periférica 1, pode controlar o período de tempo entre os toques através desta definição.
Esta definição pode controlar o período de tempo entre os toques da unidade periférica 1 se tiver especificado a opção de toques repetidos. Mais curto para sequências rápidas, mais longo para sequências mais espaçadas.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Se tiver ligado uma campainha como unidade periférica 1, pode configurar o número de vezes que a campainha toca por activação.

Independentemente do número de toques configurados, pode parar a campainha premindo o botão "FEED" .

#### Peripheral Unit 2 - Type

A impressora pode controlar dois tipos diferentes de unidades periféricas, como uma 'Buzzer' ou uma 'Cash Drawer'.
Se não tiver uma unidade periférica 2 ligada à impressora, pode ignorar esta definição e as respectivas opções. (Esta configuração será ignorada).

Nota: Se não utilizar a campainha como uma unidade periférica 2 (por exemplo, caixa registadora, etc.), não seleccione nunca a opção 'Buzzer'.
Caso contrário, a unidade periférica em utilização pode ficar permanentemente danificada.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

A impressora pode activar a unidade periférica ligada ao circuito número 2 várias vezes durante a impressão do documento.
Seleccione a opção 'Document Top' para activar a unidade periférica apenas uma vez antes do início da impressão. Seleccione a opção 'Page Top' para activar a unidade periférica antes do início da impressão de cada página. Seleccione a opção 'Page Bottom' para activar a unidade periférica após a conclusão da impressão de cada página. Seleccione a opção 'Document Bottom' para activar a unidade periférica apenas uma vez após a conclusão da impressão.

Nota: Se não tiver uma unidade periférica 2 ligada à impressora, seleccione a opção 'No Use'.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Se estiver a utilizar uma caixa registadora como uma unidade periférica 2, a largura de impulso é fixada em '200 milliseconds'.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Se tiver ligado uma campainha como unidade periférica 2, pode controlar a duração do toque através desta definição.
Seleccione uma duração adequada à aplicação que estiver a utilizar. Seleccione o período de tempo que mais se adequa à sua aplicação; mais longo para maior atenção, mais curto para menor intrusão.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Se tiver ligado uma campainha como unidade periférica 2, pode controlar o período de tempo entre os toques através desta definição.
Esta definição pode controlar o período de tempo entre os toques da unidade periférica 2 se tiver especificado a opção de toques repetidos. Mais curto para sequências rápidas, mais longo para sequências mais espaçadas.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Se tiver ligado uma campainha como unidade periférica 2, pode configurar o número de vezes que a campainha toca por activação.

Independentemente do número de toques configurados, pode parar a campainha premindo o botão "FEED" .

### Paper Size (Tamanho do papel)

Este controlador fornece vários Pre-defined Paper Sizes (Tamanhos de papel predefinidos).
Pode também criar formatos personalizados de papel com a opção User-defined Paper Size (Tamanho de papel definido pelo utilizador) utilizando a fila de impressão do Windows.
Cada formato de papel é definido para ter uma largura e uma altura específicas, que representam a área imprimível. Não necessita de aplicar margens aos documentos.
O ou os formatos de papel que incluem a palavra 'Receipt' no respectivo nome destinam-se a trabalhos de impressão de comprimento variável, como os recibos. Quando utilizar este formato de papel, certifique-se de que selecciona a opção 'Receipt' da definição Paper Type.

A configuração do formato do papel pode ser alterada de acordo com a configuração actual das aplicações que está a utilizar.
Se não existir qualquer configuração do formato do papel na sua aplicação, utilize a seguinte definição. É recomendável configurar o mesmo valor em 3 locais.

1. Abra o 'Control Panel' (Painel de controlo) e abra a pasta 'Devices and Printers' (Dispositivos e impressoras).
2. Clique com o botão direito do rato na fila de impressão que quer configurar para abrir um atalho do menu e, de seguida, clique em 'Printer properties' (Propriedades da impressora).
3. Clique no botão "Printing Preferences..." (Preferências de impressão...) do separador "General" (Geral) e, em seguida, clique no botão "Advanced..." (Avançadas...) do separador "Layout" (Esquema) da nova janela. É então apresentada a definição "Paper Size" (Tamanho do papel) - aqui seleccione a mesma opção de formato de papel.
4. Seleccione a opção "FRICTION' (FRICÇÃO) no ramo "Form To Tray Assignment" (Atribuição formulário/tabuleiro) das "Device Settings" (Definições de dispositivo).
5. Clique no botão "Printing Preferences..." (Preferências de impressão...) do separador "General" (Geral) e, em seguida, clique no botão "Advanced..." (Avançadas...) do separador "Layout" (Esquema) da nova janela. É então apresentada a definição "Paper Size" (Tamanho do papel) - aqui seleccione a mesma opção de formato de papel.

#### Pre-defined Paper Size (Tamanho de papel predefinido)

Os formatos de papel predefinidos fornecidos pelo controlador da TSP700II são apresentados abaixo.

Valor da configuração | Valor predefinido | Largura de impressão | Comprimento
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 mm | 200 mm
80mm x Receipt |  | 80 mm | 3.000 mm
72mm x 200mm |  | 72 mm | 200 mm
72mm x Receipt | ○ | 72 mm | 3.000 mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5 mm | 200 mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5 mm | 3.000 mm
52mm x 200mm |  | 52 mm | 200 mm
52mm x Receipt |  | 52 mm | 3.000 mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8 mm | 200 mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8 mm | 3.000 mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11 pol.

#### Criação de formatos de papel definidos pelo utilizador

Para criar formatos de papel definidos pelo utilizador, pode utilizar a função de fila de impressão do Windows e seguir o procedimento abaixo.

1. Abra o 'Control Panel' (Painel de controlo) e abra a pasta 'Devices and Printers' (Dispositivos e impressoras).
2. Selecione a impressora que quer configurar e clique em 'Printer Server Properties' (Propriedades de servidor de impressão) a partir do menu.
3. Clique no separador "Paper" (Papel).
4. Clique na caixa de verificação "Create a new form" (Criar um novo formulário).
5. Digite um novo nome na caixa "Form Name" (Nome do formulário).
6. Seleccione as "Units" (Unidades) na "Form Description" (Descrição do formulário) e introduza o valor que pretende na "Width" (Largura) e na "Height" (Altura) em "Paper Size" (Tamanho do papel).
7. Clique no botão "Save Form" (Guardar formulário) e clique em "Close" (Fechar) para concluir.

Os formatos do papel fornecidos pelo controlador da impressora TSP700II são os seguintes.
O formato do papel definido pelo utilizador encontra-se dentro dos limites seguintes.

Largura do papel | Valor mínimo | 25,4 mm
Valor máximo | 80 mm
Altura do papel | Valor mínimo | 25,4 mm
Valor máximo | 3.276,7 mm

### Print Quality (Qualidade de impressão)

Este controlador da impressora fornece a capacidade de modificar a qualidade da impressão para alterar a resolução de impressão.
Pode configurá-lo na caixa de diálogo 'Print Mode' seleccionando a definição 'Raster'.

Eis o procedimento.

1. Abra o 'Control Panel' (Painel de controlo) e abra a pasta 'Devices and Printers' (Dispositivos e impressoras).
2. Clique com o botão direito do rato no ícone da fila de impressão cuja qualidade de impressão pretende alterar e clique em "Printing Preferences" (Preferências de impressão).
3. Seleccione o separador "Layout" (Esquema) e clique no botão "Advanced..." (Avançadas...).
4. Pode configurar a "Print Quality" (Qualidade de impressão) na secção "Gráfico".

Pode seleccionar uma das seguintes opções.

Valor da configuração | Valor predefinido | Detalhes
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Imprimir 203 dpi (largura) 406 dpi (altura).
203 x 203 dots per inch | ○ | Imprimir 203 dpi (largura) 203 dpi (altura).

### Device Fonts (Tipos de letra do dispositivo) (Tipos de letra da impressora, de código de barras e de controlo)

A impressora suporta vários tipos de letra residentes na impressora e de código de barras. Estes tipos de letra estão incorporados na impressora e podem ser seleccionados a partir da sua aplicação.
Pode utilizá-los quando a opção 'Print Mode' é configurada na definição 'Line'.

Se utilizar tipos de letra do dispositivo, pode obter uma elevada qualidade da impressão e uma impressão a alta velocidade. Os tipos de letra de código de barras permitem-lhe imprimir códigos de barras aplicando simplesmente um dos tipos de letra de código de barras a uma secção do documento, sendo o esquema e os dados do código de barras descritos pelo texto dessa secção. O tipo de letra de controlo permite-lhe controlar vários aspectos do comportamento da impressora, com comportamentos específicos mapeados para caracteres específicos impressos utilizando o tipo de letra de controlo.

Clique aquipara abrir outra página de ajuda que descreve mais detalhadamente estes tipos de letra.

Regressar ao início

## Ambiente operativo

### Modelos suportados

TSP700II

### Requisitos do sistema

Windows 7 (32 bits/64 bits)
Windows 8 (32 bits/64 bits)*
Windows 8.1 (32 bits/64 bits)*
Windows 10 (32 bits/64 bits)*

* Para mais informações, consulte o Installation Manual.

Regressar ao início

## Informação legal

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.