### Innhold

Komme i gang
Detaljert bruk
Operativmiljø
Juridisk informasjon

# TSP700II Windows-skriverdriver

Denne programvaren er Windows-skriverdriveren for TSP700II.
Installer denne skriverdriveren for å bruke standard utskriftsfunksjonalitet som finnes i de fleste Windows-programmer.

## Komme i gang

### Opprette en skriverkø

Du må opprette en skriverkø for å kunne bruke funksjonene i skriverdriveren. Du kan opprette en skriverkø med følgende prosedyre.

- Via USB Plug & Play:
  Koble skriveren til datamaskinen, og slå den på. Når den er tilkoblet, oppretter Windows automatisk en skriverkø via plug & play.
- Via et grensesnitt som ikke er USB:
  Du kan opprette skriverkøen med "Windows-skriverkø"-funksjonen i Star-skriververktøyet. For detaljert informasjon, se informasjonen her.

Når skriverkøen er opprettet, kan du endre skriverinnstillingene. Endre skriverinnstillingene med følgende prosedyre.

1. Åpne 'Kontrollpanel', og åpne 'Enheter og skrivere'-mappen.
2. Høyreklikk på skriverkøen som du vil konfigurere for å åpne en menysnarvei, og klikk deretter på 'Skriveregenskaper'.
3. Konfigurer skriverinnstillingene ved å klikke på "Utskriftsinnstillinger" på "Generelt"-kategorien, eller ved å bruke "Enhetsinnstillinger"-kategorien.

Du kan konfigurere ulike skriverfunksjoner ifølge hver enkelt skriverkø.

### Skriverdriverfunksjoner og utskriftsmodusinnstillinger

Skriverdriveren støtter "Line" og "Raster". Bruk ulike "Print Mode" for ulike bruksområder og funksjoner.

Det er mulig å skrive ut grafiske data med høye hastigheter i "Raster"-modus, men Enhetsskrifter kan kun brukes i "Line"-modus.

De tilgjengelige funksjonene i hver modus forklares nedenfor. Klikk på funksjonsnavnkoblingen for detaljerte beskrivelser.

Enhetsinnstillinger | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
Skriv ut NVLogo | OK | ×
Skriv ut Soft Logo | × | OK
Fjernkontrollfunksjon for ytre enhet | OK | OK

Andre funksjoner | Line | Raster
--- | --- | ---
Papirstørrelse | OK | OK
Utskriftskvalitet | OK | OK
Enhetsskrifter | OK | ×

Tilbake til toppen

## Detaljert bruk

### Enhetsinnstillinger

"Enhetsinnstillinger"-kategorien i skriverkøens vindu for egenskaper inneholder mange ulike innstillinger. Åpne "Enhetsinnstillinger"-kategorien med følgende prosedyre.

1. Åpne 'Kontrollpanel', og åpne 'Enheter og skrivere'-mappen.
2. Høyreklikk på skriverkøen som du vil konfigurere for å åpne en menysnarvei, og klikk deretter på 'Skriveregenskaper'.
3. Klikk på "Enhetsinnstillinger"-kategorien.

Notat: Enkelte funksjoner kan ikke velges samtidig.
Hvis utropstegnet (!) vises i enhetskonfigurasjonen, kontroller det ved å se beskrivelsene for hvert enkelt element.

Beskrivelse av innhold for hver enkelt funksjon er oppført nedenfor.

#### Print Mode

Du kan velge enten "Line" eller "Raster" for dokumentet.
"Raster" er valgt som standardinnstilling. Skriverdriverfunksjonene er ulike i henhold til hvilken utskriftsmodusinnstilling som velges. Hvis du ønsker flere detaljer, finner du informasjon her.
Vi anbefaler at du velger "Raster"-modus for USB-grensesnitt og "Line"-modus for serielt grensesnitt. Du vil da få maksimalt utbytte av skriverens spesifikasjoner.

Merk: Hvis du endrer utskriftsmodus, start datamaskinen på nytt slik at alle applikasjonene blir oppdatert med den nye innstillingen.

#### Paper Type

Tre typer innstillinger for "Paper Type" gjør at du kan skrive ut "Receipt" med variabel lengde, "Ticket" med fast lengde eller "Black Mark" med avmerket lengde.
Bruk alternativet "Receipt" hvis utskriftsjobbene varierer i lengde og du vil at de skal skjæres umiddelbart etter siste linje. (Du kan stille inn papirstørrelsen for kvitteringer i Papirstørrelse)
Bruk "Ticket"-alternativet hvis du vil at utskriftsjobbene skal ha en konsekvent lengde som du stiller inn via Papirstørrelse. Papiret skjæres når det når den innstilte verdien.
Bruk "Black Mark"-alternativet hvis du vil at skriveren skal skjære papiret basert på svarte merker.

#### Print Setting - Speed

Denne innstillingen kontrollerer hvor raskt skriveren skriver ut.
I de fleste tilfeller vil det være fordelaktig å bruke alternativet "High". Når utskriftskvaliteten er en høyere prioritet enn utskriftshastighet, skal du velge "Low"-alternativet.

Merk: Når du velger innstillingen Høy oppløsning (Utskriftskvalitet), er ikke denne innstillingen tilgjengelig.

#### Print Setting - Density

Denne innstillingen kontrollerer hvor mørkt skriveren skriver ut.
I de fleste tilfeller vil det være fordelaktig å bruke alternativet "Standard". Hvis du vil ha en lysere utskrift, endre til "-1" , "-2" eller "-3". Hvis du vil ha en mørkere utskrift, endre til "+1" , "+2" eller "+3".

#### Print Setting - Details - Print Position

Denne innstillingen kontrollerer utskriftsposisjonen.
Dersom utskriftsområdet er forskjellig fra papirstørrelsen når annet enn 100% er stilt inn som skaleringsfaktor, kan du spesifisere hvilken del av utskriftsområdet som skal skrives ut.
Hvis du vil skrive ut papirbredden fra venstre kant av utskriftsområdet, velger du "Left". Hvis du vil skrive ut papirbredden fra midten av utskriftsområdet, velger du "Center". Hvis du vil skrive ut papirbredden fra høyre kant av utskriftsområdet, velger du "Right".

Papiret er innrettet med minste forhåndsdefinert papirstørrelse som kan passe til utskriftsområdet, beregnet ut fra den spesifiserte skaleringsfaktoren og papirstørrelsen.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Print Mode-innstillingen er konfigurert til "Raster".

#### Print Setting - Details - Reverse

Konfigurer "Reverse Print"-innstillingen til "Enable" for å skrive ut opp-ned.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Print Mode-innstillingen er konfigurert til "Raster".

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Når feilen oppstår, kan du håndtere de ikke utskrevne dataene som allerede er sendt til skriveren, som nedenfor.
Hvis du vil kansellere de ikke utskrevne dataene etter gjenoppretting fra feilen, velger du "Clear Data By Document" og velger boksen "Aktiver toveisstøtte" under kategorien Porter i Utskriftsegenskaper.
Hvis du vil skrive ut de ikke utskrevne dataene kontinuerlig etter gjenoppretting fra feilen, velger du "Store data" og fjerner merket i boksen "Aktiver toveisstøtte".

Merk: Denne funksjonen fungerer ikke korrekt med gammel fastvare.
Hvis du bruker versjon 3,0 eller tidligere av fastvaren, velg "Store Data" og fjern merket i "Aktiver toveisstøtte"-boksen på Porter-kategorien i "Skriveregenskaper"-dialogboksen.
Du kan kontrollere fastvareversjonen ved å kjøre egenutskrift.
Kontakt forhandleren for å oppdatere skriverens fastvare.

#### Print Settings - Details - Top Search

Ved å sette denne funksjonen til "Enable" vil skriveren mate papiret omvendt før utskrift, dermed blir det minimalt med ikke-utskrivbar toppmarg.

Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Print Mode-innstillingen er konfigurert til "Raster" og "Page Cut Type" eller "Document Cut Type"-innstillingen er konfigurert til "Full Cut".

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Når du vil bruke svart merke-papir, still "Paper Type"-innstillingen til "Black Mark".

Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig når Paper Type-innstillingen er konfigurert til "Black Mark".

#### Scaling - Factor

Denne innstillingen regulerer forstørring eller forminskning i prosent.
Du kan angi en skaleringsfaktor på mellom 20% og 200%.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Print Mode-innstillingen er konfigurert til "Raster".
Hvis Soft Logo også brukes på samme tid, vil ikke denne innstillingen brukes med Soft Logo.

#### Paper Cut - Page Cut Type

Innstillingen "Page Cut Type" styrer hvordan alle sidene i utskriftsjobben skjæres, bortsett fra siste side.
Hvis du ikke vil at sidene i dokumentet skal skjæres, velger du alternativet "No Cut". Når du vil at utskriftsjobben skal skjæres delvis, velg "Partial Cut". Når du vil skjære utskriftsjobben fullt ut, velg "Full Cut".

#### Paper Cut - Document Cut Type

Innstillingen "Document Cut Type" styrer hvordan den siste siden i utskriftsjobben skjæres.
Hvis du ikke vil at utskriftsjobben skal skjæres, velger du alternativet "No Cut". Når du vil at utskriftsjobben skal skjæres delvis, velg "Partial Cut". Når du vil skjære utskriftsjobben fullt ut, velg "Full Cut".

#### NVLogo

NVLogo er en funksjon som bruker logoregistreringsfunksjonen i skriververktøyet til å skrive logodata som har blitt registrert på skriveren, på sider eller dokumenter.
Før du angir denne innstillingen må du registrere logoen i skriveren. For mer informasjon, se Logo-lagerhjelp for skriververktøy.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Print Mode-innstillingen er konfigurert til "Line".

##### NVLogo - Document Top

Dette stiller inn posisjonen og dataene for en logo hvis du vil skrive den ut øverst i et dokument.
Hvis du vil skrive ut en venstrejustert logo, velger du "Left". Hvis du vil skrive den ut midtstilt, velger du "Center". Hvis du vil skrive ut en høyrejustert logo, velger du "Right". Du kan også angi nummeret til logodataene du vil skrive ut i "Registration Number".
En logo du velger her blir skrevet ut øverst på første side av dokumentet.
Hvis du velger "No Use", blir ikke logoen skrevet ut øverst i dokumentet.

##### NVLogo - Page Top

Dette stiller inn posisjonen og dataene for en logo hvis du vil skrive den ut øverst på en side.
Hvis du vil skrive ut en venstrejustert logo, velger du "Left". Hvis du vil skrive den ut midtstilt, velger du "Center". Hvis du vil skrive ut en høyrejustert logo, velger du "Right". Du kan også angi nummeret til logodataene du vil skrive ut i "Registration Number".
En logo du velger her blir skrevet ut øverst på siden.
Hvis du velger "No Use", blir ikke logoen skrevet ut øverst på siden.

##### NVLogo - Page Bottom

Dette stiller inn posisjonen og dataene for en logo hvis du vil skrive den ut nederst på en side.
Hvis du vil skrive ut en venstrejustert logo, velger du "Left". Hvis du vil skrive den ut midtstilt, velger du "Center". Hvis du vil skrive ut en høyrejustert logo, velger du "Right". Du kan også angi nummeret til logodataene du vil skrive ut i "Registration Number".
En logo du velger her blir skrevet ut nederst på siden.
Hvis du konfigurerer alternativet "No Use", blir ikke logoen skrevet ut nederst på siden.

##### NVLogo - Document Bottom

Dette stiller inn posisjonen og dataene for en logo hvis du vil skrive den ut til slutt i et dokument.
Hvis du vil skrive ut en venstrejustert logo, velger du "Left". Hvis du vil skrive den ut midtstilt, velger du "Center". Hvis du vil skrive ut en høyrejustert logo, velger du "Right". Du kan også angi nummeret til logodataene du vil skrive ut i "Registration Number".
En logo du velger her blir skrevet ut nederst på siste side av dokumentet.
Hvis du velger "No Use", blir ikke logoen skrevet ut til slutt i dokumentet.

#### Soft Logo

Soft Logo er en funksjon som skriver ut data som er lagret på en datamaskin som en logo på et dokument eller på en side.
Den lagrer utskriften fra skriveren på en datamaskin som rasterlogodata og lar deg bruke den som en logo.
Du kan også bruke BMP-data som er lagret på en datamaskin som logo.

Du kan bruke dataene som benyttes av Soft Logo ved å lagre dem i en mappe på en spesifisert plassering (Oppstartsstasjon:/Star/(navn på utskriftkø)/StarRasterLogoData/) hver gang dataene skrives ut. Hvis du vil bruke dem som BMP-data, lagrer du filnavnet som etterfølgende numre fra og med 0.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Print Mode-innstillingen er konfigurert til "Raster".
Dette kan ikke brukes med Høy oppløsning-innstilling (Utskriftskvalitet).

##### Soft Logo - Mode

Hvis du velger "Generate - ..." når logodata angis, og deretter skriver ut innholdet du vil bruke som logo, lagres de samme dataene som på utskriften i BMP-format i en mappe på en spesifisert plassering hver gang dataene skrives ut.
Du kan lagre utskriften fra flere sider som flere stykker logodata. Hvis logodata lagres når BMP-data allerede har blitt lagret, slettes de lagrede BMP-dataene og skrives over av de nye logodataene.
Klikk knappen "Test Print" for å skrive ut alle BMP-dataene som har blitt lagret, i mappen som ble spesifisert da "Generate - ..." ble valgt.

Hvis du velger "Print Mode", blir Soft Logo-utskrift utført når logodata angis.

##### Soft Logo - Document Top

Hvis du velger "All - BMP", vil alle BMP-data i mappen "StartDoc" på den spesifiserte plasseringen bli skrevet ut øverst i dokumentet. Hvis du velger "Sequential - BMP", vil alle BMP-data i mappen "StartDoc" på den spesifiserte plasseringen bli skrevet ut sekvensielt øverst i dokumentet.
Hvis du velger "No Use", vil ikke Soft Logo-utskrift bli utført øverst i dokumentet.

##### Soft Logo - Page Top

Hvis du velger "All - BMP", vil alle BMP-data i mappen "StartPage" på den spesifiserte plasseringen bli skrevet ut øverst på siden. Hvis du velger "Sequential - BMP", vil alle BMP-data i mappen "StartPage" på den spesifiserte plasseringen bli skrevet ut sekvensielt øverst på siden.
Hvis du velger "No Use", vil ikke Soft Logo-utskrift bli utført øverst på siden.

##### Soft Logo - Page Bottom

Hvis du velger "All - BMP", vil alle BMP-data i mappen "EndPage" på den spesifiserte plasseringen bli skrevet ut nederst på siden. Hvis du velger "Sequential - BMP", vil alle BMP-data i mappen "EndPage" på den spesifiserte plasseringen bli skrevet ut sekvensielt nederst på siden.
Hvis du velger "No Use", vil ikke Soft Logo-utskrift bli utført nederst på siden.

##### Soft Logo - Document Bottom

Hvis du velger "All - BMP", vil alle BMP-data i mappen "EndDoc" på den spesifiserte plasseringen bli skrevet ut til slutt i dokumentet. Hvis du velger "Sequential - BMP", vil alle BMP-data i mappen "EndDoc" på den spesifiserte plasseringen bli skrevet ut sekvensielt til slutt i dokumentet.
Hvis du velger "No Use", vil ikke Soft Logo-utskrift bli utført til slutt i dokumentet.

#### Peripheral Unit 1 - Type

Skriveren kan kontrollere to ulike typer ytre enhet, enten en "Buzzer" (summer) eller en "Cash Drawer" (kassaskuff).
Hvis ikke en ytre enhet 1 er tilkoblet skriveren, kan du hoppe over denne innstillingen og alternativene for den. (Denne konfigurasjonen vil bli ignorert.)

Merk: Hvis summeren ikke brukes som en ytre enhet 1 (for eksempel kassaskuff osv.), må du ikke velge alternativet "Buzzer".
Ellers kan den ytre enheten som er i bruk, bli permanent skadet.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

Skriveren kan aktivere den ytre enheten som er tilkoblet krets nummer 1, til ulike tider ved dokumentutskrift.
Velg alternativet "Document Top" for å aktivere den ytre enheten bare én gang før utskriften starter. Velg alternativet "Page Top" for å aktivere den ytre enheten før utskrift av hver side begynner. Velg alternativet "Page Bottom" for å aktivere den ytre enheten etter at utskrift av hver side er ferdig. Velg alternativet "Document Bottom" for å aktivere den ytre enheten én gang etter at utskriften er ferdig.

Merk: Hvis en ytre enhet 1 ikke er tilkoblet skriveren, velger du alternativet "No Use".

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Hvis en kassaskuff er tilkoblet som ytre enhet 1, kan du styre aktiveringspulsbredden via denne innstillingen.
Ulike kassaskuffer krever ulike pulsbredder. Velg blant de tilgjengelige alternativene til kassaskuffen åpner på en pålitelig måte.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Hvis en summer er tilkoblet som ytre enhet 1, kan du regulere lengden på ringetiden via denne innstillingen.
Velg en egnet varighet for programmet du bruker. Velg tidsperioden som best passer programmet; lengre for mer oppmerksomhet eller kortere for mindre forstyrrelse.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Hvis en summer er tilkoblet som ytre enhet 1, kan du regulere tiden mellom tonene via denne innstillingen.
Denne innstillingen kan styre tidsperioden mellom tonene på ytre enhet 1 hvis gjentatt ringing er spesifisert. Kortere for korte sekvenser eller lengre for lengre sekvenser.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Hvis en summer er tilkoblet som ytre enhet 1, kan du konfigurere antall ganger summeren skal lyde per aktivering.

Ved å trykke på "FEED"-knappen på skriveren kan du stoppe summeren uavhengig av konfigurert toneantall.

#### Peripheral Unit 2 - Type

Skriveren kan kontrollere to ulike typer ytre enhet, enten en "Buzzer" (summer) eller en "Cash Drawer" (kassaskuff).
Hvis ikke en ytre enhet 2 er tilkoblet skriveren, kan du hoppe over denne innstillingen og alternativene for den. (Denne konfigurasjonen vil bli ignorert.)

Merk: Hvis summeren ikke brukes som en ytre enhet 2 (for eksempel kassaskuff osv.), må du ikke velge alternativet "Buzzer".
Ellers kan den ytre enheten som er i bruk, bli permanent skadet.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

Skriveren kan aktivere den ytre enheten som er tilkoblet krets nummer 2, til ulike tider ved dokumentutskrift.
Velg alternativet "Document Top" for å aktivere den ytre enheten bare én gang før utskriften starter. Velg alternativet "Page Top" for å aktivere den ytre enheten før utskrift av hver side begynner. Velg alternativet "Page Bottom" for å aktivere den ytre enheten etter at utskrift av hver side er ferdig. Velg alternativet "Document Bottom" for å aktivere den ytre enheten én gang etter at utskriften er ferdig.

Merk: Hvis en ytre enhet 2 ikke er tilkoblet skriveren, velger du alternativet "No Use".

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Hvis du bruker en kassaskuff som ytre enhet 2, er pulsbredden fastsatt til "200 milliseconds".

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Hvis en summer er tilkoblet som ytre enhet 2, kan du regulere lengden på ringetiden via denne innstillingen.
Velg en egnet varighet for programmet du bruker. Velg tidsperioden som best passer programmet; lengre for mer oppmerksomhet eller kortere for mindre forstyrrelse.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Hvis en summer er tilkoblet som ytre enhet 2, kan du regulere tiden mellom tonene via denne innstillingen.
Denne innstillingen kan styre tidsperioden mellom tonene på ytre enhet 2 hvis gjentatt ringing er spesifisert. Kortere for korte sekvenser eller lengre for lengre sekvenser.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Hvis en summer er tilkoblet som ytre enhet 2, kan du konfigurere antall ganger summeren skal lyde per aktivering.

Ved å trykke på "FEED"-knappen på skriveren kan du stoppe summeren uavhengig av konfigurert toneantall.

### Papirstørrelse

Denne driveren gir deg flere forhåndsdefinerte papirstørrelser.
Du kan også lage egendefinerte papirstørrelser med brukerdefinert papirstørrelse ved hjelp av utskriftskøen i Windows.
Hver papirstørrelse defineres med en spesifikk bredde og høyde som betegner utskriftsområdet. Du trenger ikke å sette marger i dokumentene.
Papirstørrelsen(e) som inkluderer ordet "Receipt" i navnet, er ment for utskriftsjobber av ulike lengder, som kvitteringer: Når denne papirstørrelsen brukes, må du passe på å velge alternativet "Receipt" i innstillingen Paper Type.

Papirstørrelsekonfigurasjonen kan endres etter gjeldende konfigurasjoner for programmene du bruker.
Hvis det ikke er noen papirstørrelseskonfigurasjon i ditt program, må du bruke følgende innstilling. Det anbefales at du konfigurerer samme verdi på tre steder.

1. Åpne 'Kontrollpanel', og åpne 'Enheter og skrivere'-mappen.
2. Høyreklikk på skriverkøen som du vil konfigurere for å åpne en menysnarvei, og klikk deretter på 'Skriveregenskaper'.
3. Klikk på "Utskriftsinnstilling ..."-knappen på "Generelt"-kategorien og deretter på "Avansert ..."-knappen, som finnes i det nye vinduets "Oppsett"-kategori. Deretter ser du "Papirstørrelse"-innstillingen, og velger samme alternativ for papirstørrelse her.
4. Velg "FRIKSJON"-alternativet i "Format i papirskuff"-grenen for "Enhetsinnstilling".
5. Klikk på "Utskriftsinnstilling ..."-knappen på "Generelt"-kategorien og deretter på "Avansert ..."-knappen, som finnes i det nye vinduets "Oppsett"-kategori. Deretter ser du "Papirstørrelse"-innstillingen, og velger samme alternativ for papirstørrelse her.

#### Forhåndsdefinert papirstørrelse

Forhåndsdefinerte papirstørrelser som kommer med TSP700II-driveren vises nedenfor.

Konfigurasjonsverdi | Standardverdi | Utskriftsbredde | Lengde
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 mm | 200 mm
80mm x Receipt |  | 80 mm | 3 000 mm
72mm x 200mm |  | 72 mm | 200 mm
72mm x Receipt | ○ | 72 mm | 3 000 mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5 mm | 200 mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5 mm | 3 000 mm
52mm x 200mm |  | 52 mm | 200 mm
52mm x Receipt |  | 52 mm | 3 000 mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8 mm | 200 mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8 mm | 3 000 mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11 tomme

#### Opprette brukerdefinerte papirstørrelser

For å opprette brukerdefinerte papirstørrelser kan du bruke "Windows-skriverkø"-funksjonen og følge prosedyren nedenfor.

1. Åpne 'Kontrollpanel', og åpne 'Enheter og skrivere'-mappen.
2. Velg skriveren du vil konfigurere, og velg 'Egenskaper for skriverserver' fra menyen.
3. Klikk på "Papir"-kategorien.
4. Klikk på "Opprett et nytt skjema"-avmerkingsboksen.
5. Angi et nytt navn i "Skjemanavn"-boksen.
6. Velg "Enheter" i "Skjemabeskrivelse" og angi ønsket verdi i "Bredde" og "Høyde" for "Papirstørrelse".
7. Klikk på "Lagre skjema"-knappen og på "Lukk" for å avslutte.

Papirstørrelser som kommer med skriverdriveren TSP700II er som følger.
Den brukerdefinerte papirstørrelsen er i følgende område.

Papirbredde | Minimumsverdi | 25,4 mm
Maksimumsverdi | 80 mm
Papirhøyde | Minimumsverdi | 25,4 mm
Maksimumsverdi | 3276,7 mm

### Utskriftskvalitet

Med denne skriverdriveren kan du endre utskriftskvaliteten for å endre utskriftsoppløsningen.
Du kan konfigurere den i dialogvinduet "Print Mode" ved å velge "Raster"-innstillingen.

Prosedyren følger nedenfor.

1. Åpne 'Kontrollpanel', og åpne 'Enheter og skrivere'-mappen.
2. Høyreklikk på ikonet for utskriftskøen hvis utskriftskvalitet du vil endre, og klikk på "Utskriftsinnstillinger".
3. Velg "Oppsett"-kategorien, og klikk på "Avansert"-knappen.
4. Du kan konfigurere "Utskriftskvalitet" i "Grafikk"-delen.

Du kan velge mellom følgende alternativer.

Konfigurasjonsverdi | Standardverdi | Detaljer
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Skrive ut 203 dpi (bredde) og 406 dpi (høyde).
203 x 203 dots per inch | ○ | Skrive ut 203 dpi (bredde) og 203 dpi (høyde).

### Enhetsskrifter (skriver-, strekkode- og kontrollskrifter)

Skriveren støtter en rekke skriverresident- og strekkodeskrifter. Disse skriftene er innebygd i skriveren og kan velges fra programmet.
Du kan bruke disse når alternativet "Print Mode" er satt til "Line"-innstillingen.

Med enhetsskrifter får du både høy utskriftskvalitet og utskriftshastighet. Med strekkodeskrifter kan du skrive ut strekkoder ved å bruke en av strekkodeskriftene på en del av dokumentet, teksten i denne delen beskriver strekkodens oppsett og data. Kontrollskrifter gjør at du kan styre ulike aspekter av skriveratferden, med bestemte atferder tilordnet bestemte tegn som skrives ut med kontrollskriften.

Klikk herfor å åpne en ny hjelpeside som beskriver disse skriftene nærmere.

Tilbake til toppen

## Operativmiljø

### Støttede modeller

TSP700II

### Systemkrav

Windows 7 (32-bit/64-bit)
Windows 8 (32-bit/64-bit)*
Windows 8.1 (32-bit/64-bit)*
Windows 10 (32-bit/64-bit)*

* Se Installation Manual for detaljer.

Tilbake til toppen

## Juridisk informasjon

Opphavsrett © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Med enerett.