### Obsah

Začínáme
Podrobný návod k obsluze
Pracovní prostředí
Právní informace

# Ovladač tiskárny TSP700II pro systém Windows

Tento software je ovladač tiskárny TSP700II pro systém Windows.
Nainstalujete-li tento ovladač tiskárny, budete moci využívat standardní funkce tisku, které najdete ve většině aplikací pro systém Windows.

## Začínáme

### Vytvoření tiskové fronty

Chcete-li využívat funkce ovladače tiskárny, je nutné vytvořit tiskovou frontu. Tiskovou frontu můžete vytvořit následujícím postupem:

- Pomocí technologie USB Plug & Play:
  Připojte tiskárnu k počítači a zapněte ji. Systém Windows po připojení automaticky vytvoří tiskovou frontu pomocí technologie plug & play.
- Prostřednictvím jiného rozhraní než USB:
  Tiskovou frontu můžete vytvořit pomocí funkce tiskové fronty systému Windows, kterou najdete v aplikaci Star Printer Utility. Podrobnější informace najdete zde.

Jakmile je vytvořena tisková fronta, můžete měnit nastavení tiskárny. Chcete-li změnit nastavení tiskárny, postupujte následovně:

1. Otevřete kartu ‚Ovládací panely‘ a otevřete složku ‚Zařízení a tiskárny‘.
2. Pravým tlačítkem klikněte na tiskovou frontu, kterou chcete nakonfigurovat, čímž otevřete místní nabídku, a poté klikněte na ‚Vlastnosti tiskárny‘.
3. Upravte nastavení tiskárny klepnutím na položku „Printing Preferences (Předvolby tisku)“ na záložce „General (Obecné)“ nebo pomocí záložky „Device Settings (Nastavení zařízení)“.

Pro každou tiskovou frontu můžete nastavit různé funkce tiskárny.

### Funkce ovladače tiskárny a nastavení režimu tisku

Váš ovladač tiskárny podporuje „Line“ a „Raster“. Každý „Print Mode“ umožňuje rozdílné použití a funkce.

V režimu „Raster“ lze tisknout grafická data vysokou rychlostí, vestavěné fonty však lze používat pouze v režimu „Line“.

Následuje seznam funkcí dostupných v jednotlivých režimech. Podrobný popis každé z funkcí získáte klepnutím na její název.

Nastavení zařízení | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
Tisk NVLogo | OK | ×
Tisk Soft Logo | × | OK
Ovládání externích periferních zařízení | OK | OK

Další funkce | Line | Raster
--- | --- | ---
Formát papíru | OK | OK
Kvalita tisku | OK | OK
Vestavěné fonty | OK | ×

Zpět nahoru

## Podrobný návod k obsluze

### Nastavení zařízení

Záložka „Device Settings (Nastavení zařízení)“ v okně vlastností tiskové fronty obsahuje řadu různých nastavení. Záložku „Device Settings (Nastavení zařízení)“ otevřete následovně:

1. Otevřete kartu ‚Ovládací panely‘ a otevřete složku ‚Zařízení a tiskárny‘.
2. Pravým tlačítkem klikněte na tiskovou frontu, kterou chcete nakonfigurovat, čímž otevřete místní nabídku, a poté klikněte na ‚Vlastnosti tiskárny‘.
3. Klepněte na záložku „Device Settings (Nastavení zařízení)“.

Poznámka: Některé funkce nelze nastavit zároveň.
Objeví-li se u vaší konfigurace zařízení znak „!“, zkontrolujte nastavení podle popisu u každé položky.

Níže je uveden popis každé z funkcí.

#### Print Mode

Pro svůj dokument můžete vybrat buď nastavení „Line“ nebo „Raster“.
Ve výchozím nastavení je vybrán „Raster“. Funkce ovladače tiskárny se liší podle těchto nastavení režimu tisku. Podrobnější informace najdete zde.
Za účelem maximálního využití možností vaší tiskárny se doporučuje vybrat režim „Raster“ pro USB rozhraní a režim „Line“ pro sériové rozhraní.

Poznámka: Změníte-li režim tisku, restartujte počítač, aby se všechny aplikace přizpůsobily novému nastavení.

#### Paper Type

Nastavení „Paper Type“ umožňuje tisknout ve třech režimech: „Receipt“ pro dokumenty o proměnlivé délce, „Ticket“ pro dokumenty o pevné délce a „Black Mark“ pro dokumenty se stránkami ohraničenými pomocí tiskových značek.
Možnost „Receipt“ použijte tehdy, jestliže se tištěné dokumenty liší v délce a chcete je bezprostředně za posledním řádkem oříznout. (Formát papíru pro tisk můžete nastavit v možnosti Formát papíru)
Možnost „Ticket“ použijte tehdy, jestliže chcete, aby vytištěné dokumenty měly stejnou délku, kterou nastavíte pomocí možnosti Formát papíru. Papír bude oříznut poté, co jeho délka dosáhne vámi nastavené hodnoty.
Možnost „Black Mark“ použijte tehdy, jestliže chcete, aby tiskárna ořízla papír podle černých značek.

#### Print Setting - Speed

Toto nastavení určuje rychlost tisku tiskárny.
Ve většině případů budete chtít použít možnost „High“. Je-li priorita pro kvalitu tisku vyšší než pro jeho rychlost, můžete vybrat možnost „Low“.

Poznámka: Když vyberete možnost vysokého rozlišení (Kvalita tisku), toto nastavení nebude dostupné.

#### Print Setting - Density

Toto nastavení určuje sytost tisku tiskárny.
Ve většině případů budete chtít použít možnost „Standard“. Chcete-li tisk zesvětlit, nastavte na „-1“ , „-2“ nebo „-3“. Chcete-li tisk ztmavit, nastavte na „+1“ , „+2“ nebo „+3“.

#### Print Setting - Details - Print Position

Toto nastavení určuje polohu tisku.
Pokud se tisková plocha liší od formátu papíru a poměr zvětšení byl nastaven na jinou hodnotu než 100 %, můžete určit, jaká část tiskové plochy se má vytisknout.
Chcete-li tisknout na papír od levého okraje tiskové plochy, vyberte nastavení „Left“. Chcete-li tisknout na papír ve středu tiskové plochy, vyberte nastavení „Center“. Chcete-li tisknout na papír od pravého okraje tiskové plochy, vyberte nastavení „Right“.

Papír se vyrovná na základě minimální hodnoty parametru Předdefinovaný formát papíru, který umožní pojmutí tiskové plochy vypočítané ze zadaného poměru zvětšení a formátu papíru.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost Print Mode nastavena na „Raster“.

#### Print Setting - Details - Reverse

Chcete-li tisknout hlavou dolů, nastavte možnost „Reverse Print “ na „Enable“.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost Print Mode nastavena na „Raster“.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Dojde-li k chybě, můžete s nevytištěnými daty, která již byla odeslána na tiskárnu, manipulovat podle níže popsaného postupu.
Chcete-li nevytištěná data po obnovení po chybě zrušit, vyberte položku „Clear Data By Document“ a zaškrtněte políčko „Enable bidirectional support“ na kartě „Ports (Porty)“ v okně „Printer properties (Vlastnosti tiskárny)“.
Chcete-li po obnovení po chybě pokračovat v tisku nevytištěných dat, vyberte položku „Store Data“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Enable bidirectional support“.

Poznámka: Tato funkce nepracuje správně se starším firmwarem.
Používáte-li firmware verze 3.0 nebo starší, vyberte položku „Store Data“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Enable bidirectional support“ na záložce „Ports (Porty)“ v okně „Printer properties (Vlastnosti tiskárny)“.
Verzi firmwaru můžete zjistit tak, že provedete funkci Self-Printing (Vytištění informací o tiskárně).
Chcete-li provést aktualizaci firmwaru tiskárny, obraťte se na prodejce.

#### Print Settings - Details - Top Search

Nastavení této funkce na „Enable“ způsobí obrácený posun papíru před tiskem, čímž se minimalizuje netisknutelný horní okraj.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze tehdy, je-li možnost Print Mode nastavena na „Raster“ a možnost „Page Cut Type“ nebo „Document Cut Type“ na „Full Cut“.

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Chcete-li použít papír s tiskovými značkami, nastavte možnost „Paper Type“ na „Black Mark“.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost Paper Type nastavena na „Black Mark“.

#### Scaling - Factor

Toto nastavení určuje procentuální hodnotu zvětšení nebo zmenšení.
Poměr zvětšení lze nastavit v rozmezí od 20 % do 200 %.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost Print Mode nastavena na „Raster“.
Pokud se současně používá Soft Logo, nebude toto nastavení uplatněno na měkké logo.

#### Paper Cut - Page Cut Type

Nastavení „Page Cut Type“ určuje způsob, jakým jsou ořezávány všechny stránky tištěného dokumentu s výjimkou poslední stránky.
Nechcete-li ořezávat stránky tištěného dokumentu, vyberte možnost „No Cut“. Chcete-li, aby byl tištěný dokument částečně ořezáván, vyberte možnost „Partial Cut“. Chcete-li, aby byl tištěný dokument plně ořezáván, vyberte možnost „Full Cut“.

#### Paper Cut - Document Cut Type

Nastavení „Document Cut Type“ určuje způsob, jakým bude oříznuta poslední stránka tištěného dokumentu.
Nechcete-li oříznout poslední stránku tištěného dokumentu, vyberte možnost „No Cut“. Chcete-li, aby byl tištěný dokument částečně ořezáván, vyberte možnost „Partial Cut“. Chcete-li, aby byl tištěný dokument plně ořezáván, vyberte možnost „Full Cut“.

#### NVLogo

NVLogo je funkce, která tiskne na strany nebo dokumenty data log, která byla v tiskárně zaregistrována pomocí funkce registrace log aplikace Printer Utility.
Chcete-li provést toto nastavení, musíte logo uložit na tiskárnu. Podrobné informace najdete v nápovědě k uložení loga pro aplikaci Printer Utility.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost Print Mode nastavena na „Line“.

##### NVLogo - Document Top

Tato funkce nastavuje polohu a data loga, pokud jej chcete tisknout v záhlaví dokumentu.
Chcete-li tisknout logo zarovnané vlevo, vyberte nastavení „Left“. Chcete-li tisknout se zarovnáním na střed, vyberte možnost „Center“. Pokud chcete tisknout se zarovnáním vpravo, vyberte možnost „Right“. V parametru „Registration Number“ můžete rovněž nastavit číslo dat loga, které chcete vytisknout.
Vybrané logo bude vytištěno v záhlaví první stránky dokumentu.
Zvolíte-li nastavení „No Use“, logo se v záhlaví dokumentu nevytiskne.

##### NVLogo - Page Top

Tato funkce nastavuje polohu a data loga, pokud jej chcete tisknout v záhlaví strany.
Chcete-li tisknout logo zarovnané vlevo, vyberte nastavení „Left“. Chcete-li tisknout se zarovnáním na střed, vyberte možnost „Center“. Pokud chcete tisknout se zarovnáním vpravo, vyberte možnost „Right“. V parametru „Registration Number“ můžete rovněž nastavit číslo dat loga, které chcete vytisknout.
Vybrané logo bude vytištěno v záhlaví strany.
Zvolíte-li nastavení „No Use“, logo se v záhlaví strany nevytiskne.

##### NVLogo - Page Bottom

Tato funkce nastavuje polohu a data loga, pokud jej chcete tisknout v zápatí strany.
Chcete-li tisknout logo zarovnané vlevo, vyberte nastavení „Left“. Chcete-li tisknout se zarovnáním na střed, vyberte možnost „Center“. Pokud chcete tisknout se zarovnáním vpravo, vyberte možnost „Right“. V parametru „Registration Number“ můžete rovněž nastavit číslo dat loga, které chcete vytisknout.
Vybrané logo bude vytištěno v zápatí strany.
Zvolíte-li nastavení „No Use“, logo se v zápatí strany nevytiskne.

##### NVLogo - Document Bottom

Tato funkce nastavuje polohu a data loga, pokud jej chcete tisknout na konci dokumentu.
Chcete-li tisknout logo zarovnané vlevo, vyberte nastavení „Left“. Chcete-li tisknout se zarovnáním na střed, vyberte možnost „Center“. Pokud chcete tisknout se zarovnáním vpravo, vyberte možnost „Right“. V parametru „Registration Number“ můžete rovněž nastavit číslo dat loga, které chcete vytisknout.
Vybrané logo bude vytištěno v zápatí poslední stránky dokumentu.
Zvolíte-li nastavení „No Use“, logo se na konci dokumentu nevytiskne.

#### Soft Logo

Soft Logo je funkce, která tiskne data uložená v počítači jako logo do dokumentu nebo na stránku.
Ukládá tiskový výstup z tiskárny jako data BMP a umožňuje jejich použití jako logo.
Jako logo je rovněž možné použít data BMP uložená v počítači.

Umožňuje vám při každém tisku dat použít data využívaná funkcí Soft Logo jejich uložením do složky na určeném umístění (výchozí jednotka:/Star/(název tiskové fronty)/StarRasterLogoData/). Chcete-li použít data BMP, ukládejte názvy souborů pod pořadovými čísly počínajíc 0.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost Print Mode nastavena na „Raster“.
Tuto funkci nelze použít spolu s nastavení vysokého rozlišení (Kvalita tisku).

##### Soft Logo - Mode

Pokud při výběru dat loga zvolíte možnost „Generate - ...“ a vytisknete obsah, který se má použít jako logo, při každém tisku dat se do složky na určeném umístění uloží ve formátu BMP stejná data, jako je tiskový výstup.
Tiskový výstup několika stran je možné uložit do několika částí dat loga. Pokud se data loga ukládají, když již byla uložena data BMP, budou uložená data BMP odstraněna a nahrazena novými daty loga.
Chcete-li tisknout všechna data BMP, která byla uložena do složky specifikované při výběru možnosti „Generate - ...“, klikněte na tlačítko „Test Print“.

Zvolíte-li „Print Mode“, při každém nastavení dat loga proběhne tisk Soft Logo.

##### Soft Logo - Document Top

Zvolíte-li možnost „All - BMP“, budou v záhlaví dokumentu vytištěna všechna data BMP ve složce „StartDoc“ na určeném umístění. Zvolíte-li možnost „Sequential - BMP“, budou v záhlaví dokumentu postupně vytištěna všechna data BMP ve složce „StartDoc“ na určeném umístění.
Pokud zvolíte nastavení „No Use“, v záhlaví dokumentu tisk Soft Logo neproběhne.

##### Soft Logo - Page Top

Zvolíte-li možnost „All - BMP“, budou v záhlaví strany vytištěna všechna data BMP ve složce „StartPage“ na určeném umístění. Zvolíte-li možnost „Sequential - BMP“, budou v záhlaví strany postupně vytištěna všechna data BMP ve složce „StartPage“ na určeném umístění.
Pokud zvolíte nastavení „No Use“, v záhlaví strany tisk Soft Logo neproběhne.

##### Soft Logo - Page Bottom

Zvolíte-li možnost „All - BMP“, budou v zápatí strany vytištěna všechna data BMP ve složce „EndPage“ na určeném umístění. Zvolíte-li možnost „Sequential - BMP“, budou v zápatí strany postupně vytištěna všechna data BMP ve složce „EndPage“ na určeném umístění.
Pokud zvolíte nastavení „No Use“, v zápatí strany tisk Soft Logo neproběhne.

##### Soft Logo - Document Bottom

Zvolíte-li možnost „All - BMP“, budou v zápatí dokumentu vytištěna všechna data BMP ve složce „EndDoc“ na určeném umístění. Zvolíte-li možnost „Sequential - BMP“, budou v zápatí dokumentu postupně vytištěna všechna data BMP ve složce „EndDoc“ na určeném umístění.
Pokud zvolíte nastavení „No Use“, v zápatí dokumentu tisk Soft Logo neproběhne.

#### Peripheral Unit 1 - Type

Tiskárna může ovládat dva různé typy periferních zařízení, a sice „Buzzer“ nebo „Cash Drawer“.
Nemáte-li k tiskárně připojeno periferní zařízení 1, nemusíte si tohoto nastavení a jeho možností všímat. (Nastavení bude ignorováno.)

Poznámka: Pokud jako periferní jednotku 1 nepoužíváte bzučák (např. používáte zásuvku apod.), nikdy nenastavujte možnost „Buzzer“.
V opačném případě může dojít k nevratnému poškození používaného periferního zařízení.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

Tiskárna může aktivovat periferní zařízení připojené k obvodu č. 1 v různých okamžicích během tisku dokumentu.
Vyberete-li možnost „Document Top“, aktivuje se periferní zařízení pouze jednou před zahájením tisku. Vyberete-li možnost „Page Top“, aktivuje se periferní zařízení vždy před zahájením tisku stránky. Vyberete-li možnost „Page Bottom“, aktivuje se periferní zařízení vždy po dokončení tisku stránky. Vyberete-li možnost „Document Bottom“, aktivuje se periferní zařízení pouze jednou po dokončení tisku.

Poznámka: Nemáte-li k tiskárně připojeno periferní zařízení 1, vyberte možnost „No Use“.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Jestliže máte k tiskárně připojenou zásuvku jako periferní zařízení 1, můžete pomocí tohoto nastavení určit šířku aktivačního pulzu.
Různé peněžní zásuvky vyžadují různou šířku pulzu; vyberte z dostupných možností tu, při které se zásuvka spolehlivě otevírá.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Máte-li jako periferní jednotku 1 připojen bzučák, můžete pomocí tohoto nastavení určit dobu, po kterou bude znít zvukový signál.
Vyberte vhodné nastavení času, které vám bude vyhovovat. Vyberte časový interval, který vám nejlépe vyhovuje; delší tón lépe upoutá pozornost, kratší bude méně rušivý.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Máte-li jako periferní jednotku 1 připojen bzučák, můžete pomocí tohoto nastavení určit časový interval mezi jednotlivými tóny.
Toto nastavení umožňuje nastavení času mezi tóny periferní jednotky 1, pokud bylo aktivováno opakované zvukové upozornění. Kratší pauza znamená rychlejší sekvenci, další pauza znamená pomalejší sekvenci.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Máte-li jako periferní jednotku 1 připojen bzučák, můžete pomocí tohoto nastavení určit počet tónů, které zazní při každé aktivaci bzučáku.

Buzzer můžete bez ohledu na nastavený počet opakování vypnout stisknutím tlačítka „FEED“.

#### Peripheral Unit 2 - Type

Tiskárna může ovládat dva různé typy periferních zařízení, a sice „Buzzer“ nebo „Cash Drawer“.
Nemáte-li k tiskárně připojeno periferní zařízení 2, nemusíte si tohoto nastavení a jeho možností všímat. (Nastavení bude ignorováno.)

Poznámka: Pokud jako periferní jednotku 2 nepoužíváte bzučák (např. používáte zásuvku apod.), nikdy nenastavujte možnost „Buzzer“.
V opačném případě může dojít k nevratnému poškození používaného periferního zařízení.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

Tiskárna může aktivovat periferní zařízení připojené k obvodu č. 2 v různých okamžicích během tisku dokumentu.
Vyberete-li možnost „Document Top“, aktivuje se periferní zařízení pouze jednou před zahájením tisku. Vyberete-li možnost „Page Top“, aktivuje se periferní zařízení vždy před zahájením tisku stránky. Vyberete-li možnost „Page Bottom“, aktivuje se periferní zařízení vždy po dokončení tisku stránky. Vyberete-li možnost „Document Bottom“, aktivuje se periferní zařízení pouze jednou po dokončení tisku.

Poznámka: Nemáte-li k tiskárně připojeno periferní zařízení 2, vyberte možnost „No Use“.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Pokud jako periferní zařízení 2 používáte zásuvku, je šířka pulzu pevně nastavena na „200 milliseconds“.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Máte-li jako periferní jednotku 2 připojen bzučák, můžete pomocí tohoto nastavení určit dobu, po kterou bude znít zvukový signál.
Vyberte vhodné nastavení času, které vám bude vyhovovat. Vyberte časový interval, který vám nejlépe vyhovuje; delší tón lépe upoutá pozornost, kratší bude méně rušivý.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Máte-li jako periferní jednotku 2 připojen bzučák, můžete pomocí tohoto nastavení určit časový interval mezi jednotlivými tóny.
Toto nastavení umožňuje nastavení času mezi tóny periferní jednotky 2, pokud bylo aktivováno opakované zvukové upozornění. Kratší pauza znamená rychlejší sekvenci, další pauza znamená pomalejší sekvenci.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Máte-li jako periferní jednotku 2 připojen bzučák, můžete pomocí tohoto nastavení určit počet tónů, které zazní při každé aktivaci bzučáku.

Buzzer můžete bez ohledu na nastavený počet opakování vypnout stisknutím tlačítka „FEED“.

### Formát papíru

Ovladač nabízí několik možností pro nastavení Předdefinovaný formát papíru.
Dále můžete vytvářet vlastní formáty papíru pomocí nastavení Vytváření uživatelských formátů papíru ve funkci tiskové fronty systému Windows.
Každý formát papíru je definován zadanou šířkou a výškou ohraničující tisknutelnou oblast. V dokumentech nemusíte používat žádné okraje.
Formáty papíru, které ve svém názvu obsahují slovo „Receipt“, jsou určeny pro tištěné dokumenty o proměnlivé délce, např. účtenky; používáte-li některý z těchto formátů, vyberte v nastavení Paper Type možnost „Receipt“.

Nastavení formátu papíru se může měnit podle momentálního nastavení aplikací, které používáte.
Není-li ve vaší aplikaci nastaven žádný formát papíru, použijte následující nastavení. Doporučuje se nakonfigurovat tutéž hodnotu na třech místech.

1. Otevřete kartu ‚Ovládací panely‘ a otevřete složku ‚Zařízení a tiskárny‘.
2. Pravým tlačítkem klikněte na tiskovou frontu, kterou chcete nakonfigurovat, čímž otevřete místní nabídku, a poté klikněte na ‚Vlastnosti tiskárny‘.
3. Klepněte na tlačítko „Printing Preference... (Předvolba tisku...)“ na záložce „General (Obecné)“ a na záložce „Layout (Rozvržení)“ v okně, které se otevře, klepněte na tlačítko „Advanced (Rozšířené)“; tam uvidíte nastavení „Paper Size“, kde vyberte stejný formát papíru.
4. Vyberte možnost „FRICTION (FRICTION)“ ve větvi „Form To Tray Assignment (Přiřazení formuláře a zásobníku)“ pod položkou „Device Setting (Nastavení zařízení)“.
5. Klepněte na tlačítko „Printing Preference... (Předvolba tisku...)“ na záložce „General (Obecné)“ a na záložce „Layout (Rozvržení)“ v okně, které se otevře, klepněte na tlačítko „Advanced (Rozšířené)“; tam uvidíte nastavení „Paper Size“, kde vyberte stejný formát papíru.

#### Předdefinovaný formát papíru

Níže jsou uvedeny předdefinované formáty papíru nabízené ovladačem TSP700II.

Nastavená hodnota | Výchozí hodnota | Šířka tisku | Délka
--- | --- | --- | ---
80mm × 200mm |  | 80mm | 200mm
80mm × Receipt |  | 80mm | 3.000mm
72mm × 200mm |  | 72mm | 200mm
72mm × Receipt | ○ | 72mm | 3.000mm
52.5mm × 200mm |  | 52,5mm | 200mm
52.5mm × Receipt |  | 52,5mm | 3.000mm
52mm × 200mm |  | 52mm | 200mm
52mm × Receipt |  | 52mm | 3.000mm
50.8mm × 200mm |  | 50,8mm | 200mm
50.8mm × Receipt |  | 50,8mm | 3.000mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80mm | 297mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80mm | 11inch

#### Vytváření uživatelských formátů papíru

Chcete-li vytvořit uživatelský formát papíru, můžete použít funkci tiskové fronty systému Windows a postupovat podle níže uvedených pokynů.

1. Otevřete kartu ‚Ovládací panely‘ a otevřete složku ‚Zařízení a tiskárny‘.
2. Vyberte tiskárnu, kterou chcete nakonfigurovat, a klikněte na položku ‚Vlastnosti tiskového serveru‘ v menu.
3. Klepněte na záložku „Formuláře“.
4. Zaškrtněte políčko „Vytvořit nový formulář“.
5. Do pole „Název formuláře“ zadejte nový název.
6. Vyberte jednotky v sekci „Popis formuláře (měřítka)“ a zadejte do polí „Šířka“ a „Výška“ v nastavení „Formát papíru“ potřebné hodnoty.
7. Klepněte na tlačítko „Uložit formulář“ a tlačítkem „Storno“ zavřete okno.

Formáty papíru nabízené ovladačem tiskárny TSP700II jsou následující.
Uživatelský formát papíru lze nastavit v následujícím rozsahu:

Šířka papíru | Minimální hodnota | 25,4mm
Maximální hodnota | 80mm
Výška papíru | Minimální hodnota | 25,4mm
Maximální hodnota | 3276,7mm

### Kvalita tisku

Tento ovladač tiskárny nabízí možnost změnit nastavení „Kvalita tisku“, pomocí kterého se změní rozlišení tisku.
Můžete jej nastavit v dialogovém okně „Print Mode“ výběrem nastavení „Raster“.

Postup je následující:

1. Otevřete kartu ‚Ovládací panely‘ a otevřete složku ‚Zařízení a tiskárny‘.
2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskové fronty, u níž chcete změnit kvalitu tisku, a vyberte položku „Předvolby tisku“.
3. Vyberte záložku „Layout (Rozvržení)“ a klepněte na tlačítko „Advanced (Rozšířené)“.
4. V sekci „Graphics (Grafika)“ můžete nastavit možnost „Print Quality (Kvalita tisku)“.

Můžete vybírat z následujících možností:

Nastavená hodnota | Výchozí hodnota | Podrobnosti
--- | --- | ---
203 × 406 dots per inch |  | Tisk 203dpi (Šířka) 406dpi (Výška).
203 × 203 dots per inch | ○ | Tisk 203dpi (Šířka) 203dpi (Výška).

### Vestavěné fonty (Tiskárna, Čárový kód a Řídící fonty)

Vaše tiskárna podporuje řadu vlastních fontů a čárových kódů. Tyto fonty jsou vestavěny v tiskárně a lze je vybírat z vaší aplikace.
Můžete je použít, je-li možnost „Print Mode“ nastavena na „Line“.

Pomocí vestavěných fontů můžete dosáhnout vysoké kvality a zároveň rychlosti tisku. Fonty čárových kódů vám umožňují tisknout čárové kódy jednoduchým použitím jednoho z fontů čárových kódů na část vašeho dokumentu; text v takové části popisuje rozložení a data čárového kódu. Řídící font umožňuje ovládat chování tiskárny z různých hledisek; jednotlivé akce tiskárny jsou přiřazeny určitým znakům, které se tisknou řídícím fontem.

Klepnutím zde otevřete další stránku s nápovědou, kde jsou tyto fonty popsány podrobněji.

Zpět nahoru

## Pracovní prostředí

### Podporované modely

TSP700II

### Systémové požadavky

Windows 7 (32bit/64bit)
Windows 8 (32bit/64bit)*
Windows 8.1 (32bit/64bit)*
Windows 10 (32bit/64bit)*

* Podrobnosti viz Installation Manual.

Zpět nahoru

## Právní informace

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.