### İçindekiler

Aygıt Yazı Tipi Listesi
Barkot Yazı Tipi
İki Boyutlu Kodu Yazı Tipi
Kontrol Yazı Tipi
Yasal Bilgilendirme

# TSP700II Windows Yazıcı Sürücüsü
- Aygıt Yazı Tipi

Bu yazıcı, pek çok yerleşik yazı tipini destekler.

Bu yazı tipleri pek çok farklı boyuttadır ve True Type yazı tiplerinden daha net yazdırma kalitesi sunar. Pek çok farklı Barkot / İki boyutlu kod boyutu ve özelliği, Barkot Yazı Tipleri / İki boyutlu kod yazı tipleri girerek kodlanabilir ve yazdırılabilir.
Kontrol yazı tipi, karakter bazlı yazdırma işlerine gömülü komutlarla yazıcıyı kontrol etmek için kullanılır.

Aygıt yazı tipleri sadece Line Modu ayarında kullanılabilir.

## Aygıt Yazı Tipi Listesi

Bu yazıcı sürücüsü tarafından desteklenen aygıt yazı tipleri aşağıda sıralanmıştır.
Uygulamalarınızın yapılandırma seçeneklerini kullanarak uygun yazı tiplerini ve boyutlarını belirleyin.
24 piksel değeri, Microsoft Word veya Excel programlarındaki 8.5 punto değerine karşılık gelmektedir

Yazı Tipi Adı | Genişlik (piksel) | Yükseklik (piksel) | 80mm veya 640 Nokta Satırı başına karakter | Ayrıntı
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7 cpi | 30 | 24 | 21 | Printer Yazı Tipleri (ANK Yazı Tipleri A)
Printer 7 cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8 cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8 cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5 cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5 cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14 cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14 cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16 cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16 cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17 cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17 cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5 cpi | 24 | 24 | 26 | Printer Yazı Tipleri (ANK Yazı Tipleri B)
Printer FontB 8.5 cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10 cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10 cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11 cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11 cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17 cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17 cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20 cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20 cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5 cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5 cpi Tall | 9 | 48 | 71
Basitleştirilmiş Çince | - | - | - | 2 baytlık Yazı Tipleri
Geleneksel Çince | - | - | -
Hangul | - | - | -
UPC-E | 12 | 24 | 53 | Barkot Yazı Tipleri
UPC-A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN -8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN -13 | 12 | 24 | 53
CODE39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | İki Boyutlu Kod Yazı Tipleri
PDF417 | 1 | 24 | 640
VERİ1 | 1 | 24 | 640
VERİ2 | 1 | 24 | 640
VERİ3 | 1 | 24 | 640
Control | 12 | 24 | 53 | Kontrol Yazı Tipleri
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

Yukarı Dön

## Barkot Yazı Tipleri

Bu yazıcı sürücüsü, aşağıdaki Barkot Yazı Tipi çeşitlerini destekler.

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN -8
- JAN/EAN -13
- CODE39
- ITF
- NW-7(Codabar)

### Barkot Yazı Tipi Parametre Listesi

■ Barkot Verisi

Barkot Türü | İzin Verilen Karakter Sütunu | İzin Verilen Karakter Kümesi
--- | --- | ---
UPC-E | 12 sütun | Değer: '0' - '9'
UPC-A | 12 sütun | Değer: '0' - '9'
JAN/EAN -8 | 8 sütun | Değer: '0' - '9'
JAN/EAN -13 | 13 sütun | Değer: '0' - '9'
CODE39 | 1 sütun veya daha fazla | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (başlat / durdur) *1
ITF | 2 veya daha fazla (düz) | Değer: '0' - '9'
NW-7(Codabar) | 1 sütun veya daha fazla | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' 'A' - 'D'

*1 başlat/durdur kodu otomatik olarak üretilir.

■ Minimum Modül Genişliği Parametre Ayarı

Karakter | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | KOD39 NW-7 (*1) | ITF (*1)
--- | --- | --- | ---
a | 2 Nokta | 2 Nokta (6) | 2 Nokta (5)
b | 3 Nokta | 3 Nokta (9) | 4 Nokta (10)
c | 4 Nokta | 4 Nokta (12) | 6 Nokta (15)
d | - | 2 Nokta (5) | 2 Nokta (4)
e | - | 3 Nokta (8) | 4 Nokta (8)
f | - | 4 Nokta (10) | 6 Nokta (12)
g | - | 2 Nokta (4) | 2 Nokta (6)
h | - | 3 Nokta (6) | 3 Nokta (9)
i | - | 4 Nokta (8) | 4 Nokta (12)

*1 Her modül genişliğinin yanındaki parantezler içinde bulunan sayı, o kodun kalın formuna ait nokta sayısını gösterir.

■ Barkot Yükseklik Parametresi Ayarı

Karakter | Barkot yüksekliği
--- | ---
o | 32 Nokta (4 mm)
p | 64 Nokta (8 mm)
q | 96 Nokta (12 mm)
r | 128 Nokta (16 mm)
s | 160 Nokta (20 mm)
t | 192 Nokta (24 mm)
u | 224 Nokta (28 mm)
v | 255 Nokta (31,9 mm)

■ Barkot Son Parametresi

Karakter | İşlev
--- | ---
z | Barkot Veri Sonlandırma Kodu (1EH)

Not: Seçtiğiniz bazı karakterler, yazıcı tarafından desteklenmediği takdirde reddedilecektir.

### Barkot Yazı Tipi - Tanım Yöntemi

Barkot Yazı Tipleri; Modül Genişliği Ayar Parametresi, Modül Yüksekliği Ayar Parametresi, Barkot Verisi ve Barkot Sonlandırma Parametresi alanı öğelerinden oluşur. Açıklama, bu alanları bir araya getirir.
Detaylar için, Star Line Mode Command Specifications bölümüne bakabilirsiniz.

Örneğin '0123ABC', KOD 39 barkodu olarak kodlanır. (Modül genişliği 2 Nokta, 8 mm yükseklik)

[Tanımlama Verisi]

a p 0123ABC z

Tanımlama Karakteri | Anlamı
--- | ---
'a' | Modül Genişliği Ayar Parametresi (2 Nokta)
'p' | Barkot Yüksekliği Ayar Parametresi (64 Nokta : 8 mm).
'0123ABC' | Barkot verisi
'z' | Barkot Bitiş Parametresi

[Yazdırma Sonucu]

Her alanın detaylı açıklaması için Barkot Yazı Tipi Parametre Listesi bölümüne bakınız.

Yukarı Dön

## İki Boyutlu Kod Yazı Tipi

Bu yazıcı sürücüsü, İki Boyutlu Kod Yazı Tipleri - QR Kodu ve PDF417'yi destekler.

### İki Boyutlu Kod Yazı Tipleri için Tanımlama Yöntemi

İki boyutlu barkot yazı tipi kullanarak iki boyutlu kodlar kodladığınızda, kodu aşağıdaki gibi açıklayın.

1. İki Boyutlu Kod Tipi Ayarı
   Tüm değerlerin varsayılanı mevcuttur, sadece bu varsayılan ayarları değiştirmek istediğinizde bir kod belirtin.
2. İki Boyutlu Kod Verisi Ayarı
   Komut fontunu izleyerek ve ardından iki boyutlu kod verisini belirterek iki boyutlu veri için çeşitli parametreler belirleyebilirsiniz.
3. İki boyutlu kodların genişleme bilgilerinin alınması(Rastgele)
   Yukarıdaki 1 ve 2 parametrelerinde hatalı eşleşme olduğu takdirde bir hata döndürülür.
4. İki Boyutlu Kod Yazdırma

Her komut hakkında detaylı bilgi için, Star Line Mode Command Specifications bölümüne bakabilirsiniz.
Örnek: %25 hata düzeltme oranıyla QR Kodu kullanmanız gerektiğinde, iki boyutlu bir koda '012345ABCD' girin.
[Tanımlama Verisi]
E2A0* 012345ABCD P

Tanımlama Karakteri | Ayar Yazı Tipleri | Anlamı
--- | --- | ---
'E2' | QR_CNTL | Hata düzeltme oranını Q (%25) olarak ayarlayın
'A0' | QR_CNTL | QR kodu verisini ayarlayın (otomatik analiz)
'*' | VERİ1 | A = \x0A = '*' *1
' ' | VERİ1 | 0 = \x00 = ' '(boş karakter) *1
'012345ABCD' | ESC_FONT | İki Boyutlu Kod Verisi
'P' | QR_CNTL | QR Kod Yazdırma

*1 İki boyutlu bir kodun 10 baytının onaltılık sistem kullanarak '0 A' olarak gösterilmesi. Düşük bayt(A) ve Yüksek bayt(0) sırasıyla '0 A' belirtin
[Yazdırma Sonucu]

Her yazı tipi ayarının detaylı açıklaması için İki Boyutlu Yazı Tipleri İşlev Listesi bölümüne bakınız.

### İki Boyutlu Yazı Tipleri İşlev Listesi

■ İki Boyutlu Kod Verisi

Yazı Tipi Adı | İşlev | Ayrıntılar | Notlar
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | QR Kod Komutları Ayarı | İki boyutlu kod yazdırma için her komutu barındırır. |
PDF417 | PDF417 Komut ayarı | PDF417 yazdırmak için her komutu barındırır. |
VERİ1 | Veri Ayarı | \x20 -\x7F değeri \x00 -\x5F olarak değiştirilerek | \x00 -\xFF çıktısı alınabilir
VERİ2 | \x20 -\x7F değeri \x60 -\xBF olarak değiştirilir
VERİ3 | \x20 -\x5F değeri \xC0 -\xFF olarak değiştirilir
ESC_FONT | \x20 -\x7F değiştirilmeden çıkartılır. | \x20 -\x7F çıkartılabilir

*1 Sadece QR Kodu desteklenir (Çince Karakter çıkışı desteklenmez).

■ QR_CNTL(QR Kodu Ayarı Yazı Tipleri)

Karakterler | İşlev | Sürücü için Çıktı Kodu
--- | --- | ---
0 | Her QR kodu için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x00
1 | Her QR kodu için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x01
2 | Her QR kodu için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x02
3 | Her QR kodu için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x03
4 | Her QR kodu için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x04
5 | Her QR kodu için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x05
6 | Her QR kodu için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x06
7 | Her QR kodu için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x07
8 | Her QR kodu için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x08
9 | Her QR kodu için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x09
M | QR kod modelini ayarlama | \x1b \x1dyS0
M1 | QR kod modelini ayarlama: model 1 | \x1b \x1dyS0 \x01
M2 | QR kod modelini ayarlama: model 2 | \x1b \x1dyS0 \x02
E | Hata düzeltme seviyesini ayarlama | \x1b \x1dyS1
* El(E0) | Hata düzeltme seviyesi L (hata düzeltme oranı:%7) | \x1b \x1dyS1 \x00
* Em(E1) | Hata düzeltme seviyesi M (hata düzeltme oranı:%15) | \x1b \x1dyS1 \x01
* Eq(E2) | Hata düzeltme seviyesi Q (hata düzeltme oranı:%25) | \x1b \x1dyS1 \x02
* Eh(E3) | Hata düzeltme seviyesi H (hata düzeltme oranı:%30) | \x1b \x1dyS1 \x03
S1- S8 | Modül boyutu ayarla (Birim: nokta) | \x1b \x1dyS2( \x01~08)
A0 | QR kodu verisi ayarlama (otomatik veri analizi) | \x1b \x1dyD1 \x00
B | QR kodu verisi ayarlama (manuel veri analizi) | \x1b \x1dyD2
P | QR Kod Yazdırma | \x1b \x1dyP

* Hata düzeltme seviyesi ayarlamak için parantez içindeki ayar prosedürü de kullanılabilir

■ PDF417 Yazı Tiplerini Ayarla

Karakterler | İşlev | Sürücü için Çıktı Kodu
--- | --- | ---
0 | Her PDF417 için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x00
1 | Her PDF417 için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x01
2 | Her PDF417 için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x02
3 | Her PDF417 için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x03
4 | Her PDF417 için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x04
5 | Her PDF417 için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x05
6 | Her PDF417 için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x06
7 | Her PDF417 için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x07
8 | Her PDF417 için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x08
9 | Her PDF417 için komut ayarlamada kullanılan parametreler için | \x09
S | PDF417 kod boyutu ayarlama | \x1b \x1dxS0
E | PDF417 Güvenlik Seviyesi ayarlama (ECC) | \x1b \x1dxS1
M | PDF417 için modül x yön boyutu ayarlama | \x1b \x1dxS2
A | PDF417 için modül en/boy oranı ayarlama | \x1b \x1dxS3
D | PDF417 kod verisi ayarlama | \x1b \x1dxD
P | PDF417 kodu yazdırma | \x1b \x1dxP

■ ESC_FONT , VERİ1 , VERİ2 , VERİ3 (İki boyutlu kod verisi yazı tipleri ayarlama)

Giriş verisi: Kullanıcı uygulamasına gömülmüş karakterler. | Çıkış verisi: Printer sürücüsünden yazıcıya çıkartılan karakter kodu
--- | ---
Karakter | Karakter Kodu | ESC_FONT | VERİ1 | VERİ2 | VERİ3
Boş | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0
! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1
" | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2
# | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3
$ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4
% | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5
& | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6
‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7
( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8
) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9
* | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA
+ | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB
, | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC
- | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD
. | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE
/ | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF
0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0
1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1
2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2
3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3
4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4
5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5
6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6
7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7
8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8
9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9
: | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA
; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB
< | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC
= | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD
> | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE
? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF
@ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0
A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1
B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2
C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3
D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4
E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5
F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6
G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7
H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8
I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9
J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA
K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB
L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC
M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED
N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE
O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF
P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0
Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1
R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2
S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3
T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4
U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5
V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6
W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7
X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8
Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9
Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA
' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB
\ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC
] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD
^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE
_ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF
` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | -
a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | -
b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | -
c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | -
d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | -
e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | -
f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | -
g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | -
h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | -
i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | -
j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | -
k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | -
l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | -
m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | -
n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | -
o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | -
p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | -
q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | -
r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | -
s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | -
t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | -
u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | -
v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | -
w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | -
x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | -
y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | -
z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | -
{ | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | -
| | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | -
} | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | -
~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | -
< DEL > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | -

* Karakter girişine izin verilmez.
Not: Bazı karakterler, yazıcı tarafından desteklenmediği takdirde reddedilecektir.
Yukarı Dön

## Kontrol Yazı Tipleri

Kontrol yazı tipleri, yazıcı işlevlerini kontrol etmede kullanılır.
Kontrol yazı tipi, çeşitli yazıcı eylemlerini çalıştırmak için kullanılır, yazdırma amaçlı kullanılmaz.

Kontrol yazı tipiyle yapılabilecek işlemler aşağıda gösterilmiştir.

Karakterler | İşlev
--- | ---
A | Kasayı çalıştır 1 (50 ms)
B | Kasayı çalıştır 1 (100 ms)
C | Kasayı çalıştır 1 (150 ms)
D | Kasayı çalıştır 1 (200 ms)
E | Kasayı çalıştır 1 (250 ms)
d | Kasayı çalıştır 2 (200 ms)
6 | Satır beslemesi çıktısı
7 | CR çıktısı
F | Otomatik kesici: Tam kesim
P | Otomatik kesici: Kısmi kesim
G | Normal modda NV Bit Görüntüsü 1 Yazdır
H | Normal modda NV Bit Görüntüsü 2 Yazdır
I | Normal modda NV Bit Görüntüsü 3 Yazdır
J | Normal modda NV Bit Görüntüsü 4 Yazdır
K | Normal modda NV Bit Görüntüsü 5 Yazdır
Q | Çift genişlik modunda NV Bit Görüntüsü 1 Yazdır
R | Çift genişlik modunda NV Bit Görüntüsü 2 Yazdır
S | Çift genişlik modunda NV Bit Görüntüsü 3 Yazdır
T | Çift genişlik modunda NV Bit Görüntüsü 4 Yazdır
U | Çift genişlik modunda NV Bit Görüntüsü 5 Yazdır
V | Çift yükseklik modunda NV Bit Görüntüsü 1 Yazdır
W | Çift yükseklik modunda NV Bit Görüntüsü 2 Yazdır
X | Çift yükseklik modunda NV Bit Görüntüsü 3 Yazdır
Y | Çift yükseklik modunda NV Bit Görüntüsü 4 Yazdır
Z | Çift yükseklik modunda NV Bit Görüntüsü 5 Yazdır
[ | 4 x modunda NV Bit Görüntüsü 1 Yazdır
] | 4 x modunda NV Bit Görüntüsü 2 Yazdır
^ | 4 x modunda NV Bit Görüntüsü 3 Yazdır
_ | 4 x modunda NV Bit Görüntüsü 4 Yazdır
` | 4 x modunda NV Bit Görüntüsü 5 Yazdır
a | Hiza ayarı: Sola hizala
b | Hiza ayarı: Ortaya hizala
c | Hiza ayarı: Sağa hizala
e | Yeni satırı 1/8 inçe ayarla
f | Yeni satırı 1/6 inçe ayarla
g | Uluslararası karakterler seç: ABD
h | Uluslararası karakterler seç: Fransa
i | Uluslararası karakterler seç: Almanya
j | Uluslararası karakterler seç: İngiltere
k | Uluslararası karakterler seç: Danimarka I
l | Uluslararası karakterler seç: İsveç
m | Uluslararası karakterler seç: İtalya
n | Uluslararası karakterler seç: İspanya I
o | Uluslararası karakterler seç: Japonya
p | Uluslararası karakterler seç: Norveç
q | Uluslararası karakterler seç: Danimarka II
r | Uluslararası karakterler seç: İspanya II
s | Uluslararası karakterler seç: Latin Amerika
t | Siyah/beyaz ters yazdırma ayarla
u | Siyah/beyaz ters yazdırmayı iptal et
v | Müşteri ekranı: Veri transferi başlat
w | Müşteri ekranı: Veri transferini sonlandır
x | Müşteri ekranı: Ekranı temizle

Not: Bazı karakterler, yazıcı tarafından desteklenmediği takdirde reddedilecektir.
Yukarı Dön

## Yasal Bilgilendirme

Telif Hakkı (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.