### Sommario

Elenco caratteri dispositivo
Carattere codice a barre
Carattere con codice bidimensionale
Carattere di controllo
Informazioni legali

# TSP700II Driver della stampante di Windows
- Carattere dispositivo

Questa stampante supporta una serie di caratteri integrati o residenti.

Questi caratteri hanno diversi formati e offrono una stampa più chiara rispetto ai caratteri True Type. È possibile codificare e stampare numerose specifiche e formati differenti di codici a barre/codici bidimensionali immettendo i caratteri codice e barre/a codice bidimensionale.
Il carattere di controllo viene utilizzato per controllare la stampante mediante comandi incorporati in un lavoro di stampa basato sui caratteri.

I caratteri dispositivo possono essere utilizzati solo nell'impostazione "modalità Line".

## Elenco caratteri dispositivo

Di seguito sono riportati i caratteri dispositivo supportati da questo driver della stampante.
Specificare i caratteri e i formati carattere corretti durante la configurazione delle applicazioni.
Se si specifica 24 pixel, equivale a specificare 8,5 punti in Microsoft Word o Excel.

Nome carattere | Larghezza (pixel) | Altezza (pixel) | Caratteri per 80 mm o linea tratteggiata 640 | Dettagli
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Caratteri per stampante (ANK FontsA)
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Caratteri per stampante (ANK FontsB)
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71
Cinese semplificato | - | - | - | Caratteri a 2 byte
Cinese tradizionale | - | - | -
Hangul | - | - | -
UPC-E | 12 | 24 | 53 | Caratteri codice a barre
UPC-A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53
CODE39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7 (Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Caratteri con codice bidimensionale
PDF417 | 1 | 24 | 640
DATA1 | 1 | 24 | 640
DATA2 | 1 | 24 | 640
DATA3 | 1 | 24 | 640
Control | 12 | 24 | 53 | Caratteri di controllo
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

Torna all'inizio

## Caratteri codice a barre

Questo driver della stampante supporta i seguenti tipi di Carattere codice a barre.

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN-13
- CODE39
- ITF
- NW-7 (Codabar)

### Elenco parametri caratteri codice a barre

■ Dati codice a barre

Tipo di codice a barre | Colonne carattere consentite | Set di caratteri consentiti
--- | --- | ---
UPC-E | 12 colonne | Valore: '0' - '9'
UPC-A | 12 colonne | Valore: '0' - '9'
JAN/EAN-8 | 8 colonne | Valore: '0' - '9'
JAN/EAN-13 | 13 colonne | Valore: '0' - '9'
CODE39 | 1 colonna o più | '0' - '9' "-", "." "<SP>", "$", "/", "+", "%" "A" - "Z" "*" (inizio/fine) *1
ITF | 2 o più (pari) | Valore: '0' - '9'
NW-7 (Codabar) | 1 colonna o più | '0' - '9' "-", "$", ":", "/", ".", "+" "A" - "D"

*1 Il codice di inizio/fine viene generato automaticamente.

■ Impostazione parametro ampiezza minima del modulo

Carattere | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | CODE39 NW-7 (*1) | ITF (*1)
--- | --- | --- | ---
a | 2 punti | 2 punti (6) | 2 punti (5)
b | 3 punti | 3 punti (9) | 4 punti (10)
c | 4 punti | 4 punti (12) | 6 punti (15)
d | - | 2 punti (5) | 2 punti (4)
e | - | 3 punti (8) | 4 punti (8)
f | - | 4 punti (10) | 6 punti (12)
g | - | 2 punti (4) | 2 punti (6)
h | - | 3 punti (6) | 3 punti (9)
i | - | 4 punti (8) | 4 punti (12)

*1 Il numero tra parentesi dopo ogni ampiezza del modulo indica il numero di punti per il tipo di spessore di tale codice.

■ Impostazione parametro altezza codice a barre

Carattere | Altezza codice a barre
--- | ---
o | 32 punti (4 mm)
p | 64 punti (8 mm)
q | 96 punti (12 mm)
r | 128 punti (16 mm)
s | 160 punti (20 mm)
t | 192 punti (24 mm)
u | 224 punti (28 mm)
v | 255 punti (31,9 mm)

■ Parametro di fine codice a barre

Carattere | Funzione
--- | ---
z | Codice fine dati codice a barre (1EH)

Nota: se non supportati dalla stampante, alcuni caratteri specificati verranno ignorati.

### Carattere codice a barre - Metodo descrittivo

I caratteri codice a barre sono costituiti da un "Parametro impostazione ampiezza modulo", "Parametro impostazione altezza codice a barre", "Dati codice a barre" e "Campo Parametro di fine codice a barre". Nella descrizione vengono illustrati in dettaglio ognuno dei campi.
Per ulteriori informazioni, vedere Star Line Mode Command Specifications sezione.

Ad esempio, per codificare "0123ABC" come codice a barre CODICE 39 (ampiezza modulo 2 punti, altezza 8 mm)

[Dati descrittivi]

a p 0123ABC z

Carattere descrittivo | Significato
--- | ---
"a" | Parametro impostazione ampiezza modulo (2 punti)
"p" | Parametro impostazione altezza codice a barre (64 punti: 8 mm).
"0123ABC" | Dati codice a barre
"z" | Parametro di fine codice a barre

[Risultato di stampa]

Per informazioni dettagliate su ogni campo, vedere Elenco parametri caratteri codice a barre.

Torna all'inizio

## Carattere con codice bidimensionale

Questo driver della stampante supporta i Caratteri a codice bidimensionale: Codice QR e PDF417.

### Metodo descrittivo per i Caratteri a codice bidimensionale

Quando si codificano i Codici bidimensionali utilizzando il Carattere a codice bidimensionale, descrivere il codice come illustrato di seguito.

1. Impostazione tipo di codice bidimensionale
   Tutte le impostazioni sono configurate su un valore predefinito. È necessario specificare un valore solo quando si desidera modificare l'impostazione predefinita.
2. Impostazione dati del codice bidimensionale
   È possibile specificare vari parametri per i dati bidimensionali dopo il carattere di comando e specificare quindi i dati del codice bidimensionale.
3. Ricezione delle informazioni di espansione dei codici bidimensionali(Arbitrario)
   Quando si verifica un'errata corrispondenza tra i precedenti parametri 1 e 2, verrà restituito un errore.
4. Stampa del codice bidimensionale

Per informazioni dettagliate su ogni comando, vedere Star Line Mode Command Specifications sezione.
Esempio: quando è necessario utilizzare il Codice QR con percentuale di correzione dell'errore del 25% per codificare "012345ABCD" in un Codice bidimensionale.
[Dati descrittivi]
E2A0* 012345ABCD P

Carattere descrittivo | Caratteri di impostazione | Significato
--- | --- | ---
"E2" | QR_CNTL | Impostazione del livello di correzione dell'errore su Q(25%)
"A0" | QR_CNTL | Impostazione dei dati del Codice QR (analisi automatica)
'*' | DATA1 | A = \x0A = "*" *1
' ' | DATA1 | 0 = \x00 = " "(carattere vuoto) *1
"012345ABCD" | ESC_FONT | Dati codice bidimensionale
"P" | QR_CNTL | Stampa Codice QR

*1 Esprimendo i 10 byte del codice bidimensionale come "0 A" utilizzando la notazione esadecimale. Specificare "0 A" come byte basso(A) e byte alto(0)
[Risultato di stampa]

Per informazioni dettagliate su ogni impostazione dei caratteri, vedere Elenco funzioni caratteri bidimensionali.

### Elenco funzioni caratteri bidimensionali

■ Dati codice bidimensionale

Nome caratteri | Funzione | Dettagli | Note
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | Impostazione dei comandi Codice QR | Generazione di ogni comando per la stampa del codice bidimensionale. |
PDF417 | Impostazione del comando PDF417 | Generazione di ogni comando per la stampa PDF417. |
DATA1 | Impostazione dei dati | Sostituzione di \x20 -\x7F con \x00 -\x5F | Può essere generato \x00 -\xFF
DATA2 | Sostituzione di \x20 -\x7F con \x60 -\xBF
DATA3 | Sostituzione di \x20 -\x5F con \xC0 -\xFF
ESC_FONT | Generazione di \x20 -\x7F senza sostituzione. | Può essere generato \x20 -\x7F

*1 È supportato solo il Codice QR (non è supportata la generazione dei caratteri cinesi).

■ QR_CNTL(Caratteri di impostazione del Codice QR)

Caratteri | Funzione | Codice di generazione per il driver
--- | --- | ---
0 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x00
1 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x01
2 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x02
3 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x03
4 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x04
5 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x05
6 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x06
7 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x07
8 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x08
9 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni codice QR | \x09
M | Impostazione del modello del codice QR | \x1b \x1dyS0
M1 | Impostazione del modello del codice QR: modello 1 | \x1b \x1dyS0 \x01
M2 | Impostazione del modello del codice QR: modello 2 | \x1b \x1dyS0 \x02
E | Impostazione del livello di correzione dell'errore | \x1b \x1dyS1
* El(E0) | Livello di correzione dell'errore L(percentuale correzione errore: 7%) | \x1b \x1dyS1 \x00
* Em(E1) | Livello di correzione dell'errore M(percentuale correzione errore: 15%) | \x1b \x1dyS1 \x01
* Eq(E2) | Livello di correzione dell'errore Q(percentuale correzione errore: 25%) | \x1b \x1dyS1 \x02
* Eh(E3) | Livello di correzione dell'errore H(percentuale correzione errore: 30%) | \x1b \x1dyS1 \x03
S1- S8 | Impostazione dimensione modulo (Unità: punto) | \x1b \x1dyS2( \x01~08)
A0 | Impostazione dati del Codice QR (analisi automatica dei dati) | \x1b \x1dyD1 \x00
B | Impostazione dati del Codice QR (analisi manuale dei dati) | \x1b \x1dyD2
P | Stampa Codice QR | \x1b \x1dyP

* La procedura di impostazione tra parentesi consente inoltre di impostare il livello di correzione dell'errore

■ Impostazione caratteri PDF417

Caratteri | Funzione | Codice di generazione per il driver
--- | --- | ---
0 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x00
1 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x01
2 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x02
3 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x03
4 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x04
5 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x05
6 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x06
7 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x07
8 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x08
9 | Per i parametri, per impostare il comando per ogni PDF417 | \x09
S | Impostazione dimensioni codice PDF417 | \x1b \x1dxS0
E | Impostazione livello di protezione PDF417(ECC) | \x1b \x1dxS1
M | Impostazione dimensione modulo x direzione per PDF417 | \x1b \x1dxS2
A | Impostazione proporzioni modulo per PDF417 | \x1b \x1dxS3
D | Impostazione dati codice PDF417 | \x1b \x1dxD
P | Stampa codice PDF417 | \x1b \x1dxP

■ ESC_FONT , DATA1 , DATA2 , DATA3 (impostazione caratteri dati codice bidimensionale)

Dati di input: caratteri incorporati all'interno dell'applicazione dell'utente. | Dati di output: codice carattere inviato dal driver della stampante alla stampante
--- | ---
Carattere | Codice carattere | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3
Vuoto | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0
! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1
" | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2
# | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3
$ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4
% | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5
& | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6
‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7
( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8
) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9
* | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA
+ | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB
, | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC
- | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD
. | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE
/ | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF
0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0
1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1
2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2
3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3
4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4
5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5
6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6
7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7
8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8
9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9
: | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA
; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB
< | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC
= | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD
> | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE
? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF
@ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0
A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1
B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2
C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3
D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4
E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5
F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6
G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7
H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8
I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9
J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA
K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB
L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC
M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED
N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE
O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF
P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0
Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1
R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2
S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3
T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4
U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5
V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6
W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7
X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8
Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9
Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA
' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB
\ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC
] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD
^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE
_ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF
` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | -
a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | -
b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | -
c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | -
d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | -
e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | -
f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | -
g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | -
h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | -
i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | -
j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | -
k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | -
l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | -
m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | -
n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | -
o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | -
p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | -
q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | -
r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | -
s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | -
t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | -
u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | -
v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | -
w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | -
x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | -
y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | -
z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | -
{ | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | -
| | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | -
} | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | -
~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | -
< Canc > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | -

* Non è consentita l'immissione di caratteri.
Nota: se non supportati dalla stampante, i caratteri specificati verranno ignorati.
Torna all'inizio

## Caratteri di controllo

I caratteri di controllo possono essere utilizzati per controllare le funzioni della stampante.
Il carattere di controllo viene utilizzato per eseguire diverse azioni della stampante e non per la stampa.

Di seguito vengono riportate le operazioni che è possibile eseguire tramite il carattere di controllo.

Caratteri | Funzione
--- | ---
A | Azionamento cassetto contanti 1 (50 ms)
B | Azionamento cassetto contanti 1 (100 ms)
C | Azionamento cassetto contanti 1 (150 ms)
D | Azionamento cassetto contanti 1 (200 ms)
E | Azionamento cassetto contanti 1 (250 ms)
d | Azionamento cassetto contanti 2 (200 ms)
6 | Uscita LF
7 | Uscita CR
F | Taglierino automatico: taglio completo
P | Taglierino automatico: taglio parziale
G | Stampa immagine 1 bit NV in modalità standard
H | Stampa immagine 2 bit NV in modalità standard
I | Stampa immagine 3 bit NV in modalità standard
J | Stampa immagine 4 bit NV in modalità standard
K | Stampa immagine 5 bit NV in modalità standard
Q | Stampa immagine 1 bit NV in modalità a doppia ampiezza
R | Stampa immagine 2 bit NV in modalità a doppia ampiezza
S | Stampa immagine 3 bit NV in modalità a doppia ampiezza
T | Stampa immagine 4 bit NV in modalità a doppia ampiezza
U | Stampa immagine 5 bit NV in modalità a doppia ampiezza
V | Stampa immagine 1 bit NV in modalità a doppia altezza
W | Stampa immagine 2 bit NV in modalità a doppia altezza
X | Stampa immagine 3 bit NV in modalità a doppia altezza
Y | Stampa immagine 4 bit NV in modalità a doppia altezza
Z | Stampa immagine 5 bit NV in modalità a doppia altezza
[ | Stampa immagine 1 bit NV in modalità 4x
] | Stampa immagine 2 bit NV in modalità 4x
^ | Stampa immagine 3 bit NV in modalità 4x
_ | Stampa immagine 4 bit NV in modalità 4x
` | Stampa immagine 5 bit NV in modalità 4x
a | Specifica allineamento: a sinistra
b | Specifica allineamento: al cento
c | Specifica allineamento: a destra
e | Impostazione nuova linea su 1/8 poll.
f | Impostazione nuova linea su 1/6 poll.
g | Selezione caratteri internazionali: USA
h | Selezione caratteri internazionali: Francia
i | Selezione caratteri internazionali: Germania
j | Selezione caratteri internazionali: Inghilterra
k | Selezione caratteri internazionali: Danimarca I
l | Selezione caratteri internazionali: Svezia
m | Selezione caratteri internazionali: Italia
n | Selezione caratteri internazionali: Spagna I
o | Selezione caratteri internazionali: Giappone
p | Selezione caratteri internazionali: Norvegia
q | Selezione caratteri internazionali: Danimarca II
r | Selezione caratteri internazionali: Spagna II
s | Selezione caratteri internazionali: America Latina
t | Impostazione stampa inversione bianco/nero
u | Annulla stampa inversione bianco/nero
v | Visualizzazione cliente: inizio trasferimento dati
w | Visualizzazione cliente: fine trasferimento dati
x | Visualizzazione cliente: cancellazione display

Nota: se non supportati dalla stampante, i caratteri specificati verranno ignorati.
Torna all'inizio

## Informazioni legali

Copyright (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.