### 目錄

開始執行
詳細用法
作業環境
法律資訊

# TSP700II Windows 印表機驅動程式

本軟體為 TSP700II 的 Windows 印表機驅動程式。
安裝此印表機驅動程式後，可使用大部分 Windows 應用程式的標準列印功能。

## 開始執行

### 建立印表機佇列

您必須建立印表機佇列，才能使用印表機驅動程式的功能。您可按照下列步驟建立印表機佇列。

- 透過 USB 隨插即用：
  將印表機連接到個人電腦並開啟電源。成功連接後，Windows 就會自動透過隨插即用建立印表機佇列。
- 透過非 USB 介面：
  您可透過 Star 印表機公用程式的 Windows 印表機佇列功能建立印表機佇列。如需詳細資訊，請參照這裡的資訊。

建立印表機佇列後，您即可變更印表機設定。請按照下列步驟變更印表機設定。

1. 開啟"控制台" ，然後開啟"裝置和印表機" 資料夾。
2. 用右鍵點選您要設定的印表機佇列，以開啟捷徑功能表，然後點選"印表機內容" 。
3. 點選 "一般" 標籤上的 "列印喜好設定" 或使用 "裝置設定" 標籤，以設定印表機的設定值。

您可根據各印表機佇列設定不同的印表機功能。

### 印表機驅動程式功能和Print Mode設定

您的印表機驅動程式可支援 "Line" 和 "Raster" 模式。使用不同的 "Print Mode" 可啟動不同用途和功能。

使用 'Raster' 模式時可高速列印圖像資料，但裝置字型只能搭配使用 'Line' 模式。

各模式的可用功能如下。點選功能名稱連結以取得詳細說明。

裝置設定 | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | 有 | 有
Print Speed | 有 | 有
Print Density | 有 | 有
Print Position | × | 有
Reverse Printing | × | 有
Data Treatment Recover From Error | 有 | 有
Top Search | × | 有
Black Mark Detect at Power On | 有 | 有
Scaling | × | 有
Paper Cut | 有 | 有
列印 NVLogo | 有 | ×
列印 Soft Logo | × | 有
外部周邊設備控制功能 | 有 | 有

其他功能 | Line | Raster
--- | --- | ---
紙張尺寸 | 有 | 有
列印品質 | 有 | 有
裝置字型 | 有 | ×

回頁首

## 詳細用法

### 裝置設定

印表機佇列內容視窗中的 "裝置設定" 標籤有許多不同設定。按照下列步驟開啟 "裝置設定" 標籤。

1. 開啟"控制台" ，然後開啟"裝置和印表機" 資料夾。
2. 用右鍵點選您要設定的印表機佇列，以開啟捷徑功能表，然後點選"印表機內容" 。
3. 點選 "裝置設定" 標籤。

筆記欄：有些功能無法同時選取。
如果裝置設定出現 "!" 符號，請參考各項目的說明以便檢查。

以下是各項功能的內容說明。

#### Print Mode

您可針對文件選擇 'Line' 或 'Raster' 模式。
預設選取 'Raster'。印表機驅動程式功能會因這些Print Mode設定而有所不同。如需詳細資訊，請參照這裡的資訊。
建議您針對 USB 介面選擇 'Raster' 模式，序列介面則選擇 'Line'，以發揮印表機規格的最大效用。

注意：如果變更列印模式，請重新啟動您的個人電腦，以確定所有應用程式都套用新設定。

#### Paper Type

有三種 'Paper Type' 設定，可讓您列印不同長度的 'Receipt'、固定長度的 'Ticket' 或 'Black Mark' 分隔頁。
如果列印工作長度不一且想在列印最後一行之後立即裁切，請使用 'Receipt' 選項。（您可在紙張尺寸設定收據的紙張尺寸）
如果希望列印工作依照紙張尺寸設定的固定長度進行裁切，請使用 "Ticket"。達到設定值時就會裁切紙張。
如果要印表機根據黑線裁紙，則使用 "Black Mark" 選項。

#### Print Setting - Speed

此設定可控制印表機的列印速度。
通常會使用 'High' 選項。列印品質比列印速度重要時，應選取 "Low" 選項。

注意：選取高解析度設定（高解析度設定）時，無法使用此設定。

#### Print Setting - Density

此設定可控制印表機的列印濃度。
通常會使用 'Standard' 選項。如果要列印較淡的文件，請調整至 "-1"、"-2" 或 "-3"。如果要列印較濃的文件，請調整至 "+1"、"+2" 或 "+3"。

#### Print Setting - Details - Print Position

此設定可控制列印位置。
若列印區域與紙張尺寸不同（縮放比例未設定為 100% 時），您可指定要列印的列印區域。
要從列印區域的左邊列印紙張寬度，請選取 'Left'。要從列印區域的中間列印紙張寬度，請選取 'Center'。要從列印區域的右邊列印紙張寬度，請選取 'Right'。

紙張會根據縮放比例與紙張尺寸計算出來的適用列印區域，對齊預先定義紙張尺寸的下限。

注意：此功能只有在 Print Mode 設定為 'Raster' 時才能使用。

#### Print Setting - Details - Reverse

將 "Reverse Printing" 設定為 "Enable"，以便顛倒列印。

注意：此功能只有在 Print Mode 設定為 'Raster' 時才能使用。

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

發生錯誤時，您可按下列方式處理已經傳送到印表機的未列印資料。
如果希望從錯誤中復原之後要取消未列印資料，請在 '印表機內容' 的 '連接埠' 標籤選擇 'Clear Data By Document' 並勾選 '啟動雙向支援'。
如果希望從錯誤復原後要繼續列印未列印的資料，請選擇 'Store Data' 並取消勾選 '啟動雙向支援'。

注意：若使用舊版韌體，此功能則無法正常作業。
如果使用版本 3.0 或更舊的韌體，請在 "印表機內容" 對話方塊的 "連接埠" 標籤下選擇 "Store Data" 並取消勾選 "啟動雙向支援"。
您可執行自行列印，以檢查韌體版本。
若要更新印表機韌體，請聯絡您的經銷商。

#### Print Settings - Details - Top Search

將此功能設為 "Enable" 後，印表機就會在列印前先反轉送入紙張，以減少無法列印的頁首邊界。

注意：只有將 Print Mode 設定設為 'Raster' 且 'Page Cut Type' 或 'Document Cut Type' 設為 'Full Cut' 時，才能使用此功能。

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

使用Black Mark時，請將 "Paper Type" 設為 "Black Mark"。

注意：只有將 Paper Type 設定為 'Black Mark' 才能使用此功能。

#### Scaling - Factor

此設定可控制放大或縮小比例。
您可以將縮放比例設定在 20% 與 200%之間。

注意：此功能只有在 Print Mode 設定為 'Raster' 時才能使用。
若您同時也在使用 Soft Logo，此設定將不會套用到 Soft Logo。

#### Paper Cut - Page Cut Type

'Page Cut Type' 設定可控制如何裁切列印工作的所有頁面，最後一頁除外。
如果不要裁切文件頁面，請選擇 'No Cut' 選項。若要裁切部分列印工作，請選擇 'Partial Cut'。若要完整裁切列印工作，請選擇 'Full Cut'。

#### Paper Cut - Document Cut Type

'Document Cut Type' 設定可控制如何裁切列印工作的最後一頁。
如果不要裁切列印工作，請選擇 'No Cut' 選項。若要裁切部分列印工作，請選擇 'Partial Cut'。若要完整裁切列印工作，請選擇 'Full Cut'。

#### NVLogo

NVLogo 是一種列印功能，可將您使用印表機公用程式的標誌註冊功能註冊到印表機的標誌資料列印在頁面或文件上。
開始此設定之前，必須先將您的標誌登錄到印表機。如需詳細資訊，請參考印表機公用程式的標誌儲存說明。

注意：此功能只有在 Print Mode 設定為 'Line' 時才能使用。

##### NVLogo - Document Top

若您要列印在文件頂端，此功能可設定標誌的位置與資料。
要使標誌靠左對齊並列印，請選取 'Left'。要置中列印，請選取 'Center'。要使標誌靠右對齊並列印，請選取 'Right'。您也可在 'Registration Number' 中設定要列印的標誌資料數量。
此處所選的任何標誌都會列印在文件的第一頁頂端。
若選取 'No Use'，機器就不會將標誌列印在文件頂端。

##### NVLogo - Page Top

若您要列印在頁面頂端，此功能可設定標誌的位置與資料。
要使標誌靠左對齊並列印，請選取 'Left'。要置中列印，請選取 'Center'。要使標誌靠右對齊並列印，請選取 'Right'。您也可在 'Registration Number' 中設定要列印的標誌資料數量。
您所選的標誌都會列印在頁面頂端。
若選取 'No Use'，機器就不會將標誌列印在頁面頂端。

##### NVLogo - Page Bottom

若您要列印在頁面底部，此功能可設定標誌的位置與資料。
要使標誌靠左對齊並列印，請選取 'Left'。要置中列印，請選取 'Center'。要使標誌靠右對齊並列印，請選取 'Right'。您也可在 'Registration Number' 中設定要列印的標誌資料數量。
您所選的標誌都會列印在頁面底部。
若設為 'No Use' 選項，機器就不會列印在頁面底部。

##### NVLogo - Document Bottom

若您要列印在文件最後方，此功能可設定標誌的位置與資料。
要使標誌靠左對齊並列印，請選取 'Left'。要置中列印，請選取 'Center'。要使標誌靠右對齊並列印，請選取 'Right'。您也可在 'Registration Number' 中設定要列印的標誌資料數量。
您所選的標誌都會列印在文件最後一頁的底部。
若選取 'No Use'，機器就不會將標誌列印在文件最後方。

#### Soft Logo

Soft Logo 是一種列印功能，可將另存到電腦中的資料作為標誌列印在文件或頁面上。
此功能也能將印表機輸出的列印件另存為 Raster 標誌，可讓您當作標誌使用。
您也可將另存到電腦中的 BMP 資料當作標誌使用。

在每次要列印 Soft Logo 所用的資料時，將資料儲存到指定位置中的資料夾（啟動磁碟機：/Star/（列印佇列名稱）/StarRasterLogoData/）即可。要將該資料當作 BMP 資料使用，請將檔案名稱另存為連續編號，從 0 開始。

注意：此功能只有在 Print Mode 設定為 'Raster' 時才能使用。
它不能搭配"高解析度設定" （列印品質）。

##### Soft Logo - Mode

只要在設定標誌資料後選擇 'Generate - ...'，然後列印想要轉變成標誌的內容，那麼每次列印資料時，和列印輸出相同的資料就會以 BMP 格式儲存在指定位置的資料夾中。
您可將多頁的列印件另存為多張標誌資料。若儲存標誌資料時已有已儲存的 BMP 資料，機器將刪除已儲存的 BMP 資料，並以新標誌資料覆寫。
若選取 'Generate - ...'，按一下 'Test Print' 按鈕，即可列印所有儲存在指定資料夾的 BMP 資料。

若選取 'Print Mode'，放置標誌資料後將執行 Soft Logo 列印作業。

##### Soft Logo - Document Top

若選取 'All - BMP'，機器將把指定位置中 'StartDoc' 資料夾內所有 BMP 資料列印在文件頂端。若選取 'Sequential - BMP'，機器將把指定位置中 'StartDoc' 資料夾內的 BMP 資料依序列印在文件頂端。
若選取 'No Use'，機器就不會將 Soft Logo 列印在文件頂端。

##### Soft Logo - Page Top

若選取 'All - BMP'，機器將把指定位置中 'StartPage' 資料夾內所有 BMP 資料列印在頁面頂端。若選取 'Sequential - BMP'，機器將把指定位置中 'StartPage' 資料夾內的 BMP 資料依序列印在頁面頂端。
若選取 'No Use'，機器就不會將 Soft Logo 列印在頁面頂端。

##### Soft Logo - Page Bottom

若選取 'All - BMP'，機器將把指定位置中 'EndPage' 資料夾內所有 BMP 資料列印在頁面底部。若選取 'Sequential - BMP'，機器將把指定位置中 'EndPage' 資料夾內的 BMP 資料依序列印在頁面底部。
若選取 'No Use'，機器就不會將 Soft Logo 列印在頁面底部。

##### Soft Logo - Document Bottom

若選取 'All - BMP'，機器將把指定位置中 'EndDoc' 資料夾內所有 BMP 資料列印在文件最後。若選取 'Sequential - BMP'，機器將把指定位置中 'EndDoc' 資料夾內的 BMP 資料依序列印在文件最後。
若選取 'No Use'，機器就不會將 Soft Logo 列印在文件最後。

#### Peripheral Unit 1 - Type

您的印表機可控制兩種周邊設備，即 'Buzzer' 或 'Cash Drawer'。
若印表機沒有連接周邊設備 1，則可略過此設定及其選項。（將忽略此設定。）

注意：若未將蜂嗚器當作周邊設備 1 使用（例如收銀機等），切勿選擇 'Buzzer' 選項。
否則，使用中的周邊裝置可能會永久損毀。

#### Peripheral Unit 1 - Timing

印表機可在列印文件的不同時間點啟動已連到線路編號 1 的周邊裝置。
選擇 'Document Top' 選項，以便在開始列印前僅啟動周邊裝置一次。選擇 'Page Top' 選項，以便在開始列印各頁之前啟動周邊裝置。選擇 'Page Bottom' 選項，以便在完成列印各頁之後啟動周邊裝置。選擇 'Document Bottom' 選項，以便在列印結束後僅啟動周邊裝置一次。

注意：若印表機沒有連接周邊裝置 1，請選擇 'No Use' 選項。

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

若您已連接收銀機作為周邊裝置 1，即可透過此設定控制其啟動脈衝寬度。
不同收銀機需要不同的脈衝寬度，請從可用選項選擇可穩定開啟收銀機的最佳設定。

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

若您已將蜂嗚器當作周邊裝置 1 連接，即可透過此設定控制響鈴的時間長度。
為您使用的應用程式選取適合的時間長度。選擇最符合您用意的時間長度，要引起注意就設定較長時間，否則設定較短時間，以減少干擾。

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

若您已將蜂嗚器當作周邊裝置 1 連接，即可透過此設定控制音調之間的時間長度。
此設定可控制周邊裝置 1 音調之間的時間長度（若已指定重複響鈴）。若要快速緊接著嗚報，請設定短間隔；若要長嗚報，則設定長間隔。

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

若您已將蜂嗚器當作周邊裝置 1 連接，即可設定蜂嗚器每次啟動時的嗚報次數。

無論您設定的音效數目為何，皆可按下 "FEED" 按鈕停止蜂嗚器。

#### Peripheral Unit 2 - Type

您的印表機可控制兩種周邊設備，即 'Buzzer' 或 'Cash Drawer'。
若印表機沒有連接周邊設備 2，則可略過此設定及其選項。（將忽略此設定。）

注意：若未將蜂嗚器當作周邊設備 2 使用（例如收銀機等），切勿選擇 'Buzzer' 選項。
否則，使用中的周邊裝置可能會永久損毀。

#### Peripheral Unit 2 - Timing

印表機可在列印文件的不同時間點啟動已連到線路編號 2 的周邊裝置。
選擇 'Document Top' 選項，以便在開始列印前僅啟動周邊裝置一次。選擇 'Page Top' 選項，以便在開始列印各頁之前啟動周邊裝置。選擇 'Page Bottom' 選項，以便在完成列印各頁之後啟動周邊裝置。選擇 'Document Bottom' 選項，以便在列印結束後僅啟動周邊裝置一次。

注意：若印表機沒有連接周邊裝置 2，請選擇 'No Use' 選項。

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

若將收銀機當作周邊裝置 2 使用，脈衝寬度會固定為 '200 milliseconds'。

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

若您已將蜂嗚器當作周邊裝置 2 連接，即可透過此設定控制響鈴的時間長度。
為您使用的應用程式選取適合的時間長度。選擇最符合您用意的時間長度，要引起注意就設定較長時間，否則設定較短時間，以減少干擾。

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

若您已將蜂嗚器當作周邊裝置 2 連接，即可透過此設定控制音調之間的時間長度。
此設定可控制周邊裝置 2 音調之間的時間長度（若已指定重複響鈴）。若要快速緊接著嗚報，請設定短間隔；若要長嗚報，則設定長間隔。

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

若您已將蜂嗚器當作周邊裝置 2 連接，即可設定蜂嗚器每次啟動時的嗚報次數。

無論您設定的音效數目為何，皆可按下 "FEED" 按鈕停止蜂嗚器。

### 紙張尺寸

此驅動程式可提供您數種預先定義紙張尺寸。
您也可以用 Windows 印表機佇列的使用者定義紙張尺寸，建立自訂紙張尺寸。
各紙張尺寸已定義特定的寬度和高度，表示可列印範圍。不需要設定文件的邊界。
名稱有 'Receipt' 字樣的紙張尺寸適用於不同長度的列印工作，如收據；若要使用這種紙張尺寸，務必在 Paper Type 設定 'Receipt' 選項。

視您使用的應用程式現有設定而定，紙張尺寸設定可能會有所變更。
如果應用程式沒有紙張尺寸設定功能，請使用下列設定。建議您在 3 個位置設定相同的值。

1. 開啟"控制台" ，然後開啟"裝置和印表機" 資料夾。
2. 用右鍵點選您要設定的印表機佇列，以開啟捷徑功能表，然後點選"印表機內容" 。
3. 點選 "一般" 標籤的 "列印喜好設定..." 按鈕，然後點選新視窗中 "版面配置" 標籤的 "進階..."，您就會看到 "紙張尺寸" 設定 - 請在此處選擇相同的紙張尺寸選項。
4. 選取 "裝置設定" 下 "紙匣設定" 中的 "FRICTION" 選項。
5. 點選 "一般" 標籤的 "列印喜好設定..." 按鈕，然後點選新視窗中 "版面配置" 標籤的 "進階..."，您就會看到 "紙張尺寸" 設定 - 請在此處選擇相同的紙張尺寸選項。

#### 預先定義紙張尺寸

以下是 TSP700II 驅動程式提供的預先定義紙張尺寸。

設定值 | 預設值 | 列印寬度 | 長度
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80mm | 200mm
80mm x Receipt |  | 80mm | 3,000mm
72mm x 200mm |  | 72mm | 200mm
72mm x Receipt | ○ | 72mm | 3,000mm
52.5mm x 200mm |  | 52.5mm | 200mm
52.5mm x Receipt |  | 52.5mm | 3,000mm
52mm x 200mm |  | 52mm | 200mm
52mm x Receipt |  | 52mm | 3,000mm
50.8mm x 200mm |  | 50.8mm | 200mm
50.8mm x Receipt |  | 50.8mm | 3,000mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80mm | 297mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80mm | 11inch

#### 建立使用者定義紙張尺寸

若要建立使用者定義紙張尺寸，您可使用 Windows 印表機佇列功能並按照下列步驟進行。

1. 開啟"控制台" ，然後開啟"裝置和印表機" 資料夾。
2. 選擇您要設定的印表機，然後點選功能表中的"印表機伺服器內容" 。
3. 點選 "紙張" 標籤。
4. 點選 "建立新格式" 勾選框。
5. 在 "格式名稱" 輸入新名稱。
6. 在 "格式描述" 中選擇 "單位"，然後輸入 "紙張尺寸" 的 "寬度" 和 "高度"。
7. 點選 "儲存格式" 按鈕，再點選 "關閉" 完成。

以下是 TSP700II 印表機驅動程式提供的紙張尺寸。
使用者定義紙張尺寸範圍如下。

紙張寬度 | 最小值 | 25.4mm
最大值 | 80mm
紙張高度 | 最小值 | 25.4mm
最大值 | 3,276.7mm

### 列印品質

此印表機驅動程式可提供變更列印品質的功能，以更改列印解析度。
您可在 'Print Mode' 對話方塊中選擇 'Raster'，以進行設定。

步驟如下。

1. 開啟"控制台" ，然後開啟"裝置和印表機" 資料夾。
2. 右鍵點選要更改列印品質的列印佇列圖示，然後點選 "列印喜好設定"。
3. 選取 "版面配置" 標籤，然後點選 "進階..." 按鈕。
4. 您可在 "圖形" 部分設定 "列印品質"。

您可選取下列選項。

設定值 | 預設值 | 詳細說明
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | 列印 203dpi（寬） 406dpi（高）。
203 x 203 dots per inch | ○ | 列印 203dpi（寬） 203dpi（高）。

### 裝置字型（印表機、條碼和控制字型）

您的印表機可支援許多印表機常駐字型和條碼字型。這些是印表機內建字型，可從應用程式加以選擇。
Print Mode' 選項設為 'Line' 時，可使用這些字型。

若使用裝置字型，不僅可取得優越的列印品質，列印速度也快。條碼字型可讓您列印條碼，只要直接將其中一種條碼字型套用到文件中說明條碼版面配置和資料的段落即可。控制字型可讓您控制多種不同的印表機行為，用控制字型將特定行為對映到特定列印文字。

點選這裡，開啟詳細說明這些字型的另一個說明頁面。

回頁首

## 作業環境

### 支援機型

TSP700II

### 系統需求

Windows 7（32/64 位元）
Windows 8（32/64 位元）*
Windows 8.1（32/64 位元）*
Windows 10（32/64 位元）*

* 詳情請參閱 Installation Manual。

回頁首

## 法律資訊

版權所有 © 2018 Star Micronics Co., Ltd. 並保留一切權利。