### Innehåll

Komma igång
Detaljerad användning
Driftsmiljö
Juridisk information

# TSP700II Windows skrivardrivrutin

Denna programvara är Windows-skrivardrivrutin för TSP700II.
Om du installerar denna skrivardrivrutin kan du använda de standardfunktioner för utskrift som finns i de flesta Windows-program.

## Komma igång

### Skapa en skrivarkö

Du måste skapa en skrivarkö för att kunna använda skrivardrivrutinens funktioner. Du kan skapa en skrivarkö enligt följande anvisningar.

- Via USB Plug & Play:
  Anslut skrivaren till datorn och starta den. När den är ansluten skapar Windows automatiskt en skrivarkö via plug & play.
- Via ett annat gränssnitt än USB:
  Du kan skapa skrivarkön med Windows skrivarköfunktion som finns i Star skrivarverktyg. För detaljerad information, se informationen här.

När skrivarkön har skapats kan du ändra skrivarinställningarna. Ändra skrivarinställningarna enligt följande anvisningar.

1. Öppna kontrollpanelen och sedan mappen ’Enheter och skrivare’.
2. Högerklicka på den skrivarkö som du vill konfigurera och klicka sedan på ’Egenskaper för skrivare’ i snabbmenyn som visas.
3. Konfigurera skrivarinställningarna genom att klicka på "Utskriftsinställningar" på fliken "Allmänt" eller genom att använda fliken "Enhetsinställningar".

Du kan konfigurera olika skrivarfunktioner i varje skrivarkö.

### Skrivardrivrutinens funktioner och utskriftslägesinställningar

Skrivardrivrutinen har stöd för "Line" och "Raster". Användning av olika "Print Mode" aktiverar olika användningsområden och funktioner.

Det går att skriva ut grafiska data med hög hastighet i "Raster", men enhetsteckensnitt kan endast användas i "Line".

De tillgängliga funktionerna i respektive läge är enligt följande. Klicka på funktionsnamnens länk om du vill ha detaljerade beskrivningar.

Enhetsinställningar | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
Skriv ut NVLogo | OK | ×
Skriv ut Soft Logo | × | OK
Styrfunktion för extern kringutrustning | OK | OK

Övriga funktioner | Line | Raster
--- | --- | ---
Pappersstorlek | OK | OK
Utskriftskvalitet | OK | OK
Enhetsteckensnitt | OK | ×

Tillbaka upp

## Detaljerad användning

### Enhetsinställningar

På fliken "Enhetsinställningar" i skrivarköns egenskapsfönster finns många olika inställningar. Öppna fliken "Enhetsinställningar" enligt följande anvisningar.

1. Öppna kontrollpanelen och sedan mappen ’Enheter och skrivare’.
2. Högerklicka på den skrivarkö som du vill konfigurera och klicka sedan på ’Egenskaper för skrivare’ i snabbmenyn som visas.
3. Klicka på fliken "Enhetsinställningar".

Memo: Vissa funktioner kan inte väljas samtidigt.
Om du upptäcker markeringen "!" i enhetskonfigurationen ska du kontrollera den genom att läsa beskrivningen av varje punkt.

Beskrivningen av innehållet för varje funktion finns här nedan.

#### Print Mode

Du kan välja antingen "Line" eller "Raster" för dokumentet.
"Raster" väljs som standardinställning. Skrivardrivrutinens funktioner skiljer sig åt beroende på dessa utskriftslägesinställningar. För detaljerad information, se informationen här.
Vi rekommenderar att du använder läget "Raster" för USB-gränssnittet och läget "Line" för det seriella gränssnittet. Då utnyttjar du skrivarens specifikationer maximalt.

Obs: Om du ändrar utskriftsläge bör du starta om datorn för att säkerställa att alla program blir medvetna om den nya inställningen.

#### Paper Type

Med tre typer av inställning för "Paper Type" kan du skriva ut "Receipt" med variabel längd, "Ticket" med fast längd eller sidor som avgränsas av "Black Mark".
Använd alternativet "Receipt" om utskriftsjobbens längd varierar och du vill att de ska klippas omedelbart efter sista raden. (Du kan ställa in din kvittopappersstorlek i Pappersstorlek)
Använd alternativet "Ticket" om du vill att utskriftsjobben ska ha en konsekvent längd, som du anger via Pappersstorlek. Papperet klipps av när det når det inställda värdet.
Använd alternativet "Black Mark" om du vill att skrivaren ska klippa av papperet vid dess svarta märken.

#### Print Setting - Speed

Den här inställningen styr hur snabbt skrivaren skriver ut.
I de flesta fall bör du använda hastighetsalternativet "High". Om du prioriterar utskriftskvaliteten före utskriftshastigheten bör du välja alternativet "Low".

Obs: Om du väljer inställningen för hög upplösning (Utskriftskvalitet) är denna inställning inte tillgänglig.

#### Print Setting - Density

Den här inställningen styr hur mörkt skrivaren skriver ut.
I de flesta fall bör du använda alternativet "Standard". Om du vill att utskriften ska bli ljusare ändrar du till "-1", "-2" eller "-3". Om du vill att utskriften ska bli mörkare ändrar du till "+1", "+2" eller "+3".

#### Print Setting - Details - Print Position

Den här inställningen styr utskriftspositionen.
Om utskriftsområdet är annorlunda mot pappersstorleken när något annat än 100% ställts in för skalningsfaktorn kan du specificera vilken del av utskriftsområdet som ska skrivas ut.
För att skriva ut pappersbredden från utskriftsområdets vänstra kant, välj "Left". För att skriva ut pappersbredden från utskriftsområdets mitt, välj "Center". För att skriva ut pappersbredden från utskriftsområdets högra kant, välj "Right".

Papperet är inriktat med minsta Fördefinierad pappersstorlek-inställningen som kan stämma med utskriftsområdet beräknad från den specificerade skalningsfaktorn och pappersstorleken.

Obs: Den här funktionen är endast tillgänglig när inställningen Print Mode är inställd på "Raster".

#### Print Setting - Details - Reverse

Ange inställningen "Reverse Printing" till "Enable" om du vill skriva ut upp och ned.

Obs: Den här funktionen är endast tillgänglig när inställningen Print Mode är inställd på "Raster".

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Om ett fel uppstår kan du hantera de data som redan skickats till skrivaren men inte skrivits ut enligt nedan.
Om du vill ta bort de data som inte har skrivits ut när felet återställts väljer du "Clear Data By Document" och markerar rutan "Aktivera stöd för dubbelriktat" på fliken "Portar" i "Egenskaper för skrivare".
Om du vill att de data som inte skrivits ut ska skrivas ut kontinuerligt sedan felet återställts väljer du "Store Data" och avmarkerar rutan "Aktivera stöd för dubbelriktat".

Obs: Denna funktion fungerar inte korrekt med gammal inbyggd programvara.
Om du använder version 3.0 eller tidigare av den inbyggda programvaran markerar du "Store Data" och avmarkerar rutan "Aktivera stöd för dubbelriktat" på fliken "Portar" i "Egenskaper för skrivare".
Du kan kontrollera den inbyggda programvarans version genom att utföra Egenutskrift.
Om du vill uppdatera skrivarens inbyggda programvara kontaktar du återförsäljaren.

#### Print Settings - Details - Top Search

Om du anger den här funktionen till "Enable" matar skrivaren papperet bakåt före utskrift och minimerar den toppmarginal där det inte går att skriva.

Obs: Den här funktionen är endast tillgänglig när inställningen Print Mode är inställd på "Raster" och inställningen "Page Cut Type" eller "Document Cut Type" är inställd på "Full Cut".

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Om du vill använda papper med svarta märken, ange inställningen "Paper Type" till "Black Mark".

Obs: Den här funktionen är endast tillgänglig när inställningen Paper Type är inställd på "Black Mark".

#### Scaling - Factor

Den här inställningen styr procentförhållandet för förstoring och förminskning.
Du kan ställa in en skalningsfaktor mellan 20% och 200%.

Obs: Den här funktionen är endast tillgänglig när inställningen Print Mode är inställd på "Raster".
Om Soft Logo också används samtidigt tillämpas inte denna inställning på soft-logotypen.

#### Paper Cut - Page Cut Type

Inställningen "Page Cut Type" styr hur alla sidor i utskriftsjobbet klipps, förutom den sista sidan.
Om du inte vill att sidorna i dokumentet ska klippas väljer du alternativet "No Cut". Om du vill att utskriftsjobbet ska klippas delvis väljer du "Partial Cut". Om du vill att utskriftsjobbet ska klippas helt väljer du "Full Cut".

#### Paper Cut - Document Cut Type

Inställningen "Document Cut Type" styr hur den sista sidan i utskriftsjobbet klipps.
Om du inte vill att utskriftsjobbet ska klippas väljer du alternativet "No Cut". Om du vill att utskriftsjobbet ska klippas delvis väljer du "Partial Cut". Om du vill att utskriftsjobbet ska klippas helt väljer du "Full Cut".

#### NVLogo

NVLogo är en funktion som du skriver ut logotypdata med som registrerats i skrivaren med skrivarverktygets logotypregistreringsfunktion på sidor eller dokument.
Innan du anger denna inställning måste logotypen registreras i skrivaren. Mer information finns i Hjälp om lagringsplats för logotyper i skrivarfunktionen.

Obs: Den här funktionen är endast tillgänglig när inställningen Print Mode är inställd på "Line".

##### NVLogo - Document Top

Med denna ställer du in positionen och datan för en logotyp om du vill skriva ut den överst på ett dokument.
För att skriva ut en logotyp vänsterjusterat, välj "Left". För att skriva ut den centrerat, välj "Center". För att skriva ut den högerjusterat, välj "Right". Du kan även ställa in siffran för logotypdatan du vill skriva ut i "Registration Number".
Den logotyp du väljer här skrivs ut högst upp på första sidan i dokumentet.
Om du väljer "No Use" kommer inte logotypen att skrivas ut överst i dokumentet.

##### NVLogo - Page Top

Med denna ställer du in positionen och datan för en logotyp om du vill skriva ut den överst på en sida.
För att skriva ut en logotyp vänsterjusterat, välj "Left". För att skriva ut den centrerat, välj "Center". För att skriva ut den högerjusterat, välj "Right". Du kan även ställa in siffran för logotypdatan du vill skriva ut i "Registration Number".
Den logotyp du väljer här skrivs ut högst upp på sidan.
Om du väljer "No Use" kommer inte logotypen att skrivas ut överst på sidan.

##### NVLogo - Page Bottom

Med denna ställer du in positionen och datan för en logotyp om du vill skriva ut den längst ner på en sida.
För att skriva ut en logotyp vänsterjusterat, välj "Left". För att skriva ut den centrerat, välj "Center". För att skriva ut den högerjusterat, välj "Right". Du kan även ställa in siffran för logotypdatan du vill skriva ut i "Registration Number".
Den logotyp du väljer här skrivs ut längst ner på sidan.
Om du ställer in "No Use" kommer inte logotypen att skrivas ut längst ner på sidan.

##### NVLogo - Document Bottom

Med denna ställer du in positionen och datan för en logotyp om du vill skriva ut den i slutet av ett dokument.
För att skriva ut en logotyp vänsterjusterat, välj "Left". För att skriva ut den centrerat, välj "Center". För att skriva ut den högerjusterat, välj "Right". Du kan även ställa in siffran för logotypdatan du vill skriva ut i "Registration Number".
Den logotyp du väljer här skrivs ut längst ner på sista sidan i dokumentet.
Om du väljer "No Use" kommer inte logotypen att skrivas ut i slutet av dokumentet.

#### Soft Logo

Soft Logo är en funktion som du skriver ut data med som sparats på en PC som en logotyp på ett dokument eller på en sida.
Med denna sparar du det som skrivs ut från skrivaren på en PC som rasterlogotypdata vilket gör att du kan använda den som en logotyp.
Du kan även använda BMP-data sparad på en PC som en logotyp.

Med den kan du använda datan som används av Soft Logo genom att spara den i en mapp på en specificerad plats (Startenhet:/Star/(utskriftskönamn)/StarRasterLogoData/) varje gång datan skrivs ut. För att använda den som BMP-data, spara filnamnet som på varandra följande nummer med start från 0.

Obs: Den här funktionen är endast tillgänglig när inställningen Print Mode är inställd på "Raster".
Det går inte att använda hög upplösning (Utskriftskvalitet).

##### Soft Logo - Mode

Om du väljer "Generate - ..." när logotypdata är inställt, och sedan skriver ut innehållet som du vill göra till en logotyp, sparas samma data som det som skrivs ut i BMP-format i en mapp på en specificerad plats varje gång datan skrivs ut.
Du kan spara det som skrivits ut för flera sidor som flera delar av logotypdata. Om logotypdata sparas när BMP-data redan sparats raderas den sparade BMP-datan och skrivs över med den nya logotypdatan.
Klicka på knappen "Test Print" för att skriva ut all BMP-data som sparats i mappen som specificerats när "Generate - ..." valdes.

Om du väljer "Print Mode" utförs Soft Logo-utskrift varje gång logotypdata ställs in.

##### Soft Logo - Document Top

Om du väljer "All - BMP" skrivs all BMP-data i mappen "StartDoc" på specificerad plats ut överst på dokumentet. Om du väljer "Sequential - BMP" skrivs BMP-datan i mappen "StartDoc" på specificerad plats ut i följd överst på dokumentet.
Om du väljer "No Use" utförs inte Soft Logo-utskrift överst på dokumentet.

##### Soft Logo - Page Top

Om du väljer "All - BMP" skrivs all BMP-data i mappen "StartPage" på specificerad plats ut överst på sidan. Om du väljer "Sequential - BMP" skrivs BMP-datan i mappen "StartPage" på specificerad plats ut i följd överst på sidan.
Om du väljer "No Use" utförs inte Soft Logo-utskrift överst på sidan.

##### Soft Logo - Page Bottom

Om du väljer "All - BMP" skrivs all BMP-data i mappen "EndPage" på specificerad plats ut längst ner på sidan. Om du väljer "Sequential - BMP" skrivs BMP-datan i mappen "EndPage" på specificerad plats ut i följd längst ner på sidan.
Om du väljer "No Use" utförs inte Soft Logo-utskrift längst ner på sidan.

##### Soft Logo - Document Bottom

Om du väljer "All - BMP" skrivs all BMP-data i mappen "EndDoc" på specificerad plats ut i slutet på dokumentet. Om du väljer "Sequential - BMP" skrivs BMP-datan i mappen "EndDoc" på specificerad plats ut i följd i slutet på dokumentet.
Om du väljer "No Use" utförs inte Soft Logo-utskrift i slutet på dokumentet.

#### Peripheral Unit 1 - Type

Skrivaren kan styra två olika typer av kringutrustning, antingen en "Buzzer" eller en "Cash Drawer".
Om du inte har någon kringutrustning 1 ansluten till skrivaren kan du bortse från denna inställning och dess alternativ. (Denna konfiguration ignoreras.)

Obs: Om du inte använder en summer som kringutrustning 1 (utan till exempel en kassalåda), välj aldrig alternativet "Buzzer".
Annars kan den kringutrustning som används skadas permanent.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

Skrivaren kan aktivera kringutrustningen som är ansluten till krets nummer 1 vid olika tidpunkter under dokumentutskriften.
Välj alternativet "Document Top" om kringutrustningen ska aktiveras endast en gång innan utskriften börjar. Välj alternativet "Page Top" om kringutrustningen ska aktiveras innan utskriften av varje sida börjar. Välj alternativet "Page Bottom" om kringutrustningen ska aktiveras efter att utskriften av varje sida är klar. Välj alternativet "Document Bottom" om kringutrustningen ska aktiveras endast en gång när utskriften är klar.

Obs: Om ingen kringutrustning 1 är ansluten till skrivaren, välj alternativet "No Use".

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Om du har anslutit en kassalåda som kringutrustning 1, kan du styra dess aktiveringspuls via den här inställningen.
Olika kassalådor kräver olika pulsbredd. Välj bland de tillgängliga alternativen tills kassalådan öppnas på ett tillförlitligt sätt.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Om en summer är ansluten som kringutrustning 1 kan du med den här inställningen styra ringtidens längd.
Välj en passande tidslängd för applikationen du använder. Välj den tidsperiod som passar bäst för din applikation, längre tid för mer uppmärksamhet eller kortare för att vara mindre påträngande.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Om en summer är ansluten som kringutrustning 1 kan du med den här inställningen styra hur lång tid det ska vara mellan signalerna.
Den här inställningen styr tidsperioden mellan signalerna för kringutrustning 1 om upprepad ringning specificerats. Kortare för snabba sekvenser eller längre för sekvenser med längre mellanrum.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Om en summer är ansluten som kringutrustning 1 kan du konfigurera antalet gånger summern ska ljuda för varje aktivering.

Oavsett hur många signaler du har ställt in kan du stänga av summern genom att trycka på knappen "FEED".

#### Peripheral Unit 2 - Type

Skrivaren kan styra två olika typer av kringutrustning, antingen en "Buzzer" eller en "Cash Drawer".
Om du inte har någon kringutrustning 2 ansluten till skrivaren kan du bortse från denna inställning och dess alternativ. (Denna konfiguration ignoreras.)

Obs: Om du inte använder en summer som kringutrustning 2 (utan till exempel en kassalåda), välj aldrig alternativet "Buzzer".
Annars kan den kringutrustning som används skadas permanent.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

Skrivaren kan aktivera kringutrustningen som är ansluten till krets nummer 2 vid olika tidpunkter under dokumentutskriften.
Välj alternativet "Document Top" om kringutrustningen ska aktiveras endast en gång innan utskriften börjar. Välj alternativet "Page Top" om kringutrustningen ska aktiveras innan utskriften av varje sida börjar. Välj alternativet "Page Bottom" om kringutrustningen ska aktiveras efter att utskriften av varje sida är klar. Välj alternativet "Document Bottom" om kringutrustningen ska aktiveras endast en gång när utskriften är klar.

Obs: Om ingen kringutrustning 2 är ansluten till skrivaren, välj alternativet "No Use".

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Om du använder en kassalåda som kringutrustning 2 är pulsbredden fast angiven till "200 milliseconds".

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Om en summer är ansluten som kringutrustning 2 kan du med den här inställningen styra ringtidens längd.
Välj en passande tidslängd för applikationen du använder. Välj den tidsperiod som passar bäst för din applikation, längre tid för mer uppmärksamhet eller kortare för att vara mindre påträngande.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Om en summer är ansluten som kringutrustning 2 kan du med den här inställningen styra hur lång tid det ska vara mellan signalerna.
Den här inställningen styr tidsperioden mellan signalerna för kringutrustning 2 om upprepad ringning specificerats. Kortare för snabba sekvenser eller längre för sekvenser med längre mellanrum.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Om en summer är ansluten som kringutrustning 2 kan du konfigurera antalet gånger summern ska ljuda för varje aktivering.

Oavsett hur många signaler du har ställt in kan du stänga av summern genom att trycka på knappen "FEED".

### Pappersstorlek

Drivrutinen har flera Fördefinierade pappersstorlekar.
Du kan även skapa anpassade pappersstorlekar med Användardefinierad pappersstorlek med hjälp av Windows skrivarkö.
Varje pappersstorlek definieras som en viss bredd och höjd, som anger det utskrivbara området. Du behöver inte ange några marginaler i dokumenten.
Den eller de pappersstorlekar som har ordet "Receipt" i namnet är avsedda för utskriftsjobb med variabel längd, till exempel kvitton. När du använder dessa pappersstorlekar ska du se till att alternativet "Receipt" är valt för inställningen Paper Type.

Inställningarna för pappersstorlek kan ändras beroende på den aktuella konfigurationen i de program du använder.
Om det inte finns någon inställning för pappersstorlek i programmet använder du följande inställning. Vi rekommenderar att du anger samma värde på 3 platser.

1. Öppna kontrollpanelen och sedan mappen ’Enheter och skrivare’.
2. Högerklicka på den skrivarkö som du vill konfigurera och klicka sedan på ’Egenskaper för skrivare’ i snabbmenyn som visas.
3. Klicka på knappen "Utskriftsinställning..." på fliken "Allmänt" och klicka sedan på knappen "Avancerat..." på fliken "Layout" i det nya fönstret. Där finns inställningen "Pappersstorlek" – välj samma pappersstorlek här.
4. Välj alternativet "FRIKTION" i grenen "Tilldela formulär till fack" i "Enhetsinställning".
5. Klicka på knappen "Utskriftsinställning..." på fliken "Allmänt" och klicka sedan på knappen "Avancerat..." på fliken "Layout" i det nya fönstret. Där finns inställningen "Pappersstorlek" – välj samma pappersstorlek här.

#### Fördefinierad pappersstorlek

De fördefinierade pappersstorlekar som finns i drivrutinen TSP700II visas nedan.

Konfigurationsvärde | Standardvärde | Utskriftsbredd | Längd
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 mm | 200 mm
80mm x Receipt |  | 80 mm | 3 000 mm
72mm x 200mm |  | 72 mm | 200 mm
72mm x Receipt | ○ | 72 mm | 3 000 mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5 mm | 200 mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5 mm | 3 000 mm
52mm x 200mm |  | 52 mm | 200 mm
52mm x Receipt |  | 52 mm | 3 000 mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8 mm | 200 mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8 mm | 3 000 mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11 tum

#### Skapa användardefinierade pappersstorlekar

Om du vill skapa användardefinierade pappersstorlekar kan du använda Windows skrivarköfunktion och följa anvisningarna nedan.

1. Öppna kontrollpanelen och sedan mappen ’Enheter och skrivare’.
2. Välj den skrivare du vill konfigurera och klicka sedan på ’Skrivarserveregenskape’ i menyn.
3. Klicka på fliken "Papper".
4. Markera kryssrutan "Skapa ett nytt formulär".
5. Skriv ett nytt namn i rutan "Formulärnamn".
6. Välj "Enheter" i "Formulärbeskrivning" och ange önskat värde i "Bredd" och "Höjd" för "Pappersstorlek".
7. Klicka på knappen "Spara formulär" och avsluta genom att klicka på "Stäng".

De pappersstorlekar som finns i drivrutinen TSP700II är enligt följande.
Den användardefinierade pappersstorleken ska ligga inom följande intervall.

Pappersbredd | Minsta värde | 25,4 mm
Största värde | 80 mm
Pappershöjd | Minsta värde | 25,4 mm
Största värde | 3 276,7 mm

### Utskriftskvalitet

Skrivardrivrutinen ger möjlighet att ändra utskriftskvaliteten för att kunna ändra utskriftens upplösning.
Du kan konfigurera den i dialogrutan "Print Mode" genom att välja inställningen "Raster".

Gör enligt följande:

1. Öppna kontrollpanelen och sedan mappen ’Enheter och skrivare’.
2. Högerklicka på ikonen för den skrivarkö vars utskriftskvalitet du vill ändra och klicka sedan på "Utskriftsinställningar".
3. Välj fliken "Layout" och klicka på knappen "Avancerat...".
4. Du kan ange "Utskriftskvalitet" i avsnittet "Grafik".

Du kan välja något av följande alternativ.

Konfigurationsvärde | Standardvärde | Detaljer
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Utskrift 203 dpi (bredd) 406 dpi (höjd).
203 x 203 dots per inch | ○ | Utskrift 203 dpi (bredd) 203 dpi (höjd).

### Enhetsteckensnitt (skrivar-, streckkods- och styrteckensnitt)

Skrivaren har många olika inbyggda teckensnitt och streckkodsteckensnitt. Dessa teckensnitt finns inbyggda i skrivaren och kan väljas från programmet.
Dessa kan användas när inställningen "Print Mode" är inställd på "Line".

Med enhetsteckensnitt kan du få både hög utskriftskvalitet och hög utskriftshastighet. Med streckkodsteckensnitt kan du skriva ut streckkoder genom att bara använda streckkodsteckensnittet i ett avsnitt av dokumentet där texten beskriver streckkodens layout och data. Styrteckensnittet gör att du kan styra olika aspekter av skrivarens beteende, där vissa beteenden motsvarar utskrift av vissa tecken i styrteckensnittet.

Klicka här för att öppna en annan hjälpsida där dessa teckensnitt beskrivs närmare.

Tillbaka upp

## Driftsmiljö

### Modeller som stöds

TSP700II

### Systemkrav

Windows 7 (32 bitars/64 bitars)
Windows 8 (32 bitars/64 bitars)*
Windows 8.1 (32 bitars/64 bitars)*
Windows 10 (32 bitars/64 bitars)*

* För mer information, se Installation Manual.

Tillbaka upp

## Juridisk information

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Med ensamrätt.