### Tartalom

Eszköz-betűtípusok listája
Vonalkód betűtípusok
Kétdimenziós kód betűkészlet
Vezérlő betűtípusok
Jogi információk

# TSP700II Windows nyomtató-illesztőprogram
- Eszköz betűkészlet

A nyomtató-illesztőprogram számos beépített vagy rezidens betűtípust támogat.

Ezek a betűtípusok különböző betűméretekkel rendelkeznek és tisztább nyomtatást tesznek lehetővé, mint a True Type betűtípusok. Vonalkód betűtípusok/Kétdimenziós kód betűkészlet megadásával különböző specifikációkban és méretekben hozhatók létre, és nyomtathatók vonalkódok és kétdimenziós kódok.
A vezérlő betűtípus a nyomtató karakteralapú nyomtatási feladatba ágyazott parancsokkal való vezérlésére szolgál.

Az eszköz betűtípusai csak Line mód beállításon használhatók.

## Eszköz-betűtípusok listája

A következőkben a nyomtató-illesztőprogram által támogatott eszköz-betűtípusok vannak felsorolva.
A helyes betűtípust és betűméretet az alkalmazások beállításainál adja meg.
A 24 képpont Microsoft Word vagy Excel alkalmazásnál 8,5 pontos betűméretnek felel meg

Betűtípus neve | Szélesség (képpont) | Magasság (képpont) | Karakterek száma 80mm-enként vagy 640 pontos vonalonként | Részlet
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Nyomtató betűkészlet (ANK „A" betűkészlet)
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Nyomtató betűkészlet (ANK „B" betűkészlet)
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71
Egyszerűsített kínai | - | - | - | 2 bájtos betűtípusok
Hagyományos kínai | - | - | -
Hangul | - | - | -
UPC-E | 12 | 24 | 53 | Vonalkód betűtípusok
UPC-A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53
CODE39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Kétdimenziós kód betűkészlet
PDF417 | 1 | 24 | 640
DATA1 | 1 | 24 | 640
DATA2 | 1 | 24 | 640
DATA3 | 1 | 24 | 640
Control | 12 | 24 | 53 | Vezérlő betűtípusok
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

Vissza a tetejére

## Vonalkód betűtípusok

Ez a nyomtató-illesztőprogram az alábbi típusú Vonalkód betűtípusokat támogatja.

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN-13
- CODE39
- ITF
- NW-7(Codabar)

### Vonalkód betűtípus paraméterlista

■ Vonalkód adatok

Vonalkód típus | Engedélyezett karakteroszlop | Engedélyezett karakterkészlet
--- | --- | ---
UPC-E | 12 oszlop | Érték: '0' - '9'
UPC-A | 12 oszlop | Érték: '0' - '9'
JAN/EAN-8 | 8 oszlop | Érték: '0' - '9'
JAN/EAN-13 | 13 oszlop | Érték: '0' - '9'
CODE39 | 1 oszlop vagy több | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (start / stop) *1
ITF | 2 vagy több (páros) | Érték: '0' - '9'
NW-7(Codabar) | 1 oszlop vagy több | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' 'A' - 'D'

*1 start/stop kódot a rendszer automatikusan generál.

■ Minimális modulszélesség-beállítási paraméter

Karakter | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | CODE39 NW-7 (*1) | ITF (*1)
--- | --- | --- | ---
a | 2 pont | 2 pont (6) | 2 pont (5)
b | 3 pont | 3 pont (9) | 4 pont (10)
c | 4 pont | 4 pont (12) | 6 pont (15)
d | - | 2 pont (5) | 2 pont (4)
e | - | 3 pont (8) | 4 pont (8)
f | - | 4 pont (10) | 6 pont (12)
g | - | 2 pont (4) | 2 pont (6)
h | - | 3 pont (6) | 3 pont (9)
i | - | 4 pont (8) | 4 pont (12)

*1 Az egyes modulszélességek után zárójelben látható szám az adott kód vastagított változatában szereplő pontok száma.

■ Vonalkód magasság-beállítási paraméter

Karakter | Vonalkód magasság
--- | ---
o | 32 pont (4 mm)
p | 64 pont (8 mm)
q | 96 pont (12 mm)
r | 128 pont (16 mm)
s | 160 pont (20 mm)
t | 192 pont (24 mm)
u | 224 pont (28 mm)
v | 255 pont (31.9 mm)

■ Vonalkód vége paraméter

Karakter | Funkció
--- | ---
z | Vonalkód adatvég kód (1EH)

Megjegyzés: A megadott karakterek mellőzve lesznek, ha azokat a nyomtató nem támogatja.

### Vonalkód betűtípus - Leíró módszer

A Vonalkód betűtípusok tartalmaznak „Modulszélesség-beállítási paramétert", „Modulmagasság-beállítási paramétert", „Vonalkód adatokat" és „Vonalkód vége paramétermezőt". A vonalkód leírása ezeknek a mezőknek a kombinációja.
További részletekért lásd az Star Line Mode Command Specifications részt.

Példa, „0123ABC" kódolása CODE 39 vonalkóddal. (Modulszélesség 2 pont, 8 mm magasság)

[Leíró adatok]

a p 0123ABC z

Leíró karakter | Jelentés
--- | ---
„a" | Modulszélesség-beállítási paraméter (2 pont)
„p" | Vonalkód magasság-beállítási paraméter (64 pont: 8 mm).
„0123ABC" | Vonalkód adatok
„z" | Vonalkód vége paraméter

[Nyomtatás eredménye]

A mezőkkel kapcsolatos további részletekért lásd Vonalkód betűtípus paraméterlista.

Vissza a tetejére

## Kétdimenziós kód betűkészlet

A nyomtató-illesztőprogram a QR kód és a PDF417 kétdimenziós kód betűkészletet támogatja.

### A kétdimenziós kód betűkészletetek leírási módja

Ha kétdimenziós kódokat hoz létre a kétdimenziós kód betűkészlettel, az alábbi módon végezze a kód leírását.

1. Kétdimenziós kód típus beállítás
   Az összes beállítás rendelkezik alapértékkel, csak akkor kell az értéket megadnia, ha ezeken módosítani szeretne.
2. Kétdimenziós kód adatbeállítás
   A vezérlő betűtípus után számos paramétert megadhat a kétdimenziós adatokkal kapcsolatban, majd meg kell adnia a kétdimenziós kód adatait.
3. Kétdimenziós kódok kiterjesztési információinak a lekérése(tetszőleges)
   Hibajelzés érkezik, ha a fenti 1. és 2. paraméter nem illeszkedik.
4. Kétdimenziós kód nyomtatása

Az egyes utasításokkal kapcsolatos további részletekért lásd az Star Line Mode Command Specifications részt.
Példa: QR kódot használna 25% hibajavítási aránnyal a „012345ABCD" karaktersor kétdimenziós kóddal való létrehozásához.
[Leíró adatok]
E2A0* 012345ABCD P

Leíró karakter | Betűkészlet beállítása | Jelentés
--- | --- | ---
„E2" | QR_CNTL | Hibajavítási szint beállítása Q(25%) értékre
„A0" | QR_CNTL | QR kód adatok meghatározása (automatikus elemzés)
'*' | DATA1 | A = \x0A = '*' *1
' ' | DATA1 | 0 = \x00 = ' '(üres karakter) *1
„012345ABCD" | ESC_FONT | Kétdimenziós kód adatok
„P" | QR_CNTL | QR kódnyomtatás

*1 kétdimenziós kód 10 bájtjának a kifejezése „0 A"-ként hexadecimális rendszerben. A „0 A" megadása alsó bájt(A) és felső bájt(0) rendszerben
[Nyomtatás eredménye]

Az egyes betűkészlet beállításokkal kapcsolatban további részletekért lásd Kétdimenziós kód betűkészlet funkciók listája.

### Kétdimenziós kód betűkészlet funkciók listája

■ Kétdimenziós kód adatok

Betűtípus neve | Funkció | Részletek | Megjegyzések
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | QR kód utasítások beállítása | Megjeleníti a kétdimenziós kódok nyomtatási utasításait. |
PDF417 | PDF417 utasítás beállítása | PDF417 nyomtatási parancsainak a megjelenítése. |
DATA1 | Adatbeállítás | \x20 -\x7F cseréje \x00 -\x5F értékre | \x00 -\xFF nyomtatható
DATA2 | \x20 -\x7F cseréje \x60 -\xBF értékre
DATA3 | \x20 -\x5F cseréje \xC0 -\xFF értékre
ESC_FONT | \x20 -\x7F nyomtatása csere nélkül. | \x20 -\x7F nyomtatható

*1 A rendszer csak a QR kódot támogatja (kínai írásjeleket a rendszer nem tud nyomtatni).

■ QR_CNTL(QR kódbeállító betűk)

Karakterek | Funkció | Illesztőprogram kimeneti kód
--- | --- | ---
0 | Az egyes QR kódok parancsának beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x00
1 | Az egyes QR kódok parancsának beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x01
2 | Az egyes QR kódok parancsának beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x02
3 | Az egyes QR kódok parancsának beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x03
4 | Az egyes QR kódok parancsának beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x04
5 | Az egyes QR kódok parancsának beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x05
6 | Az egyes QR kódok parancsának beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x06
7 | Az egyes QR kódok parancsának beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x07
8 | Az egyes QR kódok parancsának beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x08
9 | Az egyes QR kódok parancsának beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x09
M | QR kód típus beállítása | \x1b \x1dyS0
M1 | QR kód típus beállítása: 1. típus | \x1b \x1dyS0 \x01
M2 | QR kód típus beállítása: 2. típus | \x1b \x1dyS0 \x02
E | Hibajavítási szint beállítása | \x1b \x1dyS1
* El(E0) | L hibajavítási szint (hibajavítás mértéke: 7%) | \x1b \x1dyS1 \x00
* Em(E1) | M hibajavítási szint (hibajavítás mértéke: 15%) | \x1b \x1dyS1 \x01
* Eq(E2) | Q hibajavítási szint (hibajavítás mértéke: 25%) | \x1b \x1dyS1 \x02
* Eh(E3) | H hibajavítási szint (hibajavítás mértéke: 30%) | \x1b \x1dyS1 \x03
S1- S8 | Modulméret beállítása (Mértékegység: pont) | \x1b \x1dyS2( \x01~08)
A0 | QR kód adatok meghatározása (automatikus adatelemzés) | \x1b \x1dyD1 \x00
B | QR kód adatok meghatározása (manuális adatelemzés) | \x1b \x1dyD2
P | QR kódnyomtatás | \x1b \x1dyP

* A zárójelbe helyezett beállítási eljárásokkal szintén beállítható a hibajavítási szint

■ PDF417 betűkészlet beállítása

Karakterek | Funkció | Illesztőprogram kimeneti kód
--- | --- | ---
0 | Az egyes PDF417 parancsok beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x00
1 | Az egyes PDF417 parancsok beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x01
2 | Az egyes PDF417 parancsok beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x02
3 | Az egyes PDF417 parancsok beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x03
4 | Az egyes PDF417 parancsok beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x04
5 | Az egyes PDF417 parancsok beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x05
6 | Az egyes PDF417 parancsok beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x06
7 | Az egyes PDF417 parancsok beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x07
8 | Az egyes PDF417 parancsok beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x08
9 | Az egyes PDF417 parancsok beállítására szolgáló paraméterek esetében | \x09
S | PDF417 kódméret beállítása | \x1b \x1dxS0
E | PDF417 biztonsági szint beállítása (ECC) | \x1b \x1dxS1
M | Modul x irányú méretének a beállítása PDF417 esetén | \x1b \x1dxS2
A | Modul oldalarányának a beállítása PDF417 esetén | \x1b \x1dxS3
D | PDF417 kódadatok beállítása | \x1b \x1dxD
P | PDF417 kód nyomtatása | \x1b \x1dxP

■ ESC_FONT , DATA1 , DATA2 , DATA3 (Kétdimenziós kódadat betűkészletek beállítása)

Bemeneti adatok: Felhasználói alkalmazásba beágyazott karakterek. | Kimeneti adatok: A nyomtató-illesztőprogram által a nyomtatónak küldött karakterkód
--- | ---
Karakter | Karakterkód | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3
Üres | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0
! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1
" | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2
# | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3
$ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4
% | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5
& | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6
‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7
( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8
) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9
* | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA
+ | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB
, | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC
- | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD
. | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE
/ | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF
0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0
1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1
2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2
3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3
4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4
5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5
6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6
7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7
8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8
9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9
: | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA
; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB
< | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC
= | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD
> | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE
? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF
@ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0
A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1
B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2
C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3
D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4
E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5
F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6
G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7
H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8
I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9
J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA
K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB
L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC
M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED
N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE
O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF
P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0
Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1
R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2
S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3
T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4
U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5
V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6
W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7
X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8
Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9
Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA
' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB
\ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC
] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD
^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE
_ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF
` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | -
a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | -
b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | -
c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | -
d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | -
e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | -
f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | -
g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | -
h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | -
i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | -
j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | -
k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | -
l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | -
m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | -
n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | -
o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | -
p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | -
q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | -
r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | -
s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | -
t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | -
u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | -
v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | -
w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | -
x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | -
y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | -
z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | -
{ | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | -
| | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | -
} | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | -
~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | -
< DEL > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | -

* Karakter bevitel nem lehetséges.
Megjegyzés: A megadott karakterek mellőzve lesznek, ha azokat a nyomtató nem támogatja.
Vissza a tetejére

## Vezérlő betűtípusok

A vezérlő betűtípusok a nyomtató funkcióinak vezérlésére használhatók.
A vezérlő betűtípus a nyomtató különböző műveleteinek végrehajtására szolgál, nem pedig nyomtatásra.

A vezérlő betűtípussal végrehajtható műveletek a következők.

Karakterek | Funkció
--- | ---
A | 1. pénzfiók meghajtása (50 ms)
B | 1. pénzfiók meghajtása (100 ms)
C | 1. pénzfiók meghajtása (150 ms)
D | 1. pénzfiók meghajtása (200 ms)
E | 1. pénzfiók meghajtása (250 ms)
d | 2. pénzfiók meghajtása (200 ms)
6 | LF kimenet
7 | CR kimenet
F | Automatikus vágó: Full Cut
P | Automatikus vágó: Részleges vágás
G | 1. NV bitkép nyomtatása normál módban
H | 2. NV bitkép nyomtatása normál módban
I | 3. NV bitkép nyomtatása normál módban
J | 4. NV bitkép nyomtatása normál módban
K | 5. NV bitkép nyomtatása normál módban
Q | 1. NV bitkép nyomtatása dupla szélességű módban
R | 2. NV bitkép nyomtatása dupla szélességű módban
S | 3. NV bitkép nyomtatása dupla szélességű módban
T | 4. NV bitkép nyomtatása dupla szélességű módban
U | 5. NV bitkép nyomtatása dupla szélességű módban
V | 1. NV bitkép nyomtatása dupla magasságú módban
W | 2. NV bitkép nyomtatása dupla magasságú módban
X | 3. NV bitkép nyomtatása dupla magasságú módban
Y | 4. NV bitkép nyomtatása dupla magasságú módban
Z | 5. NV bitkép nyomtatása dupla magasságú módban
[ | 1. NV bitkép nyomtatása 4x módban
] | 2. NV bitkép nyomtatása 4x módban
^ | 3. NV bitkép nyomtatása 4x módban
_ | 4. NV bitkép nyomtatása 4x módban
` | 5. NV bitkép nyomtatása 4x módban
a | Igazítás megadása: Igazítás balra
b | Igazítás megadása: Igazítás középre
c | Igazítás megadása: Igazítás jobbra
e | Új vonal beállítása 1/8 hüvelykre
f | Új vonal beállítása 1/6 hüvelykre
g | Nemzetközi karakterek kiválasztása: USA
h | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Franciaország
i | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Németország
j | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Anglia
k | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Dánia I
l | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Svédország
m | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Olaszország
n | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Spanyolország I
o | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Japán
p | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Norvégia
q | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Dánia II
r | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Spanyolország II
s | Nemzetközi karakterek kiválasztása: Latin-Amerika
t | Fekete-fehér inverz nyomtatás beállítása
u | Fekete-fehér inverz nyomtatás törlése
v | Ügyfél kijelző: Adatátvitel indítása
w | Ügyfél kijelző: Adatátvitel befejezése
x | Ügyfél kijelző: Kijelző törlése

Megjegyzés: A megadott karakterek mellőzve lesznek, ha azokat a nyomtató nem támogatja.
Vissza a tetejére

## Jogi információk

Copyright (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.