### Table des matières

Démarrage
Utilisation détaillée
Environnement d’exploitation
Informations légales

# Pilote d’impression Windows TSP700II

Ce logiciel est le pilote d’impression pour TSP700II.
L’Installation de ce pilote d’impression permet d’utiliser la fonctionnalité d’impression standard de la plupart des applications Windows.

## Pour démarrer

### Création d’une file d’imprimantes

Vous devez créer une file d’imprimantes afin de pouvoir utiliser les fonctions du pilote d’impression. Procédez comme suit pour créer une file d’imprimantes.

- Via USB (Plug & Play) :
  Connectez l’imprimante à l’ordinateur PC et allumez-la. Une fois la connexion établie, Windows crée automatiquement une file d’imprimantes via Plug & Play.
- Via une interface non USB :
  Vous pouvez créer une file d’imprimantes à l’aide de la fonction de files d’imprimantes Windows disponible dans l’utilitaire de l’imprimante Star. Veuillez vous reporter ici pour obtenir des informations détaillées.

Une fois la file d’imprimantes créée, vous pouvez modifier les paramètres de l’imprimante. Procédez comme suit pour modifier les paramètres de l’imprimante.

1. Ouvrez le ‹Panneau de configuration› puis ouvrez le dossier ‹Périphériques et imprimantes›.
2. Faites un clic droit sur la file d'attente de l'imprimante que vous voulez configurer pour ouvrir un menu de raccourci, puis cliquer sur ‹Propriétés de l'imprimante›.
3. Configurez les paramètres de l’imprimante en cliquant sur Préférences d’impression au niveau de l’onglet Général ou en utilisant l’onglet Paramètres du périphérique.

Vous pouvez configurer différentes fonctions de l’imprimante selon chaque file d’imprimantes.

### Fonctions du pilote d’impression et paramètres du mode d’impression

Le pilote d’impression prend en charge les 'Line' et les 'Raster'. L’utilisation de différents 'Print Mode' permet d’utiliser différentes applications et différentes fonctions.

Il est possible d’imprimer des données graphiques à haute vitesse en mode 'Raster'. Les polices du périphérique ne peuvent cependant être utilisées qu’en mode 'Line'.

Les fonctions disponibles dans chaque mode sont les suivantes. Cliquez sur le lien du nom de chaque fonction pour afficher une description plus détaillée.

Paramètres du périphérique | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
Impression NVLogo | OK | ×
Impression Soft Logo | × | OK
External Peripheral Control Function | OK | OK

Autres fonctions | Line | Raster
--- | --- | ---
Taille du papier | OK | OK
Qualité d’impression | OK | OK
Polices du périphérique | OK | ×

Vers le haut

## Utilisation détaillée

### Paramètres du périphérique

L’onglet Paramètres du périphérique de la fenêtre de propriétés de la file d’imprimantes inclut de nombreux paramètres. Procédez comme suit pour ouvrir l’onglet Paramètres du périphérique.

1. Ouvrez le ‹Panneau de configuration› puis ouvrez le dossier ‹Périphériques et imprimantes›.
2. Faites un clic droit sur la file d'attente de l'imprimante que vous voulez configurer pour ouvrir un menu de raccourci, puis cliquer sur ‹Propriétés de l'imprimante›.
3. Cliquez sur l’onglet Paramètres du périphérique.

Mémo : Certaines fonctions ne peuvent pas être sélectionnées en même temps.
Si un point d’exclamation (!) apparaît au niveau de la configuration du périphérique, veuillez vérifier la configuration en vous reportant à la description de chaque élément.

Le contenu de chaque fonction est détaillé ci-dessous.

#### Print Mode

Vous pouvez sélectionner le mode 'Line' ou le mode 'Raster' pour votre document.
'Raster' est sélectionné par défaut. Les fonctions du pilote d’impression varient en fonction du mode d’impression sélectionné. Veuillez cliquer ici pour obtenir des informations détaillées.
Il est recommandé de sélectionner le mode 'Raster' pour les interfaces USB et le mode 'Line' pour les interfaces en série afin de bénéficier de toutes les spécifications de votre imprimante.

Remarque : Lorsque vous modifiez le mode d’impression, redémarrez l’ordinateur PC afin que toutes les applications prennent en compte le nouveau paramétrage.

#### Paper Type

Trois paramètres 'Paper Type' permettent d’imprimer des pages délimitées 'Black Mark', 'Ticket' à longueur fixe ou 'Receipt' à longueur variable.
Utilisez l’option 'Receipt' si les travaux d’impression varient en longueur et si vous voulez qu’ils soient découpés immédiatement après la dernière ligne. (Vous pouvez définir la taille de papier des reçus sous Taille du papier)
Utilisez l’option 'Ticket' si vous voulez que la longueur des travaux d’impression corresponde à la longueur définie sous Taille du papier. Le papier est découpé à la valeur définie.
Utilisez l’option 'Black Mark' si vous voulez que la découpe du papier s’effectue en fonction de repères noirs.

#### Print Setting - Speed

Ce paramètre détermine la vitesse d’impression de l’imprimante.
Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser l’option 'High'. Si la priorité est davantage accordée à la qualité d’impression qu’à la vitesse d’impression, vous devez sélectionner l’option 'Low'.

Remarque : Si vous sélectionnez le paramètre Haute résolution (Qualité d’impression), ce paramètre n’est pas disponible.

#### Print Setting - Density

Ce paramètre détermine la luminosité d’impression de l’imprimante.
Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser l’option 'Standard'. Si vous souhaitez que l’impression soit plus claire, sélectionnez '-1', '-2' ou '-3'. Si vous souhaitez que l’impression soit plus foncée, sélectionnez '+1', '+2' ou '+3'.

#### Print Setting - Details - Print Position

Ce paramètre détermine la position de l’impression.
Si la zone d’impression est différente de la taille de papier lorsqu’une valeur autre que 100% a été définie pour le facteur d’échelle, vous pouvez spécifier la partie de la zone d’impression à imprimer.
Pour imprimer la largeur du papier à partir du bord gauche de la zone d’impression, sélectionnez 'Left'. Pour imprimer la largeur du papier à partir du milieu la zone d’impression, sélectionnez 'Center'. Pour imprimer la largeur du papier à partir du bord droit de la zone d’impression, sélectionnez 'Right'.

Le papier est aligné avec la taille de papier prédéfinie minimale qui permet d’imprimer la zone calculée à partir du facteur d’échelle et de la taille de papier spécifié.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible lorsque le paramètre Print Mode est réglé sur 'Raster'.

#### Print Setting - Details - Reverse

Placez le paramètre 'Reverse Print' sur 'Enable' pour imprimer à l’envers.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible lorsque le paramètre Print Mode est réglé sur 'Raster'.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

En cas d’erreur, vous pouvez traiter les données non imprimées déjà envoyées à l’imprimante comme suit.
Si vous voulez annuler les données non imprimées une fois l’erreur corrigée, sélectionnez 'Clear Data By Document' et cochez la case Activer la gestion du mode bidirectionnel sous l’onglet Ports des Propriétés de l’imprimante.
Si vous voulez imprimer les données non imprimées en continu une fois l’erreur corrigée, sélectionnez 'Store Data' et décochez la case Activer la gestion du mode bidirectionnel.

Remarque : Cette option ne fonctionne pas correctement avec une version ancienne du micrologiciel.
Si vous utilisez la version 3.0 ou une version antérieure du micrologiciel, sélectionnez 'Store Data' et désactivez la case à cocher Activer la prise en charge bidirectionnelle au niveau de l’onglet Ports de la boîte de dialogue Propriétés de l’imprimante.
Vous pouvez déterminer la version du micrologiciel en effectuant une impression automatique.
Contactez votre revendeur pour mettre le micrologiciel de l’imprimante à jour.

#### Print Settings - Details - Top Search

Si cette fonction est réglée sur 'Enable', l’imprimante inverse l’alimentation du papier avant impression, de manière à réduire la taille de la marge supérieure non imprimable.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible lorsque le paramètre Print Mode est réglé sur 'Raster' et que le paramètre 'Page Cut Type' ou 'Document Cut Type' est réglé sur 'Full Cut'.

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Si vous souhaitez utiliser du papier à repères noirs, réglez le paramètre 'Paper Type' sur 'Black Mark'.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible lorsque le paramètre Paper Type est réglé sur 'Black Mark'.

#### Scaling - Factor

Ce paramètre détermine le pourcentage d’agrandissement ou de réduction.
Vous pouvez définir un facteur d’échelle entre 20% et 200%.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible lorsque le paramètre Print Mode est réglé sur 'Raster'.
Si l’option Soft Logo est utilisée en même temps, ce paramètre ne sera pas appliqué au logo.

#### Paper Cut - Page Cut Type

Le paramètre 'Page Cut Type' détermine le mode de découpe de toutes les pages du travail d’impression, à l’exception de la dernière page.
Si vous ne voulez pas découper les pages du document, sélectionnez l’option 'No Cut'. Si vous voulez découper partiellement le travail d’impression, sélectionnez 'Partial Cut'. Si vous voulez découper complètement le travail d’impression, sélectionnez 'Full Cut'.

#### Paper Cut - Document Cut Type

Le paramètre 'Document Cut Type' détermine le mode de découpe de la dernière page du travail d’impression.
Si vous ne voulez pas découper le travail d’impression, sélectionnez l’option 'No Cut'. Si vous voulez découper partiellement le travail d’impression, sélectionnez 'Partial Cut'. Si vous voulez découper complètement le travail d’impression, sélectionnez 'Full Cut'.

#### NVLogo

NVLogo est une fonction qui permet d’imprimer sur des pages ou des documents un logo enregistré dans l’imprimante à l’aide de la fonction d’enregistrement de logos de l’utilitaire de l’imprimante.
Pour utiliser ce paramètre, vous devez enregistrer votre logo au niveau de l’imprimante. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section Aide au stockage de logos pour l’utilitaire de l’imprimante.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible lorsque le paramètre Print Mode est réglé sur 'Line'.

##### NVLogo - Document Top

Ce paramètre permet de régler la position et les données d’un logo que vous voulez imprimer au sommet d’un document.
Pour imprimer un logo sur la gauche, sélectionnez 'Left'. Pour l’imprimer au centre, sélectionnez 'Center'. Pour l’imprimer sur la droite, sélectionnez 'Right'. Vous pouvez aussi sélectionner le numéro du logo à imprimer sous 'Registration Number'.
Le logo que vous choisissez ici sera imprimé au sommet de la première page du document.
Si vous sélectionnez 'No Use', le logo ne sera pas imprimé au sommet du document.

##### NVLogo - Page Top

Ce paramètre permet de régler la position et les données d’un logo que vous voulez imprimer au sommet d’une page.
Pour imprimer un logo sur la gauche, sélectionnez 'Left'. Pour l’imprimer au centre, sélectionnez 'Center'. Pour l’imprimer sur la droite, sélectionnez 'Right'. Vous pouvez aussi sélectionner le numéro du logo à imprimer sous 'Registration Number'.
Le logo que vous choisissez ici sera imprimé au sommet de la page.
Si vous sélectionnez 'No Use', le logo ne sera pas imprimé au sommet de la page.

##### NVLogo - Page Bottom

Ce paramètre permet de régler la position et les données d’un logo que vous voulez imprimer au bas d’une page.
Pour imprimer un logo sur la gauche, sélectionnez 'Left'. Pour l’imprimer au centre, sélectionnez 'Center'. Pour l’imprimer sur la droite, sélectionnez 'Right'. Vous pouvez aussi sélectionner le numéro du logo à imprimer sous 'Registration Number'.
Le logo que vous choisissez ici sera imprimé au bas de la page.
Si vous sélectionnez 'No Use', le logo ne sera pas imprimé au bas de la page.

##### NVLogo - Document Bottom

Ce paramètre permet de régler la position et les données d’un logo que vous voulez imprimer à la fin d’un document.
Pour imprimer un logo sur la gauche, sélectionnez 'Left'. Pour l’imprimer au centre, sélectionnez 'Center'. Pour l’imprimer sur la droite, sélectionnez 'Right'. Vous pouvez aussi sélectionner le numéro du logo à imprimer sous 'Registration Number'.
Le logo que vous choisissez ici sera imprimé au bas de la dernière page du document.
Si vous sélectionnez 'No Use', le logo ne sera pas imprimé à la fin du document.

#### Soft Logo

La fonction Soft Logo permet d’imprimer un fichier enregistré sur un ordinateur comme logo sur un document ou une page.
Elle enregistre la sortie de l’imprimante comme données raster que vous pouvez utiliser comme logo.
Vous pouvez aussi utiliser des fichiers BMP d’un ordinateur comme logo.

Vous pouvez enregistrer le fichier créé par Soft Logo dans un dossier à un emplacement spécifié (lecteur :/Star/(nom de la file d’impression)/StarRasterLogoData/) à chaque impression. Pour créer un fichier BMP, enregistrez le nom du fichier avec des chiffres consécutifs, commençant avec 0.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible lorsque le paramètre Print Mode est réglé sur 'Raster'.
Cela ne peut pas être utilisé avec le réglage en Haute résolution (Qualité d’impression).

##### Soft Logo - Mode

Si vous sélectionnez 'Generate - ...' lors de la création d’un fichier logo, puis imprimez le logo, les données du résultat imprimé sont enregistrées au format BMP dans un dossier à un emplacement spécifié chaque fois que le logo est imprimé.
Vous pouvez enregistrer le résultat imprimé de plusieurs pages comme plusieurs logos. Si un fichier BMP existe déjà lorsque vous enregistrez un fichier logo, le fichier BMP est remplacé par le nouveau fichier.
Cliquez sur le bouton 'Test Print' pour imprimer tous les fichiers BMP enregistrés dans le dossier spécifié lors de la sélection de 'Generate - ...'.

Si vous sélectionnez 'Print Mode', l’impression Soft Logo sera effectuée lorsqu’un fichier logo est configuré.

##### Soft Logo - Document Top

Si vous sélectionnez 'All - BMP', tous les fichiers BMP dans le dossier 'StartDoc' à l’emplacement spécifié seront imprimés au sommet du document. Si vous sélectionnez 'Sequential - BMP', les fichiers BMP dans le dossier 'StartDoc' à l’emplacement spécifié seront imprimés séquentiellement au sommet du document.
Si vous sélectionnez 'No Use', l’impression Soft Logo ne sera pas effectuée au sommet du document.

##### Soft Logo - Page Top

Si vous sélectionnez 'All - BMP', tous les fichiers BMP dans le dossier 'StartPage' à l’emplacement spécifié seront imprimés au sommet de la page. Si vous sélectionnez 'Sequential - BMP', les fichiers BMP dans le dossier 'StartPage' à l’emplacement spécifié seront imprimés séquentiellement au sommet de la page.
Si vous sélectionnez 'No Use', l’impression Soft Logo ne sera pas effectuée au sommet de la page.

##### Soft Logo - Page Bottom

Si vous sélectionnez 'All - BMP', tous les fichiers BMP dans le dossier 'EndPage' à l’emplacement spécifié seront imprimés au bas de la page. Si vous sélectionnez 'Sequential - BMP', les fichiers BMP dans le dossier 'EndPage' à l’emplacement spécifié seront imprimés séquentiellement au bas de la page.
Si vous sélectionnez 'No Use', l’impression Soft Logo ne sera pas effectuée au bas de la page.

##### Soft Logo - Document Bottom

Si vous sélectionnez 'All - BMP', tous les fichiers BMP dans le dossier 'EndDoc' à l’emplacement spécifié seront imprimés à la fin du document. Si vous sélectionnez 'Sequential - BMP', les fichiers BMP dans le dossier 'EndDoc' à l’emplacement spécifié seront imprimés séquentiellement à la fin du document.
Si vous sélectionnez 'No Use', l’impression Soft Logo ne sera pas effectuée à la fin du document.

#### Peripheral Unit 1 - Type

L’imprimante peut contrôler deux types d’unités périphériques : un 'Buzzer' ou un 'Cash Drawer'.
Si aucun périphérique 1 n’est connecté à l’imprimante, vous pouvez ignorer ce paramètre et ses options. (Cette configuration sera ignorée.)

Remarque : Si vous n’utilisez pas l’avertisseur sonore comme périphérique 1 (tiroir-caisse, etc.), ne sélectionnez jamais l’option 'Buzzer',
faute de quoi le périphérique utilisé peut être définitivement endommagé.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

L’imprimante peut activer le périphérique connecté au circuit n°1 à différents stades de l’impression du document.
Sélectionnez l’option 'Document Top' pour n’activer le périphérique qu’une seule fois, au début de l’impression. Sélectionnez l’option 'Page Top' pour activer le périphérique avant le début de l’impression de chaque page. Sélectionnez l’option 'Page Bottom' pour activer le périphérique une fois l’impression de chaque page terminée. Sélectionnez l’option 'Document Bottom' pour n’activer le périphérique qu’une seule fois, à l’issue de l’impression.

Remarque : Sélectionnez l’option 'No Use' si aucun périphérique 1 n’est connecté à l’imprimante.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Si vous avez connecté un tiroir-caisse comme périphérique 1, ce paramètre vous permet de contrôler sa largeur d’impulsion d’activation.
Chaque tiroir-caisse nécessite une largeur d’impulsion différente. Sélectionnez le réglage permettant d’ouvrir le tiroir-caisse de manière fiable parmi les options disponibles.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Si vous avez connecté un avertisseur sonore comme périphérique 1, ce paramètre permet de contrôler la durée d’avertissement sonore.
Sélectionnez une durée appropriée pour l’application que vous utilisez. Sélectionnez la période de temps la plus adaptée à votre application, une période plus longue permet d’attirer l’attention, une période plus courte, de limiter les désagréments.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Si vous avez connecté un avertisseur sonore comme périphérique 1, ce paramètre permet de contrôler l’intervalle entre les tonalités.
Ce paramètre peut contrôler la durée entre les tonalités du périphérique 1 si une sonnerie répétée a été spécifiée : courte pour séquences rapides et longue pour séquences plus espacées.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Si vous avez connecté un avertisseur sonore au périphérique 1, vous pouvez configurer le nombre de répétitions de l’avertisseur par activation.

Quel que soit le nombre de tonalités configuré, vous pouvez arrêter l’avertisseur sonore en appuyant sur la touche ALIMENTATION.

#### Peripheral Unit 2 - Type

L’imprimante peut contrôler deux types d’unités périphériques : un 'Buzzer' ou un 'Cash Drawer'.
Si aucun périphérique 2 n’est connecté à l’imprimante, vous pouvez ignorer ce paramètre et ses options. (Cette configuration sera ignorée.)

Remarque : Si vous n’utilisez pas l’avertisseur sonore comme périphérique 2 (tiroir-caisse, etc.), ne sélectionnez jamais l’option 'Buzzer',
faute de quoi le périphérique utilisé peut être définitivement endommagé.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

L’imprimante peut activer le périphérique connecté au circuit n°2 à différents stades de l’impression du document.
Sélectionnez l’option 'Document Top' pour n’activer le périphérique qu’une seule fois, au début de l’impression. Sélectionnez l’option 'Page Top' pour activer le périphérique avant le début de l’impression de chaque page. Sélectionnez l’option 'Page Bottom' pour activer le périphérique une fois l’impression de chaque page terminée. Sélectionnez l’option 'Document Bottom' pour n’activer le périphérique qu’une seule fois, à l’issue de l’impression.

Remarque : Sélectionnez l’option 'No Use' si aucun périphérique 2 n’est connecté à l’imprimante.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Si vous utilisez un tiroir-caisse comme périphérique 2, la largeur d’impulsion est fixée sur '200 milliseconds'.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Si vous avez connecté un avertisseur sonore en tant qu’unité périphérique 2, ce paramètre vous permet de contrôler la durée de la sonnerie.
Sélectionnez une durée appropriée pour l’application que vous utilisez. Sélectionnez la période de temps la plus adaptée à votre application, une période plus longue permet d’attirer l’attention, une période plus courte, de limiter les désagréments.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Si vous avez connecté un avertisseur sonore en tant qu’unité périphérique 2, ce paramètre vous permet de contrôler l’intervalle entre les tonalités.
Ce paramètre peut contrôler la durée entre les tonalites de l’unité périphérique 2 si une sonnerie répétée a été spécifiée : courte pour séquences rapides et longue pour séquences plus espacées.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Si vous avez connecté un avertisseur sonore au périphérique 2, vous pouvez configurer le nombre de répétitions de l’avertisseur sonore par activation.

Quel que soit le nombre de tonalités configuré, vous pouvez arrêter l’avertisseur sonore en appuyant sur la touche ALIMENTATION.

### Taille du papier

Ce pilote offre plusieurs tailles de papier prédéfinies.
Vous pouvez également créer des tailles de papier personnalisées à l’aide de l’option Taille de papier définie par l’utilisateur de la file d’impression de Windows.
Chaque taille de papier a une largeur et une hauteur spécifique, délimitant la zone imprimable. Il n’est pas nécessaire d’ajouter des marges aux documents.
Les tailles de papier dont le nom inclut le mot 'Receipt' sont destinées à des travaux d’impression à longueur variable, tels que des reçus. Lorsque vous utilisez des tailles de papier de ce type, assurez-vous de sélectionner l’option 'Receipt' sous le paramètre Paper Type.

La configuration de la taille du papier peut être modifiée en fonction de la configuration des applications utilisées.
Veuillez utiliser le paramètre suivant si votre application ne permet pas de configurer la taille du papier. Il est recommandé de configurer la même valeur aux trois emplacements.

1. Ouvrez le ‹Panneau de configuration› puis ouvrez le dossier ‹Périphériques et imprimantes›.
2. Faites un clic droit sur la file d'attente de l'imprimante que vous voulez configurer pour ouvrir un menu de raccourci, puis cliquer sur ‹Propriétés de l'imprimante›.
3. Cliquez sur le bouton Préférences d’impression... au niveau de l’onglet Général, puis sur le bouton Avancé... au niveau de l’onglet Mise en page de la nouvelle fenêtre. Le paramètre Taille du papier s’affiche alors. Sélectionnez la même taille de papier ici.
4. Sélectionnez l’option FRICTION au niveau de la rubrique Attribution du formulaire au bac, sous Paramètres du périphérique.
5. Cliquez sur le bouton Préférences d’impression... au niveau de l’onglet Général, puis sur le bouton Avancé... au niveau de l’onglet Mise en page de la nouvelle fenêtre. Le paramètre Taille du papier s’affiche alors. Sélectionnez la même taille de papier ici.

#### Taille de papier prédéfinie

Les tailles de papier prédéfinies proposées par le pilote TSP700II sont les suivantes.

Valeur de configuration | Valeur par défaut | Largeur d’impression | Longueur
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 mm | 200 mm
80mm x Receipt |  | 80 mm | 3 000 mm
72mm x 200mm |  | 72 mm | 200 mm
72mm x Receipt | ○ | 72 mm | 3 000 mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5 mm | 200 mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5 mm | 3 000 mm
52mm x 200mm |  | 52 mm | 200 mm
52mm x Receipt |  | 52 mm | 3 000 mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8 mm | 200 mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8 mm | 3 000 mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11"

#### Création de tailles de papier définies par l’utilisateur

Pour créer des tailles de papier définies par l’utilisateur, vous pouvez utiliser la fonction de files d’imprimantes Windows et procéder comme suit.

1. Ouvrez le ‹Panneau de configuration› puis ouvrez le dossier ‹Périphériques et imprimantes›.
2. Sélectionnez l'imprimante que vous voulez configurer et cliquez sur ‹Propriétés du serveur d’impression› dans le menu.
3. Cliquez sur l’onglet Papier.
4. Activez la case à cocher Créer un nouveau formulaire.
5. Saisissez un nom dans la zone Nom du formulaire.
6. Sélectionnez les unités sous Description de formulaire et saisissez la largeur et la hauteur souhaitées pour la taille du papier.
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer le formulaire, puis cliquez sur Fermer pour terminer.

Les tailles de papier proposées par le pilote d’impression TSP700II sont les suivantes.
Les tailles de papier définies par l’utilisateur correspondent à la plage suivante.

Largeur du papier | Valeur minimale | 25,4 mm
Valeur maximale | 80 mm
Hauteur du papier | Valeur minimale | 25,4 mm
Valeur maximale | 3 276,7 mm

### Qualité d’impression

Ce pilote d’impression permet de modifier la qualité d’impression de manière à changer la résolution d’impression.
Vous pouvez la configurer dans la boîte de dialogue 'Print Mode' en sélectionnant le paramètre 'Raster'.

La procédure est la suivante.

1. Ouvrez le ‹Panneau de configuration› puis ouvrez le dossier ‹Périphériques et imprimantes›.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de la file d’impression dont vous souhaitez modifier la qualité et cliquez sur Préférences d’impression.
3. Sélectionnez l’onglet Mise en page et cliquez sur le bouton Avancé...
4. Vous pouvez configurer la qualité d’impression dans la section Graphique.

Les options disponibles sont les suivantes.

Valeur de configuration | Valeur par défaut | Détails
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Impression 203 ppp (largeur) 406 ppp (hauteur)
203 x 203 dots per inch | ○ | Impression 203 ppp (largeur) 203 ppp (hauteur)

### Polices du périphérique (polices de l’imprimante, des codes à barres et de contrôle)

L’imprimante prend une charge une gamme de polices de codes à barres et de polices résidentes. Ces polices sont intégrées à l’imprimante et peuvent être sélectionnées à partir de l’application.
Vous pouvez les utiliser si l’option 'Print Mode' est réglée sur 'Line'.

Les polices du périphérique vous permettent d’obtenir une grande qualité d’impression et une vitesse d’impression élevée. Les polices des codes à barres vous permettent d’imprimer des codes à barres en appliquant une des polices de codes à barres à une section du document, le texte de la section détaillant la mise en page et les données du code à barres. La police de contrôle vous permet de contrôler les différents aspects du comportement de l’imprimante, en reliant des comportements spécifiques à des caractères spécifiques, imprimés à l’aide de la police de contrôle.

Cliquez ici pour ouvrir une autre page d’aide détaillant les polices.

Vers le haut

## Environnement d’exploitation

### Modèles pris en charge

TSP700II

### Configuration système requise

Windows 7 (32 bits/64 bits)
Windows 8 (32 bits/64 bits)*
Windows 8.1 (32 bits/64 bits)*
Windows 10 (32 bits/64 bits)*

* Pour plus de détails, voir le Installation Manual.

Vers le haut

## Informations légales

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Tous droits réservés.