### Sadržaj

Popis fontova uređaja
Crtični font
Dvodimenzionalni font
Kontrolni font
Pravne informacije

# TSP700II Windows upravljački program pisača
- Font uređaja

Ovaj upravljački program pisača podržava niz ugrađenih ili rezidentnih fontova.

Ovi fontovi imaju niz veličina i omogućuju jasniji ispis od True Type fontova. Unosom crtičnih / dvodimenzionalnih kodnih fontova je moguće kodiranje i ispis različitih specifikacija i veličina crtičnih / dvodimenzionalnih kodova.
Kontrolni font se koristi za kontroliranje pisača putem naredbi ugrađenih u zadatak ispisa na osnovi znakova.

Fontovi uređaja se mogu koristiti samo u postavci 'Line način'.

## Popis fontova uređaja

Dolje su navedeni fontovi uređaja koje ovaj upravljački program pisača podržava.
Molimo navedite pravilne fontove i veličine kroz konfiguraciju Vaših primjena.
Odabir 24 piksela je ekvivalentan 8,5 točaka za Microsoft Word ili Excel

Naziv fonta | Širina (pikseli) | Visina (pikseli) | Znakova po 80mm ili 640 točke po liniji | Pojedinosti
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Fontovi pisača (ANK fontovi A)
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Fontovi pisača (ANK fontovi B)
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71
Pojednostavljeni kineski | - | - | - | 2byte Fonts
Tradicionalni kineski | - | - | -
Hangul | - | - | -
UPC-E | 12 | 24 | 53 | Crtični fontovi
UPC-A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN- 13 | 12 | 24 | 53
CODE39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7(Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Dvodimenzionalni fontovi
PDF417 | 1 | 24 | 640
DATA1 | 1 | 24 | 640
DATA2 | 1 | 24 | 640
DATA3 | 1 | 24 | 640
Control | 12 | 24 | 53 | Kontrolni fontovi
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

Nazad na vrh

## Crtični fontovi

Ovaj upravljački program pisača podržava sljedeće tipove crtičnog fonta.

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN- 13
- CODE39
- ITF
- NW-7(Codabar)

### Popis parametara crtičnog fonta

■ Podaci o crtičnom kodu

Tip crtičnog koda | Dozvoljeni broj stupaca | Dozvoljeni niz znakova
--- | --- | ---
UPC-E | 12 stupaca | Vrijednost: '0' - '9'
UPC-A | 12 stupaca | Vrijednost: '0' - '9'
JAN/EAN-8 | 8 stupaca | Vrijednost: '0' - '9'
JAN/EAN- 13 | 13 stupaca | Vrijednost: '0' - '9'
CODE39 | 1 stupac ili više | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (start / stop) *1
ITF | 2 ili više (parni) | Vrijednost: '0' - '9'
NW-7(Codabar) | 1 stupac ili više | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' 'A' - 'D'

*1 start/stop kod se generira automatski.

■ Postavka parametra minimalne širine modula

Znak | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | CODE39 NW-7 (*1) | ITF (*1)
--- | --- | --- | ---
a | 2 točke | 2 točke (6) | 2 točke (5)
b | 3 točke | 3 točke (9) | 4 točke (10)
c | 4 točke | 4 točke (12) | 6 točke (15)
d | - | 2 točke (5) | 2 točke (4)
e | - | 3 točke (8) | 4 točke (8)
f | - | 4 točke (10) | 6 točke (12)
g | - | 2 točke (4) | 2 točke (6)
h | - | 3 točke (6) | 3 točke (9)
i | - | 4 točke (8) | 4 točke (12)

*1 Broj u zagradama nakon širine modula označava broj točaka za podebljani uzorak tog koda.

■ Postavka parametra visine crtičnog koda

Znak | Visina crtičnog koda
--- | ---
o | 32 točaka (4 mm)
p | 64 točaka (8 mm)
q | 96 točaka (12 mm)
r | 128 točaka (16 mm)
s | 160 točaka (20 mm)
t | 192 točaka (24 mm)
u | 224 točaka (28 mm)
v | 255 točaka (31,9 mm)

■ Parametar kraja crtičnog koda

Znak | Funkcija
--- | ---
z | Kod završetka podataka crtičnog koda (1EH)

Napomena: Neki znakovi koje ste naveli će biti zanemareni ako ih pisač ne podržava.

### Crtični font - način opisa

Crtični fontovi se sastoje od 'Parametra širine modula', 'Parametra visine crtičnog koda' i 'Parametra završetka crtičnog koda'. Opis kombinira svako od polja.
Pogledajte odlomak Star Line Mode Command Specifications u vezi pojedinosti.

Na primjer, kodiranje niza '0123ABC' kao crtični kod CODE 39. (Širina modula 2 točke, visina 8 mm)

[Opisni podaci]

a p 0123ABC z

Opisni znak | Značenje
--- | ---
'a' | Parametar širine modula (2 točke)
'p' | Parametar visine crtičnog koda (64 točke : 8 mm).
'0123ABC' | Podaci o crtičnom kodu
'z' | Parametar završetka crtičnog koda

[Rezultat ispisa]

Pogledajte Popis parametara crtičnog fonta u vezi pojedinosti o svakom polju.

Nazad na vrh

## Dvodimenzionalni kodni font

Ovaj upravljački program pisača podržava dvodimenzionalne kodne fontove - QR Code i PDF417.

### Način opisa za dvodimenzionalne kodne fontove

Kada kodirate dvodimenzionalne kodove pomoću dvodimenzionalnog kodnog fonta, opišite kod na sljedeći način.

1. Postavka tipa dvodimenzionalnog koda
   Sve postavke imaju zadanu vrijednost, odredite vrijednost samo kada želite mijenjati zadane postavke.
2. Postavka podataka dvodimenzionalnog koda
   Možete navesti različite parametre za dvodimenzionalne podatke nakon naredbenog fonta, zatim navedite podatke dvodimenzionalnog koda.
3. Dobivanje informacija o proširenju dvodimenzionalnih kodova(proizvoljno)
   Ako se javi neslaganje gornjih parametara 1 i 2, bit će dojavljena greška.
4. Ispis dvodimenzionalnog koda

Pogledajte odlomak Star Line Mode Command Specifications u vezi pojedinosti o svakoj naredbi.
Primjer: Kada želite upotrijebiti QR Code s omjerom ispravljanja grešaka od 25% za kodiranje niza '012345ABCD' u dvodimenzionalni kod.
[Opisni podaci]
E2A0* 012345ABCD P

Opisni znak | Postavljeni fontovi | Značenje
--- | --- | ---
'E2' | QR_CNTL | Postavite razinu ispravljanja grešaka na Q(25%)
'A0' | QR_CNTL | Postavite podatke za QR kod (automatska analiza)
'*' | DATA1 | A = \x0A = '*' *1
' ' | DATA1 | 0 = \x00 = ' '(prazan znak) *1
'012345ABCD' | ESC_FONT | Podaci dvodimenzionalnog koda
'P' | QR_CNTL | Ispis QR koda

*1 Izražavanje 10 bajtova dvodimenzionalnog koda kao '0 A' pomoću heksadecimalnog zapisa. Navedite '0 A' u poretku niskog bajta (A) i visokog bajta (0)
[Rezultat ispisa]

Pogledajte Popis funkcija dvodimenzionalnih fontova u vezi pojedinosti o svakoj postavci fonta.

### Popis funkcija dvodimenzionalnih fontova

■ Podaci dvodimenzionalnog koda

Naziv fonta | Funkcija | Pojedinosti | Napomene
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | Postavka naredbi QR koda | Izdaje svaku naredbu za ispis dvodimenzionalnog koda. |
PDF417 | Postavka naredbi za PDF417 | Izdaje svaku naredbu za ispis PDF417. |
DATA1 | Postavke podataka | Zamjena \x20 -\x7F s \x00 -\x5F | Moguć je rezultat \x00 -\xFF
DATA2 | Zamjena \x20 -\x7F s \x60 -\xBF
DATA3 | Zamjena \x20 -\x5F s \xC0 -\xFF
ESC_FONT | Izlazni rezultat \x20 -\x7F bez zamjene. | Moguć je rezultat \x20 -\x7F

*1 Podržan je samo QR kod (nije podržan ispis kineskih znakova).

■ QR_CNTL (fontovi s postavkama QR koda)

Znakovi | Funkcija | Izlazni kod za upravljački program
--- | --- | ---
0 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x00
1 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x01
2 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x02
3 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x03
4 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x04
5 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x05
6 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x06
7 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x07
8 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x08
9 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine QR kodove | \x09
M | Postavite model QR koda | \x1b \x1dyS0
M1 | Postavite model QR koda: model 1 | \x1b \x1dyS0 \x01
M2 | Postavite model QR koda: model 2 | \x1b \x1dyS0 \x02
E | Postavite razinu ispravljanja grešaka | \x1b \x1dyS1
* El(E0) | Razina ispravljanja grešaka L (omjer ispravljanja grešaka: 7%) | \x1b \x1dyS1 \x00
* Em(E1) | Razina ispravljanja grešaka M (omjer ispravljanja grešaka: 15%) | \x1b \x1dyS1 \x01
* Eq(E2) | Razina ispravljanja grešaka Q (omjer ispravljanja grešaka: 25%) | \x1b \x1dyS1 \x02
* Eh(E3) | Razina ispravljanja grešaka H (omjer ispravljanja grešaka: 30%) | \x1b \x1dyS1 \x03
S1- S8 | Postavite veličinu modula (jedinica: točka) | \x1b \x1dyS2( \x01~08)
A0 | Postavite podatke za QR kod (automatska analiza podataka) | \x1b \x1dyD1 \x00
B | Postavite podatke za QR kod (ručna analiza podataka) | \x1b \x1dyD2
P | Ispis QR koda | \x1b \x1dyP

* Postupak postavljanja u zagradama je također moguć za postavljanje razine ispravljanja grešaka

■ Postavite fontove PDF417

Znakovi | Funkcija | Izlazni kod za upravljački program
--- | --- | ---
0 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x00
1 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x01
2 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x02
3 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x03
4 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x04
5 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x05
6 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x06
7 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x07
8 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x08
9 | Za parametre postavljanja naredbe za pojedine PDF417 kodove | \x09
S | Postavite veličinu koda PDF417 | \x1b \x1dxS0
E | Postavite razinu zaštite za PDF417 (ECC) | \x1b \x1dxS1
M | Postavite veličinu modula u smjeru x za PDF417 | \x1b \x1dxS2
A | Postavite omjer stranica modula za PDF417 | \x1b \x1dxS3
D | Postavite podatke koda PDF417 | \x1b \x1dxD
P | Ispišite kod PDF417 | \x1b \x1dxP

■ ESC_FONT , DATA1 , DATA2 , DATA3 (postavite dvodimenzionalne kodne podatkovne fontove)

Ulazni podaci: Znakovi ugrađeni u korisničku aplikaciju. | Izlazni podaci: Znakovni kod koji se šalje iz upravljačkog programa pisača na pisač
--- | ---
Znak | Znakovni kod | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3
Prazno | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0
! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1
" | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2
# | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3
$ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4
% | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5
& | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6
‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7
( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8
) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9
* | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA
+ | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB
, | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC
- | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD
. | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE
/ | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF
0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0
1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1
2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2
3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3
4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4
5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5
6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6
7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7
8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8
9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9
: | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA
; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB
< | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC
= | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD
> | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE
? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF
@ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0
A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1
B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2
C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3
D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4
E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5
F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6
G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7
H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8
I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9
J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA
K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB
L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC
M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED
N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE
O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF
P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0
Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1
R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2
S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3
T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4
U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5
V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6
W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7
X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8
Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9
Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA
' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB
\ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC
] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD
^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE
_ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF
` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | -
a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | -
b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | -
c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | -
d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | -
e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | -
f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | -
g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | -
h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | -
i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | -
j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | -
k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | -
l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | -
m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | -
n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | -
o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | -
p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | -
q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | -
r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | -
s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | -
t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | -
u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | -
v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | -
w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | -
x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | -
y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | -
z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | -
{ | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | -
| | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | -
} | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | -
~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | -
< DEL > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | -

* Unos znaka nije dozvoljen.
Napomena: Znakovi koje ste naveli će biti zanemareni ako ih pisač ne podržava.
Nazad na vrh

## Kontrolni fontovi

Kontrolni fontovi se mogu koristiti za upravljanje funkcijama pisača.
Kontrolni font se koristi za izvršavanje različitih postupaka pisača, i ne služi za ispis.

Postupci koji se mogu izvršiti putem kontrolnog fonta su prikazani dolje.

Znakovi | Funkcija
--- | ---
A | Otvara ladicu za gotovinu 1 (50 ms)
B | Otvara ladicu za gotovinu 1 (100 ms)
C | Otvara ladicu za gotovinu 1 (150 ms)
D | Otvara ladicu za gotovinu 1 (200 ms)
E | Otvara ladicu za gotovinu 1 (250 ms)
d | Otvara ladicu za gotovinu 2 (200 ms)
6 | LF izlaz
7 | CR izlaz
F | Automatski rezač: Puni rez
P | Automatski rezač: Djelomični rez
G | Ispis NV Bit slike 1 u regularnom načinu
H | Ispis NV Bit slike 2 u regularnom načinu
I | Ispis NV Bit slike 3 u regularnom načinu
J | Ispis NV Bit slike 4 u regularnom načinu
K | Ispis NV Bit slike 5 u regularnom načinu
Q | Ispis NV Bit slike 1 u načinu dvostruke širine
R | Ispis NV Bit slike 2 u načinu dvostruke širine
S | Ispis NV Bit slike 3 u načinu dvostruke širine
T | Ispis NV Bit slike 4 u načinu dvostruke širine
U | Ispis NV Bit slike 5 u načinu dvostruke širine
V | Ispis NV Bit slike 1 u načinu dvostruke visine
W | Ispis NV Bit slike 2 u načinu dvostruke visine
X | Ispis NV Bit slike 3 u načinu dvostruke visine
Y | Ispis NV Bit slike 4 u načinu dvostruke visine
Z | Ispis NV Bit slike 5 u načinu dvostruke visine
[ | Ispis NV Bit slike 1 u načinu 4x
] | Ispis NV Bit slike 2 u načinu 4x
^ | Ispis NV Bit slike 3 u načinu 4x
_ | Ispis NV Bit slike 4 u načinu 4x
` | Ispis NV Bit slike 5 u načinu 4x
a | Poravnanje: Lijevo poravnanje
b | Poravnanje: Središnje poravnanje
c | Poravnanje: Desno poravnanje
e | Postavlja novi redak na 1/8 inča
f | Postavlja novi redak na 1/6 inča
g | Odabir međunarodnih znakova: USA
h | Odabir međunarodnih znakova: Francuska
i | Odabir međunarodnih znakova: Njemačka
j | Odabir međunarodnih znakova: Engleska
k | Odabir međunarodnih znakova: Danska I
l | Odabir međunarodnih znakova: Švedska
m | Odabir međunarodnih znakova: Italija
n | Odabir međunarodnih znakova: Španjolska I
o | Odabir međunarodnih znakova: Japan
p | Odabir međunarodnih znakova: Norveška
q | Odabir međunarodnih znakova: Danska II
r | Odabir međunarodnih znakova: Španjolska II
s | Odabir međunarodnih znakova: Latinska Amerika
t | Postavlja obrnuti crno/bijeli ispis
u | Poništava obrnuti crno/bijeli ispis
v | Zaslon za kupca: pokreće prijenos podataka
w | Zaslon za kupca: završava prijenos podataka
x | Zaslon za kupca: brisanje zaslona

Napomena: Znakovi koje ste naveli će biti zanemareni ako ih pisač ne podržava.
Nazad na vrh

## Pravne informacije

Autorska prava (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.