### Sisällys

Aloittaminen
Tarkat käyttöohjeet
Käyttöympäristö
Juridiset tiedot

# TSP700II-Windows-tulostinohjain

Tämä ohjelmisto on TSP700II -tulostinohjaimen Windows-versio.
Asentamalla tämän tulostinohjaimen voit käyttää useimpien Windows-sovellusten sisältämää vakiotulostustoimintoa.

## Aloittaminen

### Tulostusjonon luonti

Sinun on luotava tulostusjono voidaksesi käyttää tulostinohjaimen toimintoja. Luo tulostusjono seuraavien ohjeiden mukaan.

- USB-liitännän Plug & Play -toiminnon avulla:
  Liitä tulostin tietokoneeseen ja kytke virta. Kun tulostin on liitetty, Windows luo tulostusjonon automaattisesti Plug & Play -toiminnon avulla.
- Muun kuin USB-liitännän kautta:
  Voit luoda tulostusjonon Star -tulostinapuohjelman Windowsin tulostusjonotoiminnon avulla. Saat lisätietoja napsauttamalla tätä.

Kun tulostusjono on luotu, voit muuttaa tulostinasetuksia. Muuta tulostinasetuksia seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Avaa ohjauspaneeli sekä ’Laitteet ja tulostimet’ -kansio.
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tulostusjonoa, jota haluat määrittää, avataksesi pikavalikon ja napsauta sitten ’Tulostimen ominaisuudet’ -kuvaketta.
3. Määritä tulostinasetukset valitsemalla Tulostusmääritykset Yleinen-välilehdessä tai käyttämällä Laiteasetukset-välilehteä.

Voit määrittää erilaiset tulostintoiminnot kullekin tulostusjonolle.

### Tulostinohjaimen toiminnot ja tulostustilan asetukset

Tulostinohjain tukee Line- ja Raster-tiloja. Eri Print Mode -tiloja voi käyttää eri tavoilla, ja ne tarjoavat erilaisia toimintoja.

Raster-tilassa voi tulostaa graafisia tietoja korkealla nopeudella. Laitefontteja voi kuitenkin käyttää vain Line-tilassa.

Alla esitellään kunkin tilan toiminnot. Voit katsoa toiminnon tarkan kuvauksen napsauttamalla sen nimeä.

Laiteasetukset | Line | Raster
--- | --- | ---
Paper Type | OK | OK
Print Speed | OK | OK
Print Density | OK | OK
Print Position | × | OK
Reverse Printing | × | OK
Data Treatment Recover From Error | OK | OK
Top Search | × | OK
Black Mark Detect at Power On | OK | OK
Scaling | × | OK
Paper Cut | OK | OK
Tulosta NVLogo | OK | ×
Tulosta Soft Logo | × | OK
External Peripheral Control Function | OK | OK

Muut toiminnot | Line | Raster
--- | --- | ---
Paperin koko | OK | OK
Tulostuslaatu | OK | OK
Laitefontit | OK | ×

Takaisin alkuun

## Tarkat käyttöohjeet

### Laiteasetukset

Tulostusjonon ominaisuusikkunan Laiteasetukset-välilehti sisältää useita erilaisia asetuksia. Avaa Laiteasetukset-välilehti seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Avaa ohjauspaneeli sekä ’Laitteet ja tulostimet’ -kansio.
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tulostusjonoa, jota haluat määrittää, avataksesi pikavalikon ja napsauta sitten ’Tulostimen ominaisuudet’ -kuvaketta.
3. Napsauta Laiteasetukset-välilehteä.

Huomautus: Jotkin toiminnot eivät voi olla valittuina samanaikaisesti.
Jos laitekokoonpanossa näytetään huutomerkki, tarkista kokoonpano kohtien kuvausten avulla.

Toimintojen sisältöjen kuvaukset ovat alla.

#### Print Mode

Voit valita asiakirjalle Line- tai Raster-tilan.
Raster on oletusasetus. Tulostinohjaimen toiminnot vaihtelevat näiden tulostustilan asetusten mukaan. Saat lisätietoja napsauttamalla tätä.
USB-liitäntää varten kannattaa valita Raster-tila ja sarjaliitäntää varten Line-tila. Näin tulostimen ominaisuuksia voi hyödyntää täysin.

Huomautus: Jos vaihdat tulostustilaa, käynnistä tietokone uudelleen, jotta uusi asetus tulee voimaan kaikissa sovelluksissa.

#### Paper Type

Kolmen Paper Type -asetuksen avulla voit tulostaa vaihtelevan pituisia Receipt-tyypin tulosteita, kiinteäpituisia Ticket-tyypin tulosteita ja Black Mark -tyypin rajattuja sivuja.
Receipt-asetuksen avulla voit tulostaa tulosteita, joiden pituus vaihtelee ja jotka leikataan heti viimeisen rivin jälkeen. (Voit valita kuitin paperin koon Paperin koko -kohdassa.)
Ticket-asetuksen avulla voit tulostaa tulosteita, joilla on kiinteä, Paperin koko -kohdassa valittu pituus. Paperi leikataan, kun valittu arvo saavutetaan.
Jos käytät Black Mark -asetusta, tulostin leikkaa paperin mustien merkkien perusteella.

#### Print Setting - Speed

Tämä asetus määrää, miten nopeasti tulostin tulostaa.
Useimmissa tapauksissa kannattaa käyttää High-nopeusasetusta. Jos tulostuslaatu on tulostusnopeutta tärkeämpää, valitse Low-asetus.

Huomautus: Jos valitset Suuri tarkkuus -asetuksen (Tulostuslaatu), tämä asetus ei ole käytettävissä.

#### Print Setting - Density

Tämä asetus määrää, miten tummaa tulostusjälki on.
Useimmissa tapauksissa kannattaa käyttää Standard -asetusta. Jos haluat vaaleamman tulostusjäljen, vaihda asetukseksi -1, -2 tai -3. Jos haluat tummemman tulostusjäljen, vaihda asetukseksi +1, +2 tai +3.

#### Print Setting - Details - Print Position

Tämä asetus määrää, mikä osa tulostusalueesta tulostetaan.
Jos tulostusalue poikkeaa paperikoosta, kun skaalauskerroin on muu kuin 100 %, voit asettaa, mikä osa tulostusalueesta tulostetaan.
Jos haluat tulostaa paperin leveyden verran tulostusalueen vasemmasta reunasta, valitse Left. Jos haluat tulostaa paperin leveyden verran tulostusalueen keskeltä, valitse Center. Jos haluat tulostaa paperin leveyden verran tulostusalueen oikeasta reunasta, valitse Right.

Paperi kohdistetaan pienimpään Esimääritetty paperikoko, johon skaalauskertoimen ja paperikoon perusteella laskettu tulostusalue sopii.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Print Mode -asetukseksi on valittu Raster.

#### Print Setting - Details - Reverse

Jos haluat tulostaa ylösalaisin, valitse Reverse Print -asetukseksi Enable.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Print Mode -asetukseksi on valittu Raster.

#### Print Settings - Details - Data Treatment Recover From Error

Jos tulostuksessa esiintyy virhe, voit käsitellä tulostimeen lähetetyt tulostamattomat tiedot seuraavilla tavoilla.
Jos haluat peruuttaa tulostamattomat tiedot virheestä palautumisen jälkeen, valitse Clear Data By Document ja valitse Kaksisuuntaisuuden tuki -valintaruutu Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan Portit-välilehdessä.
Jos haluat tulostaa tulostamattomat tiedot katkotta virheestä palautumisen jälkeen, valitse Store Data ja poista Kaksisuuntaisuuden tuki -ruudun valinta.

Huomautus: Tämä toiminto ei toimi oikein vanhan laiteohjelmiston kanssa.
Jos käytät laiteohjelmiston versiota 3,0 tai vanhempaa versiota, valitse Store Data ja poista Kaksisuuntaisuuden tuki -valintaruudun valinta Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan Portit-välilehdessä.
Voit tarkistaa laiteohjelmiston version suorittamalla Itsetulostus-toiminnon.
Jos haluat päivittää tulostimen laiteohjelmiston, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

#### Print Settings - Details - Top Search

Jos tämän toiminnon asetukseksi valitaan Enable, tulostin syöttää paperia taaksepäin ennen tulostusta. Näin ylämarginaalin yllä oleva osa, jolle ei voi tulostaa, jää mahdollisimman pieneksi.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Print Mode -asetukseksi on valittu Raster ja Page Cut Type- tai Document Cut Type -asetukseksi on valittu Full Cut.

#### Print Settings - Black Mark - Detect at Power On

Jos haluat käyttää paperia, jossa on mustia merkkejä, valitse Paper Type -asetukseksi Black Mark.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Paper Type -asetukseksi on valittu Black Mark.

#### Scaling - Factor

Tämä asetus määrää suhteellisen suurennuksen tai pienennyksen.
Voit asettaa kertoimeksi 20 % - 200 %.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Print Mode -asetukseksi on valittu Raster.
Jos Soft Logo -toimintoa käytetään samanaikaisesti, tätä asetusta ei sovelleta siihen.

#### Paper Cut - Page Cut Type

Page Cut Type -asetus määrää, miten tulostustyön sivut viimeistä sivua lukuun ottamatta leikataan.
Jos et halua, että asiakirjan sivut leikataan, valitse No Cut -asetus. Jos haluat, että tulostustyö leikataan osittain, valitse Partial Cut. Jos haluat, että tulostustyö leikataan kokonaan, valitse Full Cut.

#### Paper Cut - Document Cut Type

Document Cut Type -asetus määrää, miten tulostustyön viimeinen sivu leikataan.
Jos et halua, että tulostustyö leikataan, valitse No Cut -asetus. Jos haluat, että tulostustyö leikataan osittain, valitse Partial Cut. Jos haluat, että tulostustyö leikataan kokonaan, valitse Full Cut.

#### NVLogo

NVLogo on toiminto, joka tulostaa sivuille tai asiakirjoihin logotietoja, jotka on rekisteröity käyttämällä tulostinapuohjelman logonrekisteröintitoimintoa.
Logo on rekisteröitävä tulostimeen ennen tämän asetuksen käyttöönottoa. Lisätietoja on kohdassa Tulostinapuohjelman logotallennuksen ohje.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Print Mode -asetukseksi on valittu Line.

##### NVLogo - Document Top

Tämä asettaa logon sijainnin ja tiedot, jos haluat tulostaa sen asiakirjan alkuun.
Jos haluat kohdistaa logon vasemmalle, valitse Left. Jos haluat kohdistaa sen keskelle, valitse Center. Jos haluat kohdistaa sen oikealle, valitse Right. Voit myös asettaa tulostettavien logotietojen numeron Registration Number -kohdassa.
Tässä valittu logo tulostetaan asiakirjan ensimmäisen sivun alkuun.
Jos valitset No Use, logoa ei tulosteta asiakirjan alkuun.

##### NVLogo - Page Top

Tämä asettaa logon sijainnin ja tiedot, jos haluat tulostaa sen sivun alkuun.
Jos haluat kohdistaa logon vasemmalle, valitse Left. Jos haluat kohdistaa sen keskelle, valitse Center. Jos haluat kohdistaa sen oikealle, valitse Right. Voit myös asettaa tulostettavien logotietojen numeron Registration Number -kohdassa.
Tässä valittu logo tulostetaan sivun alkuun.
Jos valitset No Use, logoa ei tulosteta sivun alkuun.

##### NVLogo - Page Bottom

Tämä asettaa logon sijainnin ja tiedot, jos haluat tulostaa sen sivun alareunaan.
Jos haluat kohdistaa logon vasemmalle, valitse Left. Jos haluat kohdistaa sen keskelle, valitse Center. Jos haluat kohdistaa sen oikealle, valitse Right. Voit myös asettaa tulostettavien logotietojen numeron Registration Number -kohdassa.
Tässä valittu logo tulostetaan sivun alareunaan.
Jos valitset No Use, logoa ei tulosteta sivun alareunaan.

##### NVLogo - Document Bottom

Tämä asettaa logon sijainnin ja tiedot, jos haluat tulostaa sen asiakirjan loppuun.
Jos haluat kohdistaa logon vasemmalle, valitse Left. Jos haluat kohdistaa sen keskelle, valitse Center. Jos haluat kohdistaa sen oikealle, valitse Right. Voit myös asettaa tulostettavien logotietojen numeron Registration Number -kohdassa.
Tässä valittu logo tulostetaan asiakirjan viimeisen sivun alareunaan.
Jos valitset No Use, logoa ei tulosteta asiakirjan loppuun.

#### Soft Logo

Soft Logo on toiminto, joka tulostaa tietokoneelle tallennetut tiedot logona asiakirjaan tai sivulle.
Se tallentaa tulosteen tulostimesta tietokoneelle rasteritietoina ja mahdollistaa sen käytön logona.
Voit myös käyttää tietokoneelle tallennettuja BMP-tietoja logona.

Soft Logo mahdollistaa tietojen käytön tallentamalla ne kansioon määritetyssä sijainnissa (Startup-asema:/Star/(tulostusjonon nimi)/StarRasterLogoData/), joka kerta, kun tietoja tulostetaan. Jos haluat käyttää niitä BMP-tietoina, tallenna tiedostonimi peräkkäisinä numeroina alkaen numerosta 0.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos Print Mode -asetukseksi on valittu Raster.
Sitä ei voi käyttää Suuri tarkkuus -asetuksen (Tulostuslaatu).

##### Soft Logo - Mode

Jos valitset Generate - ... aina, kun logotietoja asetetaan, ja sitten tulostat sisällön, jonka haluat muuttaa logoksi, samat tiedot, jotka tulostat, tallennetaan BMP-muodossa kansioon määritetyssä sijainnissa joka kerta, kun tiedot tulostetaan.
Voit tallentaa useiden sivujen tulostuksen useina logotietoina. Jos logotietoja tallennetaan, kun BMP-tietoja on jo tallennettu, vanhat BMP-tiedot korvataan uusilla logotiedoilla.
Napsauta Test Print -painiketta, jos haluat tulostaa kaikki BMP-tiedot, jotka on tallennettu kansioon, joka määritettiin, kun Generate - ... valittiin.

Jos valitset Print Mode, Soft Logo -tulostus suoritetaan aina, kun logotiedot asetetaan.

##### Soft Logo - Document Top

Jos valitset All - BMP, kaikki BMP-tiedot StartDoc-kansiossa määritetyssä sijainnissa tulostetaan asiakirjan alkuun. Jos valitset Sequential - BMP, BMP-tiedot StartDoc-kansiossa määritetyssä sijainnissa tulostetaan järjestyksessä asiakirjan alkuun.
Jos valitset No Use, Soft Logo -tulostusta ei suoriteta asiakirjan alussa.

##### Soft Logo - Page Top

Jos valitset All - BMP, kaikki BMP-tiedot StartPage-kansiossa määritetyssä sijainnissa tulostetaan sivun yläreunaan. Jos valitset Sequential - BMP, BMP-tiedot StartPage-kansiossa määritetyssä sijainnissa tulostetaan järjestyksessä sivun yläreunaan.
Jos valitset No Use, Soft Logo -tulostusta ei suoriteta sivun yläreunassa.

##### Soft Logo - Page Bottom

Jos valitset All - BMP, kaikki BMP-tiedot EndPage-kansiossa määritetyssä sijainnissa tulostetaan sivun alareunaan. Jos valitset Sequential - BMP, BMP-tiedot EndPage-kansiossa määritetyssä sijainnissa tulostetaan järjestyksessä sivun alareunaan.
Jos valitset No Use, Soft Logo -tulostusta ei suoriteta sivun alareunassa.

##### Soft Logo - Document Bottom

Jos valitset All - BMP, kaikki BMP-tiedot EndDoc-kansiossa määritetyssä sijainnissa tulostetaan asiakirjan loppuun. Jos valitset Sequential - BMP, BMP-tiedot EndDoc-kansiossa määritetyssä sijainnissa tulostetaan järjestyksessä asiakirjan loppuun.
Jos valitset No Use, Soft Logo -tulostusta ei suoriteta asiakirjan lopussa.

#### Peripheral Unit 1 - Type

Tulostin voi ohjata kahdenlaisia ulkoisia lisälaitteita: Buzzer ja Cash Drawer.
Jos et ole kytkenyt ulkoista lisälaitetta 1 tulostimeen, voit jättää tämän asetuksen ja sen valinnat huomiotta. (Tätä määritystä ei huomioida.)

Huomautus: Älä koskaan valitse Buzzer-asetusta, ellet käytä lisälaitteena 1 äänimerkkilaitetta (älä valitse asetusta esimerkiksi silloin, kun käytät kassalaatikkoa).
Jos teet niin, lisälaite saattaa vaurioitua pysyvästi.

#### Peripheral Unit 1 - Timing

Tulostin voi käynnistää piiriin 1 liitetyn ulkoisen lisälaitteen tiettyinä aikoina asiakirjan tulostuksen aikana.
Jos valitset Document Top -asetuksen, lisälaite käynnistetään vain kerran ennen tulostuksen aloitusta. Jos valitset Page Top -asetuksen, lisälaite käynnistetään ennen kunkin sivun tulostuksen aloitusta. Jos valitset Page Bottom -asetuksen, lisälaite käynnistetään kunkin sivun tulostuksen jälkeen. Jos valitset Document Bottom -asetuksen, lisälaite käynnistetään vain kerran tulostuksen jälkeen.

Huomautus: Jos et ole liittänyt lisälaitetta 1 tulostimeen, valitse No Use -asetus.

#### Peripheral Unit 1 - Cash Drawer - Pulse Width

Jos olet liittänyt kassalaatikon ulkoiseksi lisälaitteeksi 1, voit määrittää sen käynnistyspulssin leveyden tämän asetuksen avulla.
Erilaiset kassalaatikot edellyttävät erilaisia pulssin leveyksiä. Kokeile eri valintoja, kunnes kassalaatikko avautuu luotettavasti.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - On Time

Jos olet liittänyt äänimerkkilaitteen lisälaitteeksi 1, voit määrittää äänimerkin keston tämän asetuksen avulla.
Valitse sopiva kesto käyttämällesi sovellukselle. Valitse kesto, joka sopii parhaiten käyttötarkoitukseen. Pidempi kesto kiinnittää huomion paremmin, lyhyempi kesto häiritsee vähemmän.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Off Time

Jos olet liittänyt äänimerkkilaitteen lisälaitteeksi 1, voit määrittää äänimerkkien välisen tauon tämän asetuksen avulla.
Tämä asetus määrittää tauon lisälaitteen 1 äänimerkkien välillä, jos on asetettu toistuva äänimerkki. Jos tauko on lyhyt, äänimerkki toistetaan tiheänä sarjana. Jos tauko on pidempi, äänimerkki toistetaan harvempana sarjana.

#### Peripheral Unit 1 - Buzzer - Repeat

Jos olet liittänyt äänimerkkilaitteen lisälaitteeksi 1, voit määrittää tämän asetuksen avulla, kuinka monta kertaa äänimerkki toistetaan yhden käynnistyskerran aikana.

Äänimerkkilaitteen toiminnan voi aina keskeyttää painamalla SYÖTÄ-painiketta, vaikka useita toistokertoja olisi määritetty.

#### Peripheral Unit 2 - Type

Tulostin voi ohjata kahdenlaisia ulkoisia lisälaitteita: Buzzer ja Cash Drawer.
Jos et ole kytkenyt ulkoista lisälaitetta 2 tulostimeen, voit jättää tämän asetuksen ja sen valinnat huomiotta. (Tätä määritystä ei huomioida.)

Huomautus: Älä koskaan valitse Buzzer-asetusta, ellet käytä lisälaitteena 2 äänimerkkilaitetta (älä valitse asetusta esimerkiksi silloin, kun käytät kassalaatikkoa).
Jos teet niin, lisälaite saattaa vaurioitua pysyvästi.

#### Peripheral Unit 2 - Timing

Tulostin voi käynnistää piiriin 2 liitetyn ulkoisen lisälaitteen tiettyinä aikoina asiakirjan tulostuksen aikana.
Jos valitset Document Top -asetuksen, lisälaite käynnistetään vain kerran ennen tulostuksen aloitusta. Jos valitset Page Top -asetuksen, lisälaite käynnistetään ennen kunkin sivun tulostuksen aloitusta. Jos valitset Page Bottom -asetuksen, lisälaite käynnistetään kunkin sivun tulostuksen jälkeen. Jos valitset Document Bottom -asetuksen, lisälaite käynnistetään vain kerran tulostuksen jälkeen.

Huomautus: Jos et ole liittänyt lisälaitetta 2 tulostimeen, valitse No Use -asetus.

#### Peripheral Unit 2 - Cash Drawer - Pulse Width

Jos kassalaatikko on lisälaite 2, pulssin kiinteä leveys on 200 milliseconds.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - On Time

Jos olet liittänyt äänimerkkilaitteen lisälaitteeksi 2, voit määrittää äänimerkin keston tämän asetuksen avulla.
Valitse sopiva kesto käyttämällesi sovellukselle. Valitse kesto, joka sopii parhaiten käyttötarkoitukseen. Pidempi kesto kiinnittää huomion paremmin, lyhyempi kesto häiritsee vähemmän.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Off Time

Jos olet liittänyt äänimerkkilaitteen lisälaitteeksi 2, voit määrittää äänimerkkien välisen tauon tämän asetuksen avulla.
Tämä asetus määrittää tauon lisälaitteen 2 äänimerkkien välillä, jos on asetettu toistuva äänimerkki. Jos tauko on lyhyt, äänimerkki toistetaan tiheänä sarjana. Jos tauko on pidempi, äänimerkki toistetaan harvempana sarjana.

#### Peripheral Unit 2 - Buzzer - Repeat

Jos olet liittänyt äänimerkkilaitteen lisälaitteeksi 2, voit määrittää tämän asetuksen avulla, kuinka monta kertaa äänimerkki toistetaan yhden käynnistyskerran aikana.

Äänimerkkilaitteen toiminnan voi aina keskeyttää painamalla SYÖTÄ-painiketta, vaikka useita toistokertoja olisi määritetty.

### Paperin koko

Tämä ohjain sisältää useita Esimääritettyjä paperikokoja.
Voit myös luoda mukautettuja paperikokoja Käyttäjän määrittämä paperikoko -toiminnon ja Windowsin tulostusjonon avulla.
Jokainen paperin koko määritetään tiettynä leveyden ja korkeuden yhdistelmänä, joka määrää tulostusalueen. Asiakirjoissa ei tarvitse käyttää marginaaleja.
Jos paperikoon nimessä on sana Receipt, se on tarkoitettu tulosteille, joiden pituus vaihtelee. Tällaisia tulosteita ovat esimerkiksi kuitit. Jos käytät tällaista paperikokoa, muista valita Paper Type -asetuksen Receipt-valinta.

Paperikoon määritys voi muuttua käytössä olevien sovellusten määritysten mukaiseksi.
Jos sovelluksessa ei ole paperikoon määritystä, käytä seuraavaa asetusta. Sama arvo kannattaa määrittää kaikissa 3 kohdassa.

1. Avaa ohjauspaneeli sekä ’Laitteet ja tulostimet’ -kansio.
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella tulostusjonoa, jota haluat määrittää, avataksesi pikavalikon ja napsauta sitten ’Tulostimen ominaisuudet’ -kuvaketta.
3. Valitse KITKA-valinta Laiteasetus-kohdan Paperilähde ja -koko -haarassa.
4. Valitse Yleinen-välilehdessä Tulostusmääritys ja valitse sitten näyttöön avautuvan ikkunan Asettelu-välilehdessä Lisäasetukset, jolloin Paperin koko -asetus näytetään. Valitse sama paperikoon asetuksen arvo.

#### Esimääritetty paperikoko

TSP700II-ohjaimen sisältämät esimääritetyt paperikoot näytetään alla.

Määritysarvo | Oletusarvo | Tulostusleveys | Pituus
--- | --- | --- | ---
80mm x 200mm |  | 80 mm | 200 mm
80mm x Receipt |  | 80 mm | 3,000 mm
72mm x 200mm |  | 72 mm | 200 mm
72mm x Receipt | ○ | 72 mm | 3,000 mm
52.5mm x 200mm |  | 52,5 mm | 200 mm
52.5mm x Receipt |  | 52,5 mm | 3,000 mm
52mm x 200mm |  | 52 mm | 200 mm
52mm x Receipt |  | 52 mm | 3,000 mm
50.8mm x 200mm |  | 50,8 mm | 200 mm
50.8mm x Receipt |  | 50,8 mm | 3,000 mm
Star Thermal 80mm x A4 |  | 80 mm | 297 mm
Star Thermal 3inch x Letter |  | 80 mm | 11"

#### Käyttäjän määrittämien paperikokojen luonti

Voit luoda käyttäjän määrittämiä paperikokoja käyttämällä Windowsin tulostusjonotoimintoa ja noudattamalla alla olevia ohjeita.

1. Avaa ohjauspaneeli sekä ’Laitteet ja tulostimet’ -kansio.
2. Valitse tulostin, jota haluat määrittää, ja napsauta valikossa ’Tulostinpalvelimen asetukset’.
3. Napsauta Paperi-välilehteä.
4. Valitse Luo uusi lomake -valintaruutu.
5. Kirjoita uusi nimi Lomakkeen nimi -ruutuun.
6. Valitse Lomakkeen kuvaus -kohdassa Yksiköt ja syötä sopivat arvot Paperin koko -kohdan Leveys- ja Korkeus-kenttiin.
7. Valitse Tallenna lomake ja valitse sitten Sulje.

TSP700II-tulostinohjain sisältää seuraavat paperikoot.
Käyttäjän määrittämän paperikoon arvoalue on seuraava.

Paperin leveys | Vähimmäisarvo | 25,4 mm
Enimmäisarvo | 80 mm
Paperin korkeus | Vähimmäisarvo | 25,4 mm
Enimmäisarvo | 3276,7 mm

### Tulostuslaatu

Tämän tulostinohjaimen avulla voit muuttaa tulostuslaatua, joka vaikuttaa tulostustarkkuuteen.
Voit määrittää sen Print Mode -valintaikkunassa valitsemalla Raster-asetuksen.

Noudata seuraavia ohjeita.

1. Avaa ohjauspaneeli sekä ’Laitteet ja tulostimet’ -kansio.
2. Napsauta kakkospainikkeella sen tulostusjonon kuvaketta, jonka tulostuslaatua haluat muuttaa. Valitse sitten Tulostusmääritykset.
3. Valitse Asettelu-välilehti ja valitse sitten Lisäasetukset.
4. Voit määrittää Tulostuslaatu-asetuksen Graafinen-osassa.

Voit valita jonkin seuraavista valinnoista.

Määritysarvo | Oletusarvo | Tiedot
--- | --- | ---
203 x 406 dots per inch |  | Tulostaa 203 dpi:n (leveys) ja 406 dpi:n (korkeus) tarkkuudella.
203 x 203 dots per inch | ○ | Tulostaa 203 dpi:n (leveys) ja 203 dpi:n (korkeus) tarkkuudella.

### Laitefontit (tulostin-, viivakoodi- ja ohjausfontit)

Tulostin tukee useita tulostimeen tallennettuja fontteja ja viivakoodifontteja. Nämä fontit sisältyvät tulostimeen, ja ne voi valita sovelluksessa.
Voit käyttää näitä fontteja, jos Print Mode -asetukseksi on valittu Line.

Laitefonttien tulostuslaatu ja -nopeus ovat korkeat. Voit tulostaa viivakoodeja helposti käyttämällä jotain viivakoodifonttia asiakirjan osassa. Osan teksti kuvaa viivakoodin asettelun ja tiedot. Ohjausfontin avulla voit ohjata tulostuksen toimintaa yhdistämällä toimia ohjausfontilla tulostettuihin merkkeihin.

Napsauttamalla tätä voit avata ohjesivun, joka sisältää näiden fonttien tarkemman kuvauksen.

Takaisin alkuun

## Käyttöympäristö

### Tuetut mallit

TSP700II

### Järjestelmävaatimukset

Windows 7 (32- tai 64-bittinen)
Windows 8 (32- tai 64-bittinen)*
Windows 8.1 (32- tai 64-bittinen)*
Windows 10 (32- tai 64-bittinen)*

*Lisätietoja on Installation Manual -oppaassa.

Takaisin alkuun

## Juridiset tiedot

Copyright © 2018 Star Micronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.