### Contenido

Lista de fuentes del dispositivo
Fuente de código de barras
Fuente de código bidimensional
Fuente de control
Información legal

# TSP700II Controlador de la impresora para Windows
- Fuente del dispositivo

Este controlador de la impresora es compatible con una gran variedad de fuentes, ya sean integradas o residentes.

Estas fuentes disponen de una gran variedad de tamaños y se imprimen con mayor nitidez que las de tipo True Type. Pueden codificarse e imprimirse una gran variedad de especificaciones y tamaños distintos de códigos de barra / bidimensionales introduciendo fuentes de código de barras / bidimensionales.
La fuente de control se utiliza para controlar la impresora mediante comandos incrustados en un trabajo de impresión basado en caracteres.

Las fuentes de dispositivo sólo pueden utilizarse en el ajuste 'Line'.

## Lista de fuentes del dispositivo

A continuación se muestran las fuentes de dispositivo compatibles con este controlador de la impresora.
Especifique las fuentes correctas y el tamaño de fuente desde la configuración de sus aplicaciones.
Si se selecciona 24 píxeles equivale a 8,5 puntos en Microsoft Word o Excel.

Nombre de la fuente | Anchura (píxeles) | Altura (píxeles) | Caracteres por 80 mm o línea de 640 puntos | Detalle
--- | --- | --- | --- | ---
Printer 7cpi | 30 | 24 | 21 | Fuentes de impresora (FuentesA ANK)
Printer 7cpi Tall | 30 | 48 | 21
Printer 8cpi | 26 | 24 | 24
Printer 8cpi Tall | 26 | 48 | 24
Printer 8.5cpi | 24 | 24 | 26
Printer 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer 14cpi | 15 | 24 | 42
Printer 14cpi Tall | 15 | 48 | 42
Printer 16cpi | 13 | 24 | 49
Printer 16cpi Tall | 13 | 48 | 49
Printer 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 8.5cpi | 24 | 24 | 26 | Fuentes de impresora (FuentesB ANK)
Printer FontB 8.5cpi Tall | 24 | 48 | 26
Printer FontB 10cpi | 20 | 24 | 32
Printer FontB 10cpi Tall | 20 | 48 | 32
Printer FontB 11cpi | 18 | 24 | 35
Printer FontB 11cpi Tall | 18 | 48 | 35
Printer FontB 17cpi | 12 | 24 | 53
Printer FontB 17cpi Tall | 12 | 48 | 53
Printer FontB 20cpi | 10 | 24 | 64
Printer FontB 20cpi Tall | 10 | 48 | 64
Printer FontB 22.5cpi | 9 | 24 | 71
Printer FontB 22.5cpi Tall | 9 | 48 | 71
Chino simplificado | - | - | - | Fuentes de 2 bytes
Chino tradicional | - | - | -
Hangul | - | - | -
UPC-E | 12 | 24 | 53 | Fuentes de código de barras
UPC-A | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-8 | 12 | 24 | 53
JAN/EAN-13 | 12 | 24 | 53
CODE39 | 12 | 24 | 53
ITF | 12 | 24 | 53
NW-7 (Codabar) | 12 | 24 | 53
QR_CNTL | 1 | 24 | 640 | Fuentes de código bidimensional
PDF417 | 1 | 24 | 640
DATA1 | 1 | 24 | 640
DATA2 | 1 | 24 | 640
DATA3 | 1 | 24 | 640
Control | 12 | 24 | 53 | Fuentes de control
ESC_FONT | 1 | 24 | 640

Volver arriba

## Fuentes de código de barras

Este controlador de la impresora es compatible con los siguientes tipos de fuentes de código de barras.

- UPC-E
- UPC-A
- JAN/EAN-8
- JAN/EAN-13
- CODE39
- ITF
- NW-7 (Codabar)

### Lista de parámetros de la fuente de código de barras

■ Datos de código de barras

Tipo de código de barras | Se permiten columnas de caracteres | Se permite grupos de caracteres
--- | --- | ---
UPC-E | 12 columnas | Valor: '0' - '9'
UPC-A | 12 columnas | Valor: '0' - '9'
JAN/EAN-8 | 8 columnas | Valor: '0' - '9'
JAN/EAN-13 | 13 columnas | Valor: '0' - '9'
CODE39 | 1 columna o más | '0' - '9' '-', '.' '<SP>', '$', '/', '+', '%' 'A' - 'Z' '*' (inicio/parada) *1
ITF | 2 o más (par) | Valor: '0' - '9'
NW-7 (Codabar) | 1 columna o más | '0' - '9' '-', '$', ':', '/', '.', '+' 'A' - 'D'

*1 El código de inicio/parada se genera de forma automática.

■ Ajuste del parámetro de anchura del módulo mínimo

Carácter | UPC-E,UPC-A JAN/EAN-8, JAN/EAN-13 | CODE39 NW-7 (*1) | ITF (*1)
--- | --- | --- | ---
a | 2 puntos | 2 puntos (6) | 2 puntos (5)
b | 3 puntos | 3 puntos (9) | 4 puntos (10)
c | 4 puntos | 4 puntos (12) | 6 puntos (15)
d | - | 2 puntos (5) | 2 puntos (4)
e | - | 3 puntos (8) | 4 puntos (8)
f | - | 4 puntos (10) | 6 puntos (12)
g | - | 2 puntos (4) | 2 puntos (6)
h | - | 3 puntos (6) | 3 puntos (9)
i | - | 4 puntos (8) | 4 puntos (12)

*1 El número entre paréntesis después de la anchura de cada módulo indica el número de puntos para el patrón de grosor de dicho código.

■ Ajuste del parámetro de altura del código de barras

Carácter | Altura del código de barras
--- | ---
o | 32 puntos (4 mm)
p | 64 puntos (8 mm)
q | 96 puntos (12 mm)
r | 128 puntos (16 mm)
s | 160 puntos (20 mm)
t | 192 puntos (24 mm)
u | 224 puntos (28 mm)
v | 255 puntos (31,9 mm)

■ Parámetro de fin del código de barras

Carácter | Función
--- | ---
z | Código de fin de datos del código de barras (1EH)

Nota: Algunos caracteres que ha especificado se ignorarán si no son compatibles con la impresora.

### Fuente del código de barras - Método de descripción

Las fuentes de código de barras constan de 'Parámetro de ajuste de anchura del módulo', 'Parámetro de ajuste de la altura del código de barras', 'Datos de código de barras' y 'Campo de parámetro de finalización del código de barras'. La descripción combina cada uno de los campos.
Consulte la sección Star Line Mode Command Specifications para obtener más información.

Por ejemplo, para codificar '0123ABC' como un código de barras CÓDIGO 39. (Anchura del módulo 2 puntos, altura 8 mm)

[Datos de la descripción]

a p 0123ABC z

Carácter de la descripción | Significado
--- | ---
'a' | Parámetro de ajuste de anchura del módulo (2 puntos)
'p' | Parámetro de ajuste de la altura del código de barras (64 puntos: 8 mm).
'0123ABC' | Datos de código de barras
'z' | Parámetro de finalización del código de barras

[Resultado de la impresión]

Consulte Lista de parámetros de la fuente de código de barras para obtener más información acerca de cada uno de los campos.

Volver arriba

## Fuente de código bidimensional

Este controlador de la impresora es compatible con Fuentes de Código bidimensional - Código QR y PDF417.

### Método de descripción para las fuentes de código bidimensional

Al codificar códigos bidimensionales utilizando la fuente de código de barras bidimensional, describa el código con la información siguiente.

1. Ajuste del tipo de código bidimensional
   Todos los ajustes tienen un valor predeterminado, especifíquelo sólo si desea cambiar los valores predeterminados.
2. Ajuste de datos de código bidimensional
   Puede especificar distintos parámetros para los datos bidimensionales que seguirán la fuente de comando y, a continuación, especificar los datos de código bidimensional.
3. Obtener la información de ampliación de códigos bidimensionales(Arbitrario)
   Se recibirá un error si ocurre una falta de coincidencia entre los parámetros 1 y 2.
4. Impresión de código bidimensional

Consulte la sección Star Line Mode Command Specifications para obtener más información sobre cada comando.
Ejemplo: Necesita utilizar un código QR con un índice de corrección de errores del 25% para codificar '012345ABCD' en un código bidimensional.
[Datos de la descripción]
E2A0* 012345ABCD P

Carácter de la descripción | Fuentes ajustadas | Significado
--- | --- | ---
'E2' | QR_CNTL | Ajustar el nivel de corrección de errores a Q (25%)
'A0' | QR_CNTL | Ajustar los datos de código QR (análisis automático)
'*' | DATA1 | A = \x0A = '*' *1
' ' | DATA1 | 0 = \x00 = ' '(carácter en blanco) *1
'012345ABCD' | ESC_FONT | Datos de código bidimensional
'P' | QR_CNTL | Impresión del código QR

*1 Expresando los 10 bytes del código bidimensional como '0 A' utilizando notación hexadecimal. Especifique '0 A' siguiendo el orden de byte inferior (A) y byte superior (0)
[Resultado de la impresión]

Consulte la Lista de funciones de fuentes bidimensionales para obtener información sobre los ajustes de cada fuente.

### Lista de funciones de fuentes bidimensionales

■ Datos de código bidimensional

Nombre de las fuentes | Función | Detalles | Comentarios
--- | --- | --- | ---
QR_CNTL | Ajuste de los comandos del código QR | Envía cada comando para imprimir el código bidimensional. |
PDF417 | Ajuste del comando PDF417 | Envía cada comando para imprimir PDF417. |
DATA1 | Configuración de los datos | Sustituir \x20 -\x7F por \x00 -\x5F | Puede enviarse \x00 -\xFF
DATA2 | Sustituir \x20 -\x7F por \x60 -\xBF
DATA3 | Sustituir \x20 -\x5F por \xC0 -\xFF
ESC_FONT | Enviar \x20 -\x7F sin sustitución. | Puede enviarse \x20 -\x7F

*1 Sólo el código QR es compatible (no es posible enviar caracteres chinos).

■ QR_CNTL (Fuentes para ajustar el código QR)

Caracteres | Función | Código de envío para el controlador
--- | --- | ---
0 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada código QR | \x00
1 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada código QR | \x01
2 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada código QR | \x02
3 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada código QR | \x03
4 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada código QR | \x04
5 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada código QR | \x05
6 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada código QR | \x06
7 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada código QR | \x07
8 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada código QR | \x08
9 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada código QR | \x09
M | Ajustar el modelo del código QR | \x1b \x1dyS0
M1 | Ajustar el modelo del código QR: modelo 1 | \x1b \x1dyS0 \x01
M2 | Ajustar el modelo del código QR: modelo 2 | \x1b \x1dyS0 \x02
E | Ajustar el nivel de corrección de errores | \x1b \x1dyS1
* El(E0) | Nivel de corrección de errores L (índice de corrección de errores: 7%) | \x1b \x1dyS1 \x00
* Em(E1) | Nivel de corrección de errores M (índice de corrección de errores: 15%) | \x1b \x1dyS1 \x01
* Eq(E2) | Nivel de corrección de errores Q (índice de corrección de errores: 25%) | \x1b \x1dyS1 \x02
* Eh(E3) | Nivel de corrección de errores H (índice de corrección de errores: 30%) | \x1b \x1dyS1 \x03
S1- S8 | Ajustar el tamaño del módulo (Unidad: puntos) | \x1b \x1dyS2( \x01~08)
A0 | Ajustar los datos de código QR (análisis de datos automático) | \x1b \x1dyD1 \x00
B | Ajustar los datos de código QR (análisis de datos manual) | \x1b \x1dyD2
P | Impresión del código QR | \x1b \x1dyP

* El procedimiento de ajuste indicado entre paréntesis también puede utilizarse para ajustar el nivel de corrección de errores

■ Ajuste de las fuentes PDF417

Caracteres | Función | Código de envío para el controlador
--- | --- | ---
0 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada PDF417 | \x00
1 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada PDF417 | \x01
2 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada PDF417 | \x02
3 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada PDF417 | \x03
4 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada PDF417 | \x04
5 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada PDF417 | \x05
6 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada PDF417 | \x06
7 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada PDF417 | \x07
8 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada PDF417 | \x08
9 | Para que los parámetros puedan ajustar el comando para cada PDF417 | \x09
S | Ajustar el tamaño del código PDF417 | \x1b \x1dxS0
E | Ajustar el nivel de seguridad PDF417 (ECC) | \x1b \x1dxS1
M | Ajustar el módulo x tamaño de dirección para PDF417 | \x1b \x1dxS2
A | Ajustar la relación de aspecto del módulo para PDF417 | \x1b \x1dxS3
D | Ajustar los datos del código PDF417 | \x1b \x1dxD
P | Imprimir el código PDF417 | \x1b \x1dxP

■ ESC_FONT , DATA1 , DATA2 , DATA3 (Ajustar fuentes de datos de código bidimensional)

Datos de entrada: Caracteres incrustados en la aplicación del usuario. | Datos de salida: Código de carácter enviado desde un controlador de la impresora a la impresora
--- | ---
Carácter | Código de carácter | ESC_FONT | DATA1 | DATA2 | DATA3
En blanco | \x20 | \x20 | \x00 | \x60 | \xC0
! | \x21 | \x21 | \x01 | \x61 | \xC1
" | \x22 | \x22 | \x02 | \x62 | \xC2
# | \x23 | \x23 | \x03 | \x63 | \xC3
$ | \x24 | \x24 | \x04 | \x64 | \xC4
% | \x25 | \x25 | \x05 | \x65 | \xC5
& | \x26 | \x26 | \x06 | \x66 | \xC6
‘ | \x27 | \x27 | \x07 | \x67 | \xC7
( | \x28 | \x28 | \x08 | \x68 | \xC8
) | \x29 | \x29 | \x09 | \x69 | \xC9
* | \x2A | \x2A | \x0A | \x6A | \xCA
+ | \x2B | \x2B | \x0B | \x6B | \xCB
, | \x2C | \x2C | \x0C | \x6C | \xCC
- | \x2D | \x2D | \x0D | \x6D | \xCD
. | \x2E | \x2E | \x0E | \x6E | \xCE
/ | \x2F | \x2F | \x0F | \x6F | \xCF
0 | \x30 | \x30 | \x10 | \x70 | \xD0
1 | \x31 | \x31 | \x11 | \x71 | \xD1
2 | \x32 | \x32 | \x12 | \x72 | \xD2
3 | \x33 | \x33 | \x13 | \x73 | \xD3
4 | \x34 | \x34 | \x14 | \x74 | \xD4
5 | \x35 | \x35 | \x15 | \x75 | \xD5
6 | \x36 | \x36 | \x16 | \x76 | \xD6
7 | \x37 | \x37 | \x17 | \x77 | \xD7
8 | \x38 | \x38 | \x18 | \x78 | \xD8
9 | \x39 | \x39 | \x19 | \x79 | \xD9
: | \x3A | \x3A | \x1A | \x7A | \xDA
; | \x3B | \x3B | \x1B | \x7B | \xDB
< | \x3C | \x3C | \x1C | \x7C | \xDC
= | \x3D | \x3D | \x1D | \x7D | \xDD
> | \x3E | \x3E | \x1E | \x7E | \xDE
? | \x3F | \x3F | \x1F | \x7F | \xDF
@ | \x40 | \x40 | \x20 | \x80 | \xE0
A | \x41 | \x41 | \x21 | \x81 | \xE1
B | \x42 | \x42 | \x22 | \x82 | \xE2
C | \x43 | \x43 | \x23 | \x83 | \xE3
D | \x44 | \x44 | \x24 | \x84 | \xE4
E | \x45 | \x45 | \x25 | \x85 | \xE5
F | \x46 | \x46 | \x26 | \x86 | \xE6
G | \x47 | \x47 | \x27 | \x87 | \xE7
H | \x48 | \x48 | \x28 | \x88 | \xE8
I | \x49 | \x49 | \x29 | \x89 | \xE9
J | \x4A | \x4A | \x2A | \x8A | \xEA
K | \x4B | \x4B | \x2B | \x8B | \xEB
L | \x4C | \x4C | \x2C | \x8C | \xEC
M | \x4D | \x4D | \x2D | \x8D | \xED
N | \x4E | \x4E | \x2E | \x8E | \xEE
O | \x4F | \x4F | \x2F | \x8F | \xEF
P | \x50 | \x50 | \x30 | \x90 | \xF0
Q | \x51 | \x51 | \x31 | \x91 | \xF1
R | \x52 | \x52 | \x32 | \x92 | \xF2
S | \x53 | \x53 | \x33 | \x93 | \xF3
T | \x54 | \x54 | \x34 | \x94 | \xF4
U | \x55 | \x55 | \x35 | \x95 | \xF5
V | \x56 | \x56 | \x36 | \x96 | \xF6
W | \x57 | \x57 | \x37 | \x97 | \xF7
X | \x58 | \x58 | \x38 | \x98 | \xF8
Y | \x59 | \x59 | \x39 | \x99 | \xF9
Z | \x5A | \x5A | \x3A | \x9A | \xFA
' | \x5B | \x5B | \x3B | \x9B | \xFB
\ | \x5C | \x5C | \x3C | \x9C | \xFC
] | \x5D | \x5D | \x3D | \x9D | \xFD
^ | \x5E | \x5E | \x3E | \x9E | \xFE
_ | \x5F | \x5F | \x3F | \x9F | \xFF
` | \x60 | \x60 | \x40 | \xA0 | -
a | \x61 | \x61 | \x41 | \xA1 | -
b | \x62 | \x62 | \x42 | \xA2 | -
c | \x63 | \x63 | \x43 | \xA3 | -
d | \x64 | \x64 | \x44 | \xA4 | -
e | \x65 | \x65 | \x45 | \xA5 | -
f | \x66 | \x66 | \x46 | \xA6 | -
g | \x67 | \x67 | \x47 | \xA7 | -
h | \x68 | \x68 | \x48 | \xA8 | -
i | \x69 | \x69 | \x49 | \xA9 | -
j | \x6A | \x6A | \x4A | \xAA | -
k | \x6B | \x6B | \x4B | \xAB | -
l | \x6C | \x6C | \x4C | \xAC | -
m | \x6D | \x6D | \x4D | \xAD | -
n | \x6E | \x6E | \x4E | \xAE | -
o | \x6F | \x6F | \x4F | \xAF | -
p | \x70 | \x70 | \x50 | \xB0 | -
q | \x71 | \x71 | \x51 | \xB1 | -
r | \x72 | \x72 | \x52 | \xB2 | -
s | \x73 | \x73 | \x53 | \xB3 | -
t | \x74 | \x74 | \x54 | \xB4 | -
u | \x75 | \x75 | \x55 | \xB5 | -
v | \x76 | \x76 | \x56 | \xB6 | -
w | \x77 | \x77 | \x57 | \xB7 | -
x | \x78 | \x78 | \x58 | \xB8 | -
y | \x79 | \x79 | \x59 | \xB9 | -
z | \x7A | \x7A | \x5A | \xBA | -
{ | \x7B | \x7B | \x5B | \xBB | -
| | \x7C | \x7C | \x5C | \xBC | -
} | \x7D | \x7D | \x5D | \xBD | -
~ | \x7E | \x7E | \x5E | \xBE | -
< SUPR > * | \x7F | \x7F | \x5F | \xBF | -

* No es posible introducir caracteres.
Nota: los caracteres especificados se ignorarán si no son compatibles con la impresora.
Volver arriba

## Fuentes de control

Las fuentes de control pueden utilizarse para controlar las funciones de la impresora.
La fuente de control se utiliza para ejecutar diversas acciones de la impresora, y no se utiliza para imprimir.

A continuación se muestran las operaciones que pueden ejecutarse desde la fuente de control.

Caracteres | Función
--- | ---
A | Activar cajón del dinero 1 (50 ms)
B | Activar cajón del dinero 1 (100 ms)
C | Activar cajón del dinero 1 (150 ms)
D | Activar cajón del dinero 1 (200 ms)
E | Activar cajón del dinero 1 (250 ms)
d | Activar cajón del dinero 2 (200 ms)
6 | Salida LF
7 | Salida CR
F | Cortador automático: corte completo
P | Cortador automático: corte parcial
G | Imprimir imagen de bits NV 1 en modo regular
H | Imprimir imagen de bits NV 2 en modo regular
I | Imprimir imagen de bits NV 3 en modo regular
J | Imprimir imagen de bits NV 4 en impresión de modo regular
K | Imprimir imagen de bits NV 5 en modo regular
Q | Imprimir imagen de bits NV 1 en modo de doble anchura
R | Imprimir imagen de bits NV 2 en modo de doble anchura
S | Imprimir imagen de bits NV 3 en modo de doble anchura
T | Imprimir imagen de bits NV 4 en modo de doble anchura
U | Imprimir imagen de bits NV 5 en modo de doble anchura
V | Imprimir imagen de bits NV 1 en modo de doble altura
W | Imprimir imagen de bits NV 2 en modo de doble altura
X | Imprimir imagen de bits NV 3 en modo de doble altura
Y | Imprimir imagen de bits NV 4 en modo de doble altura
Z | Imprimir imagen de bits NV 5 en modo de doble altura
[ | Imprimir imagen de bits NV 1 en modo 4x
] | Imprimir imagen de bits NV 2 en modo 4x
^ | Imprimir imagen de bits NV 3 en modo 4x
_ | Imprimir imagen de bits NV 4 en modo 4x
` | Imprimir imagen de bits NV 5 en modo 4x
a | Especificar alineación: alinear a la izquierda
b | Especificar alineación: alinear al centro
c | Especificar alineación: alinear a la derecha
e | Ajustar nueva línea a 1/8 de pulgada
f | Ajustar nueva línea a 1/6 de pulgada
g | Seleccionar caracteres internacionales: EE.UU.
h | Seleccionar caracteres internacionales: Francia
i | Seleccionar caracteres internacionales: Alemania
j | Seleccionar caracteres internacionales: Inglaterra
k | Seleccionar caracteres internacionales: Dinamarca I
l | Seleccionar caracteres internacionales: Suecia
m | Seleccionar caracteres internacionales: Italia
n | Seleccionar caracteres internacionales: España I
o | Seleccionar caracteres internacionales: Japón
p | Seleccionar caracteres internacionales: Noruega
q | Seleccionar caracteres internacionales: Dinamarca II
r | Seleccionar caracteres internacionales: España II
s | Seleccionar caracteres internacionales: América Latina
t | Ajustar la inversión de impresión blanco/negro
u | Cancelar la inversión de impresión blanco/negro
v | Pantalla del cliente: empezar transferencia de datos
w | Pantalla del cliente: finalizar transferencia de datos
x | Pantalla del cliente: borrar pantalla

Nota: los caracteres especificados se ignorarán si no son compatibles con la impresora.
Volver arriba

## Información legal

Copyright (C) 2018 Star Micronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.